[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft sp. z o.o.
wf=4
pr=NORMA	4.41
pe=1
op=1
opn=0	0	2	1	1	0	1	8	1	18	0	0	0	0	1.	1	1	0	1	0
prn=2	2	2	3	4	0	6	0	1
own=1	0	1	0	1	1	0	1	1	0	0	0	1	0	1	1	poz.	<	>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
wbn=PLN	zł
wk=0
na=Koszty pośrednie	Koszty zakupu	Zysk	VAT
wn=			

[STRONA TYT]
na=PRZEDMIAR
nfn=Zachodniopomorski Uniwersytet                                        Technologiczny w Szczecinie
afn=Szczecin Al. Piastów 17
nb=Remont układu zasilania i wydzielenie pomieszczenia w budynku BJM po UCI dla potrzeb serwerowni
ab=Szczecin, al. Piastów 47
ni=Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
ai=Szczecin, al. Piastów 17
br=OGÓLNOBUDOWLANA+ELEKTRYCZNA  
dt=2014-10-15

[CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU]
sz=	0
lp=1	2
pa=1	1	1	
pa=0	1	0	

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=0	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty zakupu	Kz
wa=0	1	0	PLN
op=1	1
nm=10

[NARZUTY NORMA 2]
na=Zysk	Z
wa=0	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=VAT	V
wa=0	1	0	PLN
op=1	0
nc=1

[RMS ZEST 126]
ty=M
na=koszt	0
id=	3
jm=kpl	090
ce=0	1415787443
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 100]
ty=R
na=cieśle gr.II	0
id=042	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 114]
ty=M
na=benzyna do lakierów	0
id=1050199	1
jm=dm3	066
ce=0	1415787443
cw=0	PLN
il=2.2403

[RMS ZEST 116]
ty=M
na=kształtowniki stalowe profilowane U	0
id=1323300	2
jm=m	040
ce=0	1415787443
cw=0	PLN
il=4.9871
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1323300

[RMS ZEST 117]
ty=M
na=kształtowniki stalowe profilowane C	0
id=1323320	2
jm=m	040
ce=0	1415787443
cw=0	PLN
il=13.4521
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1323320

[RMS ZEST 119]
ty=M
na=blachowkręty	0
id=1346399	2
jm=szt.	020
ce=0	1415787443
cw=0	PLN
il=182.1611
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1346399

[RMS ZEST 109]
ty=M
na=farby emulsyjne nawierzchniowe	0
id=1510899	1
jm=dm3	066
ce=0
cw=0	PLN
il=56.1511
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1502199;1503199;1503299

[RMS ZEST 113]
ty=M
na=farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania	0
id=1511599	1
jm=dm3	066
ce=0	1415787443
cw=0	PLN
il=5.0403

[RMS ZEST 112]
ty=M
na=farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania	0
id=1511799	1
jm=dm3	066
ce=0	1415787443
cw=0	PLN
il=4.7537

[RMS ZEST 110]
ty=M
na=szpachlówka celulozowa na tynki	0
id=1513000	1
jm=dm3	066
ce=0	1415787443
cw=0	PLN
il=4.5493

[RMS ZEST 104]
ty=M
na=folia polietylenowa	0
id=1560200	2
jm=m2	050
ce=0	1415787443
cw=0	PLN
il=5.823
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1560399

[RMS ZEST 2]
ty=M
na=piasek do zapraw	0
id=1602003	1
jm=m3	060
ce=0	1415787443
cw=0	PLN
il=0.01

[RMS ZEST 3]
ty=M
na=cement portlandzki 35 bez dodatków	0
id=1700301	1
jm=kg	033
ce=0	1415787443
cw=0	PLN
il=1.99

[RMS ZEST 5]
ty=M
na=wapno suchogaszone	0
id=1720200	1
jm=kg	033
ce=0	1415787443
cw=0	PLN
il=1.11

[RMS ZEST 105]
ty=M
na=gips szpachlowy	0
id=1740103	1
jm=kg	033
ce=0	1415787443
cw=0	PLN
il=58.0242
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1740299;1410199

[RMS ZEST 120]
ty=M
na=gips budowlany szpachlowy	0
id=1740110	2
jm=t	034
ce=0	1415787443
cw=0	PLN
il=0.0129
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1740101;1740102;1740199

[RMS ZEST 115]
ty=M
na=płyty gipsowo-kartonowe	0
id=1750899	2
jm=m2	050
ce=0	1415787443
cw=0	PLN
il=13.5177
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1750840;1750850;1750860

[RMS ZEST 8]
ty=M
na=cegła budowlana pełna	0
id=1800199	1
jm=szt	020
ce=0	1415787443
cw=0	PLN
il=4

[RMS ZEST 106]
ty=M
na=preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"	0
id=202x051	3
jm=dm3	066
ce=0	1415787451
cw=0	PLN
il=41.8555
pr=CED	5.68	0	100	

[RMS ZEST 121]
ty=M
na=płyty z wełny mineralnej	0
id=2310099	2
jm=m2	050
ce=0	1415787443
cw=0	PLN
il=6.7589
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	2310099

[RMS ZEST 77]
ty=R
na=monterzy gr.II	0
id=312	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 78]
ty=R
na=monterzy gr. III	0
id=313	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 87]
ty=R
na=monter-instalator - gr.V	0
id=315	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 107]
ty=S
na=wyciąg	0
id=34000	1
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN
il=0.0387

[RMS ZEST 124]
ty=S
na=wyciąg'	0
id=34000	1
jm=m-g	148
ce=0	1415787443
cw=0	PLN
il=0.2625

[RMS ZEST 99]
ty=R
na=murarze gr.II	0
id=342	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 9]
ty=S
na=wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t	0
id=34312	1
jm=m-g	148
ce=0	1415787443
cw=0	PLN
il=0.04

[RMS ZEST 125]
ty=S
na=środek transportowy	0
id=39000	1
jm=m-g	148
ce=0	1415787443
cw=0	PLN
il=0.189

[RMS ZEST 122]
ty=M
na=taśma	0
id=3903010	2
jm=m	040
ce=0	1415787443
cw=0	PLN
il=23.7938
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	3903099;3903499

[RMS ZEST 101]
ty=R
na=robotnicy gr.I	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 111]
ty=M
na=papier ścierny w arkuszach	0
id=3920099	1
jm=ark.	116
ce=0	1415787443
cw=0	PLN
il=24.299

[RMS ZEST 10]
ty=M
na=woda z rurociągu	0
id=3930000	1
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
il=0.005

[RMS ZEST 123]
ty=M
na=woda	0
id=3930099	2
jm=m3	060
ce=0	1415787443
cw=0	PLN
il=0.0083
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	3930099

[RMS ZEST 108]
ty=S
na=środek transportowy	0
id=39599	1
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN
il=0.058

[RMS ZEST 13]
ty=S
na=betoniarka wolnospadowa elektryczna	0
id=43211	1
jm=m-g	148
ce=0	1415787443
cw=0	PLN
il=0.02

[RMS ZEST 79]
ty=R
na=elektromonterzy gr.II	0
id=662	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 103]
ty=R
na=elektromonterzy gr.III	0
id=663	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 98]
ty=M
na=szyna łączeniowa 1-biegunowa	0
id=7055520	2
jm=szt.	020
ce=0	1415787443
cw=0	PLN
il=3
pr=	0	0	0	7055520

[RMS ZEST 94]
ty=M
na=tablice rozdzielcze n/t 36 pól metalowa	0
id=7058999	2
jm=szt.	020
ce=0	1415787443
cw=0	PLN
il=1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7058999

[RMS ZEST 102]
ty=M
na=Wyłącznik różnicowoprądowy 4P 25A/0,03A AC	0
id=7082043	1
jm=szt	020
ce=0	1415787443
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 28]
ty=M
na=Oprawa typu OWF 2x36 (2xLF36W)	0
id=7302633	1
jm=szt	020
ce=0	1415787443
cw=0	PLN
il=12

[RMS ZEST 31]
ty=M
na=Świetlówka TL5 HE 250V/35W	0
id=7350424	1
jm=szt	020
ce=0	1415787443
cw=0	PLN
il=24.96

[RMS ZEST 80]
ty=M
na=Łącznik jednobiegunowy p/t IP-20,	0
id=751030001	3
jm=szt	020
ce=0	1415787443
cw=0	PLN
il=3.06

[RMS ZEST 97]
ty=M
na=wyłacznik FR 100	0
id=7513199	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
il=1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7513199

[RMS ZEST 39]
ty=M
na=Gniazdo 2x2P+Z 10/16A 250V stand. wyższy	0
id=7530325	1
jm=szt	020
ce=0	1415787443
cw=0	PLN
il=6.12

[RMS ZEST 42]
ty=M
na=Gniazdo telefoniczne RJ-12 pojedyncze wt	0
id=7537011	1
jm=szt	020
ce=0	1415787443
cw=0	PLN
il=4.08

[RMS ZEST 93]
ty=M
na=Przewód typu: YDY 450/750V / NYM 300/500V, 3x4  mm2	0
id=795080803	3
jm=m	040
ce=0	1415787443
cw=0	PLN
il=3.12

[RMS ZEST 91]
ty=M
na=Przewód typu: YDYp 300/500V, 3x1,5  mm2	0
id=795090603	3
jm=m	040
ce=0	1415787443
cw=0	PLN
il=5.2

[RMS ZEST 92]
ty=M
na=Przewód typu: YDY 300/500V, 3x4  mm2	0
id=795090703	3
jm=m	040
ce=0	1415787443
cw=0	PLN
il=5.2

[RMS ZEST 118]
ty=M
na=kołki	0
id=8990599	2
jm=szt.	020
ce=0	1415787443
cw=0	PLN
il=26.6417
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	8990599

[RMS ZEST 67]
ty=R
na=robocizna	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0	1415787443
cw=0	PLN
il=179.1003

[RMS ZEST 68]
ty=M	1
na=materiały pomocnicze	0
id=0000000	1
jm=%	147
cw=1	PLN
il=0

[ELEMENT 1]
na=INSTALACJA OŚWIETLENIOWA, GNIAZD WTYKOWYCH 230 V I TELEFONICZNA 
wa=0
kn=0	0	0
id=233
nu=1
wn=			

[POZYCJA]
id=261
pd=ORGBUD 1989,biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1134-02	4-03	1134-02		1
mpn=_1211
na=Demontaż belek montażowych dla opraw świetlówkowych
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						0		0

[RMS 67]
nz=0.2205	0	0.2205
np=1
wa=0
wb=0
il=0.6615

[POZYCJA]
id=57
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0306-03	5	0306-03		0
na=Łączniki świecznikowe podtynkowe w puszce instalacyjnej
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						0		0

[RMS 67]
nz=0.189	0	0.189
np=1
wa=0
wb=0
il=0.567

[RMS 80]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=3.06

[RMS 68]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=60
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0308-03	5	0308-03		0
na=Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe przelotowe podwójne o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=6
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						0		0

[RMS 67]
nz=0.341	0	0.341
np=1
wa=0
wb=0
il=2.046

[RMS 39]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=6.12

[RMS 68]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=279
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0308-01	5	0308-01		0
na=Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe końcowe o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						0		0

[RMS 67]
nz=0.179	0	0.179
np=1
wa=0
wb=0
il=0.716

[RMS 42]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=4.08

[RMS 68]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=71
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0301-13	5	0301-13		0
na=Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany przez przykręcenie - wykonanie otworów w płycie izolacyjnej
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						0		0

[RMS 67]
nz=0.0158	0	0.0158
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0474

[POZYCJA]
id=66
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0502-03	5	0502-03		0
na=Oprawy oświetleniowe świetlówkowe do 2x40 W ( n/t, rastrowa, zapłon elektroniczny 2x36W T8)
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=3
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						0		0

[RMS 67]
nz=0.74	0	0.74
np=1
wa=0
wb=0
il=2.22

[RMS 28]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[RMS 31]
nz=2.08	0	2.08
np=1
wa=0
wb=0
il=6.24

[RMS 68]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=294
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0502-03	5	0502-03		0
na=Oprawy oświetleniowe świetlówkowe do 2x40 W ( n/t, rastrowa, zapłon elektroniczny 2x36W T8)
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=9
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=9	1	9						0		0

[RMS 67]
nz=0.74	0	0.74
np=1
wa=0
wb=0
il=6.66

[RMS 28]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=9

[RMS 31]
nz=2.08	0	2.08
np=1
wa=0
wb=0
il=18.72

[RMS 68]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=75
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1305-01	5	1305-01		0
na=Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba)
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=8
ob=1
jm=prób.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 67]
nz=0.33	0	0.33
np=1
wa=0
wb=0
il=0.33

[POZYCJA]
id=76
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1305-02	5	1305-02		0
na=Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (następna próba)
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=9
ob=5
jm=prób.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						0		0

[RMS 67]
nz=0.27	0	0.27
np=1
wa=0
wb=0
il=1.35

[ELEMENT 1]
na=PODZIAŁ OBWODÓW
wa=0
kn=0	0	0
id=235
nu=2
wn=			

[POZYCJA]
id=102
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1209-0805	5	1209-0805		1
mpn=1211
na=Przebijanie otworów śr. 100 mm o długości do 2 1/2 ceg. w ścianach lub stropach z cegły
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=10
ob=1
jm=otw.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 67]
nz=2.13	0	2.13
np=1
wa=0
wb=0
il=2.13

[POZYCJA]
id=111
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0209-01	5	0209-01		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=11
ob=5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						0		0

[RMS 67]
nz=0.0406	0	0.0406
np=1
wa=0
wb=0
il=0.203

[RMS 91]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=5.2

[RMS 68]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=280
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0209-01	5	0209-01		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=12
ob=5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						0		0

[RMS 67]
nz=0.0406	0	0.0406
np=1
wa=0
wb=0
il=0.203

[RMS 92]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=5.2

[RMS 68]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=281
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0209-01	5	0209-01		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=13
ob=3
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						0		0

[RMS 67]
nz=0.0406	0	0.0406
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1218

[RMS 93]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=3.12

[RMS 68]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=106
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0404-01	5	0404-01		1
mpn=_1211
na=Tablice rozdzielcze o masie do 10 kg
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=14
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 67]
nz=2.63	0	2.63
np=1
wa=0
wb=0
il=2.63

[RMS 94]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=282
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0407-01	5	0407-01		1
mpn=1211
na=Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach (demontaż)
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=15
ob=12
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	12						0		0

[RMS 67]
nz=0.18	0	0.18
np=1
wa=0
wb=0
il=2.16

[POZYCJA]
id=291
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0407-01	5	0407-01		1
mpn=1211
na=Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach (materiał z demontażu)
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=16
ob=12
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	12						0		0

[RMS 67]
nz=0.18	0	0.18
np=1
wa=0
wb=0
il=2.16

[POZYCJA]
id=284
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0407-03	5	0407-03		1
mpn=121,0:0,0911
na=Rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 1 (2)-biegunowy w rozdzielnicach   (demontaż)
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=17
ob=6
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						0		0

[RMS 67]
nz=0.22	0	0.22
np=1
wa=0
wb=0
il=1.32

[POZYCJA]
id=292
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0407-03	5	0407-03		1
mpn=121,0:0,0911
na=Rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 1 (2)-biegunowy w rozdzielnicach   (materiał z demontażu)
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=18
ob=6
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						0		0

[RMS 67]
nz=0.22	0	0.22
np=1
wa=0
wb=0
il=1.32

[POZYCJA]
id=285
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0407-02	5	0407-02		1
mpn=1211
na=Wyłącznik nadprądowy 3-biegunowy w rozdzielnicach
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=19
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 67]
nz=0.26	0	0.26
np=1
wa=0
wb=0
il=0.26

[RMS 97]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=286
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0407-04	5	0407-04		1
mpn=121,0:0,0911
na=Rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 3 (4)-biegunowy w rozdzielnicach
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=20
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 67]
nz=0.34	0	0.34
np=1
wa=0
wb=0
il=0.34

[RMS 102]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=287
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0408-04	5	0408-04		1
mpn=1211
na=Dodatkowe wyposażenie rozdzielnic modułowych - szyna łączeniowa 1-biegunowa
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=21
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						0		0

[RMS 67]
nz=0.0084	0	0.0084
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0252

[RMS 98]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[POZYCJA]
id=289
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0812-02	5-08	0812-02		1
mpn=_1211
na=Podłączenie przewodów pojedynczych w izolacji polwinitowej pod zaciski lub bolce (przekrój żył do 4 mm2)
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=22
ob=100
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=100	1	100						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 67]
nz=0.0209	0	0.0209
np=1
wa=0
wb=0
il=1.996

[POZYCJA]
id=293
pd=COE,1987	KPRR	9 0101-005	9	0101-005		1
mpn=1211
na=Wykonanie rozdziału obwodów serwerowni i pozostałych pomieszczeń
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=23
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
krn=0.5

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 67]
nz=60	0	60
np=1
wa=0
wb=0
il=30

[POZYCJA]
id=180
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0323-04	4-01	0323-04		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grub. ponad 1 ceg.
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=24
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 67]
nz=0.92	0	0.92
np=1
wa=0
wb=0
il=0.92

[RMS 8]
nz=4	0	4
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 3]
nz=1.99	0	1.99
np=1
wa=0
wb=0
il=1.99

[RMS 5]
nz=1.11	0	1.11
np=1
wa=0
wb=0
il=1.11

[RMS 2]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.01

[RMS 10]
nz=0.005	0	0.005
np=1
wa=0
wb=0
il=0.005

[RMS 68]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 13]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.02

[RMS 9]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0
il=0.04

[POZYCJA]
id=288
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1304-05	5	1304-05		1
mpn=1211
na=Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar)
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=25
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 67]
nz=0.5	0	0.5
np=1
wa=0
wb=0
il=0.5

[ELEMENT 1]
na=Sala 307d wraz z przyległym po wydzieleniu korytarzem
wa=0
kn=0	0	0
id=295
nu=3
wn=			

[POZYCJA]
id=296
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 1216-01	4-01	1216-01		1
mpn=1211
na=Zabezpieczenie podłóg folią
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=26
ob=16.311
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=16.311	1	2.83*4.35+2,00*2,00 						0		0

[RMS 67]
nz=0.057	0	0.057
np=1
wa=0
wb=0
il=0.9297

[RMS 104]
nz=0.357	0	0.357
np=1
wa=0
wb=0
il=5.823

[RMS 68]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=297
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 1204-08	4-01	1204-08		1
mpn=_1211
na=Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=27
ob=76.188
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=76.188	1	[(2.86*3.11)*2+(4.35*3.11)*2  +(2.86*4.35)+(2,00*2,00)+(2,00*4)*3,11]-[(2.00*1.00) +(2.36*2.72)+(2.60*0.60)] 						0		0

[RMS 67]
nz=0.095	0	0.095
np=1
wa=0
wb=0
il=7.2379

[RMS 105]
nz=0.3	0	0.3
np=1
wa=0
wb=0
il=22.8564

[RMS 68]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=298
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 1134-01	202	1134-01		1
mpn=121,0:1,0911
na=(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=28
ob=16.441
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=16.441	1	 (2.86*4.35)+(2.00*2.00) 						0		0

[RMS 67]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0
il=0.9865

[RMS 106]
nz=0.21	0	0.21
np=1
wa=0
wb=0
il=3.4526

[RMS 68]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 107]
nz=0.0002	0	0.0002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0033

[RMS 108]
nz=0.0003	0	0.0003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0049

[POZYCJA]
id=299
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 1134-02	202	1134-02		1
mpn=121,0:1,0911
na=(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=29
ob=59.747
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=59.747	1	[(2.86*3.11)*2+(4.35*3.11)*2  +(2.00*4)*3.11]-[(2.00*1.00) +(2.36*2.72)+(2.60*0.60)] 						0		0

[RMS 67]
nz=0.08	0	0.08
np=1
wa=0
wb=0
il=4.7798

[RMS 106]
nz=0.22	0	0.22
np=1
wa=0
wb=0
il=13.1443

[RMS 68]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 107]
nz=0.0002	0	0.0002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0119

[RMS 108]
nz=0.0003	0	0.0003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0179

[POZYCJA]
id=300
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 1204-01	4-01	1204-01		1
mpn=_1211
na=Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=30
ob=16.441
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=16.441	1	#p28						0		0

[RMS 67]
nz=0.119	0	0.119
np=1
wa=0
wb=0
il=1.9565

[RMS 109]
nz=0.298	0	0.298
np=1
wa=0
wb=0
il=4.8994

[RMS 68]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=301
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 1204-02	4-01	1204-02		1
mpn=_1211
na=Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=31
ob=59.747
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=59.747	1	#p29						0		0

[RMS 67]
nz=0.119	0	0.119
np=1
wa=0
wb=0
il=7.1099

[RMS 109]
nz=0.286	0	0.286
np=1
wa=0
wb=0
il=17.0876

[RMS 68]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=302
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 1209-06 z.sz.4.5.4. 9914-10 z.sz.4.5.4. 9914-17	4-01	1209-06	 z.sz.4.5.4. 9914-10 z.sz.4.5.4. 9914-17	1
mpn=52:5:09103,1054:1:09113,10121,0:0,0911
na=Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła bez szczeblin - dwustronnie ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=32
ob=9.139
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=9.139	1	2.72*3.36 						0		0

[RMS 67]
nz=1.26	0	1.26
np=1
wa=0
wb=0
il=11.5151

[RMS 110]
nz=0.129	0	0.086*(0.75+0.75)
np=1
wa=0
wb=0
il=1.1789

[RMS 111]
nz=0.645	0	0.43*(0.75+0.75)
np=1
wa=0
wb=0
il=5.8947

[RMS 112]
nz=0.1335	0	0.089*(0.75+0.75)
np=1
wa=0
wb=0
il=1.2201

[RMS 113]
nz=0.141	0	0.094*(0.75+0.75)
np=1
wa=0
wb=0
il=1.2886

[RMS 114]
nz=0.063	0	0.042*(0.75+0.75)
np=1
wa=0
wb=0
il=0.5758

[RMS 68]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=303
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 2003-03	2-02	2003-03		1
mpn=_1211
na=Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwo 100-01
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=33
ob=6.562
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=6.562	1	2,11*3,11						0		0

[RMS 67]
nz=2.27	0	2.27
np=1
wa=0
wb=0
il=14.8957

[RMS 115]
nz=2.06	0	2.06
np=1
wa=0
wb=0
il=13.5177

[RMS 116]
nz=0.76	0	0.76
np=1
wa=0
wb=0
il=4.9871

[RMS 117]
nz=2.05	0	2.05
np=1
wa=0
wb=0
il=13.4521

[RMS 118]
nz=4.06	0	4.06
np=1
wa=0
wb=0
il=26.6417

[RMS 119]
nz=27.76	0	27.76
np=1
wa=0
wb=0
il=182.1611

[RMS 120]
nz=0.00196	0	0.00196
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0129

[RMS 121]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=0
wb=0
il=6.7589

[RMS 122]
nz=3.626	0	3.626
np=1
wa=0
wb=0
il=23.7938

[RMS 123]
nz=0.00127	0	0.00127
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0083

[RMS 68]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 124]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2625

[RMS 125]
nz=0.0288	0	0.0288
np=1
wa=0
wb=0
il=0.189

[POZYCJA]
id=304
pd=						0
na=Sprzątanie po robotach
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=34
ob=2
jm=r-g	149
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2 						0		0

[RMS 67]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[ELEMENT 1]
na=Serwerownia
wa=0
kn=0	0	0
id=305
nu=4
wn=			

[POZYCJA]
id=306
pd=				 		1
mpn=1211
na=Zabezpieczenie podłóg i urządzeń serwerowni w czasie malowania
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=35
ob=1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 126]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=307
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 1204-08	4-01	1204-08		1
mpn=_1211
na=Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=36
ob=117.226
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=117.226	1	(6.05*2+8.78)*2.86+(6.05*8.78)+(8,78*0,50)						0		0

[RMS 67]
nz=0.095	0	0.095
np=1
wa=0
wb=0
il=11.1365

[RMS 105]
nz=0.3	0	0.3
np=1
wa=0
wb=0
il=35.1678

[RMS 68]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=308
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 1134-01	202	1134-01		1
mpn=121,0:1,0911
na=(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=37
ob=53.119
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=53.119	1	 6,05*8,78						0		0

[RMS 67]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0
il=3.1871

[RMS 106]
nz=0.21	0	0.21
np=1
wa=0
wb=0
il=11.155

[RMS 68]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 107]
nz=0.0002	0	0.0002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0106

[RMS 108]
nz=0.0003	0	0.0003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0159

[POZYCJA]
id=309
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 1134-02	202	1134-02		1
mpn=121,0:1,0911
na=(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=38
ob=64.107
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=64.107	1	(6,05*2+8,78)*2,86+(8,78*0,50)						0		0

[RMS 67]
nz=0.08	0	0.08
np=1
wa=0
wb=0
il=5.1286

[RMS 106]
nz=0.22	0	0.22
np=1
wa=0
wb=0
il=14.1035

[RMS 68]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 107]
nz=0.0002	0	0.0002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0128

[RMS 108]
nz=0.0003	0	0.0003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0192

[POZYCJA]
id=310
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 1204-01	4-01	1204-01		1
mpn=_1211
na=Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=39
ob=53.119
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=53.119	1	#p37						0		0

[RMS 67]
nz=0.119	0	0.119
np=1
wa=0
wb=0
il=6.3212

[RMS 109]
nz=0.298	0	0.298
np=1
wa=0
wb=0
il=15.8295

[RMS 68]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=311
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 1204-02	4-01	1204-02		1
mpn=_1211
na=Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=40
ob=64.107
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=64.107	1	#p38						0		0

[RMS 67]
nz=0.119	0	0.119
np=1
wa=0
wb=0
il=7.6287

[RMS 109]
nz=0.286	0	0.286
np=1
wa=0
wb=0
il=18.3346

[RMS 68]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=312
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 1209-06 z.sz.4.5.4. 9914-10 z.sz.4.5.4. 9914-17	4-01	1209-06	 z.sz.4.5.4. 9914-10 z.sz.4.5.4. 9914-17	1
mpn=52:5:09103,1054:1:09113,10121,0:0,0911
na=Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła bez szczeblin - dwustronnie ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=41
ob=18.278
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=18.278	1	2.72*3.36*2 						0		0

[RMS 67]
nz=1.26	0	1.26
np=1
wa=0
wb=0
il=23.0303

[RMS 110]
nz=0.129	0	0.086*(0.75+0.75)
np=1
wa=0
wb=0
il=2.3579

[RMS 111]
nz=0.645	0	0.43*(0.75+0.75)
np=1
wa=0
wb=0
il=11.7893

[RMS 112]
nz=0.1335	0	0.089*(0.75+0.75)
np=1
wa=0
wb=0
il=2.4401

[RMS 113]
nz=0.141	0	0.094*(0.75+0.75)
np=1
wa=0
wb=0
il=2.5772

[RMS 114]
nz=0.063	0	0.042*(0.75+0.75)
np=1
wa=0
wb=0
il=1.1515

[RMS 68]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=313
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 1209-10 z.sz.4.5.4. 9914-01 z.sz.4.5.4. 9914-07	4-01	1209-10	 z.sz.4.5.4. 9914-01 z.sz.4.5.4. 9914-07	1
mpn=49:6:0987,1050:0:0993,10121,0:0,0911
na=Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła płytowe pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m2 - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=42
ob=5.4
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=5.4	1	2,00*0,90*3						0		0

[RMS 67]
nz=1.55	0	1.55
np=1
wa=0
wb=0
il=8.37

[RMS 110]
nz=0.1875	0	0.075*(1*2+0.5)
np=1
wa=0
wb=0
il=1.0125

[RMS 111]
nz=1.225	0	0.49*(1*2+0.5)
np=1
wa=0
wb=0
il=6.615

[RMS 112]
nz=0.2025	0	0.081*(1*2+0.5)
np=1
wa=0
wb=0
il=1.0935

[RMS 113]
nz=0.2175	0	0.087*(1*2+0.5)
np=1
wa=0
wb=0
il=1.1745

[RMS 114]
nz=0.095	0	0.038*(1*2+0.5)
np=1
wa=0
wb=0
il=0.513

[RMS 68]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=314
pd=						0
na=Sprzątanie po robotach
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=43
ob=2
jm=r-g	149
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2 						0		0

[RMS 67]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

