[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft sp. z o.o.
wf=4
pr=NORMA	4.41
pe=1
op=1
opn=0	0	2	1	1	0	1	8	1	0	1	0	0	0	1.	1	1	0	1	0
prn=2	2	3	3	4	0	6	0	1
own=2	1	1	0	1	1	0	1	1	0	0	0	1	0	1	1	poz.	<	>	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
wbn=PLN	zł
wk=0
na=Koszty pośrednie	Koszty zakupu	Zysk
wn=		

[STRONA TYT]
na=PRZEDMIAR
nfn=Zachodniopomorski Uniwersytet                Technologiczny w Szczecinie
afn=Szczecin Al. Piastów 17
nb=Modernizacja Centrali ciepła z wykorzystaniem kolektorów słonecznych do podgrzania CWU i akumulacji ciepła w zbiorniku buforowym.
ab=OŚRODEK SZKOLENIOWO-BADAWCZY W ZAKRESIE ENERGII ODNAWIALNEJ  W OSTOI, OSTOJA 10, 72-005 PRZECŁAW
ni=Zachodniopomorski Uniwerstet Technologiczny w Szczecinie
ai=70-310 Szczecin al Piastów 17
br=AUTOMATYKA + SANITARNA
dt=17 październik 2014

[CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU]
sz=	0
lp=1	2
pa=1	1	1	
pa=0	1	0	

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=0	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty zakupu	Kz
wa=0	1	0	
op=1	1
nm=10

[NARZUTY NORMA 2]
na=Zysk	Z
wa=0	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
nm=1
ns=1

[RMS ZEST 22]
ty=M
na=sterownik solarny G-422	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1390383949
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 23]
ty=M
na=czujnik temperatury z kablem 20m	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1390383949
cw=0	PLN
il=3

[RMS ZEST 25]
ty=M
na=koszt	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1390383949
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 78]
ty=M
na=koszt'	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1390383949
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 24]
ty=M
na=czujnik temperatury 200mm	0
id=	3
jm=kpl.	090
ce=0	1390383949
cw=0	PLN
il=3

[RMS ZEST 39]
ty=M
na=druty stalowe do spawania SP1GS śr. 2.5 - 4 mm	0
id=1120504	1
jm=kg	033
ce=0	1390383949
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=0.96

[RMS ZEST 1]
ty=M
na=Przewód LIYCY 4x0,5	0
id=1441516212134	3
jm=m	040
ce=0	1390383949
cw=0	PLN
il=37.44

[RMS ZEST 2]
ty=M
na=Przewód LIYCY 2x0,5	0
id=1441516234	3
jm=m	040
ce=0	1390383949
cw=0	PLN
il=70.72

[RMS ZEST 3]
ty=M
na=Przewód YSLY 3x1	0
id=1445111611234	3
jm=m	040
ce=0	1390383949
cw=0	PLN
il=18.72

[RMS ZEST 4]
ty=M
na=Przewód YSLY 4x1,5	0
id=14451116234	3
jm=m	040
ce=0	1390383949
cw=0	PLN
il=24.96

[RMS ZEST 58]
ty=M
na=farba olejna do gruntowania	0
id=1510200	2
jm=dm3	066
ce=0	1390383949
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=0.67

[RMS ZEST 59]
ty=M
na=farba olejna  nawierzchniowa	0
id=1510200	2
jm=dm3	066
ce=0	1390383949
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=0.67

[RMS ZEST 41]
ty=M
na=acetylen techniczny rozpuszczony	0
id=1540001	2
jm=kg	033
ce=0	1390383949
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=0.72

[RMS ZEST 40]
ty=M
na=tlen techniczny sprężony	0
id=1540400	2
jm=m3	060
ce=0	1390383949
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=0.76

[RMS ZEST 44]
ty=S
na=samochód dostawczy do 0.9 t	0
id=38511	1
jm=m-g	148
ce=0	1390383949
cw=0	PLN
il=0.5404

[RMS ZEST 75]
ty=S
na=środek transportowy	0
id=39000	1
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN
il=0.1

[RMS ZEST 7]
ty=S
na=samochód dostawczy 0.9 t	0
id=39511	1
jm=m-g	148
ce=0	1390383949
cw=0	PLN
il=0.56

[RMS ZEST 35]
ty=M
na=rury stalowe z/s ogólnego przeznaczenia czarne o śr. nominalnej 50 mm	0
id=5000999	2
jm=m	040
ce=0	1390383949
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=10.3

[RMS ZEST 36]
ty=M
na=rury stalowe z/s ogólnego przeznaczenia czarne o śr. nominalnej 65 mm	0
id=5000999	2
jm=m	040
ce=0	1390383949
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=4.08

[RMS ZEST 48]
ty=M
na=łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane o śr. nominalnej 20 mm	0
id=5119999	2
jm=szt.	020
ce=0	1390383949
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=1

[RMS ZEST 37]
ty=M
na=kształtki stalowe gładkie dn 50mm	0
id=5129999	2
jm=szt.	020
ce=0	1390383949
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=10

[RMS ZEST 38]
ty=M
na=kształtki stalowe gładkie  dn 65mm	0
id=5129999	2
jm=szt.	020
ce=0	1390383949
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=2

[RMS ZEST 26]
ty=M
na=rury miedziane o śr. zewnętrznej 22 mm	0
id=5300999	2
jm=m	040
ce=0	1390383983
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=6.24
pr=ISS	0	0	0	

[RMS ZEST 29]
ty=M
na=rury miedziane o śr. zewnętrznej 28 mm	0
id=5300999	2
jm=m	040
ce=0	1390383949
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=18.54

[RMS ZEST 32]
ty=M
na=rury miedziane o śr. zewnętrznej 42 mm	0
id=5300999	2
jm=m	040
ce=0	1390383978
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=12.36
pr=ISS	0	0	0	

[RMS ZEST 27]
ty=M
na=kształtki miedziane o śr. zewnętrznej 22 mm	0
id=5309099	2
jm=szt.	020
ce=0	1390383949
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=3.96

[RMS ZEST 30]
ty=M
na=kształtki miedziane o śr. zewnętrznej 28 mm	0
id=5309099	2
jm=szt.	020
ce=0	1390383949
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=10.98

[RMS ZEST 33]
ty=M
na=kształtki miedziane o śr. zewnętrznej 42 mm	0
id=5309099	2
jm=szt.	020
ce=0	1390383949
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=5.4

[RMS ZEST 68]
ty=M
na=zawory termostatyczne mieszające ESBE VTA 320	0
id=5731999	2
jm=szt.	020
ce=0	1390383949
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=2

[RMS ZEST 47]
ty=M
na=Zawór odpowietrzający 25mm	0
id=5732903	1
jm=szt	020
ce=0	1390383949
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=2

[RMS ZEST 51]
ty=M
na=zawory kulowe z kielichami gwintowanymi zaporowe o śr. nominalnej 20 mm	0
id=5830299	2
jm=szt.	020
ce=0	1390383949
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=3
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	5730099;5830299

[RMS ZEST 52]
ty=M
na=zawory kulowe z kielichami gwintowanymi zaporowe o śr. nominalnej 25 mm	0
id=5830299	2
jm=szt.	020
ce=0	1390383949
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	5730099;5830299

[RMS ZEST 53]
ty=M
na=zawory kulowe z kielichami gwintowanymi zaporowe o śr. nominalnej 40 mm	0
id=5830299	2
jm=szt.	020
ce=0	1390383949
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=4
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	5730099;5830299

[RMS ZEST 54]
ty=M
na=zawory kulowe z kielichami gwintowanymi zaporowe o śr. nominalnej 50 mm'	0
id=5830299	2
jm=szt.	020
ce=0	1390383949
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=4
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	5730099;5830299

[RMS ZEST 55]
ty=M
na=zawory kulowe z kielichami gwintowanymi zaporowe o śr. nominalnej 65 mm	0
id=5830299	2
jm=szt.	020
ce=0	1390383949
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	5730099;5830299

[RMS ZEST 56]
ty=M
na=zawory zwrotne żeliwne grzybkowe z kielichami gwintowanymi dn 20mm	0
id=5832199	2
jm=szt.	020
ce=0	1390383949
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	5832199

[RMS ZEST 57]
ty=M
na=zawory zwrotne żeliwne grzybkowe z kielichami gwintowanymi dn 25mm	0
id=5832199	2
jm=szt.	020
ce=0	1390383949
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	5832199

[RMS ZEST 49]
ty=M
na=zawory bezpieczeństwa  membranowy SYR typ 2115  o śr. nominalnej 20 mm	0
id=5836299	2
jm=szt.	020
ce=0	1390383949
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	5738599

[RMS ZEST 69]
ty=M
na=wymiennik płytowy 20płyt 40kw	0
id=5836999	2
jm=kpl	090
ce=0	1390383949
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=1

[RMS ZEST 70]
ty=M
na=tuleje suche do czujnika temperatury	0
id=6140099	2
jm=szt.	020
ce=0	1390383949
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=15

[RMS ZEST 71]
ty=M
na=tuleje suche	0
id=6140099	2
jm=szt.	020
ce=0	1390383949
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=10

[RMS ZEST 42]
ty=M
na=regulator  objętości  przepływu 1" do glikolu	0
id=6143002	1
jm=szt	020
ce=0	1390383949
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=2
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	8340862

[RMS ZEST 45]
ty=M
na=wodomierze skrzydełkowe  z nadajnikiem impulsów WS-2,5-NK o śr. nominalnej 20 mm	0
id=6305099	2
jm=szt.	020
ce=0	1390383949
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=1

[RMS ZEST 46]
ty=M
na=łączniki redukcyjne do wodomierza o śr. nominalnej 20 mm'	0
id=6341899	2
jm=szt.	020
ce=0	1390383949
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=2

[RMS ZEST 50]
ty=M
na=filtr osadnikowy siatkowy skośny mosiężny o śr.65 mm	0
id=6442099	1
jm=szt.	020
ce=0	1390383949
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	5839006

[RMS ZEST 72]
ty=M
na=filtr osadnikowy siatkowy skośny mosiężny o śr.65 mm'	0
id=6442099	1
jm=szt.	020
ce=0	1390383949
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=2
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	5839006

[RMS ZEST 76]
ty=M
na=filtry osadnikowe siatkowe skośne mosiężne o śr.nom 28 mm	0
id=6442099	1
jm=szt.	020
ce=0	1390383961
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=2
pr=LEC	0	0	0	

[RMS ZEST 73]
ty=M
na=dwuzłączki przejściowe mosiężne	0
id=6460999	1
jm=szt.	020
ce=0	1390383949
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=4

[RMS ZEST 77]
ty=M
na=dwuzłączki przejściowe mosiężne'	0
id=6460999	1
jm=szt.	020
ce=0	1390383949
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=4

[RMS ZEST 28]
ty=M
na=uchwyty do rurociągów stalowych o śr.nominalnej 20-25 mm	0
id=6601999	2
jm=szt.	020
ce=0	1390383949
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=5.36
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	6601903

[RMS ZEST 31]
ty=M
na=uchwyty metalowe z wkładką gumową do rur miedzianych o śr. zewnętrznej 28 mm	0
id=6601999	2
jm=szt.	020
ce=0	1390383949
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=8.28
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	6601531

[RMS ZEST 34]
ty=M
na=uchwyty do rurociągów stalowych o śr.nominalnej 55-65 mm	0
id=6601999	2
jm=szt.	020
ce=0	1390383949
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=5.08
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	6601903

[RMS ZEST 74]
ty=M
na=uchwyty stalowe z wkładką elastyczną do rur miedzianych	0
id=6602099	1
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=4

[RMS ZEST 60]
ty=M
na=Otulina z pianki poliur.gr.30 mm fi 20 mm	0
id=6750453	1
jm=m	040
ce=0	1390383949
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=5.5

[RMS ZEST 64]
ty=M
na=Otulina z pianki poliur.gr.30 mm fi 25 mm	0
id=6750454	1
jm=m	040
ce=0	1390383949
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=18.7

[RMS ZEST 65]
ty=M
na=Otulina z pianki poliur.gr.30 mm fi 40 mm	0
id=6750456	1
jm=m	040
ce=0	1390383949
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=13.2

[RMS ZEST 66]
ty=M
na=Otulina z pianki poliur.gr.30 mm fi 50 mm	0
id=6750457	1
jm=m	040
ce=0	1390383949
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=11.5

[RMS ZEST 67]
ty=M
na=Otulina z pianki poliur.gr.30 mm fi 65 mm	0
id=6750458	1
jm=m	040
ce=0	1390383949
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=2.3

[RMS ZEST 63]
ty=M
na=klipsy montażowe Thermaclips	0
id=6760010	1
jm=szt.	020
ce=0	1390383949
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=264
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	6760099

[RMS ZEST 62]
ty=M
na=taśma Armaflex 3x50 mm	0
id=6761120	1
jm=m	040
ce=0	1390383949
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=8.0918

[RMS ZEST 61]
ty=M
na=klej  Armaflex  520	0
id=6761201	1
jm=dm3	066
ce=0	1390383949
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=1.2233
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1551599

[RMS ZEST 10]
ty=M
na=Szafa sterownicza S1	0
id=7052912399	3
jm=szt	020
ce=0	1390383949
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 43]
ty=S
na=spawarka elektryczna wirująca 300 A	0
id=72111	1
jm=m-g	148
ce=0	1390383949
cw=0	PLN
il=0.4

[RMS ZEST 11]
ty=S
na=spawarka elektryczna wirująca 300 A	0
id=72211	1
jm=m-g	148
ce=0	1390383949
cw=0	PLN
il=0.3

[RMS ZEST 12]
ty=M
na=Puszka 2,3,4-wylot.do 16mm2 P-29;P-36	0
id=7573240	1
jm=szt	020
ce=0	1390383949
cw=0	PLN
il=4.08

[RMS ZEST 13]
ty=M
na=Korytko kablowe 100x50	0
id=8321853	1
jm=m	040
ce=0	1390383949
cw=0	PLN
il=20

[RMS ZEST 14]
ty=M
na=Korytko kablowe 200x50	0
id=83218531	3
jm=m	040
ce=0	1390383949
cw=0	PLN
il=20

[RMS ZEST 16]
ty=M
na=kołki rozporowe plastikowe	0
id=8990499	1
jm=szt	020
ce=0	1390383949
cw=0	PLN
il=8

[RMS ZEST 17]
ty=M
na=Czujnik PT100 z przetwornikiem pomiarowym	0
id=9479868	3
jm=szt	020
ce=0	1390383949
cw=0	PLN
il=2

[RMS ZEST 18]
ty=R
na=robocizna	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0	1390383949
cw=0	PLN
il=511.4031

[RMS ZEST 19]
ty=R
na=robocizna	0
id=999	3
jm=r-g	149
ce=0	1390383949
cw=0	PLN
il=370

[RMS ZEST 79]
ty=M
na=przepływomierz mechaniczny	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 20]
ty=M	1
na=materiały pomocnicze	0
id=0000000	1
jm=%	147
cw=1	PLN
il=0

[ELEMENT 1]
na=PRZYGOTOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ
wa=0
kn=0	0	0
id=86
nu=1
wn=		

[POZYCJA]
id=85
pd=						0
na=Wykonanie dokumentacji PROJEKTOWEJ W NIEZBĘDNYM ZAKRESIE wraz ze schematem instalacji i harmonogramem rzeczowo-finansowym wykonania robót
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 78]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[ELEMENT 1]
na=AUTOMATYKA
wa=0
kn=0	0	0
id=27
nu=2
wn=		

[POZYCJA]
id=2
pd=ORGBUD wyd.III 1986 biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0404-12	5-08	0404-12		1
na=Wykonanie modyfikacji układu sterowania szafy S1 zgodnie ze schematami ideowymi
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 18]
nz=70	0	70
np=1
wa=0
wb=0
il=66.85

[RMS 10]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=3
pd=						0
na=Wykonanie oprogramowania systemu wizualizacji zgodnie ze schematem technologicznym i ideą sterowania zawartą w specyfikacji
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 19]
nz=140	1	140
np=1
wa=0
wb=0
il=140

[POZYCJA]
id=4
pd=						0
na=Wykonanie oprogramowania systemu wizualizacji w Ostoi
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 19]
nz=150	1	150
np=1
wa=0
wb=0
il=150

[POZYCJA]
id=5
pd=Energobudowa wyd.III, biuletyny do 9 1996	KNR	7-08 0102-03	7-08	0102-03		1
na=Zdalny układ do pomiaru temperatury z zastosowaniem czujnika termometru oporowego lub termoelektrycznego
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=2
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						0		0

[RMS 18]
nz=4	0	4
np=1
wa=0
wb=0
il=8

[RMS 17]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 20]
nz=5	0	5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 11]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0
il=0.12

[RMS 7]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2

[POZYCJA]
id=25
pd=Energobudowa wyd.III,biuletyny do 9 1996	KNR	7-08 0102-03	7-08	0102-03		1
mpn=_1211
na=Zdalny układ do pomiaru temperatury z zastosowaniem czujnika termometru oporowego lub termoelektrycznego
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=3
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						0		0

[RMS 18]
nz=5.4	0	5.4
np=1
wa=0
wb=0
il=16.2

[RMS 24]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[RMS 20]
nz=5	0	5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 11]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0
il=0.18

[RMS 7]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3

[POZYCJA]
id=6
pd=ORGBUD 1987, biuletyny do 9 1996	KNR	5-05 0804-06	5-05	0804-06		1
na=Instalowanie koryt przyściennych na ścianie z betonu
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=6
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 18]
nz=3.98	0	3.98
np=1
wa=0
wb=0
il=22.8054

[RMS 13]
nz=20	1	20
np=1
wa=0
wb=0
il=20

[POZYCJA]
id=7
pd=ORGBUD 1987, biuletyny do 9 1996	KNR	5-05 0804-06	5-05	0804-06		1
na=Instalowanie koryt przyściennych na ścianie z betonu
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=8
ob=2
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 18]
nz=3.98	0	3.98
np=1
wa=0
wb=0
il=7.6018

[RMS 14]
nz=20	1	20
np=1
wa=0
wb=0
il=20

[POZYCJA]
id=8
pd=ORGBUD wyd.III 1986 biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0214-01	5-08	0214-01		1
na=Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-6/Al-12 mm2) układane na gotowych uchwytach bezśrubowych, w korytkach i na drabinkach z mocowaniem pojedynczo
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=9
ob=68
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=68	1	8+8+8+8+12+12+12						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 18]
nz=0.0572	0	0.0572
np=1
wa=0
wb=0
il=3.7146

[RMS 2]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=70.72

[RMS 20]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=9
pd=ORGBUD wyd.III 1986 biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0214-01	5-08	0214-01		1
na=Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-6/Al-12 mm2) układane na gotowych uchwytach bezśrubowych, w korytkach i na drabinkach z mocowaniem pojedynczo
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=10
ob=36
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=36	1	12+12+12						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 18]
nz=0.0572	0	0.0572
np=1
wa=0
wb=0
il=1.9665

[RMS 1]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=37.44

[RMS 20]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=10
pd=ORGBUD wyd.III 1986 biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0214-01	5-08	0214-01		1
na=Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-6/Al-12 mm2) układane na gotowych uchwytach bezśrubowych, w korytkach i na drabinkach z mocowaniem pojedynczo
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=11
ob=24
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=24	1	24						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 18]
nz=0.0572	0	0.0572
np=1
wa=0
wb=0
il=1.311

[RMS 4]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=24.96

[RMS 20]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=16
pd=ORGBUD wyd.III 1986 biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0214-01	5-08	0214-01		1
na=Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-6/Al-12 mm2) układane na gotowych uchwytach bezśrubowych, w korytkach i na drabinkach z mocowaniem pojedynczo
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=12
ob=18
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=18	1	6+12						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 18]
nz=0.0572	0	0.0572
np=1
wa=0
wb=0
il=0.9833

[RMS 3]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=18.72

[RMS 20]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=13
pd=ORGBUD wyd.III 1986 biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0301-03	5-08	0301-03		1
na=Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu przez przykręcenie do kołków plast.w podłożu betonowym
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=13
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 18]
nz=0.1342	0	0.1342
np=1
wa=0
wb=0
il=0.5126

[RMS 16]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=8

[RMS 20]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=14
pd=ORGBUD wyd.III 1986 biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0306-02	5-08	0306-02		1
na=Montaż na gotowym podłożu odgałęźników z tworzyw szt.natynk.-wtynk.do 2.5mm2 przez przykręcenie z podłączeniem przewodów kabelkowych 2.5mm2 (3 wyloty)
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=14
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 18]
nz=0.2486	0	0.2486
np=1
wa=0
wb=0
il=0.9497

[RMS 12]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=4.08

[RMS 20]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=15
pd=						0
na=Sprawdzenie uruchomienie systemu sterowania, szlolenie.
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=15
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 19]
nz=80	1	80.
np=1
wa=0
wb=0
il=80

[POZYCJA]
id=20
pd=						0
na=Połączenie istniejącej pompy solarnej oraz nowych czujników temperatury z sterownikiem Hewelux
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=16
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 18]
nz=16	0	16
np=1
wa=0
wb=0
il=16

[POZYCJA]
id=21
pd=						0
na=Połączenie przepływomierza oraz czujników temperatury z ciepłomierzem Danfoss
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=17
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 18]
nz=15	0	15
np=1
wa=0
wb=0
il=15

[POZYCJA]
id=87
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0140-02	4	0140-02		1
mpn=1211
na=Przepływomierz mechaniczny do sterowania solarnego
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=18
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 18]
nz=0.44	0	0.44
np=1
wa=0
wb=0
il=0.44

[RMS 79]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 20]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=22
pd=						0
na=Montaż sterownika solarnego
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=19
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 18]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 22]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=23
pd=Energobudowa wyd.III,biuletyny do 9 1996	KNR	7-08 0102-01	7-08	0102-01		1
mpn=_1211
na=Miejscowy układ do pomiaru temperatury
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=20
ob=3
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						0		0

[RMS 18]
nz=0.91	0	0.91
np=1
wa=0
wb=0
il=2.73

[RMS 23]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[RMS 7]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.06

[ELEMENT 1]
na=INSTALACJA    CIEPŁEJ  WODY
wa=0
kn=0	0	0
id=28
nu=3
cpv=45331000-6
wn=		

[POZYCJA]
id=29
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	8 0502-01	8	0502-01		1
mpn=1211
na=Demontaż rurociągu stalowego o śr.15-20 mm o połączeniach spawanych
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=21
ob=6
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6,0						0		0

[RMS 18]
nz=0.28	0	0.28
np=1
wa=0
wb=0
il=1.68

[RMS 20]
nz=10	0	10
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=30
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	8 0502-03	8	0502-03		1
mpn=1211
na=Demontaż rurociągu stalowego o śr.40-50 mm o połączeniach spawanych
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=22
ob=10
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10,0						0		0

[RMS 18]
nz=0.32	0	0.32
np=1
wa=0
wb=0
il=3.2

[RMS 20]
nz=10	0	10
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=31
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	8 0513-02	8	0513-02		1
mpn=1211
na=Demontaż zaworu kołnierzowego o śr.25-32 mm
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=23
ob=2
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						0		0

[RMS 18]
nz=0.6	0	0.6
np=1
wa=0
wb=0
il=1.2

[POZYCJA]
id=32
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	8 0513-03	8	0513-03		1
mpn=1211
na=Demontaż zaworu kołnierzowego o śr.40-50 mm
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=24
ob=2
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						0		0

[RMS 18]
nz=0.73	0	0.73
np=1
wa=0
wb=0
il=1.46

[POZYCJA]
id=33
pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-02 0114-04	4-02	0114-04		1
mpn=1211
na=Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 65-80 mm
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=25
ob=2
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						0		0

[RMS 18]
nz=0.4	0	0.4
np=1
wa=0
wb=0
il=0.8

[RMS 20]
nz=10	0	10
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=34
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	8 0503-07	8	0503-07		1
mpn=1211
na=Demontaż pompy odśrodkowej z silnikiem do 100kg
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=26
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 18]
nz=2.64	0	2.64
np=1
wa=0
wb=0
il=2.64

[POZYCJA]
id=35
pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-02 0513-01	4-02	0513-01		1
mpn=_1211
na=Wymiana zaworu odpowietrzającego do ponownego montażu o śr. 15-20 mm
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=27
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 18]
nz=0.49	0	0.49
np=1
wa=0
wb=0
il=0.49

[RMS 20]
nz=10	0	10
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=36
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	8 0123-06	8	0123-06		1
mpn=_1211
na=Demontaż przepływomierza z nadajnikiem impulsówo śr.15-20mm ( do ponownego montażu)
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=28
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 18]
nz=0.7	0	0.7
np=1
wa=0
wb=0
il=0.7

[POZYCJA]
id=37
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	8 0121-05	8	0121-05		1
mpn=_1211
na=Demontaż zaworu bezpieczeństwa  o śr.15-20 mm ( do ponownego montażu)
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=29
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 18]
nz=0.48	0	0.48
np=1
wa=0
wb=0
il=0.48

[POZYCJA]
id=38
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0405-05	4	0405-05		1
mpn=_1211
na=Rurociągi w instalacjach c.o. miedziane o śr. zewnętrznej 22 mm o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=30
ob=6
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						0		0

[RMS 18]
nz=0.721	0	0.721
np=1
wa=0
wb=0
il=4.326

[RMS 26]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=6.24

[RMS 27]
nz=0.66	0	0.66
np=1
wa=0
wb=0
il=3.96

[RMS 28]
nz=0.56	0	0.56
np=1
wa=0
wb=0
il=3.36

[RMS 20]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=39
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0405-06	4	0405-06		1
mpn=_1211
na=Rurociągi w instalacjach c.o. miedziane o śr. zewnętrznej 28mm o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=31
ob=18
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=18	1	18						0		0

[RMS 18]
nz=0.805	0	0.805
np=1
wa=0
wb=0
il=14.49

[RMS 29]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=0
wb=0
il=18.54

[RMS 30]
nz=0.61	0	0.61
np=1
wa=0
wb=0
il=10.98

[RMS 31]
nz=0.46	0	0.46
np=1
wa=0
wb=0
il=8.28

[RMS 20]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=40
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0405-08	4	0405-08		1
mpn=_1211
na=Rurociągi w instalacjach c.o. miedziane o śr. zewnętrznej 42 mm o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=32
ob=12
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	12						0		0

[RMS 18]
nz=0.983	0	0.983
np=1
wa=0
wb=0
il=11.796

[RMS 32]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=0
wb=0
il=12.36

[RMS 33]
nz=0.45	0	0.45
np=1
wa=0
wb=0
il=5.4

[RMS 34]
nz=0.34	0	0.34
np=1
wa=0
wb=0
il=4.08

[RMS 20]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=41
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0516-02	4	0516-02		1
mpn=1211
na=Montaż rurociągów stalowych o śr. nominalnej 50 mm i grub. ścianek 3,6 mm
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=33
ob=10
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10,0						0		0

[RMS 18]
nz=0.42	0	0.42
np=1
wa=0
wb=0
il=4.2

[RMS 35]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=0
wb=0
il=10.3

[RMS 20]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=42
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0516-03	4	0516-03		1
mpn=1211
na=Montaż rurociągów stalowych o śr. nominalnej 65 mm i grub. ścianek 3,6 mm
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=34
ob=4
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4,						0		0

[RMS 18]
nz=0.45	0	0.45
np=1
wa=0
wb=0
il=1.8

[RMS 36]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=4.08

[RMS 20]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=43
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0517-02	4	0517-02		1
mpn=1211
na=Montaż kształtek stalowych o śr. nominalnej 50 mm i grub. ścianek 3,6 mm
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=35
ob=10
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10						0		0

[RMS 18]
nz=0.51	0	0.51
np=1
wa=0
wb=0
il=5.1

[RMS 37]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=10

[RMS 20]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=44
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0517-03	4	0517-03		1
mpn=1211
na=Montaż kształtek stalowych o śr. nominalnej 65 mm i grub. ścianek 3,6 mm
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=36
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						0		0

[RMS 18]
nz=0.64	0	0.64
np=1
wa=0
wb=0
il=1.28

[RMS 38]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 20]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=45
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0518-02	4	0518-02		1
mpn=1211
na=Spawanie ręczne gazowe rurociągu lub kształtek o śr. nominalnej 50 mm i grub. ścianek 3,6 mm
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=37
ob=20
jm=złącze	171
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20						0		0

[RMS 18]
nz=0.64	0	0.64
np=1
wa=0
wb=0
il=12.8

[RMS 39]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0
il=0.8

[RMS 40]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0
il=0.6

[RMS 41]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0
il=0.6

[RMS 20]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=46
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0518-03	4	0518-03		1
mpn=1211
na=Spawanie ręczne gazowe rurociągu lub kształtek o śr. nominalnej 65 mm i grub. ścianek 3,6 mm
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=38
ob=4
jm=złącze	171
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						0		0

[RMS 18]
nz=0.74	0	0.74
np=1
wa=0
wb=0
il=2.96

[RMS 39]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0
il=0.16

[RMS 40]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0
il=0.16

[RMS 41]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0
il=0.12

[RMS 20]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=47
pd=Energobudowa wyd.III,biuletyny do 9 1996	KNR	7-08 0205-02	7-08	0205-02		1
mpn=_1211
na=Regulator przepływu 1" do glikolu
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=39
ob=2
jm=ukł.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						0		0

[RMS 18]
nz=7.16	0	7.16
np=1
wa=0
wb=0
il=14.32

[RMS 42]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 20]
nz=5	0	5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 43]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4

[RMS 44]
nz=0.07	0	0.07
np=1
wa=0
wb=0
il=0.14

[POZYCJA]
id=48
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0140-02	4	0140-02		1
mpn=1211
na=Wodomierze skrzydełkowe z nadajnikiem impulsów WS-2,5-NK o śr. nominalnej 20 mm
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=40
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 18]
nz=0.44	0	0.44
np=1
wa=0
wb=0
il=0.44

[RMS 45]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 46]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 20]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=49
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0140-02	4	0140-02		1
mpn=1211
na=Przepływomierz  z nadajnikiem impulsów - istn. przemontowany materiał istn.
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=41
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 18]
nz=0.44	0	0.44
np=1
wa=0
wb=0
il=0.44

[RMS 20]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=50
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0411-03	4	0411-03		1
mpn=121,0:0,0911
na=Zawory odpowietrzające o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 25 mm
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=42
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						0		0

[RMS 18]
nz=0.41	0	0.41
np=1
wa=0
wb=0
il=0.82

[RMS 47]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 20]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=51
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0411-03	4	0411-03		1
mpn=121,0:0,0911
na=Zawory odpowietrzające o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 25 mm- odzysk
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=43
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 18]
nz=0.41	0	0.41
np=1
wa=0
wb=0
il=0.41

[RMS 20]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=52
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0122-06	4	0122-06		1
mpn=1211
na=Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych mieszkaniowych o śr. nominalnej 20 mm w rurociągach stalowych
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=44
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 18]
nz=1.62	0	1.62
np=1
wa=0
wb=0
il=1.62

[RMS 48]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 28]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 20]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=53
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0524-02	4	0524-02		1
mpn=121,0:0,0911
na=Zawory bezpieczeństwa membranowy SYR typ 2115  o śr. nominalnej 20 mm
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=45
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 18]
nz=0.43	0	0.43
np=1
wa=0
wb=0
il=0.43

[RMS 49]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 20]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=54
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0524-02	4	0524-02		1
mpn=121,0:0,0911
na=Zawory bezpieczeństwa membranowy SYR typ 2115  o śr. nominalnej 20 mm -istn. przemontowany
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=46
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 18]
nz=0.43	0	0.43
np=1
wa=0
wb=0
il=0.43

[RMS 20]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=55
pd=INSTAL 1996	KNR	INSTAL 0111-06	INSTAL	0111-06		1
mpn=1211
na=Filtr osadnikowy siatkowy o śr.nom. 65 mm
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=47
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 18]
nz=1.8	0	1.8
np=1
wa=0
wb=0
il=1.8

[RMS 50]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 34]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 20]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 44]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0
il=0.04

[POZYCJA]
id=56
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0519-02	4	0519-02		1
mpn=121,0:0,0911
na=Zawory kulowe z kielichami gwintowanymi dla ciśnień 1,6 MPa o śr. nominalnej 20 mm
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=48
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						0		0

[RMS 18]
nz=0.4	0	0.4
np=1
wa=0
wb=0
il=1.2

[RMS 51]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[RMS 20]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=57
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0519-03	4	0519-03		1
mpn=121,0:0,0911
na=Zawory kulowe z kielichami gwintowanymi dla ciśnień 1,6 MPa o śr. nominalnej 25 mm
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=49
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 18]
nz=0.44	0	0.44
np=1
wa=0
wb=0
il=0.44

[RMS 52]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 20]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=58
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0519-05	4	0519-05		1
mpn=121,0:0,0911
na=Zawory  kulowe z kielichami gwintowanymi dla ciśnień 1,6 MPa o śr. nominalnej 40 mm
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=50
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						0		0

[RMS 18]
nz=0.61	0	0.61
np=1
wa=0
wb=0
il=2.44

[RMS 53]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 20]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=59
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0519-06	4	0519-06		1
mpn=121,0:0,0911
na=Zawory  kulowe z kielichami gwintowanymi dla ciśnień 1,6 MPa o śr. nominalnej 50 mm
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=51
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						0		0

[RMS 18]
nz=0.74	0	0.74
np=1
wa=0
wb=0
il=2.96

[RMS 54]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 20]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=60
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0519-06	4	0519-06		1
mpn=121,0:0,0911
na=Zawory  kulowe z kielichami gwintowanymi dla ciśnień 1,6 MPa o śr. nominalnej 65 mm
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=52
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 18]
nz=0.74	0	0.74
np=1
wa=0
wb=0
il=0.74

[RMS 55]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 20]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=61
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0519-02	4	0519-02		1
mpn=121,0:1,0911
na=Zawory zwrotne grzybkowe z kielichami gwintowanymi dla ciśnień 1,6 MPa o śr. nominalnej 20 mm
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=53
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 18]
nz=0.4	0	0.4
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4

[RMS 56]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 20]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=62
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0519-03	4	0519-03		1
mpn=121,0:1,0911
na=Zawory zwrotne grzybkowe z kielichami gwintowanymi dla ciśnień 1,6 MPa o śr. nominalnej 25 mm
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=54
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 18]
nz=0.44	0	0.44
np=1
wa=0
wb=0
il=0.44

[RMS 57]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 20]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=63
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0528-01	4	0528-01		1
mpn=1211
na=Płukanie instalacji  węzłów cieplnych o wymiennikowych o ogólnej powierzchni ogrzewalnej wymienników do 8 m2
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=55
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 18]
nz=3.87	0	3.87
np=1
wa=0
wb=0
il=3.87

[RMS 20]
nz=5	0	5
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=64
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0528-01	4	0528-01		1
mpn=1211
na=Próby szczelności węzłów cieplnych o wymiennikowych o ogólnej powierzchni ogrzewalnej wymienników do 8 m2
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=56
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 18]
nz=3.87	0	3.87
np=1
wa=0
wb=0
il=3.87

[RMS 20]
nz=5	0	5
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=65
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0529-01	4	0529-01		1
mpn=1211
na=Uruchomienie węzłów cieplnych
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=57
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 18]
nz=146	0	146
np=1
wa=0
wb=0
il=146

[RMS 20]
nz=5	0	5
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=66
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	2 1404-04	2	1404-04		1
mpn=_121,0:0,092,0:0,0911
na=Malowanie rur stalowych  czarnych o śr. do 50 mm
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=58
ob=44
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=44	1	44,0						0		0

[RMS 18]
nz=0.184	0	0.184
np=1
wa=0
wb=0
il=8.096

[RMS 58]
nz=0.014	0	0.014
np=1
wa=0
wb=0
il=0.616

[RMS 59]
nz=0.014	0	0.014
np=1
wa=0
wb=0
il=0.616

[RMS 20]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=67
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	2 1404-05	2	1404-05		1
mpn=_121,0:0,092,0:0,0911
na=Malowanie rur stalowych i blaszanych o śr.50-100 mm
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=59
ob=2
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2,0						0		0

[RMS 18]
nz=0.228	0	0.228
np=1
wa=0
wb=0
il=0.456

[RMS 58]
nz=0.027	0	0.027
np=1
wa=0
wb=0
il=0.054

[RMS 59]
nz=0.027	0	0.027
np=1
wa=0
wb=0
il=0.054

[RMS 20]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=68
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-18	0-34	0101-18		1
mpn=_1211
na=Izolacja rurociągów śr.20 mm otulinami z pianki gr.30 mm
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=60
ob=5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5,0						0		0

[RMS 18]
nz=0.1898	0	0.1898
np=1
wa=0
wb=0
il=0.949

[RMS 60]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0
il=5.5

[RMS 61]
nz=0.0232	0	0.0232
np=1
wa=0
wb=0
il=0.116

[RMS 62]
nz=0.1325	0	0.1325
np=1
wa=0
wb=0
il=0.6625

[RMS 63]
nz=6	0	6
np=1
wa=0
wb=0
il=30

[RMS 20]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 44]
nz=0.0031	0	0.0031
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0155

[POZYCJA]
id=69
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-19	0-34	0101-19		1
mpn=_1211
na=Izolacja rurociągów śr.28-25 mm otulinami z pianki gr.30 mm
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=61
ob=17
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=17	1	12,0+5,0						0		0

[RMS 18]
nz=0.2108	0	0.2108
np=1
wa=0
wb=0
il=3.5836

[RMS 64]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0
il=18.7

[RMS 61]
nz=0.0261	0	0.0261
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4437

[RMS 62]
nz=0.1697	0	0.1697
np=1
wa=0
wb=0
il=2.8849

[RMS 63]
nz=6	0	6
np=1
wa=0
wb=0
il=102

[RMS 20]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 44]
nz=0.00705	0	0.00705
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1199

[POZYCJA]
id=70
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-19	0-34	0101-19		1
mpn=_1211
na=Izolacja rurociągów śr.40 mm otulinami z pianki gr.30 mm
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=62
ob=12
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	12,0						0		0

[RMS 18]
nz=0.2108	0	0.2108
np=1
wa=0
wb=0
il=2.5296

[RMS 65]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0
il=13.2

[RMS 61]
nz=0.0261	0	0.0261
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3132

[RMS 62]
nz=0.1697	0	0.1697
np=1
wa=0
wb=0
il=2.0364

[RMS 63]
nz=6	0	6
np=1
wa=0
wb=0
il=72

[RMS 20]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 44]
nz=0.00705	0	0.00705
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0846

[POZYCJA]
id=71
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-20	0-34	0101-20		1
mpn=_1211
na=Izolacja rurociągów śr.50 mm otulinami z pianki gr.30 mm
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=63
ob=10
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10,0						0		0

[RMS 18]
nz=0.276	0	0.276
np=1
wa=0
wb=0
il=2.76

[RMS 66]
nz=1.15	0	1.15
np=1
wa=0
wb=0
il=11.5

[RMS 61]
nz=0.0292	0	0.0292
np=1
wa=0
wb=0
il=0.292

[RMS 62]
nz=0.209	0	0.209
np=1
wa=0
wb=0
il=2.09

[RMS 63]
nz=5	0	5
np=1
wa=0
wb=0
il=50

[RMS 20]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 44]
nz=0.0117	0	0.0117
np=1
wa=0
wb=0
il=0.117

[POZYCJA]
id=72
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-20	0-34	0101-20		1
mpn=_1211
na=Izolacja rurociągów śr.65 mm otulinami z pianki gr.30 mm
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=64
ob=2
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2,0						0		0

[RMS 18]
nz=0.276	0	0.276
np=1
wa=0
wb=0
il=0.552

[RMS 67]
nz=1.15	0	1.15
np=1
wa=0
wb=0
il=2.3

[RMS 61]
nz=0.0292	0	0.0292
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0584

[RMS 62]
nz=0.209	0	0.209
np=1
wa=0
wb=0
il=0.418

[RMS 63]
nz=5	0	5
np=1
wa=0
wb=0
il=10

[RMS 20]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 44]
nz=0.0117	0	0.0117
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0234

[POZYCJA]
id=73
pd=						0
na=Połączenie z istniejącą instalacją centrali cieplnej
uw=wycena indywidualna
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=65
ob=7
jm=przył.	208
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	7						0		0

[RMS 18]
nz=2	0	2.0
np=1
wa=0
wb=0
il=14

[POZYCJA]
id=74
pd=						0
na=Uszczelnienie instalacji glikolowej prowadzącej na dach
uw=wycena indywidualna
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=66
ob=1
jm=przył.	208
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 18]
nz=20	0	20
np=1
wa=0
wb=0
il=20

[POZYCJA]
id=75
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0412-03	4	0412-03		1
mpn=1211
na=Zawory termostatyczne mieszające ESBE VTA 320 (30-70 C)
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=67
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						0		0

[RMS 18]
nz=0.37	0	0.37
np=1
wa=0
wb=0
il=0.74

[RMS 68]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 20]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=76
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0507-01	4	0507-01		1
mpn=1211
na=Wymienniki ciepła płytowy o mocy min. 12 kW przy różnicy temp.   delta T=40K
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=68
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 18]
nz=20	0	20
np=1
wa=0
wb=0
il=20

[RMS 69]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 20]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=77
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0144-06	4-02	0144-06		1
mpn=_1211
na=Demontaż przepływomierza i czujnika temperatury Danfoss
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=69
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 18]
nz=0.3	0	0.3
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3

[POZYCJA]
id=78
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0140-02	4	0140-02		1
mpn=1211
na=Przepływomierz wraz z czujnikiem temperatury - odzysk
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=70
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 18]
nz=0.44	0	0.44
np=1
wa=0
wb=0
il=0.44

[RMS 20]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=79
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0435-03	4	0435-03		1
mpn=1211
na=Montaż suchych tulei do czujników temperatury ( do montażu na krućsach zasobnika)
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=71
ob=15
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=15	1	15						0		0

[RMS 18]
nz=0.44	0	0.44
np=1
wa=0
wb=0
il=6.6

[RMS 70]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=15

[POZYCJA]
id=80
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0435-03	4	0435-03		1
mpn=1211
na=Montaż suchych tulei do czujników temperatury ( do montażu na rurach)
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=72
ob=10
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10						0		0

[RMS 18]
nz=0.44	0	0.44
np=1
wa=0
wb=0
il=4.4

[RMS 71]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=10

[POZYCJA]
id=81
pd=INSTAL 1996	KNR	INSTAL 0111-05	INSTAL	0111-05		1
mpn=1211
na=Filtr osadnikowy siatkowy o śr.nom. 40 mm
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=73
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						0		0

[RMS 18]
nz=1.6	0	1.6
np=1
wa=0
wb=0
il=3.2

[RMS 72]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 73]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 74]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 20]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 75]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0
il=0.06

[POZYCJA]
id=82
pd=INSTAL 1996	KNR	INSTAL 0111-03	INSTAL	0111-03		1
mpn=1211
na=Filtr osadnikowy siatkowy o śr.nom. 28 mm
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=74
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						0		0

[RMS 18]
nz=1.13	0	1.13
np=1
wa=0
wb=0
il=2.26

[RMS 76]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 77]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 74]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 20]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 75]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.04

[ELEMENT 1]
na=DOKUMENACJA POWYKONAWCZA
wa=0
kn=0	0	0
id=84
nu=4
wn=		

[POZYCJA]
id=83
pd=						0
na=Wykonanie dokumentacji powykonawczej
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=75
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 25]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

