[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft sp. z o.o.
wf=4
pr=NORMA	4.41
pe=1
op=1
opn=0	0	2	1	1	0	2	8	0	0	1	0	0	0	1.	1	1	0	1	1
prn=2	2	3	3	4	1	6	0	1
own=3	1	1	0	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	1	1	poz.	<	>	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
wbn=PLN	zł
wk=0
na=VAT
wn=

[STRONA TYT]
na=PRZEDMIAR
nfn=Zachodniopomorski Uniwersytet                                        Technologiczny w Szczecinie
afn=Szczecin Al. Piastów 17
nb=Malowanien sanitariatów
ab=OW Widzeńsko
ni=Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
ai=Szczecin, al. Piastów 17
br=BUDOWLANA
dt=20.03.2016

[CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU]
sz=	0
lp=1	2
pa=1	1	1	
pa=0	1	0	

[NARZUTY NORMA 1]
na=VAT	V
wa=0	1	0	PLN
op=0	0
nc=1

[RMS ZEST 23]
ty=M
na=ałun techniczny glinowo-potasowy gat.I/II (10.5%)	0
id=1410004	1
jm=kg	033
ce=0	1460118561
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.2
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1640099

[RMS ZEST 32]
ty=M
na=benzyna do lakierów	0
id=1050199	2
jm=dm3	066
ce=0	1460118561
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.855
pr=	0	0	0	1050199

[RMS ZEST 19]
ty=S
na=betoniarka wolnospadowa elektryczna	0
id=43211	1
jm=m-g	148
ce=0	1460118561
cw=0	PLN
il=0.14
pr=	0	0	0	43210

[RMS ZEST 15]
ty=M
na=cegła budowlana pełna	0
id=1800199	1
jm=szt.	020
ce=0	1460118561
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=58
pr=	0	0	0	1800100

[RMS ZEST 16]
ty=M
na=cement portlandzki 35 bez dodatków	0
id=1700301	1
jm=t	034
ce=0	1460118561
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.0147

[RMS ZEST 24]
ty=M
na=cement portlandzki z dodatkami"25"	0
id=1701102	2
jm=t	034
ce=0	1460118561
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.0052

[RMS ZEST 11]
ty=M
na=farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania	0
id=1511599	1
jm=dm3	066
ce=0	1460118561
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=4.5144
pr=	0	0	0	1510299

[RMS ZEST 31]
ty=M
na=farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania	0
id=1510210	2
jm=dm3	066
ce=0	1460118568
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.9575
pr=PFL	0	0	0	

[RMS ZEST 9]
ty=M
na=farba olejna nawierzchniowa	0
id=1511799	1
jm=dm3	066
ce=0	1460118561
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=3.876
pr=	0	0	0	1510199

[RMS ZEST 29]
ty=M
na=farba olejna nawierzchniowa	0
id=1510100	2
jm=dm3	066
ce=0	1460118573
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.8225
pr=SNI	0	0	0	

[RMS ZEST 7]
ty=M
na=farby emulsyjne nawierzchniowe	0
id=1510899	1
jm=dm3	066
ce=0	1460118561
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=17.2629
pr=	0	0	0	1502199;1503199;1503299

[RMS ZEST 27]
ty=M
na=folia polietylenowa	0
id=1560200	2
jm=m2	050
ce=0	1460118561
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=8.5716
pr=	0	0	0	1560399

[RMS ZEST 13]
ty=M
na=gips budowlany	0
id=1740100	1
jm=t	034
ce=0	1460118561
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.0002
pr=	0	0	0	1740199

[RMS ZEST 2]
ty=M
na=gips szpachlowy	0
id=1740103	1
jm=kg	033
ce=0	1460118561
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=17.919
pr=	0	0	0	1740299;1410199

[RMS ZEST 8]
ty=M
na=grunt pokostowy	0
id=1530000	1
jm=dm3	066
ce=0	1460118561
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=8.208
pr=	0	0	0	1533131

[RMS ZEST 14]
ty=M
na=papier ścierny w arkuszach	0
id=3920099	1
jm=ark.	116
ce=0	1460118561
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=6.0648
pr=	0	0	0	3920099

[RMS ZEST 30]
ty=M
na=papier ścierny w arkuszach	0
id=3920099	2
jm=ark.	116
ce=0	1460118561
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=11.025
pr=	0	0	0	3920099

[RMS ZEST 17]
ty=M
na=piasek do zapraw	0
id=1602003	1
jm=m3	060
ce=0	1460118561
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.05
pr=	0	0	0	1602000

[RMS ZEST 26]
ty=M
na=piasek do zapraw	0
id=1602003	2
jm=m3	060
ce=0	1460118561
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.0266
pr=	0	0	0	1602000

[RMS ZEST 4]
ty=M
na=preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"	0
id=202x051	3
jm=dm3	066
ce=0	1460118578
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=12.9905
pr=PIG	0	0	0	

[RMS ZEST 1]
ty=R
na=robocizna	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0	1460118561
cw=0	PLN
il=71.3678

[RMS ZEST 10]
ty=M
na=rozcieńczalnik do wyrobów lakierowych	0
id=1530599	1
jm=dm3	066
ce=0	1460118561
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.9608
pr=	0	0	0	1530000

[RMS ZEST 28]
ty=M
na=szpachlówka celulozowa na tynki	0
id=1513250	2
jm=dm3	066
ce=0	1460118561
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.6875
pr=	0	0	0	1513250

[RMS ZEST 12]
ty=M
na=szpachlówka olejno-żywiczna na tynki biała	0
id=1512900	1
jm=dm3	066
ce=0	1460118561
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=11.9016
pr=	0	0	0	1510099

[RMS ZEST 6]
ty=S
na=środek transportowy	0
id=39599	1
jm=m-g	148
ce=0	1460118561
cw=0	PLN
il=0.0179
pr=	0	0	0	39000

[RMS ZEST 22]
ty=M
na=wapno hydrauliczne	0
id=1720000	1
jm=t	034
ce=0	1460118561
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.004
pr=	0	0	0	1720399

[RMS ZEST 21]
ty=M
na=wapno suchogaszone	0
id=1720200	1
jm=t	034
ce=0	1460118561
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.007
pr=	0	0	0	1720200;1720210

[RMS ZEST 25]
ty=M
na=wapno suchogaszone	0
id=1720211	2
jm=t	034
ce=0	1460118561
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.0066

[RMS ZEST 18]
ty=M
na=woda z rurociągu	0
id=3930000	1
jm=m3	060
ce=0	1460118561
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.018
pr=	0	0	0	3930001

[RMS ZEST 5]
ty=S
na=wyciąg	0
id=34000	1
jm=m-g	148
ce=0	1460118561
cw=0	PLN
il=0.0119
pr=	0	0	0	34000

[RMS ZEST 20]
ty=S
na=wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t	0
id=34312	1
jm=m-g	148
ce=0	1460118561
cw=0	PLN
il=0.62
pr=	0	0	0	34312

[RMS ZEST 3]
ty=M	1
na=materiały pomocnicze	0
id=0000000	1
jm=%	147
cw=1	PLN
il=-0

[ELEMENT 1]
na=Roboty malarskie - Widzeńsko
wa=0
kn=0	0	0
id=1
nu=1
wn=

[POZYCJA]
id=2
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 1204-08	4-01	1204-08		1
mpn=_1211
na=Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności- sufity
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=15.01
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=

[PRZEDMIAR]
wo=15.01	1	2,30*3,00+0,90*1,90+3,20*2,00						0		0

[RMS 1]
nz=0.095	0	0.095
np=1
wa=0
wb=0
il=1.426

[RMS 2]
nz=0.3	0	0.3
np=1
wa=0
wb=0
il=4.503

[RMS 3]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=3
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 1204-08	4-01	1204-08		1
mpn=_1211
na=Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=44.72
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=

[PRZEDMIAR]
wo=44.72	1	(2,30+3,00)*2*1,30+(2,30+2,00+1,50+1,00)*1,30+(3,20+2,00)*2*1,30+(1,50+1,80)*2*1,30						0		0

[RMS 1]
nz=0.095	0	0.095
np=1
wa=0
wb=0
il=4.2484

[RMS 2]
nz=0.3	0	0.3
np=1
wa=0
wb=0
il=13.416

[RMS 3]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=4
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 1134-01	202	1134-01		1
mpn=121,0:1,0911
na=(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=15.01
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=

[PRZEDMIAR]
wo=15.01	1	#p1						0		0

[RMS 1]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0
il=0.9006

[RMS 4]
nz=0.21	0	0.21
np=1
wa=0
wb=0
il=3.1521

[RMS 3]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 5]
nz=0.0002	0	0.0002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.003

[RMS 6]
nz=0.0003	0	0.0003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0045

[POZYCJA]
id=5
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 1134-02	202	1134-02		1
mpn=121,0:1,0911
na=(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=44.72
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=

[PRZEDMIAR]
wo=44.72	1	#p2						0		0

[RMS 1]
nz=0.08	0	0.08
np=1
wa=0
wb=0
il=3.5776

[RMS 4]
nz=0.22	0	0.22
np=1
wa=0
wb=0
il=9.8384

[RMS 3]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 5]
nz=0.0002	0	0.0002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0089

[RMS 6]
nz=0.0003	0	0.0003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0134

[POZYCJA]
id=6
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 1204-01	4-01	1204-01		1
mpn=_1211
na=Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=15.01
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=

[PRZEDMIAR]
wo=15.01	1	#p1						0		0

[RMS 1]
nz=0.119	0	0.119
np=1
wa=0
wb=0
il=1.7862

[RMS 7]
nz=0.298	0	0.298
np=1
wa=0
wb=0
il=4.473

[RMS 3]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=7
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 1204-02	4-01	1204-02		1
mpn=_1211
na=Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=44.72
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=

[PRZEDMIAR]
wo=44.72	1	#p2						0		0

[RMS 1]
nz=0.119	0	0.119
np=1
wa=0
wb=0
il=5.3217

[RMS 7]
nz=0.286	0	0.286
np=1
wa=0
wb=0
il=12.7899

[RMS 3]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=8
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 1206-04	4-01	1206-04		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=45.6
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=

[PRZEDMIAR]
wo=45.6	1	(2.30+3.00)*2*1.50+(2.30+2.00+1.50+1.00)*1.50+(3.20+2.00)*2*1.50+(1.50+1.80)*2*1.50-(0,80*1,50)*5						0		0

[RMS 1]
nz=0.528	0	0.528
np=1
wa=0
wb=0
il=24.0768

[RMS 8]
nz=0.18	0	0.18
np=1
wa=0
wb=0
il=8.208

[RMS 9]
nz=0.085	0	0.085
np=1
wa=0
wb=0
il=3.876

[RMS 10]
nz=0.043	0	0.043
np=1
wa=0
wb=0
il=1.9608

[RMS 11]
nz=0.099	0	0.099
np=1
wa=0
wb=0
il=4.5144

[RMS 12]
nz=0.261	0	0.261
np=1
wa=0
wb=0
il=11.9016

[RMS 13]
nz=0.000004	0	0.000004
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0002

[RMS 14]
nz=0.133	0	0.133
np=1
wa=0
wb=0
il=6.0648

[RMS 3]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=9
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0701-02	4-01	0701-02		1
mpn=1211
na=Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=8
ob=1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	2,00*0,50						0		0

[RMS 1]
nz=0.41	0	0.41
np=1
wa=0
wb=0
il=0.41

[POZYCJA]
id=10
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0307-02	4-01	0307-02		1
mpn=_1211
na=Przemurowanie ciągłe pęknięć o głębokości 1 ceg. przy użyciu zaprawy cementowej w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej
uw= 
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=9
ob=2
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						0		0

[RMS 1]
nz=5.23	0	5.23
np=1
wa=0
wb=0
il=10.46

[RMS 15]
nz=29	0	29
np=1
wa=0
wb=0
il=58

[RMS 16]
nz=0.00734	0	0.00734
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0147

[RMS 17]
nz=0.019	0	0.019
np=1
wa=0
wb=0
il=0.038

[RMS 18]
nz=0.009	0	0.009
np=1
wa=0
wb=0
il=0.018

[RMS 3]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 19]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0
il=0.08

[RMS 20]
nz=0.28	0	0.28
np=1
wa=0
wb=0
il=0.56

[POZYCJA]
id=11
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 1202-07	4-01	1202-07		1
mpn=_1211
na=Skasowanie wykwitów (zacieków)
uw= 
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=10
ob=2
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						0		0

[RMS 1]
nz=0.381	0	0.381
np=1
wa=0
wb=0
il=0.762

[RMS 21]
nz=0.0035	0	0.0035
np=1
wa=0
wb=0
il=0.007

[RMS 17]
nz=0.006	0	0.006
np=1
wa=0
wb=0
il=0.012

[RMS 22]
nz=0.002	0	0.002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.004

[RMS 23]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2

[RMS 3]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=12
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 0705-03	4-01	0705-03		1
mpn=_121,0:1,0911
na=Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 50 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy uprzednio zamurowane cegłami lub dachówkami
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=11
ob=2
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						0		0

[RMS 1]
nz=0.54	0	0.54
np=1
wa=0
wb=0
il=1.08

[RMS 24]
nz=0.0026	0	0.0026
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0052

[RMS 25]
nz=0.0033	0	0.0033
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0066

[RMS 26]
nz=0.0133	0	0.0133
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0266

[RMS 3]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 20]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0
il=0.06

[RMS 19]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0
il=0.06

[POZYCJA]
id=13
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 1216-01	4-01	1216-01		1
mpn=1211
na=Zabezpieczenie podłóg folią , okien i  drzwi
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=12
ob=24.01
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=

[PRZEDMIAR]
wo=24.01	1	#p1+2.00*0,90*5						0		0

[RMS 1]
nz=0.057	0	0.057
np=1
wa=0
wb=0
il=1.3686

[RMS 27]
nz=0.357	0	0.357
np=1
wa=0
wb=0
il=8.5716

[RMS 3]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=14
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 1209-08 z.sz.4.5.4. 9914-01 z.sz.4.5.4. 9914-07	4-01	1209-08	 z.sz.4.5.4. 9914-01 z.sz.4.5.4. 9914-07	1
mpn=81:6:09112,1082:0:09118,10121,0:0,0911
na=Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła płytowe pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m2 - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=13
ob=9
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=

[PRZEDMIAR]
wo=9	1	2,00*0,90*5						0		0

[RMS 1]
nz=1.55	0	0.62*(1*2+0.5)
np=1
wa=0
wb=0
il=13.95

[RMS 28]
nz=0.1875	0	0.075*(1*2+0.5)
np=1
wa=0
wb=0
il=1.6875

[RMS 29]
nz=0.2025	0	0.081*(1*2+0.5)
np=1
wa=0
wb=0
il=1.8225

[RMS 30]
nz=1.225	0	0.49*(1*2+0.5)
np=1
wa=0
wb=0
il=11.025

[RMS 31]
nz=0.2175	0	0.087*(1*2+0.5)
np=1
wa=0
wb=0
il=1.9575

[RMS 32]
nz=0.095	0	0.038*(1*2+0.5)
np=1
wa=0
wb=0
il=0.855

[RMS 3]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=15
pd=						0
na=Sprzątanie po robotach
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=14
ob=2
jm=r-g	149
kj=0	0	0
cj=0
wn=

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						0		0

[RMS 1]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

