[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft sp. z o.o.
wf=4
pr=NORMA	4.41
pe=2
op=1
opn=0	0	2	1	1	0	1	8	0	0	1	0	0	0	1.	1	1	0	1	0
prn=2	2	3	3	4	1	6	0	0
own=3	1	1	0	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	1	1	poz.	<	>	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
wbn=PLN	zł
wk=0
na=Koszty pośrednie	Zysk	VAT
wn=		

[STRONA TYT]
na=PRZEDMIAR
nfn=Zachodniopomorski Uniwersytet                                        Technologiczny w Szczecinie
afn=Szczecin Al. Piastów 17
nb=Remont budynów w OW Dziwnów  
ab=OW Dziwnów i Widzeńsko
ni=Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
ai=Szczecin, al. Piastów 17
br=BUDOWLANA
dt=11.03.2016

[CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU]
sz=	0
lp=1	2
pa=1	1	1	
pa=0	1	0	

[NARZUTY NORMA 1]
na=VAT	V
wa=0	1	0	PLN
op=0	0
nc=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=0	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Zysk	Z
wa=0	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[RMS ZEST 98]
ty=M
na=Adicor - G Grundierung	0
id=1552202	1
jm=kg	033
ce=0	1460118298
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.0644

[RMS ZEST 99]
ty=M
na=Adicor - SK	0
id=1552203	1
jm=kg	033
ce=0	1460118298
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2.661

[RMS ZEST 62]
ty=M
na=ałun techniczny glinowo-potasowy gat.I/II (10.5%)	0
id=1410004	1
jm=kg	033
ce=0	1460118298
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.8
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1640099

[RMS ZEST 100]
ty=M
na=AQUAFIN 2K - dwuskładnikowa zaprawa uszczelniająca	0
id=bc02018	3
jm=kg	033
ce=0	1460118298
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=42.3099
pr=	0	0	0	2382599;1480536

[RMS ZEST 55]
ty=M
na=benzyna do lakierów	0
id=1050199	1
jm=dm3	066
ce=0	1460118298
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=4.731
pr=	0	0	0	1050099

[RMS ZEST 40]
ty=M
na=beton z kruszywa naturalnego B 10	0
id=2370602	2
jm=m3	060
ce=0	1460118298
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.95
pr=	0	0	0	2370602

[RMS ZEST 58]
ty=M
na=beton z kruszywa naturalnego B 10	0
id=2380825	2
jm=m3	060
ce=0	1460118298
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.0095
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	2380899650;2380825

[RMS ZEST 30]
ty=S
na=betoniarka wolnospadowa elektryczna	0
id=43211	1
jm=m-g	148
ce=0	1460118298
cw=0	PLN
il=0.14
pr=	0	0	0	43210

[RMS ZEST 170]
ty=R
na=betoniarze gr.II	0
id=002	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 112]
ty=M
na=blacha z cynku 0.70 mm	0
id=1212131	2
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=38.8
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1212131

[RMS ZEST 111]
ty=M
na=blacha z tytan cynku 0.70 mm	0
id=1212123	2
jm=kg	033
ce=0	1460118298
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=22.344
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1212123

[RMS ZEST 114]
ty=M
na=blacha z tytan cynku 0.70 mm	0
id=1212131	2
jm=kg	033
ce=0	1460118298
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=31.64
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1212131

[RMS ZEST 206]
ty=M
na=blachowkręty	0
id=1346399	2
jm=szt	020
ce=0	1460118298
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=41.0515

[RMS ZEST 23]
ty=M
na=cement portlandzki z dodatkami 25	0
id=1701100	1
jm=t	034
ce=0	1460118298
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.0266
pr=	0	0	0	1700341;1700342

[RMS ZEST 123]
ty=M
na=cement portlandzki zwykły bez dodatków 35	0
id=1700301	1
jm=t	034
ce=0	1460118298
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.012
pr=	0	0	0	1700311;1700312

[RMS ZEST 138]
ty=R
na=cieśle gr.II	0
id=042	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 107]
ty=R
na=dekarze gr.II	0
id=052	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 127]
ty=M
na=deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III	0
id=2600619	1
jm=m3	060
ce=0	1460118298
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.0036
pr=	0	0	0	2600621

[RMS ZEST 126]
ty=M
na=drewno okrągłe na stemple budowlane	0
id=3950001	1
jm=m3	060
ce=0	1460118298
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.0054
pr=	0	0	0	3950010

[RMS ZEST 104]
ty=M
na=drut stalowy okrągły miękki śr. 1.1-1.8 mm	0
id=1120603	1
jm=kg	033
ce=0	1460118298
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.168
pr=	0	0	0	1122210

[RMS ZEST 160]
ty=M
na=elastyczna masa silikonowa do wypełniania dylatacji	0
id=1478199	2
jm=dm3	066
ce=0	1460118298
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.11
pr=	0	0	0	1478100

[RMS ZEST 44]
ty=M
na=elektrody stalowe	0
id=1330199	2
jm=kg	033
ce=0	1460118298
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.1668
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1330199

[RMS ZEST 54]
ty=M
na=farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania	0
id=1511599	1
jm=dm3	066
ce=0	1460118298
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=10.618
pr=	0	0	0	1510299

[RMS ZEST 41]
ty=M
na=farba olejna nawierzchniowa	0
id=1510100	2
jm=dm3	066
ce=0	1460118305
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.334
pr=SNI	0	0	0	

[RMS ZEST 51]
ty=M
na=farba olejna nawierzchniowa	0
id=1511799	1
jm=dm3	066
ce=0	1460118298
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=10.487
pr=	0	0	0	1510199

[RMS ZEST 7]
ty=M
na=farby emulsyjne nawierzchniowe	0
id=1510899	1
jm=dm3	066
ce=0	1460118298
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=451.4206
pr=	0	0	0	1502199;1503199;1503299

[RMS ZEST 79]
ty=M
na=folia ochronna	0
id=AT26009	3
jm=m2	050
ce=0	1460118298
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=6.6825
pr=	0	0	0	1560199;1560399

[RMS ZEST 8]
ty=M
na=folia polietylenowa	0
id=1560200	2
jm=m2	050
ce=0	1460118298
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=200.3891
pr=	0	0	0	1560399

[RMS ZEST 18]
ty=M
na=gips budowlany szpachlowy	0
id=1740110	2
jm=t	034
ce=0	1460118298
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.0072
pr=	0	0	0	1740101;1740102;1740199

[RMS ZEST 2]
ty=M
na=gips szpachlowy	0
id=1740103	1
jm=kg	033
ce=0	1460118298
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=700.0488
pr=	0	0	0	1740299;1410199

[RMS ZEST 162]
ty=M
na=gruntownik do masy uszczelniającej na podłoża niechłonne (stal, tworzywa sztuczne)	0
id=AT23011	3
jm=dm3	066
ce=0	1460118298
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.03
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1479099

[RMS ZEST 224]
ty=M
na=grzałka do grzejnika łazienkowego 300W	0
id=5731999	2
jm=szt.	020
ce=0	1460369066
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	5731099

[RMS ZEST 222]
ty=M
na=grzejniki stalowe 2 płytowe K22/600/800	0
id=6011020	2
jm=kpl.	090
ce=0	1460369066
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2

[RMS ZEST 223]
ty=M
na=grzejniki stalowe łazienkowego 500/900	0
id=6011020	2
jm=kpl.	090
ce=0	1460369066
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 128]
ty=M
na=gwoździe budowlane okrągłe gołe	0
id=1330400	1
jm=kg	033
ce=0	1460118298
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.04
pr=	0	0	0	1332000

[RMS ZEST 89]
ty=R
na=izolarze gr.III	0
id=093	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 218]
ty=M
na=Kabel energetyczny YKY 3x1,5 żo 0,6/1kV	0
id=7959999	1
jm=m	040
ce=0	1460369066
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=8.32

[RMS ZEST 33]
ty=M
na=klej	0
id=1550500	1
jm=kg	033
ce=0	1460118298
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.1
pr=	0	0	0	1551601

[RMS ZEST 13]
ty=M
na=klej do płyt gipsowych zwykły ORTH	0
id=1740311	2
jm=t	034
ce=0	1460118298
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.0003

[RMS ZEST 110]
ty=M
na=kołki rozporowe plastikowe	0
id=8990499	2
jm=szt.	020
ce=0	1460118298
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=28.14
pr=	0	0	0	8990499

[RMS ZEST 57]
ty=M
na=koszt	0
id=	3
jm=kpl	090
ce=0	1460118298
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 67]
ty=M
na=koszt blatu z drzwiczkami	0
id=	3
jm=m2	050
ce=0	1460118298
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.75

[RMS ZEST 232]
ty=M
na=koszt naprawy	0
id=	3
jm=kpl	090
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2

[RMS ZEST 27]
ty=M
na=kratki wentylacyjne z blachy stalowej z żaluzją surowe 14x14 cm	0
id=1350309	1
jm=szt.	020
ce=0	1460118298
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.08
pr=	0	0	0	1351799

[RMS ZEST 117]
ty=M
na=kształtki kanalizacyjne z PCW 110 mm	0
id=5644809	1
jm=szt.	020
ce=0	1460118298
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.7

[RMS ZEST 122]
ty=M
na=kształtki kanalizacyjne z PCW 110 mm'	0
id=5644809	1
jm=szt.	020
ce=0	1460118298
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=6

[RMS ZEST 217]
ty=M
na=kształtki kanalizacyjne z PCW 50 mm	0
id=5644805	1
jm=szt.	020
ce=0	1460118298
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=6

[RMS ZEST 199]
ty=M
na=kształtowniki stalowe główne profilowane CD-60/27	0
id=1323330	2
jm=m	040
ce=0	1460118298
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.5533

[RMS ZEST 200]
ty=M
na=kształtowniki stalowe nośne profilowane CD-60/27	0
id=1323330	2
jm=m	040
ce=0	1460118298
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=4.2161

[RMS ZEST 201]
ty=M
na=kształtowniki stalowe przyścienne profil UD-28/27	0
id=1323330	2
jm=m	040
ce=0	1460118298
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.8876

[RMS ZEST 76]
ty=M
na=kwas solny techniczny gat.I/II roztwór 5%	0
id=1411311	2
jm=kg	033
ce=0	1460118298
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.288
pr=	0	0	0	1411399

[RMS ZEST 203]
ty=M
na=łączniki krzyżowe Ik 60/60	0
id=1323432	2
jm=szt	020
ce=0	1460118298
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2.9513

[RMS ZEST 202]
ty=M
na=łączniki wzdłużne Iw 60/110	0
id=1323431	2
jm=szt	020
ce=0	1460118298
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.1539

[RMS ZEST 132]
ty=R
na=malarze gr.II	0
id=122	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 60]
ty=R
na=malarze gr.III	0
id=123	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 65]
ty=M
na=masa fugowa	0
id=2380699	2
jm=kg	033
ce=0	1460118298
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.968
pr=	0	0	0	2380699

[RMS ZEST 64]
ty=M
na=masa klejąca(sucha mieszanka)	0
id=1554299	2
jm=kg	033
ce=0	1460118298
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=15.36
pr=	0	0	0	1554299

[RMS ZEST 129]
ty=M
na=masa uszczelniająca SUPERFLEX-10	0
id=1478201	1
jm=kg	033
ce=0	1460118298
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=9.9

[RMS ZEST 10]
ty=S
na=mieszarka do zapraw	0
id=46100	1
jm=m-g	148
ce=0	1460118298
cw=0	PLN
il=1.5
pr=	0	0	0	46110

[RMS ZEST 20]
ty=S
na=mieszarka do zapraw	0
id=46110	1
jm=m-g	148
ce=0	1460118298
cw=0	PLN
il=0.008
pr=	0	0	0	46110

[RMS ZEST 106]
ty=S
na=mieszarka do zapraw 150 dm3	0
id=46111	1
jm=m-g	148
ce=0	1460118298
cw=0	PLN
il=0.084
pr=	0	0	0	46111

[RMS ZEST 216]
ty=R
na=monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewczych gr.II	0
id=202	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 137]
ty=R
na=murarze gr.II	0
id=342	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 12]
ty=M
na=narożniki ochronne aluminiowe	0
id=1318000	2
jm=m	040
ce=0	1460118298
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2.625
pr=	0	0	0	1221940

[RMS ZEST 28]
ty=M
na=narożniki ochronne typ 'Wema'	0
id=1350500	1
jm=szt.	020
ce=0	1460118298
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.08
pr=	0	0	0	1360040

[RMS ZEST 35]
ty=M
na=Nawiewnik okienny higrosterowany z automatyczną regulacją przepływu powietrza	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1460118298
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=19

[RMS ZEST 131]
ty=M
na=okucia stolarskie do otworów okiennych	0
id=1344399	1
jm=szt.	020
ce=0	1460118298
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1
pr=	0	0	0	1348560

[RMS ZEST 220]
ty=M
na=Oprawa Plafoniera Z Czujką Ruchu	0
id=7304730	2
jm=szt	020
ce=0	1460369066
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=9

[RMS ZEST 72]
ty=M
na=ościeżnice drewniane regulowane	0
id=2715999	2
jm=szt	020
ce=0	1460118298
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.6

[RMS ZEST 56]
ty=M
na=papier ścierny w arkuszach	0
id=3920099	1
jm=ark.	116
ce=0	1460118298
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=80.08
pr=	0	0	0	3920099

[RMS ZEST 230]
ty=M
na=perlator umywalkowy	0
id=	3
jm=	000
ce=0	1460369066
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=22

[RMS ZEST 70]
ty=M
na=pianka poliuretanowa	0
id=1478500	2
jm=dm3	066
ce=0	1460118298
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.064

[RMS ZEST 124]
ty=M
na=piasek do betonów zwykłych	0
id=1601808	1
jm=m3	060
ce=0	1460118298
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.018
pr=	0	0	0	1601899

[RMS ZEST 25]
ty=M
na=piasek do zapraw	0
id=1602003	1
jm=m3	060
ce=0	1460118298
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.1714
pr=	0	0	0	1602000

[RMS ZEST 63]
ty=M
na=płytki i kształtki ceramiczne podłogowe terakotowe	0
id=2520099	2
jm=m2	050
ce=0	1460118298
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=4.52
pr=	0	0	0	2520099

[RMS ZEST 73]
ty=M
na=płytki i kształtki fajansowe szkliwione ścienne (glazurowane)	0
id=2530099	2
jm=m2	050
ce=0	1460118298
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.0848
pr=	0	0	0	2530099

[RMS ZEST 157]
ty=M
na=płytki z kamieni sztucznych mrozoodporne, antypoślizgowe	0
id=2520199	1
jm=m2	050
ce=0	1460118298
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=7.2732
pr=	0	0	0	2520099

[RMS ZEST 198]
ty=M
na=płyty gipsowo-kartonowe	0
id=1750899	2
jm=m2	050
ce=0	1460118298
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2.33

[RMS ZEST 96]
ty=M
na=podkład tynkowy Thermopal - GP 11	0
id=2380050	1
jm=kg	033
ce=0	1460118298
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=117.084
pr=	0	0	0	2386099;2380438

[RMS ZEST 215]
ty=R
na=posadzkarze gr.II	0
id=382	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 214]
ty=R
na=posadzkarze gr.III	0
id=383	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 213]
ty=R
na=posadzkarze gr.IV	0
id=384	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 88]
ty=M
na=preparat do iniekcji	0
id=AT25001	3
jm=dm3	066
ce=0	1460118298
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=106.9722
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1412601

[RMS ZEST 4]
ty=M
na=preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"	0
id=202x051	3
jm=dm3	066
ce=0	1460118315
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=350.4808
pr=PIG	0	0	0	

[RMS ZEST 204]
ty=M
na=pręt mocujący	0
id=1323480	2
jm=szt	020
ce=0	1460118298
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2.0193

[RMS ZEST 42]
ty=M
na=rama z kątowników wypełniona siatką	0
id=1322810	2
jm=m	040
ce=0	1460118298
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2.5
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1322810

[RMS ZEST 1]
ty=R
na=robocizna	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0	1460118298
cw=0	PLN
il=1172.9223

[RMS ZEST 82]
ty=R
na=robocizna	0
id=999	2
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 81]
ty=R
na=robotnicy gr.I	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 116]
ty=M
na=rury kanalizacyjne jednokielichowe z PCW śr. 110 mm	0
id=5630405	1
jm=m	040
ce=0	1460118298
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.806

[RMS ZEST 118]
ty=M
na=rury przepustowe z PCW śr. 110 mm	0
id=5631201	1
jm=m	040
ce=0	1460118298
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.153

[RMS ZEST 121]
ty=S
na=samochód dostawczy 0.9 t	0
id=39511	1
jm=m-g	148
ce=0	1460118298
cw=0	PLN
il=0.046
pr=	0	0	0	39511

[RMS ZEST 231]
ty=M
na=sedesy z tworzyw sztucznych (materiał z demontażu)	0
id=6328110	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=22

[RMS ZEST 11]
ty=M
na=siatka	0
id=	3
jm=m	040
ce=0	1460118298
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=50

[RMS ZEST 36]
ty=M
na=słupki z rur stalowych	0
id=1323810	2
jm=szt.	020
ce=0	1460118298
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.1167
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1323810

[RMS ZEST 45]
ty=S
na=spawarka elektryczna wirująca	0
id=72110	1
jm=m-g	148
ce=0	1460118298
cw=0	PLN
il=0.25
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	72110

[RMS ZEST 59]
ty=S
na=spawarka elektryczna wirująca	0
id=00001	1
jm=m-g	148
ce=0	1460118298
cw=0	PLN
il=2.5

[RMS ZEST 109]
ty=M
na=spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60	0
id=1200250	2
jm=kg	033
ce=0	1460118298
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.5212
pr=	0	0	0	1200250

[RMS ZEST 86]
ty=S
na=sprężarka powietrza	0
id=83100	2
jm=m-g	148
ce=0	1460118298
cw=0	PLN
il=1.2418
pr=	0	0	0	83100

[RMS ZEST 229]
ty=M
na=syfony umywalkowe z tworzywa sztucznego	0
id=5717020	2
jm=szt.	020
ce=0	1460369066
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 227]
ty=M
na=syfony zlewozmywakowe z tworzywa sztucznego śr.50 mm	0
id=6328316	2
jm=szt.	020
ce=0	1460369066
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2

[RMS ZEST 161]
ty=M
na=sznur dylatacyjny	0
id=AT23010	3
jm=m	040
ce=0	1460118322
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=31.5
pr=ATL	0	0	0	

[RMS ZEST 103]
ty=M
na=sznur konopny surowy	0
id=6831800	1
jm=kg	033
ce=0	1460118298
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=5.376

[RMS ZEST 6]
ty=S
na=środek transportowy	0
id=39599	1
jm=m-g	148
ce=0	1460118298
cw=0	PLN
il=0.4836
pr=	0	0	0	39000

[RMS ZEST 17]
ty=S
na=środek transportowy	0
id=39500	1
jm=m-g	148
ce=0	1460118298
cw=0	PLN
il=0.0143

[RMS ZEST 21]
ty=S
na=środek transportowy	0
id=39000	1
jm=m-g	148
ce=0	1460118298
cw=0	PLN
il=0.4268
pr=	0	0	0	39000

[RMS ZEST 87]
ty=S
na=środek transportowy	0
id=39500	2
jm=m-g	148
ce=0	1460118298
cw=0	PLN
il=0.5989
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	39000

[RMS ZEST 101]
ty=S
na=środek transportowy	0
id=95100	1
jm=m-g	148
ce=0	1460118298
cw=0	PLN
il=0.3872
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	39000

[RMS ZEST 196]
ty=S
na=środek transportowy	0
id=2x002	3
jm=m-g	148
ce=0	1460118298
cw=0	PLN
il=0.1849

[RMS ZEST 225]
ty=S
na=środek transportowy	0
id=39000	1
jm=m-g	148
ce=0	1460369066
cw=0	PLN
il=0.004
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	39000

[RMS ZEST 22]
ty=M
na=środki impregnacyjne i grzybobójcze - preparaty solowe	0
id=1412399	1
jm=dm3	066
ce=0	1460118298
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.286

[RMS ZEST 78]
ty=M
na=środki impregnacyjne i grzybobójcze - preparaty solowe	0
id=1412399	1
jm=kg	033
ce=0	1460118298
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.5221
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1412299

[RMS ZEST 207]
ty=M
na=taśma	0
id=3903010	2
jm=m	040
ce=0	1460118298
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2.219

[RMS ZEST 97]
ty=M
na=tynk renowacyjny Thermopal - SR 22	0
id=2350301	1
jm=kg	033
ce=0	1460118298
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=127.728
pr=	0	0	0	2387099

[RMS ZEST 95]
ty=R
na=tynkarze gr.II	0
id=462	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 94]
ty=R
na=tynkarze gr.III	0
id=463	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 219]
ty=M
na=Uchwyt US3	0
id=1551399	2
jm=szt	020
ce=0	1460369066
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=21.6

[RMS ZEST 119]
ty=M
na=uchwyty do rur PCW wykonane z blachy stalowej o śr. 110 mm	0
id=5651699	1
jm=szt.	020
ce=0	1460118298
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1
pr=	0	0	0	6602011

[RMS ZEST 115]
ty=M
na=uchwyty do rur spustowych ocynkowane	0
id=1353199	2
jm=szt	020
ce=0	1460118298
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=6.6

[RMS ZEST 113]
ty=M
na=uchwyty do rynien dachowych ocynkowane	0
id=1353099	2
jm=szt	020
ce=0	1460118298
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=28

[RMS ZEST 39]
ty=M
na=uchwyty metalowe	0
id=1360299	2
jm=kg	033
ce=0	1460118298
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=4
pr=	0	0	0	1360299

[RMS ZEST 228]
ty=M
na=umywalki porcelanowe	0
id=6320299	2
jm=szt.	020
ce=0	1460369066
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 85]
ty=S
na=urządzenie do wiercenia otworów	0
id=AT001	3
jm=m-g	148
ce=0	1460118298
cw=0	PLN
il=74.4193
pr=	0	0	0	77240

[RMS ZEST 226]
ty=M
na=uszczelki	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1460369066
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 120]
ty=M
na=uszczelki gumowe pierścieniowe do rur PCW 110 mm	0
id=6810504	1
jm=szt.	020
ce=0	1460118298
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.25

[RMS ZEST 61]
ty=M
na=wapno hydrauliczne	0
id=1720000	1
jm=t	034
ce=0	1460118298
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.016
pr=	0	0	0	1720399

[RMS ZEST 24]
ty=M
na=wapno suchogaszone	0
id=1720200	1
jm=t	034
ce=0	1460118298
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.062
pr=	0	0	0	1720200;1720210

[RMS ZEST 205]
ty=M
na=wieszak w 60/100	0
id=1323450	2
jm=szt	020
ce=0	1460118298
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2.0193

[RMS ZEST 15]
ty=M
na=woda	0
id=3930000	2
jm=m3	060
ce=0	1460118298
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.0003
pr=	0	0	0	3930000

[RMS ZEST 19]
ty=M
na=woda	0
id=3930099	2
jm=m3	060
ce=0	1460118298
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.0057
pr=	0	0	0	3930099

[RMS ZEST 26]
ty=M
na=woda z rurociągu	0
id=3930000	1
jm=m3	060
ce=0	1460118298
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.1174
pr=	0	0	0	3930001

[RMS ZEST 212]
ty=M
na=wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm	0
id=6328402	2
jm=szt.	020
ce=0	1460118298
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2

[RMS ZEST 5]
ty=S
na=wyciąg	0
id=34000	1
jm=m-g	148
ce=0	1460118298
cw=0	PLN
il=0.7243
pr=	0	0	0	34000

[RMS ZEST 185]
ty=S
na=wyciąg	0
id=34000	1
jm=m-g	148
ce=0	1460118298
cw=0	PLN
il=0.1287

[RMS ZEST 149]
ty=S
na=wyciąg'	0
id=34000	1
jm=m-g	148
ce=0	1460118298
cw=0	PLN
il=0.2013
pr=	0	0	0	34000

[RMS ZEST 29]
ty=S
na=wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t	0
id=34312	1
jm=m-g	148
ce=0	1460118298
cw=0	PLN
il=0.5981
pr=	0	0	0	34312

[RMS ZEST 84]
ty=M
na=zaprawa do zasklepiania otworów	0
id=AT25003	3
jm=kg	033
ce=0	1460118328
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=84.6198
pr=DEI	0	0	0	

[RMS ZEST 14]
ty=M
na=zaprawa gipsowa ORTH ROTRING	0
id=1740310	2
jm=t	034
ce=0	1460118298
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.0006

[RMS ZEST 158]
ty=M
na=zaprawa klejąca elastyczna	0
id=1550599	1
jm=kg	033
ce=0	1460118298
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=41.0554
pr=	0	0	0	1554299

[RMS ZEST 9]
ty=M
na=zaprawa naprawczo-renowacyjna	0
id=AT27001	3
jm=kg	033
ce=0	1460118333
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=5.5
pr=DEI	0	0	0	

[RMS ZEST 159]
ty=M
na=zaprawa spoinująca	0
id=1550599	1
jm=kg	033
ce=0	1460118298
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=4.3424
pr=	0	0	0	2380699

[RMS ZEST 171]
ty=R
na=zbrojarze gr.II	0
id=482	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 221]
ty=M
na=Źródło światła LED 12W	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1460369066
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=9

[RMS ZEST 105]
ty=S
na=żuraw okienny 0.5 t	0
id=35211	1
jm=m-g	148
ce=0	1460118298
cw=0	PLN
il=1.176
pr=	0	0	0	35211

[RMS ZEST 16]
ty=S
na=żuraw okienny przenośny	0
id=35111	1
jm=m-g	148
ce=0	1460118298
cw=0	PLN
il=0.2225
pr=	0	0	0	35111

[RMS ZEST 125]
ty=M
na=żwir do betonów zwykłych wielofrakcyjny	0
id=1602599	1
jm=m3	060
ce=0	1460118298
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.032
pr=	0	0	0	1602599

[RMS ZEST 3]
ty=M	1
na=materiały pomocnicze	0
id=0000000	1
jm=%	147
cw=1	PLN
il=0

[ELEMENT 1]
na=Roboty ogólnobudowlane
wa=0
kn=0	0	0
id=161
nu=1
wn=		

[ELEMENT 2]
na=Roboty malarskie - budynek żółty
wa=0
kn=0	0	0
id=2
nu=1.1
wn=		

[POZYCJA]
id=1
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 1204-08	4-01	1204-08		1
mpn=_1211
na=Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności- sufity
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=266.885
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=20.645	1	<pok.101>2,74*4,60+1,83*2,23+2,20*1,80						0		0
wo=18.601	1	<pok.102>4,62*2,89+1,76*0,88+2,00*1,85						0		0
wo=21.144	1	<pok.103>4,73*3,06+1,15*2,60+1,60*2,30						0		0
wo=13.365	1	<pok.105>2,69*2,92+1,90*1,20+1,70*1,90						0		0
wo=21.68	1	<pok.107>4,75*3,07+1,50*2,20+2,45*1,55						0		0
wo=10.81	1	<pok.108>2,30*4,70						0		0
wo=22.571	1	<pok.110>4,90*2,90+1,30*2,60+2,93*1,70						0		0
wo=15.628	1	<pok.001>3,30*3,06+1,90*1,30+1,70*1,80						0		0
wo=15.08	1	<pok.002>1,90*1,50+2,60*2,60+1,30*1,30+2,10*1,80						0		0
wo=13.292	1	<pok.003>1,85*4,72+1,20*1,80+2,00*1,70-1,00*1,00						0		0
wo=20.994	1	<pok.004>4,80*3,12+1,50*1,9+2,20*1,44						0		0
wo=8.262	1	<pok.005>4,77*2,21-1,90*1,20						0		0
wo=19.303	1	<pok.006>4,65*2,90+1,80*1,40+1,94*1,70						0		0
wo=17.48	1	<pok.007>4,65*4,60-2,30*1,70						0		0
wo=7.03	1	<kuchnia>3,80*1,85						0		0
wo=21	1	<korytarz Ip>14,00*1,50						0		0

[RMS 1]
nz=0.095	0	0.095
np=1
wa=0
wb=0
il=25.3541

[RMS 2]
nz=0.3	0	0.3
np=1
wa=0
wb=0
il=80.0655

[RMS 3]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=3
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 1204-08	4-01	1204-08		1
mpn=_1211
na=Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=739.453
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=45.3	1	<pok.101>(2,74+4,60)*2*2,47+(1,83+2,23)*2*2,47-2,23*2,47*2						0		0
wo=45.794	1	<pok.102>(4,62+2,89)*2*2,47+(1,76+0,88)*2*2,47-0,88*2,47*2						0		0
wo=51.327	1	<pok.103>(4,73+3,06)*2*2,47+(1,15+2,60)*2*2,47-1,15*2,47*2						0		0
wo=37.099	1	<pok.105>(2,69+2,92)*2*2,47+(1,90+1,20)*2*2,47-1,20*2,47*2						0		0
wo=49.499	1	<pok.107>(4,75+3,07)*2*2,47+(1,50+2,20)*2*2,47-(1,50*2,47)*2						0		0
wo=34.58	1	<pok.108>(2,30+4,70)*2*2,47						0		0
wo=49.128	1	<pok.110>(4,90+2,90)*2*2,47+(1,30*2,65)*2*2,47-(1,30*2,47)*2						0		0
wo=41.186	1	<pok.001>(3,30+3,06)*2*2,50+(1,90+1,30)*2*2,47-(1,30*2,47)*2						0		0
wo=70.5	1	<pok.002>(2,60*3)*2*2,50+(1,30+1,60)*2*2,50+(1,90+1,50)*2*2,50						0		0
wo=41.85	1	<pok.003>(1,85+4,72)*2*2,50+(1,20+1,80)*2*2,50-1,20*2,50*2						0		0
wo=49.2	1	<pok.004>(4,80+3,12)*2*2,50+(1,50+1,92)*2*2,50-1,50*2,50*2						0		0
wo=34.9	1	<pok.005>(4,77+2,21)*2*2,50						0		0
wo=46.75	1	<pok.006>(4,65+2,90)*2*2,50+(1,80+1,40)*2*2,50-1,40*2,50*2						0		0
wo=47.75	1	<pok.007>(4,95+4,60)*2*2,50						0		0
wo=21.725	1	<kuchnia>(3,80+1,85)*2*2,50-4,50*1,45						0		0
wo=72.865	1	<korytarz Ip>(14,00*2*2,47)+(1,50*2,47)						0		0

[RMS 1]
nz=0.095	0	0.095
np=1
wa=0
wb=0
il=70.248

[RMS 2]
nz=0.3	0	0.3
np=1
wa=0
wb=0
il=221.8359

[RMS 3]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=4
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 1134-01	202	1134-01		1
mpn=121,0:1,0911
na=(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=280.229
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=280.229	1	#p1+#p14						0		0

[RMS 1]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0
il=16.8137

[RMS 4]
nz=0.21	0	0.21
np=1
wa=0
wb=0
il=58.8481

[RMS 3]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 5]
nz=0.0002	0	0.0002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.056

[RMS 6]
nz=0.0003	0	0.0003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0841

[POZYCJA]
id=5
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 1134-02	202	1134-02		1
mpn=121,0:1,0911
na=(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=776.426
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=776.426	1	#p2+#p13						0		0

[RMS 1]
nz=0.08	0	0.08
np=1
wa=0
wb=0
il=62.1141

[RMS 4]
nz=0.22	0	0.22
np=1
wa=0
wb=0
il=170.8137

[RMS 3]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 5]
nz=0.0002	0	0.0002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1553

[RMS 6]
nz=0.0003	0	0.0003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2329

[POZYCJA]
id=6
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 1204-01	4-01	1204-01		1
mpn=_1211
na=Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=266.885
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=266.885	1	#p1						0		0

[RMS 1]
nz=0.119	0	0.119
np=1
wa=0
wb=0
il=31.7593

[RMS 7]
nz=0.298	0	0.298
np=1
wa=0
wb=0
il=79.5317

[RMS 3]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=7
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 1204-02	4-01	1204-02		1
mpn=_1211
na=Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - kolor pastelowy do uzgodnienia z kierownikiem obiektu
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=739.453
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=739.453	1	#p2						0		0

[RMS 1]
nz=0.119	0	0.119
np=1
wa=0
wb=0
il=87.9949

[RMS 7]
nz=0.286	0	0.286
np=1
wa=0
wb=0
il=211.4836

[RMS 3]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=9
pd=						0
na=Wynoszenie i wnoszenie wyposażenia oraz sprzątanie po robotach
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=30
jm=r-g	149
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=30	1	2*15						0		0

[RMS 1]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=30

[POZYCJA]
id=10
pd=ATHENASOFT wyd.I 2008	KNR	AT-27 0105-03	AT-27	0105-03		1
mpn=_1211
na=Ręczne rozkucie rysy
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=8
ob=30
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=30	1	30						0		0

[RMS 1]
nz=0.25	0	0.25
np=1
wa=0
wb=0
il=7.5

[POZYCJA]
id=11
pd=ATHENASOFT wyd.I 2008	KNR	AT-27 0105-04	AT-27	0105-04		1
mpn=121,0:0,0911
na=Zasklepienie rysy
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=9
ob=30
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=30	1	30						0		0

[RMS 1]
nz=0.15	0	0.15
np=1
wa=0
wb=0
il=4.5

[RMS 9]
nz=0.11	0	0.11
np=1
wa=0
wb=0
il=3.3

[RMS 11]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=30

[RMS 3]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 10]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0
il=0.9

[POZYCJA]
id=8
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 1216-01	4-01	1216-01		1
mpn=1211
na=Zabezpieczenie podłóg folią , okien i  drzwi
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=10
ob=365.645
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=365.645	1	#p1+2,00*1,00*21+1,60*0,60*4+1,80*1,40*21						0		0

[RMS 1]
nz=0.057	0	0.057
np=1
wa=0
wb=0
il=20.8418

[RMS 8]
nz=0.357	0	0.357
np=1
wa=0
wb=0
il=130.5353

[RMS 3]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=12
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0354-15	4-01	0354-15		1
mpn=1211
na=Wykucie z muru kątownika perforowanego (pok.007)
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=11
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 1]
nz=0.19	0	0.19
np=1
wa=0
wb=0
il=0.19

[POZYCJA]
id=13
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AT-02 2057-01	AT-02	2057-01		1
mpn=1211
na=Przyklejenie narożników ochronnych na narożach ścianek (pok.007)
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=12
ob=2.5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2.5	1	2,5						0		0

[RMS 1]
nz=0.27	0	0.27
np=1
wa=0
wb=0
il=0.675

[RMS 12]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=0
wb=0
il=2.625

[RMS 13]
nz=0.00012	0	0.00012
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0003

[RMS 14]
nz=0.00024	0	0.00024
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0006

[RMS 15]
nz=0.0001	0	0.0001
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0003

[RMS 3]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 16]
nz=0.001	0	0.001
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0025

[RMS 17]
nz=0.002	0	0.002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.005

[POZYCJA]
id=14
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 2013-01	202	2013-01		1
mpn=1211
na=(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=13
ob=36.973
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=36.973	1	#p6*5%						0		0

[RMS 1]
nz=0.26	0	0.26
np=1
wa=0
wb=0
il=9.613

[RMS 2]
nz=4.7	0	4.7
np=1
wa=0
wb=0
il=173.7731

[RMS 3]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 149]
nz=0.004	0	0.004
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1479

[RMS 196]
nz=0.005	0	0.005
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1849

[POZYCJA]
id=142
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 2015-01	202	2015-01		1
na=(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. ponad 5 m2
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=14
ob=13.344
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=13.344	1	#p5*5%						0		0

[RMS 1]
nz=0.31	0	0.31
np=1
wa=0
wb=0
il=4.1366

[RMS 2]
nz=4.83	0	4.83
np=1
wa=0
wb=0
il=64.4515

[RMS 3]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 149]
nz=0.004	0	0.004
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0534

[RMS 87]
nz=0.005	0	0.005
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0667

[POZYCJA]
id=15
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0701-02	4-01	0701-02		1
mpn=1211
na=Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 (pok.007)
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=15
ob=2
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2,00*1,00						0		0

[RMS 1]
nz=0.41	0	0.41
np=1
wa=0
wb=0
il=0.82

[POZYCJA]
id=16
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0621-01	4-01	0621-01		1
mpn=1211
na=Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni do 2 m2 metodą smarowania
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=16
ob=2
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	#p15						0		0

[RMS 1]
nz=0.19	0	0.19
np=1
wa=0
wb=0
il=0.38

[RMS 22]
nz=0.143	0	0.143
np=1
wa=0
wb=0
il=0.286

[RMS 3]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=17
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0716-01	4-01	0716-01		1
mpn=121,0:1,0911
na=Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=17
ob=2
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	#p15						0		0

[RMS 1]
nz=0.9	0	0.9
np=1
wa=0
wb=0
il=1.8

[RMS 23]
nz=0.0052	0	0.0052
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0104

[RMS 24]
nz=0.0066	0	0.0066
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0132

[RMS 25]
nz=0.0266	0	0.0266
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0532

[RMS 26]
nz=0.0067	0	0.0067
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0134

[RMS 27]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0
il=0.08

[RMS 28]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0
il=0.08

[RMS 3]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 29]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0
il=0.08

[RMS 30]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0
il=0.08

[POZYCJA]
id=18
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0817-05	4-01	0817-05		1
mpn=1211
na=Odklejenie i przyklejenie wykładziny na ścianie
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=18
ob=2.5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2.5	1	2,50						0		0

[RMS 1]
nz=0.19	0	0.19
np=1
wa=0
wb=0
il=0.475

[RMS 33]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1

[RMS 3]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=19
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0707-05	4-01	0707-05		1
mpn=_121,0:1,0911
na=Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na murach na podłożu z cegieł lub betonowym na stykach murów z ościeżnicami,
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=19
ob=10
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	5,00*2						0		0

[RMS 1]
nz=0.15	0	0.15
np=1
wa=0
wb=0
il=1.5

[RMS 23]
nz=0.0003	0	0.0003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.003

[RMS 24]
nz=0.0004	0	0.0004
np=1
wa=0
wb=0
il=0.004

[RMS 25]
nz=0.0013	0	0.0013
np=1
wa=0
wb=0
il=0.013

[RMS 26]
nz=0.0004	0	0.0004
np=1
wa=0
wb=0
il=0.004

[RMS 3]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 29]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1

[ELEMENT 2]
na=Nawietrzaki - budynek żółty
wa=0
kn=0	0	0
id=21
nu=1.2
wn=		

[POZYCJA]
id=20
pd=						0
na=Montaż nawiewników okiennych higrosterowanych z automatyczną regulacją przepływu powietrza, białe
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=20
ob=19
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=19	1	19						0		0

[RMS 35]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=19

[ELEMENT 2]
na=Ogrodzenie - budynek żółty
wa=0
kn=0	0	0
id=23
nu=1.3
wn=		

[POZYCJA]
id=31
pd=						0
na=Wykopanie i wkopanie krzewów rosnących przy ogrodzeniu
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=21
ob=1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 57]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=22
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0818-04	2-31	0818-04		1
mpn=_1211
na=Rozebranie ogrodzeń z siatki na linkach
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=22
ob=25
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=25	1	25,00						0		0

[RMS 1]
nz=0.7875	0	0.7875
np=1
wa=0
wb=0
il=19.6875

[POZYCJA]
id=24
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 1804-11	2-02	1804-11		1
mpn=1211
na=Ogrodzenie z przęseł wysokości 1.0 m na słupkach stalowych z rur śr. 70 mm o rozstawie 2.1 m obsadzonych w gruncie i obetonowanych - słupki i przęsła materiał inwestora
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=23
ob=25
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=25	1	25,00						0		0

[RMS 1]
nz=2.24	0	2.24
np=1
wa=0
wb=0
il=56

[RMS 39]
nz=0.16	0	0.16
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 40]
nz=0.038	0	0.038
np=1
wa=0
wb=0
il=0.95

[RMS 3]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 21]
nz=0.0062	0	0.0062
np=1
wa=0
wb=0
il=0.155

[RMS 59]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0
il=2.5

[POZYCJA]
id=33
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 1802-01	2-02	1802-01		1
mpn=1211
na=Ogrodzenie z siatki wysokości 1 m w ramach na słupkach stalowych z rur o rozstawie 2,5 m obsadzonych w gruncie
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=24
ob=2.5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2.5	1	2,50						0		0

[RMS 1]
nz=1.13	0	1.13
np=1
wa=0
wb=0
il=2.825

[RMS 42]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2.5

[RMS 36]
nz=0.4467	0	0.4467
np=1
wa=0
wb=0
il=1.1167

[RMS 58]
nz=0.0038	0	0.0038
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0095

[RMS 41]
nz=0.1336	0	0.1336
np=1
wa=0
wb=0
il=0.334

[RMS 44]
nz=0.0667	0	0.0667
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1667

[RMS 3]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 21]
nz=0.0015	0	0.0015
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0037

[RMS 45]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0
il=0.25

[POZYCJA]
id=30
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 1212-11	4-01	1212-11		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Dwukrotne malowanie farbą olejną siatek ciągnionych i plecionych z ramkami stalowymi
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=25
ob=131
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=131	1	25.00*1.00+53,00*2,00						0		0

[RMS 1]
nz=0.94	0	0.94
np=1
wa=0
wb=0
il=123.14

[RMS 51]
nz=0.073	0	0.073
np=1
wa=0
wb=0
il=9.563

[RMS 54]
nz=0.074	0	0.074
np=1
wa=0
wb=0
il=9.694

[RMS 55]
nz=0.033	0	0.033
np=1
wa=0
wb=0
il=4.323

[RMS 56]
nz=0.56	0	0.56
np=1
wa=0
wb=0
il=73.36

[RMS 3]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=32
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 1212-05	4-01	1212-05		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=26
ob=12
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	6,00*2,00						0		0

[RMS 1]
nz=0.94	0	0.94
np=1
wa=0
wb=0
il=11.28

[RMS 51]
nz=0.077	0	0.077
np=1
wa=0
wb=0
il=0.924

[RMS 54]
nz=0.077	0	0.077
np=1
wa=0
wb=0
il=0.924

[RMS 55]
nz=0.034	0	0.034
np=1
wa=0
wb=0
il=0.408

[RMS 56]
nz=0.56	0	0.56
np=1
wa=0
wb=0
il=6.72

[RMS 3]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[ELEMENT 2]
na=Roboty malarskie - budynek czerwony
wa=0
kn=0	0	0
id=34
nu=1.4
wn=		

[POZYCJA]
id=35
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 1204-08	4-01	1204-08		1
mpn=_1211
na=Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności- sufity
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=27
ob=133.624
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=22.23	1	<pok.2 >5.85*3.80						0		0
wo=4.438	1	<Łazienka nr 8>3,55*1,25						0		0
wo=57.696	1	<Świetlica>10,42*5,80+1,30*2,20-1,00*5,60						0		0
wo=8.19	1	<pok.6>3,15*2,60						0		0
wo=11.47	1	<pok.25>3,10*3,70						0		0
wo=29.6	1	<korytarz p>11,50*2,00+3,30*2,00						0		0

[RMS 1]
nz=0.095	0	0.095
np=1
wa=0
wb=0
il=12.6943

[RMS 2]
nz=0.3	0	0.3
np=1
wa=0
wb=0
il=40.0872

[RMS 3]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=36
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 1204-08	4-01	1204-08		1
mpn=_1211
na=Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=28
ob=399.452
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=68.97	1	<pok.2>(5,85+3,80)*2*3,10+(2,40+2,17)*2*1,00						0		0
wo=135.567	1	<świetlica>(10,42*2+5,80+3,50+1,30*2+2,20)*3,88						0		0
wo=35.03	1	<pok.6>(3,15+2,50)*2*3,10						0		0
wo=24.355	1	<pok.25>(3,15*1,50)+(2,20*2,60)*2+(3,15*2,60)						0		0
wo=15.08	1	<kl. schodowa>5,20*2,90						0		0
wo=120.45	1	<korytarz >(11,50*2,93)*2+(2,00*2,93)*2+(3,30+2,00)*2*3,90						0		0

[RMS 1]
nz=0.095	0	0.095
np=1
wa=0
wb=0
il=37.9479

[RMS 2]
nz=0.3	0	0.3
np=1
wa=0
wb=0
il=119.8356

[RMS 3]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=37
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 1134-01	202	1134-01		1
mpn=121,0:1,0911
na=(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=29
ob=133.624
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=133.624	1	#p27						0		0

[RMS 1]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0
il=8.0174

[RMS 4]
nz=0.21	0	0.21
np=1
wa=0
wb=0
il=28.061

[RMS 3]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 5]
nz=0.0002	0	0.0002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0267

[RMS 6]
nz=0.0003	0	0.0003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0401

[POZYCJA]
id=38
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 1134-02	202	1134-02		1
mpn=121,0:1,0911
na=(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=30
ob=399.452
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=399.452	1	#p28						0		0

[RMS 1]
nz=0.08	0	0.08
np=1
wa=0
wb=0
il=31.9562

[RMS 4]
nz=0.22	0	0.22
np=1
wa=0
wb=0
il=87.8794

[RMS 3]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 5]
nz=0.0002	0	0.0002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0799

[RMS 6]
nz=0.0003	0	0.0003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1198

[POZYCJA]
id=39
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 1204-01	4-01	1204-01		1
mpn=_1211
na=Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=31
ob=133.624
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=133.624	1	#p27						0		0

[RMS 1]
nz=0.119	0	0.119
np=1
wa=0
wb=0
il=15.9013

[RMS 7]
nz=0.298	0	0.298
np=1
wa=0
wb=0
il=39.82

[RMS 3]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=40
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 1204-02	4-01	1204-02		1
mpn=_1211
na=Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - kolor pastelowy do uzgodnienia z kierownikiem obiektu
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=32
ob=399.452
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=399.452	1	#p28						0		0

[RMS 1]
nz=0.119	0	0.119
np=1
wa=0
wb=0
il=47.5348

[RMS 7]
nz=0.286	0	0.286
np=1
wa=0
wb=0
il=114.2433

[RMS 3]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=41
pd=						0
na=Wynoszenie i wnoszenie wyposażenia oraz sprzątanie po robotach
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=33
ob=14
jm=r-g	149
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=14	1	2*7						0		0

[RMS 1]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=14

[POZYCJA]
id=42
pd=ATHENASOFT wyd.I 2008	KNR	AT-27 0105-03	AT-27	0105-03		1
mpn=_1211
na=Ręczne rozkucie rysy
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=34
ob=20
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20						0		0

[RMS 1]
nz=0.25	0	0.25
np=1
wa=0
wb=0
il=5

[POZYCJA]
id=43
pd=ATHENASOFT wyd.I 2008	KNR	AT-27 0105-04	AT-27	0105-04		1
mpn=121,0:0,0911
na=Zasklepienie rysy
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=35
ob=20
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20						0		0

[RMS 1]
nz=0.15	0	0.15
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[RMS 9]
nz=0.11	0	0.11
np=1
wa=0
wb=0
il=2.2

[RMS 11]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=20

[RMS 3]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 10]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0
il=0.6

[POZYCJA]
id=45
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 1202-07	4-01	1202-07		1
mpn=_1211
na=Skasowanie wykwitów (zacieków)
uw= 
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=36
ob=8
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8						0		0

[RMS 1]
nz=0.381	0	0.381
np=1
wa=0
wb=0
il=3.048

[RMS 24]
nz=0.0035	0	0.0035
np=1
wa=0
wb=0
il=0.028

[RMS 25]
nz=0.006	0	0.006
np=1
wa=0
wb=0
il=0.048

[RMS 61]
nz=0.002	0	0.002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.016

[RMS 62]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0
il=0.8

[RMS 3]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=46
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 0812-03	4-01	0812-03		1
mpn=_1211
na=Wymiana posadzek o powierzchni do 1 m2 w jednym miejscu z płytek terakotowych 30x30 cm na kleju
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=37
ob=2
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	1,00*2						0		0

[RMS 1]
nz=2.67	0	2.67
np=1
wa=0
wb=0
il=5.34

[RMS 63]
nz=1.13	0	1.13
np=1
wa=0
wb=0
il=2.26

[RMS 64]
nz=2.7	0	2.7
np=1
wa=0
wb=0
il=5.4

[RMS 65]
nz=0.36	0	0.36
np=1
wa=0
wb=0
il=0.72

[RMS 3]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=47
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 2011-02	2-02	2011-02		1
mpn=_1211
na=Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku (pok.007)
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=38
ob=2
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2,50*0,80						0		0

[RMS 1]
nz=0.243	0	0.243
np=1
wa=0
wb=0
il=0.486

[RMS 18]
nz=0.00327	0	0.00327
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0065

[RMS 19]
nz=0.00213	0	0.00213
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0043

[RMS 3]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 20]
nz=0.004	0	0.004
np=1
wa=0
wb=0
il=0.008

[RMS 5]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.04

[RMS 21]
nz=0.0032	0	0.0032
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0064

[POZYCJA]
id=149
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 2005-03 z.sz.5.2. 9930-01 	2-02	2005-03	 z.sz.5.2. 9930-01 	1
mpn=64:0:0973,101211
na=WYMIANA - Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi GKBI na ruszcie metalowym podwójnym podwieszonym z kształtowników CD i Ud - powierzchnia pomieszczenia mniejsza niż 5 m2 - wsp. do R=1,3
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=39
ob=2.219
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2.219	1	<wymiana sufitu w łazience nr 8>3,55*1,25*0,5						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.43		1.1*1.3
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=2.39	0	2.39
np=1
wa=0
wb=0
il=7.5839

[RMS 198]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=0
wb=0
il=2.3299

[RMS 199]
nz=0.7	0	0.7
np=1
wa=0
wb=0
il=1.5533

[RMS 200]
nz=1.9	0	1.9
np=1
wa=0
wb=0
il=4.2161

[RMS 201]
nz=0.4	0	0.4
np=1
wa=0
wb=0
il=0.8876

[RMS 202]
nz=0.52	0	0.52
np=1
wa=0
wb=0
il=1.1539

[RMS 203]
nz=1.33	0	1.33
np=1
wa=0
wb=0
il=2.9513

[RMS 204]
nz=0.91	0	0.91
np=1
wa=0
wb=0
il=2.0193

[RMS 205]
nz=0.91	0	0.91
np=1
wa=0
wb=0
il=2.0193

[RMS 206]
nz=18.5	0	18.5
np=1
wa=0
wb=0
il=41.0515

[RMS 18]
nz=0.0003	0	0.0003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0007

[RMS 207]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2.219

[RMS 19]
nz=0.00064	0	0.00064
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0014

[RMS 3]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 185]
nz=0.058	0	0.058
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1287

[RMS 21]
nz=0.0289	0	0.0289
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0641

[POZYCJA]
id=44
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 1216-01	4-01	1216-01		1
mpn=1211
na=Zabezpieczenie podłóg folią , okien i  drzwi
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=40
ob=195.669
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=195.669	1	#p27+2.00*1.00*21+2,16*1,16*8						0		0

[RMS 1]
nz=0.057	0	0.057
np=1
wa=0
wb=0
il=11.1531

[RMS 8]
nz=0.357	0	0.357
np=1
wa=0
wb=0
il=69.8538

[RMS 3]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=53
pd=				 		1
mpn=1211
na=Dopasowanie i regulacja skrzydeł drzwiowych aluminiowych w świetlicy
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=41
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 1]
nz=2.5	0	2.5
np=1
wa=0
wb=0
il=2.5

[POZYCJA]
id=88
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0919-33	4-01	0919-33		1
mpn=1211
na=Wymiana zasuw czołowych w oknach PCW
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=42
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 1]
nz=0.72	0	0.72
np=1
wa=0
wb=0
il=0.72

[RMS 131]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 3]
nz=8	0	8
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[ELEMENT 2]
na=Pokój 11 - budynek czerwony
wa=0
kn=0	0	0
id=55
nu=1.5
wn=		

[POZYCJA]
id=54
pd=						0
na=Wykonanie i montaż blatu z płyty meblowej wodoodpornej na nóżkach - 4szt, z wycięciem otworu na zlewozmywak, zamykanie drzwiczkami i montaż istniejącej lodówki pod blatem - wymiary blatu dokonać z natury
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=43
ob=0.75
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=0.75	1	1,25*0.60 						0		0

[RMS 67]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=0.75

[ELEMENT 2]
na=Pokój Rektora
wa=0
kn=0	0	0
id=57
nu=1.6
wn=		

[POZYCJA]
id=56
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 0353-04	4-01	0353-04		1
mpn=1211
na=Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=44
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 1]
nz=1.16	0	1.16
np=1
wa=0
wb=0
il=1.16

[POZYCJA]
id=58
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 1026-01	2-02	1026-01		1
mpn=_121,0:0,092,0:0,0911
na=Ościeżnice drewniane regulowana w okleinie drewnopodobnej - zabezpieczona od spodu przed wilgocią lakierem bezbarwnym!!!
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=45
ob=1.6
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1.6	1	0,80*2,00						0		0

[RMS 1]
nz=1.55	0	1.55
np=1
wa=0
wb=0
il=2.48

[RMS 70]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0
il=0.064

[RMS 3]
nz=15	0	15
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 72]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=1.6

[RMS 5]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.016

[RMS 21]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.032

[POZYCJA]
id=59
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 0821-01	4-01	0821-01		1
mpn=_1211
na=Wymiana płytek okładzinowych ściennych glazurowanych 25x20 układanych na kleju na ościeżach
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=46
ob=0.96
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=0.96	1	(0,80+2,00*2)*0,20						0		0

[RMS 1]
nz=1.88	0	1.88
np=1
wa=0
wb=0
il=1.8048

[RMS 73]
nz=1.13	0	1.13
np=1
wa=0
wb=0
il=1.0848

[RMS 76]
nz=0.3	0	0.3
np=1
wa=0
wb=0
il=0.288

[RMS 64]
nz=4.75	0	4.75
np=1
wa=0
wb=0
il=4.56

[RMS 65]
nz=0.55	0	0.55
np=1
wa=0
wb=0
il=0.528

[RMS 3]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=150
pd=ATHENASOFT wyd.I 2007	KNR	AT-23 0102-06	AT-23	0102-06		1
mpn=121,0:1,092,0:0,0911
na=Wypełnienie szczeliny dylatacyjnej elastyczną jednoskładnikową masą spoinującą przy szerokości spoiny 6 mm - wymiana - wsp do R=1,5
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=47
ob=10
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.5		1.5
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.12	0	0.12
np=1
wa=0
wb=0
il=1.8

[RMS 160]
nz=0.037	0	0.037
np=1
wa=0
wb=0
il=0.37

[RMS 161]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=0
wb=0
il=10.5

[RMS 162]
nz=0.001	0	0.001
np=1
wa=0
wb=0
il=0.01

[RMS 3]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[ELEMENT 2]
na=Sala - jadalnia - wg systemu
wa=0
kn=0	0	0
id=60
nu=1.7
wn=		

[POZYCJA]
id=61
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0701-04	4-01	0701-04		1
mpn=1211
na=Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
uw= 
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=48
ob=10.644
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=10.644	1	(4.82+4.05)*1.20						0		0

[RMS 1]
nz=0.23	0	0.23
np=1
wa=0
wb=0
il=2.4481

[POZYCJA]
id=62
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0621-03	4-01	0621-03		1
mpn=1211
na=Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni do 5 m2 metodą smarowania
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=49
ob=10.644
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=10.644	1	#p48						0		0

[RMS 1]
nz=0.16	0	0.16
np=1
wa=0
wb=0
il=1.703

[RMS 78]
nz=0.143	0	0.143
np=1
wa=0
wb=0
il=1.5221

[RMS 3]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=68
pd=ATHENASOFT wyd.I 2008	KNR	AT-25 0103-01	AT-25	0103-01		1
mpn=_121,0:1,0911
na=DWURZĘDOWA CIŚNIENIOWA - wg przyjętego systemu!!!!
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=50
ob=8.87
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=8.87	1	4,82+4,05						0		0

[RMS 1]
nz=9.73	0	9.73
np=1
wa=0
wb=0
il=86.3051

[RMS 88]
nz=12.06	0	12.06
np=1
wa=0
wb=0
il=106.9722

[RMS 84]
nz=9.54	0	9.54
np=1
wa=0
wb=0
il=84.6198

[RMS 3]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 85]
nz=8.39	0	8.39
np=1
wa=0
wb=0
il=74.4193

[RMS 86]
nz=0.14	0	0.14
np=1
wa=0
wb=0
il=1.2418

[RMS 87]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0
il=0.5322

[POZYCJA]
id=69
pd=IGM wyd.I 1999	KNR	0-26 0642-03	0-26	0642-03		1
mpn=1211
na=Tynki renowacyjne gr. 2,5 cm na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów, na ścianach płaskich wewnętrznych w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2 - wykonywane ręcznie
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=51
ob=10.644
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=10.644	1	(4.82+4.05)*1.20						0		0

[RMS 1]
nz=0.6	0	0.6
np=1
wa=0
wb=0
il=6.3864

[RMS 96]
nz=11	0	11
np=1
wa=0
wb=0
il=117.084

[RMS 97]
nz=12	0	12
np=1
wa=0
wb=0
il=127.728

[RMS 98]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0
il=1.0644

[RMS 99]
nz=0.25	0	0.25
np=1
wa=0
wb=0
il=2.661

[RMS 3]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 5]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3193

[POZYCJA]
id=70
pd=BISTYP-CONSULTING, wyd.I,2004	KNR	BC-02 0301-06	BC-02	0301-06		1
mpn=1211
na=Izolacje i uszczelnienia z dwuskładnikowej elastycznej zaprawy AQUAFIN 2K na powierzchniach pionowych narażonych na działanie wody ciśnieniowej; grubość warstwy 2,5 mm
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=52
ob=4.435
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=4.435	1	(4.82+4.05)*0.5 						0		0

[RMS 1]
nz=1.09	0	1.09
np=1
wa=0
wb=0
il=4.8342

[RMS 100]
nz=4.57	0	4.57
np=1
wa=0
wb=0
il=20.2679

[RMS 3]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 101]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0443

[POZYCJA]
id=160
pd=BISTYP-CONSULTING, wyd.I,2004	KNR	BC-02 0301-03	BC-02	0301-03		1
mpn=1211
na=Izolacje i uszczelnienia z dwuskładnikowej elastycznej zaprawy AQUAFIN 2K na powierzchniach poziomych narażonych na działanie wody bezciśnieniowej; grubość warstwy 2,00 mm
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=53
ob=6.209
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=6.209	1	(4.82+4.05)*0.7						0		0

[RMS 1]
nz=0.82	0	0.82
np=1
wa=0
wb=0
il=5.0914

[RMS 100]
nz=3.55	0	3.55
np=1
wa=0
wb=0
il=22.0419

[RMS 3]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 101]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0621

[POZYCJA]
id=63
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 1134-02	202	1134-02		1
mpn=121,0:1,0911
na=(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=54
ob=22.175
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=22.175	1	(4.82+4.05)*2,50						0		0

[RMS 1]
nz=0.08	0	0.08
np=1
wa=0
wb=0
il=1.774

[RMS 4]
nz=0.22	0	0.22
np=1
wa=0
wb=0
il=4.8785

[RMS 3]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 5]
nz=0.0002	0	0.0002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0044

[RMS 6]
nz=0.0003	0	0.0003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0067

[POZYCJA]
id=64
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 1204-02	4-01	1204-02		1
mpn=_1211
na=Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian- kolor pastelowy
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=55
ob=22.175
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=22.175	1	#p54						0		0

[RMS 1]
nz=0.119	0	0.119
np=1
wa=0
wb=0
il=2.6388

[RMS 7]
nz=0.286	0	0.286
np=1
wa=0
wb=0
il=6.342

[RMS 3]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=65
pd=ATHENASOFT wyd.I 2008	KNR	AT-26 0103-02	AT-26	0103-02		1
mpn=1211
na=Zabezpieczenie okien folią
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=56
ob=6.075
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=6.075	1	1,35*2,25*2						0		0

[RMS 1]
nz=0.12	0	0.12
np=1
wa=0
wb=0
il=0.729

[RMS 79]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0
il=6.6825

[RMS 3]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=152
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 0804-08	4-01	0804-08		1
mpn=_1211
na=Zerwanie cokolika
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=57
ob=10
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10						0		0

[RMS 1]
nz=0.18	0	0.18
np=1
wa=0
wb=0
il=1.8

[POZYCJA]
id=156
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 0812-05	4-01	0812-05		1
mpn=_1211
na=Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju
uw= 
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=58
ob=6.209
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=6.209	1	(4.82+4.05)*0.7						0		0

[RMS 1]
nz=0.92	0	0.92
np=1
wa=0
wb=0
il=5.7123

[POZYCJA]
id=157
pd=IGM wyd.I 1996	KNR	0-12 1118-04 z.sz. 5.3.d 	0-12	1118-04	 z.sz. 5.3.d 	1
mpn=7:0:097,101211
na=Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowaną Układanie w "karo".
uw= 
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=59
ob=6.209
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=6.209	1	(4.82+4.05)*0.7						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.3		1.3
wm=1.03		1.03
ws=1		1

[RMS 1]
nz=2.5692	0	2.5692
np=1
wa=0
wb=0
il=20.7378

[RMS 157]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=6.5232

[RMS 158]
nz=5.2	0	5.2
np=1
wa=0
wb=0
il=33.2554

[RMS 159]
nz=0.55	0	0.55
np=1
wa=0
wb=0
il=3.5174

[RMS 3]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 29]
nz=0.058	0	0.058
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3601

[RMS 101]
nz=0.0391	0	0.0391
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2428

[POZYCJA]
id=158
pd=IGM wyd.I 1996	KNR	0-12 1119-02	0-12	1119-02		1
mpn=_1211
na=Cokoliki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 15 cm
uw= 
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=60
ob=10
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10						0		0

[RMS 1]
nz=0.5411	0	0.5411
np=1
wa=0
wb=0
il=5.411

[RMS 157]
nz=0.075	0	0.075
np=1
wa=0
wb=0
il=0.75

[RMS 158]
nz=0.78	0	0.78
np=1
wa=0
wb=0
il=7.8

[RMS 159]
nz=0.0825	0	0.0825
np=1
wa=0
wb=0
il=0.825

[RMS 3]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 29]
nz=0.0058	0	0.0058
np=1
wa=0
wb=0
il=0.058

[RMS 101]
nz=0.0038	0	0.0038
np=1
wa=0
wb=0
il=0.038

[POZYCJA]
id=66
pd=						0
na=Sprzątanie po robotach
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=61
ob=2
jm=r-g	149
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						0		0

[RMS 1]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[ELEMENT 2]
na=Taras  
wa=0
kn=0	0	0
id=72
nu=1.8
wn=		

[POZYCJA]
id=71
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0504-05 z.sz. 2.3. 9909-01 	4-01	0504-05	 z.sz. 2.3. 9909-01 	1
mpn=9:0:0918,10121,0:0,0911
na=Przełożenie pokrycia z układanej na zaprawie dachówki ceramicznej zakładkowej ciągnionej - powierzchnia do 10 m2
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=62
ob=8.4
jm=m2 przel.pokr.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=8.4	1	14,00*0,60						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.6		1.6
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=1.26	0	1.26
np=1
wa=0
wb=0
il=16.9344

[RMS 24]
nz=0.002	0	0.002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0168

[RMS 25]
nz=0.003	0	0.003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0252

[RMS 103]
nz=0.64	0	0.64
np=1
wa=0
wb=0
il=5.376

[RMS 104]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.168

[RMS 3]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 105]
nz=0.14	0	0.14
np=1
wa=0
wb=0
il=1.176

[RMS 106]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.084

[POZYCJA]
id=73
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0535-08	4-01	0535-08		1
mpn=1211
na=Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=63
ob=4.2
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=4.2	1	14,00*0,30						0		0

[RMS 1]
nz=0.3	0	0.3
np=1
wa=0
wb=0
il=1.26

[POZYCJA]
id=74
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0535-06	4-01	0535-06		1
mpn=1211
na=Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=64
ob=20
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	13,00+7,00						0		0

[RMS 1]
nz=0.11	0	0.11
np=1
wa=0
wb=0
il=2.2

[POZYCJA]
id=75
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 0515-02	2-02	0515-02		1
mpn=121,0:1,0911
na=Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy z tytan cynku
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=65
ob=4.2
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=4.2	1	14,00*0,30						0		0

[RMS 1]
nz=1.57	0	1.57
np=1
wa=0
wb=0
il=6.594

[RMS 111]
nz=5.32	0	5.32
np=1
wa=0
wb=0
il=22.344

[RMS 109]
nz=0.056	0	0.056
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2352

[RMS 110]
nz=6.7	0	6.7
np=1
wa=0
wb=0
il=28.14

[RMS 3]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 21]
nz=0.0068	0	0.0068
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0286

[POZYCJA]
id=76
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 0520-04	2-02	0520-04		1
mpn=_121,0:1,0911
na=Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy z tytan cynku
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=66
ob=14
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=14	1	14,00 						0		0

[RMS 1]
nz=0.651	0	0.651
np=1
wa=0
wb=0
il=9.114

[RMS 114]
nz=2.26	0	2.26
np=1
wa=0
wb=0
il=31.64

[RMS 109]
nz=0.039	0	0.039
np=1
wa=0
wb=0
il=0.546

[RMS 113]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=28

[RMS 3]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 21]
nz=0.0035	0	0.0035
np=1
wa=0
wb=0
il=0.049

[RMS 5]
nz=0.0019	0	0.0019
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0266

[POZYCJA]
id=77
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 0527-02	2-02	0527-02		1
mpn=121,0:1,0911
na=Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm - z blachy z tytan cynku
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=67
ob=20
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	#p64						0		0

[RMS 1]
nz=0.772	0	0.772
np=1
wa=0
wb=0
il=15.44

[RMS 112]
nz=1.94	0	1.94
np=1
wa=0
wb=0
il=38.8

[RMS 109]
nz=0.037	0	0.037
np=1
wa=0
wb=0
il=0.74

[RMS 115]
nz=0.33	0	0.33
np=1
wa=0
wb=0
il=6.6

[RMS 3]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 21]
nz=0.0024	0	0.0024
np=1
wa=0
wb=0
il=0.048

[POZYCJA]
id=78
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 0812-03	4-01	0812-03		1
mpn=_1211
na=Wymiana posadzek o powierzchni do 1 m2 w jednym miejscu z płytek terakotowych 30x30 cm na kleju
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=68
ob=2
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	1,00*2						0		0

[RMS 1]
nz=2.67	0	2.67
np=1
wa=0
wb=0
il=5.34

[RMS 63]
nz=1.13	0	1.13
np=1
wa=0
wb=0
il=2.26

[RMS 64]
nz=2.7	0	2.7
np=1
wa=0
wb=0
il=5.4

[RMS 65]
nz=0.36	0	0.36
np=1
wa=0
wb=0
il=0.72

[RMS 3]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=79
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0212-02	4-01	0212-02		1
mpn=1211
na=Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=69
ob=0.216
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=0.216	1	0.60*0.60*0.30*2						0		0

[RMS 1]
nz=16.18	0	16.18
np=1
wa=0
wb=0
il=3.4949

[POZYCJA]
id=80
pd=ORGBUD 1989,biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1006-20	4-03	1006-20		1
mpn=_1211
na=Ręczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebicia do 2 cegły - śr. rury do 100 mm
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=70
ob=2
jm=otw.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						0		0

[RMS 1]
nz=3.465	0	3.465
np=1
wa=0
wb=0
il=6.93

[POZYCJA]
id=81
pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-02 0233-07	4-02	0233-07		1
mpn=1211
na=Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 75 mm
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=71
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						0		0

[RMS 1]
nz=0.38	0	0.38
np=1
wa=0
wb=0
il=0.76

[RMS 3]
nz=10	0	10
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=82
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0205-04	2-15	0205-04		1
mpn=_1211
na=Montaż rurociągów z PCW o śr. 110 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową DOŁOŻYĆ KSZTAŁTKI
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=72
ob=1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	0,50*2						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.299	0	0.299
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2855

[RMS 116]
nz=0.806	0	0.806
np=1
wa=0
wb=0
il=0.806

[RMS 117]
nz=0.7	0	0.7
np=1
wa=0
wb=0
il=0.7

[RMS 118]
nz=0.153	0	0.153
np=1
wa=0
wb=0
il=0.153

[RMS 119]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 120]
nz=1.25	0	1.25
np=1
wa=0
wb=0
il=1.25

[RMS 3]
nz=0.2	0	0.2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 121]
nz=0.006	0	0.006
np=1
wa=0
wb=0
il=0.006

[POZYCJA]
id=83
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0208-05	2-15	0208-05		1
mpn=_1211
na=Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 110 mm
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=73
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2 						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=1.43	0	1.43
np=1
wa=0
wb=0
il=2.7313

[RMS 122]
nz=3	0	3
np=1
wa=0
wb=0
il=6

[RMS 3]
nz=0.2	0	0.2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 121]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.02

[POZYCJA]
id=159
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0208-03	2-15	0208-03		1
mpn=_1211
na=Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 50 mm
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=74
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2 						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.64	0	0.64
np=1
wa=0
wb=0
il=1.2224

[RMS 217]
nz=3	0	3
np=1
wa=0
wb=0
il=6

[RMS 3]
nz=0.2	0	0.2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 121]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.02

[POZYCJA]
id=154
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0218-01	2-15	0218-01		1
mpn=1211
na=Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=75
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						0		0

[RMS 1]
nz=0.52	0	0.52
np=1
wa=0
wb=0
il=1.04

[RMS 212]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 3]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 21]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.04

[POZYCJA]
id=84
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0206-02	4-01	0206-02		1
mpn=1211
na=Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o powierzchni do 0.1 m2 przy głębokości ponad 10 cm
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=76
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						0		0

[RMS 1]
nz=1.82	0	1.82
np=1
wa=0
wb=0
il=3.64

[RMS 123]
nz=0.006	0	0.006
np=1
wa=0
wb=0
il=0.012

[RMS 124]
nz=0.009	0	0.009
np=1
wa=0
wb=0
il=0.018

[RMS 125]
nz=0.016	0	0.016
np=1
wa=0
wb=0
il=0.032

[RMS 126]
nz=0.0027	0	0.0027
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0054

[RMS 127]
nz=0.0018	0	0.0018
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0036

[RMS 128]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.04

[RMS 26]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1

[RMS 3]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 30]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0
il=0.06

[RMS 16]
nz=0.11	0	0.11
np=1
wa=0
wb=0
il=0.22

[POZYCJA]
id=85
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-41 0106-01	0-41	0106-01		1
mpn=1211
na=Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych w technologii SUPERFLEX-10 - szpachlowanie (przygotowanie powierzchni)
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=77
ob=2
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						0		0

[RMS 1]
nz=0.0665	0	0.0665
np=1
wa=0
wb=0
il=0.133

[RMS 129]
nz=1.45	0	1.45
np=1
wa=0
wb=0
il=2.9

[RMS 17]
nz=0.00126	0	0.00126
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0025

[POZYCJA]
id=86
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-41 0106-03	0-41	0106-03		1
mpn=1211
na=Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych w technologii SUPERFLEX-10 - uszczelnienie powierzchni poddanych działaniu wody bez ciśnienia
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=78
ob=2
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						0		0

[RMS 1]
nz=0.1772	0	0.1772
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3544

[RMS 129]
nz=3.5	0	3.5
np=1
wa=0
wb=0
il=7

[RMS 17]
nz=0.00337	0	0.00337
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0067

[POZYCJA]
id=87
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0804-02	4-01	0804-02		1
mpn=1211
na=Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko o powierzchni do 0.50 m2 w jednym miejscu
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=79
ob=2
jm=miejsc.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						0		0

[RMS 1]
nz=1.38	0	1.38
np=1
wa=0
wb=0
il=2.76

[RMS 23]
nz=0.0066	0	0.0066
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0132

[RMS 25]
nz=0.016	0	0.016
np=1
wa=0
wb=0
il=0.032

[RMS 3]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=153
pd=ATHENASOFT wyd.I 2007	KNR	AT-23 0102-06	AT-23	0102-06		1
mpn=121,0:1,092,0:0,0911
na=Wypełnienie szczeliny dylatacyjnej elastyczną jednoskładnikową masą spoinującą przy szerokości spoiny 6 mm - wymiana - wsp do R=1,5
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=80
ob=20
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.5		1.5
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.12	0	0.12
np=1
wa=0
wb=0
il=3.6

[RMS 160]
nz=0.037	0	0.037
np=1
wa=0
wb=0
il=0.74

[RMS 161]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=0
wb=0
il=21

[RMS 162]
nz=0.001	0	0.001
np=1
wa=0
wb=0
il=0.02

[RMS 3]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[ELEMENT 1]
na=INSTALACJA ELEKTRYCZNA
wa=0
kn=0	0	0
id=190
nu=2
wn=		

[POZYCJA]
id=191
pd=ORGBUD wyd.III 1986 biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0820-01	5-08	0820-01		1
na=Naprawa oprawy na tarasie
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=81
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=3.5	0	3.5
np=1
wa=0
wb=0
il=3.3425

[POZYCJA]
id=192
pd=ORGBUD wyd.III 1986 biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0820-01	5-08	0820-01		1
na=Przegląd oprawy portiernia
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=82
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=3.5	0	3.5
np=1
wa=0
wb=0
il=3.3425

[POZYCJA]
id=193
pd=ORGBUD 1989, biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1001-01	4-03	1001-01		1
na=Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w cegle
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=83
ob=8
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8						0		0

[RMS 1]
nz=0.0798	0	0.0798
np=1
wa=0
wb=0
il=0.6384

[POZYCJA]
id=194
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0206-01	5	0206-01		1
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane n.t. na betonie - sufit
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=84
ob=8
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8						0		0

[RMS 1]
nz=0.0737	0	0.0737
np=1
wa=0
wb=0
il=0.5896

[RMS 218]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=8.32

[RMS 219]
nz=2.7	0	2.7
np=1
wa=0
wb=0
il=21.6

[RMS 3]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=195
pd=ORGBUD wyd.III 1986 biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0820-01	5-08	0820-01		1
na=Demontaż Lamp
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=85
ob=9
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=9	1	9						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.64	0	0.64
np=1
wa=0
wb=0
il=5.5008

[POZYCJA]
id=196
pd=ORGBUD wyd.III 1986 biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0820-01	5-08	0820-01		1
na=Kompletowanie opraw
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=86
ob=9
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=9	1	9						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.64	0	0.64
np=1
wa=0
wb=0
il=5.5008

[POZYCJA]
id=197
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0505-05	5	0505-05		1
na=Montaż Opraw Plafoniera z czujką ruchu
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=87
ob=9
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=9	1	9						0		0

[RMS 1]
nz=0.62	0	0.62
np=1
wa=0
wb=0
il=5.58

[RMS 220]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=9

[RMS 221]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=9

[RMS 3]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=198
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1303-01	5	1303-01		1
na=Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pomiar pierwszy)
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=88
ob=8
jm=pomiar	108
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8						0		0

[RMS 1]
nz=0.63	0	0.63
np=1
wa=0
wb=0
il=5.04

[POZYCJA]
id=199
pd=Energobudowa wyd.III, biuletyny do 9 1996	KNR	13-21 0301-03	13-21	0301-03		1
na=Pomiary natężenia oświetlenia - pierwszy kpl. 5 pomiarów dok.na stanowisku
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=89
ob=5
jm=kpl.pom.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						0		0

[RMS 1]
nz=1.71	0	1.71
np=1
wa=0
wb=0
il=8.55

[POZYCJA]
id=200
pd=Energobudowa wyd.III, biuletyny do 9 1996	KNR	13-21 0301-04	13-21	0301-04		1
na=Pomiary natężenia oświetlenia - każdy dalszy kpl.pomiarów dok.na tym samym stanowisku
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=90
ob=3
jm=kpl.pom.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						0		0

[RMS 1]
nz=0.25	0	0.25
np=1
wa=0
wb=0
il=0.75

[ELEMENT 1]
na=Roboty montażowe różne.
wa=0
kn=0	0	0
id=201
nu=3
wn=		

[POZYCJA]
id=202
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0516-02 z.sz.3.2.2. 9906-4 	4-02	0516-02	 z.sz.3.2.2. 9906-4 	1
mpn=9:2:0931,101211
na=Wymiana grzejnika stalowego dwupłytowego K22/600/800 - obiekty służby zdrowia lub szkolnictwa wyższego
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=91
ob=2
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2.00						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.2		1.2
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=1.59	0	1.59
np=1
wa=0
wb=0
il=3.816

[RMS 222]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[POZYCJA]
id=203
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0516-02 z.sz.3.2.2. 9906-4 	4-02	0516-02	 z.sz.3.2.2. 9906-4 	1
mpn=9:2:0931,101211
na=Wymiana grzejnika łazienkowego 500/900 - obiekty służby zdrowia lub szkolnictwa wyższego
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=92
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1.00						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.2		1.2
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=1.59	0	1.59
np=1
wa=0
wb=0
il=1.908

[RMS 223]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=204
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0412-02	2-15	0412-02		1
mpn=1211
na=Grzałka do grzejnika łazienkowego 300W o śr. nominalnej 15 mm
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=93
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1.00						0		0

[RMS 1]
nz=0.267	0	0.267
np=1
wa=0
wb=0
il=0.267

[RMS 224]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 3]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 225]
nz=0.004	0	0.004
np=1
wa=0
wb=0
il=0.004

[POZYCJA]
id=205
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0138-03	4-02	0138-03		1
mpn=1211
na=Remont młynka przy zlewozmywaku (wymiana uszczelnień) kuchnia
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=94
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1.00						0		0

[RMS 1]
nz=2.72	0	2.72
np=1
wa=0
wb=0
il=2.72

[RMS 226]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 3]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=206
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0213-01 z.sz.3.3.1. 9904-3 	4-02	0213-01	 z.sz.3.3.1. 9904-3 	1
mpn=6:2:0924,10121,0:0,0911
na=Wymiana syfonu z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm (kuchnia) - obiekty służby zdrowia lub szkolnictwa wyższego
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=95
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2.00						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.4		1.4
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.59	0	0.59
np=1
wa=0
wb=0
il=1.652

[RMS 227]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[POZYCJA]
id=207
pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-02 0313-05	4-02	0313-05		1
mpn=_1211
na=Wyregulowanie kuchni gazowej 4-palnikowej (kuchnia)
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=96
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1.00						0		0

[RMS 1]
nz=0.69	0	0.69
np=1
wa=0
wb=0
il=0.69

[RMS 3]
nz=10	0	10
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=208
pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-02 0313-01	4-02	0313-01		1
mpn=_1211
na=Wyregulowanie taboretu gazowego (kuchnia)
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=97
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2.00						0		0

[RMS 1]
nz=0.97	0	0.97
np=1
wa=0
wb=0
il=1.94

[RMS 3]
nz=10	0	10
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=209
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0220-02 z.sz.3.3.1. 9904-3 	4-02	0220-02	 z.sz.3.3.1. 9904-3 	1
mpn=6:2:0924,101211
na=Wymiana umywalki porcelanowej ze wspornikami z syfonem z tworzywa - obiekty służby zdrowia lub szkolnictwa wyższego
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=98
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1.00						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.4		1.4
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=2.78	0	2.78
np=1
wa=0
wb=0
il=3.892

[RMS 228]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 229]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 3]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=210
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0138-02	4-02	0138-02		1
mpn=1211
na=Remont baterii umywalkowej - wstawienie perlatora
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=99
ob=22
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=22	1	22.00						0		0

[RMS 1]
nz=1.9	0	1.9
np=1
wa=0
wb=0
il=41.8

[RMS 230]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=22

[RMS 3]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=211
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0225-03 z.sz.3.3.1. 9904-3 	4-02	0225-03	 z.sz.3.3.1. 9904-3 	1
mpn=6:2:0924,101211
na=Wymiana sedesu z tworzywa pszełożenie (materiał z demontażu) - obiekty służby zdrowia lub szkolnictwa wyższego
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=100
ob=22
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=22	1	22.00						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.4		1.4
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.32	0	0.32
np=1
wa=0
wb=0
il=9.856

[RMS 231]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=22

[RMS 3]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=212
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0412-02	2-15	0412-02		1
mpn=1211
na=Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 15 mm - dociągnięcie śrubunków przy grzejnikach i dokręcenie głowić
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=101
ob=28
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=28	1	28.00						0		0

[RMS 1]
nz=0.267	0	0.267
np=1
wa=0
wb=0
il=7.476

[POZYCJA]
id=213
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0436-01	2-15	0436-01		1
mpn=1211
na=Rregulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco)
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=102
ob=30
jm=urz.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=30	1	30.00						0		0

[RMS 1]
nz=0.357	0	0.357
np=1
wa=0
wb=0
il=10.71

[POZYCJA]
id=214
pd=						0
na=Naprawa kabiny prysznicowej w pok. 101 (uszkodzone rolki od drzwi kabiny)
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=103
ob=1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 232]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=215
pd=						0
na=Regulacja drzwi w narożnej kabinie natryskowej - pok2, wymiana uszczelek drzwiach przesuwnych kabiny wraz z wymianą silikonów
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=104
ob=1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 232]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=216
pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-02 0143-01	4-02	0143-01		1
mpn=1211
na=Demontaż urządzenia hydroforowego ze zbiornikiem o pojemności do 800 dm3
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=105
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 1]
nz=12.18	0	12.18
np=1
wa=0
wb=0
il=12.18

[RMS 3]
nz=10	0	10
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

