[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft sp. z o.o.
wf=4
pr=NORMA	4.41
pe=1
op=1
opn=0	0	2	1	1	0	2	8	1	6	1	0	0	0	1.	1	1	0	1	1
prn=2	2	3	3	4	1	6	0	1
own=3	1	1	0	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	1	1	poz.	<	>	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
wbn=PLN	zł
wk=0
na=Koszty pośrednie	Koszty zakupu	Zysk	VAT
wn=			

[STRONA TYT]
na=PRZEDMIAR
nfn=Zachodniopomorski Uniwersytet                                        Technologiczny w Szczecinie
afn=Szczecin Al. Piastów 17
nb=Remont ścian zewnętrznych w obiektach gospodarczych w Lipniku wraz z malowaniem bram i wrót stalowych w Lipniku i Rajkowie
ab=Lipnik
ni=Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
ai=Szczecin, al. Piastów 17
br=BUDOWLANA
nk=Wojciech Borkowski	
dt=2016-02-15

[CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU]
sz=	0
lp=1	2
pa=1	1	1	
pa=0	1	0	

[NARZUTY NORMA 1]
na=VAT	V
wa=0	1	0	PLN
op=0	0
nc=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=0	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty zakupu	Kz
wa=0	1	0	PLN
op=1	1
nm=10

[NARZUTY NORMA 2]
na=Zysk	Z
wa=0	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[RMS ZEST 83]
ty=M
na=bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.III	0
id=2600104	1
jm=m3	060
ce=0	1460546271
cw=0	PLN
il=0.03
pr=	0	0	0	2600110

[RMS ZEST 41]
ty=S
na=betoniarka wolnospadowa elektryczna	0
id=43211	1
jm=m-g	148
ce=0	1460546271
cw=0	PLN
il=1.09
pr=	0	0	0	43210

[RMS ZEST 63]
ty=M
na=blacha stalowa ocynkowana płaska gr.0.50-0.55 mm	0
id=1120301	1
jm=kg	033
ce=0	1460546271
cw=0	PLN
il=8.7675
pr=	0	0	0	1120400

[RMS ZEST 62]
ty=R
na=blacharze gr.II	0
id=022	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 53]
ty=M
na=cegła budowlana pełna	0
id=1800199	1
jm=szt.	020
ce=0	1460546271
cw=0	PLN
il=78
pr=	0	0	0	1800100

[RMS ZEST 54]
ty=M
na=cement portlandzki 35 bez dodatków	0
id=1700301	1
jm=t	034
ce=0	1460546271
cw=0	PLN
il=0.0194

[RMS ZEST 37]
ty=M
na=cement portlandzki z dodatkami 25	0
id=1701100	1
jm=t	034
ce=0	1460546271
cw=0	PLN
il=0.105
pr=	0	0	0	1700341;1700342

[RMS ZEST 18]
ty=M
na=cement portlandzki zwykły bez dodatków 35	0
id=1700301	1
jm=t	034
ce=0	1460546271
cw=0	PLN
il=0.8275
pr=	0	0	0	1700311;1700312

[RMS ZEST 55]
ty=M
na=ciasto wapienne (wapno gaszone)	0
id=1720399	2
jm=t	034
ce=0	1460546271
cw=0	PLN
il=0.7888

[RMS ZEST 48]
ty=R
na=cieśle gr.II	0
id=042	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 80]
ty=R
na=cieśle gr.III	0
id=043	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 73]
ty=M
na=deski iglaste obrzynane gr. 25 mm kl.II	0
id=2600618	1
jm=m3	060
ce=0	1460546271
cw=0	PLN
il=0.009
pr=	0	0	0	2600611

[RMS ZEST 74]
ty=M
na=deski iglaste obrzynane gr.25 mm kl.III	0
id=2600619	1
jm=m3	060
ce=0	1460546271
cw=0	PLN
il=0.018
pr=	0	0	0	2600621

[RMS ZEST 85]
ty=M
na=deski iglaste wymiarowe nasycone 19-25 mm kl.II	0
id=2640703	1
jm=m3	060
ce=0	1460546271
cw=0	PLN
il=0.081
pr=	0	0	0	2640711

[RMS ZEST 82]
ty=M
na=drewno okrągłe na stemple budowlane	0
id=3950001	1
jm=m3	060
ce=0	1460546271
cw=0	PLN
il=0.15
pr=	0	0	0	3950010

[RMS ZEST 67]
ty=M
na=drut stalowy okrągły miękki (Na) ocynkowany 0.5-0.55 mm	0
id=1120701	1
jm=kg	033
ce=0	1460546271
cw=0	PLN
il=0.021
pr=	0	0	0	1122300

[RMS ZEST 36]
ty=M
na=elastyczna jednoskładnikowa masa do wypełniania dylatacji	0
id=AT26023	3
jm=dm3	066
ce=0	1460546278
cw=0	PLN
il=3.1
pr=REM	0	0	0	

[RMS ZEST 89]
ty=M
na=farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania	0
id=1511599	1
jm=dm3	066
ce=0	1460546271
cw=0	PLN
il=13.2594
pr=	0	0	0	1510299

[RMS ZEST 90]
ty=M
na=farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania	0
id=1511799	1
jm=dm3	066
ce=0	1460546271
cw=0	PLN
il=12.4202
pr=	0	0	0	1510199

[RMS ZEST 35]
ty=M
na=gruntownik do masy uszczelniającej	0
id=AT26022	3
jm=dm3	066
ce=0	1460546271
cw=0	PLN
il=0.08
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1479099

[RMS ZEST 77]
ty=M
na=gwoździe budowlane okrągłe gołe	0
id=1330400	1
jm=kg	033
ce=0	1460546271
cw=0	PLN
il=2.28
pr=	0	0	0	1332000

[RMS ZEST 65]
ty=M
na=gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane	0
id=1330599	1
jm=kg	033
ce=0	1460546271
cw=0	PLN
il=0.105
pr=	0	0	0	1332100

[RMS ZEST 84]
ty=M
na=klamry ciesielskie	0
id=1341299	1
jm=kg	033
ce=0	1460546271
cw=0	PLN
il=68.4
pr=	0	0	0	1341299

[RMS ZEST 43]
ty=M
na=koszt składowania	0
id=	3
jm=m3	060
ce=0	1460546271
cw=0	PLN
il=8.4

[RMS ZEST 81]
ty=M
na=krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone gr. 28-45 mm kl.II	0
id=2641805	1
jm=m3	060
ce=0	1460546271
cw=0	PLN
il=0.096
pr=	0	0	0	2641810

[RMS ZEST 66]
ty=M
na=kwas solny techniczny	0
id=1411399	1
jm=kg	033
ce=0	1460546271
cw=0	PLN
il=0.0227
pr=	0	0	0	1411399

[RMS ZEST 44]
ty=R
na=malarze gr.II	0
id=122	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 23]
ty=S
na=mieszarka do zapraw	0
id=46100	1
jm=m-g	148
ce=0	1460546271
cw=0	PLN
il=22.5
pr=	0	0	0	46110

[RMS ZEST 69]
ty=R
na=monterzy gr.II	0
id=332	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 52]
ty=R
na=murarze gr.II	0
id=342	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 22]
ty=M
na=obrzutka	0
id=AT26010	3
jm=kg	033
ce=0	1460546283
cw=0	PLN
il=927
pr=STO	0	0	0	

[RMS ZEST 92]
ty=M
na=papier ścierny w arkuszach	0
id=3920099	1
jm=ark.	116
ce=0	1460546271
cw=0	PLN
il=69.9389
pr=	0	0	0	3920099

[RMS ZEST 17]
ty=M
na=piasek	0
id=1601899	1
jm=m3	060
ce=0	1460546271
cw=0	PLN
il=3.74
pr=	0	0	0	1601899

[RMS ZEST 39]
ty=M
na=piasek do zapraw	0
id=1602003	1
jm=m3	060
ce=0	1460546271
cw=0	PLN
il=0.6235
pr=	0	0	0	1602000

[RMS ZEST 27]
ty=S
na=piła spalinowa do cięcia szczelin wraz z tarczą 11 kW	0
id=52600	1
jm=m-g	148
ce=0	1460546271
cw=0	PLN
il=0.2094

[RMS ZEST 20]
ty=M
na=płyty chodnikowe betonowe 50x50x7 cm	0
id=2221403	1
jm=szt.	020
ce=0	1460546289
cw=0	PLN
il=102
pr=SIB	0	0	0	

[RMS ZEST 71]
ty=M
na=płyty pomostowe komunikacyjne	0
id=2791499	1
jm=m2	050
ce=0	1460546271
cw=0	PLN
il=0.12
pr=	0	0	0	2791299

[RMS ZEST 70]
ty=M
na=płyty pomostowe robocze	0
id=2791399	1
jm=m2	050
ce=0	1460546271
cw=0	PLN
il=0.27
pr=	0	0	0	2791199

[RMS ZEST 12]
ty=M
na=preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"	0
id=202x051	3
jm=dm3	066
ce=0	1460546295
cw=0	PLN
il=8.8
pr=PIG	0	0	0	

[RMS ZEST 21]
ty=M
na=preparat gruntujący na podłoża chłonne	0
id=AT26007	3
jm=dm3	066
ce=0	1460546300
cw=0	PLN
il=37.5
pr=KAB	0	0	0	

[RMS ZEST 33]
ty=M
na=pręt zszywający fi 10	0
id=1102910	1
jm=kg	033
ce=0	1460546271
cw=0	PLN
il=5.01

[RMS ZEST 1]
ty=R
na=robocizna	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0	1460546271
cw=0	PLN
il=558.1424

[RMS ZEST 88]
ty=R
na=robocizna	0
id=999	2
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 45]
ty=R
na=robotnicy gr.I	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 86]
ty=R
na=robotnicy gr.II	0
id=392	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 91]
ty=M
na=rozcieńczalnik	0
id=1530502	1
jm=dm3	066
ce=0	1460546271
cw=0	PLN
il=5.8073
pr=	0	0	0	1530099

[RMS ZEST 79]
ty=S
na=rusztowania ramowe	0
id=48200	1
jm=m-g	148
ce=0	1460546271
cw=0	PLN
il=6.57
pr=	0	0	0	48200

[RMS ZEST 42]
ty=S
na=samochód skrzyniowy do 5 t	0
id=39521	1
jm=m-g	148
ce=0	1460546271
cw=0	PLN
il=8.232
pr=	0	0	0	39521

[RMS ZEST 64]
ty=M
na=spoiwo cynowo-ołowiowe (pręty)	0
id=1200299	1
jm=kg	033
ce=0	1460546271
cw=0	PLN
il=0.049
pr=	0	0	0	1200299

[RMS ZEST 34]
ty=M
na=sznur dylatacyjny	0
id=AT26021	3
jm=m	040
ce=0	1460546305
cw=0	PLN
il=21
pr=ATL	0	0	0	

[RMS ZEST 13]
ty=S
na=środek transportowy	0
id=39599	1
jm=m-g	148
ce=0	1460546271
cw=0	PLN
il=0.0372
pr=	0	0	0	39000

[RMS ZEST 15]
ty=S
na=środek transportowy	0
id=39000	1
jm=m-g	148
ce=0	1460546271
cw=0	PLN
il=0.3212
pr=	0	0	0	39000

[RMS ZEST 24]
ty=S
na=środek transportowy	0
id=39500	1
jm=m-g	148
ce=0	1460546271
cw=0	PLN
il=4.5

[RMS ZEST 32]
ty=S
na=środek transportowy	0
id=95100	1
jm=m-g	148
ce=0	1460546271
cw=0	PLN
il=0.009

[RMS ZEST 87]
ty=M
na=środki impregnacyjne i grzybobójcze - preparaty solowe	0
id=1412399	1
jm=dm3	066
ce=0	1460546271
cw=0	PLN
il=3.7418

[RMS ZEST 25]
ty=M
na=tynk renowacyjny WTA	0
id=AT26003	3
jm=kg	033
ce=0	1460546310
cw=0	PLN
il=3090
pr=DEI	0	0	0	

[RMS ZEST 47]
ty=R
na=tynkarze gr.III	0
id=463	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 16]
ty=S
na=walec wibracyjny jednoosiowy 0.6 t	0
id=12411	1
jm=m-g	148
ce=0	1460546271
cw=0	PLN
il=1.0825
pr=	0	0	0	12411

[RMS ZEST 38]
ty=M
na=wapno suchogaszone	0
id=1720200	1
jm=t	034
ce=0	1460546271
cw=0	PLN
il=0.145
pr=	0	0	0	1720200;1720210

[RMS ZEST 19]
ty=M
na=woda	0
id=3930000	1
jm=m3	060
ce=0	1460546271
cw=0	PLN
il=1.059
pr=	0	0	0	3930000

[RMS ZEST 26]
ty=M
na=woda	0
id=3930099	2
jm=m3	060
ce=0	1460546271
cw=0	PLN
il=0.024
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	3930099

[RMS ZEST 11]
ty=S
na=wyciąg	0
id=34000	1
jm=m-g	148
ce=0	1460546271
cw=0	PLN
il=7.9803
pr=	0	0	0	34000

[RMS ZEST 40]
ty=S
na=wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t	0
id=34312	1
jm=m-g	148
ce=0	1460546271
cw=0	PLN
il=1.44
pr=	0	0	0	34312

[RMS ZEST 31]
ty=M
na=zapawa trasowa	0
id=	3
jm=kg	033
ce=0	1460546271
cw=0	PLN
il=2.97

[RMS ZEST 68]
ty=M
na=zaprawa cementowa M 12	0
id=2380824	2
jm=m3	060
ce=0	1460546271
cw=0	PLN
il=0.049
pr=	0	0	0	2380899672;2380824

[RMS ZEST 9]
ty=M
na=zaprawa cementowo-wapienna M 2	0
id=2380813	2
jm=m3	060
ce=0	1460546271
cw=0	PLN
il=0.844
pr=	0	0	0	2380899471;2380813

[RMS ZEST 51]
ty=M
na=zaprawa cementowo-wapienna m 50	0
id=2380806	1
jm=m3	060
ce=0	1460546271
cw=0	PLN
il=0.189
pr=	0	0	0	2380899352;2380815

[RMS ZEST 10]
ty=M
na=zaprawa cementowo-wapienna M 7	0
id=2380815	2
jm=m3	060
ce=0	1460546271
cw=0	PLN
il=0.024
pr=	0	0	0	2380899352;2380815

[RMS ZEST 50]
ty=M
na=zaprawa cementowo wapienna m. 15	0
id=2380802	1
jm=m3	060
ce=0	1460546271
cw=0	PLN
il=1.854
pr=	0	0	0	2380899471;2380813

[RMS ZEST 8]
ty=M
na=zaprawa wapienna M 0.6	0
id=2380802	2
jm=m3	060
ce=0	1460546271
cw=0	PLN
il=0.112
pr=	0	0	0	2380899151;2380800

[RMS ZEST 49]
ty=M
na=zaprawa wapienna m. 4	0
id=2380800	1
jm=m3	060
ce=0	1460546271
cw=0	PLN
il=0.243
pr=	0	0	0	2380899240;2380800

[RMS ZEST 7]
ty=M	1
na=materiały pomocnicze	0
id=0000000	1
jm=%	147
cw=1	PLN
il=0

[ELEMENT 1]
na=Obora głęboka
wa=0
kn=0	0	0
id=2
nu=1
wn=			

[POZYCJA]
id=3
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0701-05	4-01	0701-05		1
mpn=1211
na=Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=40
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=40	1	40						0		0

[RMS 1]
nz=0.33	0	0.33
np=1
wa=0
wb=0
il=13.2

[POZYCJA]
id=38
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 0921-04	2-02	0921-04		1
mpn=_1211
na=Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=1.75
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1.75	1	7,00*0,25						0		0

[RMS 1]
nz=1.168	0	1.168
np=1
wa=0
wb=0
il=2.044

[RMS 68]
nz=0.028	0	0.028
np=1
wa=0
wb=0
il=0.049

[RMS 7]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 11]
nz=0.143	0	0.143
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2502

[POZYCJA]
id=39
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0530-08	4-01	0530-08		1
mpn=_1211
na=Uzupełnienie obróbek blacharskich podokienników z blachy ocynkowanej
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=1.75
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1.75	1	7,00*0,25						0		0

[RMS 1]
nz=2.01	0	2.01
np=1
wa=0
wb=0
il=3.5175

[RMS 63]
nz=5.01	0	5.01
np=1
wa=0
wb=0
il=8.7675

[RMS 64]
nz=0.028	0	0.028
np=1
wa=0
wb=0
il=0.049

[RMS 65]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0
il=0.105

[RMS 66]
nz=0.013	0	0.013
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0227

[RMS 67]
nz=0.012	0	0.012
np=1
wa=0
wb=0
il=0.021

[RMS 7]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=4
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 0902-01	2-02	0902-01		1
mpn=_1211
na=Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (balkony i loggie) wykonywane ręcznie
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=40
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=40	1	40						0		0

[RMS 1]
nz=0.883	0	0.883
np=1
wa=0
wb=0
il=35.32

[RMS 8]
nz=0.0028	0	0.0028
np=1
wa=0
wb=0
il=0.112

[RMS 9]
nz=0.0211	0	0.0211
np=1
wa=0
wb=0
il=0.844

[RMS 10]
nz=0.0006	0	0.0006
np=1
wa=0
wb=0
il=0.024

[RMS 7]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 11]
nz=0.108	0	0.108
np=1
wa=0
wb=0
il=4.32

[POZYCJA]
id=5
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 1134-02	202	1134-02		1
mpn=121,0:1,0911
na=(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=40
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=40	1	40						0		0

[RMS 1]
nz=0.08	0	0.08
np=1
wa=0
wb=0
il=3.2

[RMS 12]
nz=0.22	0	0.22
np=1
wa=0
wb=0
il=8.8

[RMS 7]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 11]
nz=0.0002	0	0.0002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.008

[RMS 13]
nz=0.0003	0	0.0003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.012

[POZYCJA]
id=6
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 1501-01	2-02	1501-01		1
mpn=_1211
na=Dwukrotne malowanie mlekiem wapiennym tynków gładkich ręcznie
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=40
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=40	1	40						0		0

[RMS 1]
nz=0.041	0	0.041
np=1
wa=0
wb=0
il=1.64

[RMS 55]
nz=0.00136	0	0.00136
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0544

[RMS 7]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 15]
nz=0.0005	0	0.0005
np=1
wa=0
wb=0
il=0.02

[POZYCJA]
id=7
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0102-01	2-31	0102-01		1
mpn=_1211
na=Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-IV - 10 cm głębokości koryta
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=25
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=25	1	25						0		0

[RMS 1]
nz=0.4287	0	0.4287
np=1
wa=0
wb=0
il=10.7175

[RMS 16]
nz=0.0433	0	0.0433
np=1
wa=0
wb=0
il=1.0825

[POZYCJA]
id=8
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0105-05 0105-06	2-31	0105-05	 0105-06	1
mpn=28:0:50974,101211
na=Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 5 cm grubość warstwy po zagęszczeniu
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=8
ob=25
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=25	1	25						0		0

[RMS 1]
nz=0.2926	0	0.2926
np=1
wa=0
wb=0
il=7.315

[RMS 17]
nz=0.0647	0	0.0389+2*0.0129
np=1
wa=0
wb=0
il=1.6175

[RMS 18]
nz=0.0146	0	0.0088+2*0.0029
np=1
wa=0
wb=0
il=0.365

[RMS 19]
nz=0.0075	0	0.0045+2*0.0015
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1875

[RMS 7]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=9
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0502-04	2-31	0502-04		1
mpn=_1211
na=Chodniki z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=9
ob=25
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=25	1	25						0		0

[RMS 1]
nz=0.5985	0	0.5985
np=1
wa=0
wb=0
il=14.9625

[RMS 20]
nz=4.08	0	4.08
np=1
wa=0
wb=0
il=102

[RMS 17]
nz=0.0849	0	0.0849
np=1
wa=0
wb=0
il=2.1225

[RMS 18]
nz=0.0185	0	0.0185
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4625

[RMS 19]
nz=0.0286	0	0.0286
np=1
wa=0
wb=0
il=0.715

[RMS 7]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=29
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0108-09 0108-10 	4-01	0108-09	 0108-10 	1
mpn=37:0:140966,101211
na=Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 14 km
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=10
ob=1.2
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1.2	1	#p1*0.03 						0		0

[RMS 1]
nz=1.39	0	1.39
np=1
wa=0
wb=0
il=1.668

[RMS 43]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1.2

[RMS 42]
nz=0.98	0	0.72+13*0.02
np=1
wa=0
wb=0
il=1.176

[ELEMENT 1]
na=Stodoła przy drodze
wa=0
kn=0	0	0
id=11
nu=2
wn=			

[POZYCJA]
id=12
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0701-05	4-01	0701-05		1
mpn=1211
na=Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=11
ob=240
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=240	1	150,00+90,00						0		0

[RMS 1]
nz=0.33	0	0.33
np=1
wa=0
wb=0
il=79.2

[POZYCJA]
id=34
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0308-05	4-01	0308-05		1
mpn=_1211
na=Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.50 m2
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=12
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						0		0

[RMS 1]
nz=4.11	0	4.11
np=1
wa=0
wb=0
il=12.33

[RMS 53]
nz=26	0	26
np=1
wa=0
wb=0
il=78

[RMS 54]
nz=0.00647	0	0.00647
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0194

[RMS 39]
nz=0.017	0	0.017
np=1
wa=0
wb=0
il=0.051

[RMS 19]
nz=0.008	0	0.008
np=1
wa=0
wb=0
il=0.024

[RMS 7]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 41]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0
il=0.09

[RMS 40]
nz=0.23	0	0.23
np=1
wa=0
wb=0
il=0.69

[POZYCJA]
id=13
pd=ATHENASOFT wyd.I 2008	KNR	AT-26 0102-01	AT-26	0102-01		1
mpn=1211
na=Gruntowanie ręczne
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=13
ob=150
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=150	1	150						0		0

[RMS 1]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0
il=7.5

[RMS 21]
nz=0.25	0	0.25
np=1
wa=0
wb=0
il=37.5

[RMS 7]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=14
pd=ATHENASOFT wyd.I 2008	KNR	AT-26 0201-02	AT-26	0201-02		1
mpn=_1211
na=Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - obrzutka całopowierzchniowa
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=14
ob=150
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=150	1	150						0		0

[RMS 1]
nz=0.21	0	0.21
np=1
wa=0
wb=0
il=31.5

[RMS 22]
nz=6.18	0	6.18
np=1
wa=0
wb=0
il=927

[RMS 7]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 23]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0
il=6

[RMS 24]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=1.5

[POZYCJA]
id=15
pd=ATHENASOFT wyd.I 2008	KNR	AT-26 0201-04	AT-26	0201-04		1
mpn=_1211
na=Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - system tynków dla średniego stopnia zasolenia
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=15
ob=150
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=150	1	150						0		0

[RMS 1]
nz=0.5	0	0.5
np=1
wa=0
wb=0
il=75

[RMS 25]
nz=20.6	0	20.6
np=1
wa=0
wb=0
il=3090

[RMS 7]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 23]
nz=0.11	0	0.11
np=1
wa=0
wb=0
il=16.5

[RMS 24]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[POZYCJA]
id=33
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0803-03	2-02	0803-03		1
mpn=_1211
na=Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=16
ob=90
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=90	1	90						0		0

[RMS 1]
nz=0.5729	0	0.5729
np=1
wa=0
wb=0
il=51.561

[RMS 49]
nz=0.0027	0	0.0027
np=1
wa=0
wb=0
il=0.243

[RMS 50]
nz=0.0206	0	0.0206
np=1
wa=0
wb=0
il=1.854

[RMS 51]
nz=0.0021	0	0.0021
np=1
wa=0
wb=0
il=0.189

[RMS 7]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 11]
nz=0.0378	0	0.0378
np=1
wa=0
wb=0
il=3.402

[POZYCJA]
id=17
pd=WACETOB wyd.II 2000	KNR-W	5-10 0323-03	5-10	0323-03		1
mpn=1211
na=Cięcie spoin na głębokość 5 cm - mechanicznie
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=17
ob=3
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						0		0

[RMS 1]
nz=0.0439	0	0.0439
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1317

[RMS 26]
nz=0.008	0	0.008
np=1
wa=0
wb=0
il=0.024

[RMS 27]
nz=0.0698	0	0.0698
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2094

[RMS 15]
nz=0.0104	0	0.0104
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0312

[POZYCJA]
id=19
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0202-01	4-01	0202-01		1
mpn=1211
na=Naprawa muru :1310- przygotowanie prętów zszywających1310- montaż prętów zszywających-przekrój kwadratowy gr. 6mm
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=18
ob=5
jm=kg	033
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
nsn=ST-1.0.0/SST-1.2.3

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						0		0

[RMS 1]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0
il=0.5

[RMS 33]
nz=1.002	0	1.002
np=1
wa=0
wb=0
il=5.01

[RMS 7]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=20
pd=BISTYP-CONSULTING, wyd.I,2004	KNR	BC-02 0315-03	BC-02	0315-03		1
mpn=121,0:0,0911
na=Ułożenie zaprawy trasowej gr 2 cm przed włożeniem pręta
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=19
ob=3
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
nsn=ST-1.0.0/SST-1.2.3

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						0		0

[RMS 1]
nz=0.22	0	0.22
np=1
wa=0
wb=0
il=0.66

[RMS 31]
nz=0.36	0	0.36
np=1
wa=0
wb=0
il=1.08

[RMS 7]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 32]
nz=0.001	0	0.001
np=1
wa=0
wb=0
il=0.003

[POZYCJA]
id=21
pd=BISTYP-CONSULTING, wyd.I,2004	KNR	BC-02 0315-08	BC-02	0315-08		1
mpn=121,0:0,0911
na=Ułożenie zaprwy po montażu zbrojenia głębokośc 3,5 cm
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=20
ob=3
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
nsn=ST-1.0.0/SST-1.2.3

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	#p19						0		0

[RMS 1]
nz=0.31	0	0.31
np=1
wa=0
wb=0
il=0.93

[RMS 31]
nz=0.63	0	0.63
np=1
wa=0
wb=0
il=1.89

[RMS 7]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 32]
nz=0.002	0	0.002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.006

[POZYCJA]
id=35
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 1501-01	2-02	1501-01		1
mpn=_1211
na=Dwukrotne malowanie mlekiem wapiennym tynków gładkich ręcznie
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=21
ob=540
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=540	1	540						0		0

[RMS 1]
nz=0.041	0	0.041
np=1
wa=0
wb=0
il=22.14

[RMS 55]
nz=0.00136	0	0.00136
np=1
wa=0
wb=0
il=0.7344

[RMS 7]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 15]
nz=0.0005	0	0.0005
np=1
wa=0
wb=0
il=0.27

[POZYCJA]
id=40
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1610-07	2-02	1610-07		1
mpn=_1211
na=Rusztowania ramowe przesuwne RR - 1/30 wysokości kolumny do 8 m
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=22
ob=3
jm=kol.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						0		0

[RMS 1]
nz=8.11	0	8.11
np=1
wa=0
wb=0
il=24.33

[RMS 70]
nz=0.09	0	0.09
np=1
wa=0
wb=0
il=0.27

[RMS 71]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0
il=0.12

[RMS 73]
nz=0.003	0	0.003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.009

[RMS 7]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 79]
nz=2.19	0	2.19
np=1
wa=0
wb=0
il=6.57

[POZYCJA]
id=41
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0412-02	4-01	0412-02		1
mpn=_1211
na=Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykłe i kleszcze
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=23
ob=6
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6,00						0		0

[RMS 1]
nz=1.42	0	1.42
np=1
wa=0
wb=0
il=8.52

[RMS 81]
nz=0.016	0	0.016
np=1
wa=0
wb=0
il=0.096

[RMS 82]
nz=0.025	0	0.025
np=1
wa=0
wb=0
il=0.15

[RMS 83]
nz=0.005	0	0.005
np=1
wa=0
wb=0
il=0.03

[RMS 74]
nz=0.003	0	0.003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.018

[RMS 77]
nz=0.34	0	0.34
np=1
wa=0
wb=0
il=2.04

[RMS 84]
nz=11.4	0	11.4
np=1
wa=0
wb=0
il=68.4

[RMS 7]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=42
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0414-02	4-01	0414-02		1
mpn=_1211
na=Wymiana deskowania dachu z desek o grubości 25 mm na styk
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=24
ob=3
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3*1,00						0		0

[RMS 1]
nz=0.56	0	0.56
np=1
wa=0
wb=0
il=1.68

[RMS 85]
nz=0.027	0	0.027
np=1
wa=0
wb=0
il=0.081

[RMS 77]
nz=0.08	0	0.08
np=1
wa=0
wb=0
il=0.24

[RMS 7]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=43
pd=ORGBUD-SERWIS,wyd.I 2012	KNR	9-24 0101-04	9-24	0101-04		1
mpn=1211
na=Konserwacja okapu
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=25
ob=62
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=62	1	62,00*1,00						0		0

[RMS 1]
nz=0.153	0	0.153
np=1
wa=0
wb=0
il=9.486

[RMS 7]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=44
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0627-03	4-01	0627-03		1
mpn=1211
na=Dwukrotna impregnacja grzybobójcza desek i płyt metodą smarowania preparatami solowymi
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=26
ob=70.6
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=70.6	1	62.00*1.00+3,00*1,00*0,20+10,00*0,20*4						0		0

[RMS 1]
nz=0.24	0	0.24
np=1
wa=0
wb=0
il=16.944

[RMS 87]
nz=0.053	0	0.053
np=1
wa=0
wb=0
il=3.7418

[RMS 7]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=30
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0108-09 0108-10 	4-01	0108-09	 0108-10 	1
mpn=37:0:140966,101211
na=Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 14 km
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=27
ob=7.2
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=7.2	1	#p11*0.03						0		0

[RMS 1]
nz=1.39	0	1.39
np=1
wa=0
wb=0
il=10.008

[RMS 43]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=7.2

[RMS 42]
nz=0.98	0	0.72+13*0.02
np=1
wa=0
wb=0
il=7.056

[ELEMENT 1]
na=Cielętnik - Kamiński
wa=0
kn=0	0	0
id=23
nu=3
wn=			

[POZYCJA]
id=22
pd=ATHENASOFT wyd.I 2008	KNR	AT-26 0306-01	AT-26	0306-01		1
mpn=1211
na=Wykonanie szczeliny o szerokości 15 mm
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=28
ob=20
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20						0		0

[RMS 1]
nz=0.08	0	0.08
np=1
wa=0
wb=0
il=1.6

[POZYCJA]
id=24
pd=ATHENASOFT wyd.I 2008	KNR	AT-26 0306-02	AT-26	0306-02		1
mpn=1211
na=Wypełnienie szczeliny elastyczną masą jednoskładnikową
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=29
ob=20
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20						0		0

[RMS 1]
nz=0.16	0	0.16
np=1
wa=0
wb=0
il=3.2

[RMS 34]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=0
wb=0
il=21

[RMS 35]
nz=0.004	0	0.004
np=1
wa=0
wb=0
il=0.08

[RMS 36]
nz=0.155	0	0.155
np=1
wa=0
wb=0
il=3.1

[RMS 7]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=25
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0726-03	4-01	0726-03		1
mpn=_121,0:1,0911
na=Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów ( do 5 m2 w 1 miejscu )
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=30
ob=15
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=15	1	15						0		0

[RMS 1]
nz=1.22	0	1.22
np=1
wa=0
wb=0
il=18.3

[RMS 37]
nz=0.0042	0	0.0042
np=1
wa=0
wb=0
il=0.063

[RMS 38]
nz=0.0058	0	0.0058
np=1
wa=0
wb=0
il=0.087

[RMS 39]
nz=0.0229	0	0.0229
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3435

[RMS 19]
nz=0.0053	0	0.0053
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0795

[RMS 7]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 40]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0
il=0.45

[RMS 41]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0
il=0.6

[ELEMENT 1]
na=Chlewnia
wa=0
kn=0	0	0
id=27
nu=4
wn=			

[POZYCJA]
id=26
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0726-03	4-01	0726-03		1
mpn=_121,0:1,0911
na=Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów ( do 5 m2 w 1 miejscu )
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=31
ob=10
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10						0		0

[RMS 1]
nz=1.22	0	1.22
np=1
wa=0
wb=0
il=12.2

[RMS 37]
nz=0.0042	0	0.0042
np=1
wa=0
wb=0
il=0.042

[RMS 38]
nz=0.0058	0	0.0058
np=1
wa=0
wb=0
il=0.058

[RMS 39]
nz=0.0229	0	0.0229
np=1
wa=0
wb=0
il=0.229

[RMS 19]
nz=0.0053	0	0.0053
np=1
wa=0
wb=0
il=0.053

[RMS 7]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 40]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3

[RMS 41]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4

[ELEMENT 1]
na=Lipnik- obora głęboka, stodoła przy drodze, cielętnik ,chlewnia 
wa=0
kn=0	0	0
id=45
nu=5
wn=			

[POZYCJA]
id=46
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1510-05	2-02	1510-05		1
mpn=_121,0:0,092,0:0,093,0:0,0911
na=Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową metalowych drzwi, drzwiczek i elementów pełnych o powierzchni ponad 0.5 m2 bez szpachlowania
uw= 
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=32
ob=57.44
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=35.2	1	<bramy dwuskrzydłowe>2,20*2,00*8						0		0
wo=4	1	<drzwi stalowe>1,00*2,00*2						0		0
wo=18.24	1	<wrota stalowe>4,80*3,80						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=2		2
wm=2		2
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.4578	0	0.4578
np=1
wa=0
wb=0
il=52.5921

[RMS 89]
nz=0.079	0	0.079
np=1
wa=0
wb=0
il=9.0755

[RMS 90]
nz=0.074	0	0.074
np=1
wa=0
wb=0
il=8.5011

[RMS 91]
nz=0.0346	0	0.0346
np=1
wa=0
wb=0
il=3.9748

[RMS 92]
nz=0.4167	0	0.4167
np=1
wa=0
wb=0
il=47.8705

[RMS 7]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 13]
nz=0.0003	0	0.0003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0172

[ELEMENT 1]
na=Rajkowo - obora,budynek garażowy 
wa=0
kn=0	0	0
id=47
nu=6
wn=			

[POZYCJA]
id=48
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1510-05	2-02	1510-05		1
mpn=_121,0:0,092,0:0,093,0:0,0911
na=Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową metalowych drzwi, drzwiczek i elementów pełnych o powierzchni ponad 0.5 m2 bez szpachlowania
uw= 
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=33
ob=26.48
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=17.68	1	<bramy dwuskrzydłowe>3,00*3,00+2,80*3,10						0		0
wo=8.8	1	<wrota stalowe>2,20*2,00*2						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=2		2
wm=2		2
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.4578	0	0.4578
np=1
wa=0
wb=0
il=24.2451

[RMS 89]
nz=0.079	0	0.079
np=1
wa=0
wb=0
il=4.1838

[RMS 90]
nz=0.074	0	0.074
np=1
wa=0
wb=0
il=3.919

[RMS 91]
nz=0.0346	0	0.0346
np=1
wa=0
wb=0
il=1.8324

[RMS 92]
nz=0.4167	0	0.4167
np=1
wa=0
wb=0
il=22.0684

[RMS 7]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 13]
nz=0.0003	0	0.0003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0079

