[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft sp. z o.o.
wf=4
pr=NORMA	4.41
pe=1
op=1
opn=0	0	2	1	1	0	1	8	1	18	0	0	0	0	1.	1	1	0	1	0
prn=2	2	3	3	4	0	6	0	0
own=1	1	1	0	1	1	0	1	1	0	0	0	1	0	1	1	poz.	<	>	1	0	0	0	1	0	0	0	0	2	0
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
wbn=PLN	zł
wk=0
na=Koszty pośrednie	Koszty zakupu	Zysk	VAT
wn=			

[STRONA TYT]
na=PRZEDMIAR
nfn=Zachodniopomorski Uniwersytet                                        Technologiczny w Szczecinie
afn=Szczecin Al. Piastów 17
nb=Remont klubu KUBUŚ
ab=Szczecin ul. Chopina
ni=Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
ai=Szczecin, al. Piastów 17
nw=  
nk=mgr inż. Piotr Szperka	
dt=31.03.2016

[CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU]
sz=	0
lp=1	2
pa=1	1	1	
pa=0	1	0	

[NARZUTY NORMA 1]
na=VAT	V
wa=0	1	0	PLN
op=0	0
nc=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=0	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty zakupu	Kz
wa=0	1	0	PLN
op=1	1
nm=10

[NARZUTY NORMA 2]
na=Zysk	Z
wa=0	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[RMS ZEST 1]
ty=M
na=szkło hartowane	0
id=	3
jm=m2	050
ce=0	1459430627
cw=0	PLN
il=3.2

[RMS ZEST 25]
ty=M
na=koszt składowania	0
id=	3
jm=m3	060
ce=0	1459430627
cw=0	PLN
il=5.688

[RMS ZEST 2]
ty=M
na=Gaz propanowo-butanowy płynny	0
id=1020100	1
jm=kg	033
ce=0	1459430627
cw=0	PLN
il=1.8

[RMS ZEST 3]
ty=M
na=Zapr.klej.sucha odkształcalna ATLAS PLUS	0
id=1554221	1
jm=kg	033
ce=0	1459430627
cw=0	PLN
il=87.3909

[RMS ZEST 4]
ty=M
na=piasek	0
id=1601899	1
jm=m3	060
ce=0	1459430627
cw=0	PLN
il=14.1718

[RMS ZEST 5]
ty=M
na=cement portlandzki zwykły bez dodatków 35	0
id=1700301	1
jm=t	034
ce=0	1459430627
cw=0	PLN
il=0.0192

[RMS ZEST 6]
ty=M
na=płyty chodnikowe betonowe 50x50x7 cm	0
id=2221403	1
jm=szt	020
ce=0	1459430627
cw=0	PLN
il=381.733

[RMS ZEST 7]
ty=M
na=krawężniki drogowe betonowe 15x30 cm	0
id=2223041	1
jm=m	040
ce=0	1459430627
cw=0	PLN
il=65.28

[RMS ZEST 8]
ty=M
na=lepik asfaltowy	0
id=2300199	2
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
il=1.2

[RMS ZEST 9]
ty=M
na=Roztwór asfaltowy do gruntowania	0
id=2301401	1
jm=kg	033
ce=0	1459430627
cw=0	PLN
il=15.13

[RMS ZEST 10]
ty=M
na=Roztwór asfaltowy do gruntowania	0
id=2301401	1
jm=kg	033
ce=0	1459430627
cw=0	PLN
il=2.4

[RMS ZEST 26]
ty=M
na=Papa zgrzew.modyf.SBS w/krycia Polbit WF gr papy 5,70mm	0
id=2302506	1
jm=m2	050
ce=0	1459430627
cw=0	PLN
il=6.9

[RMS ZEST 12]
ty=M
na=jastrych cementowy cienko-warstwowy-sucha mieszanka	0
id=2380400	2
jm=kg	033
ce=0	1459430627
cw=0	PLN
il=85.2122

[RMS ZEST 13]
ty=M
na=Sucha zaprawa do spoin. wąska 1-6 mm, kolo	0
id=2380611	1
jm=kg	033
ce=0	1459430627
cw=0	PLN
il=3.2681

[RMS ZEST 14]
ty=M
na=Płytki gresowe szkliwione 30x30 cm	0
id=2520701	1
jm=m2	050
ce=0	1459430627
cw=0	PLN
il=12.6107

[RMS ZEST 15]
ty=S
na=wyciąg	0
id=34000	1
jm=m-g	148
ce=0	1459430627
cw=0	PLN
il=0.4563

[RMS ZEST 16]
ty=S
na=żuraw okienny 0.5 t	0
id=35211	1
jm=m-g	148
ce=0	1459430627
cw=0	PLN
il=0.12

[RMS ZEST 17]
ty=S
na=środek transportowy	0
id=39000	1
jm=m-g	148
ce=0	1459430627
cw=0	PLN
il=0.0654

[RMS ZEST 18]
ty=M
na=woda	0
id=3930000	1
jm=m3	060
ce=0	1459430627
cw=0	PLN
il=4.5192

[RMS ZEST 19]
ty=S
na=samochód skrzyniowy do 5 t	0
id=39521	1
jm=m-g	148
ce=0	1459430627
cw=0	PLN
il=4.0954

[RMS ZEST 20]
ty=S
na=środek transportowy	0
id=39599	1
jm=m-g	148
ce=0	1459430627
cw=0	PLN
il=0.4842

[RMS ZEST 21]
ty=S
na=samochód samowyładowczy 5 t	0
id=39811	1
jm=m-g	148
ce=0	1459430627
cw=0	PLN
il=1.5926

[RMS ZEST 23]
ty=M
na=listwa wykończająca	0
id=9_00021	3
jm=m	040
ce=0	1459430627
cw=0	PLN
il=6.6744

[RMS ZEST 22]
ty=R
na=robocizna	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0	1459430627
cw=0	PLN
il=277.5547

[RMS ZEST 24]
ty=M	1
na=materiały pomocnicze	0
id=0000000	1
jm=%	147
cw=1	PLN
il=-0

[ELEMENT 1]
na=Uszczelnienie dachu
wa=0
kn=0	0	0
id=25
nu=1
wn=			

[POZYCJA]
id=1
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-01 0519-01	4-01	0519-01		0
na=Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - jednokrotne pokrycie papą wierzchniego krycia
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=6
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	3*2						0		0

[RMS 22]
nz=0.27	0	0.27
np=1
wa=0
wb=0
il=1.62

[RMS 26]
nz=1.15	0	1.15
np=1
wa=0
wb=0
il=6.9

[RMS 10]
nz=0.4	0	0.4
np=1
wa=0
wb=0
il=2.4

[RMS 8]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0
il=1.2

[RMS 2]
nz=0.3	0	0.3
np=1
wa=0
wb=0
il=1.8

[RMS 24]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 16]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.12

[ELEMENT 1]
na=Wymiana płytek na rampie
wa=0
kn=0	0	0
id=26
nu=2
wn=			

[POZYCJA]
id=3
pd=ORGBUD wyd.I 1988 biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0811-07	4-01	0811-07		0
na=Rozebranie posadzki z płytek na zapr.cem.
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=12.104
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=7.574	1	1,53*4,95						0		0
wo=1.35	1	0,3*1,5*3						0		0
wo=1.089	1	4,95*0,22						0		0
wo=0.18	1	0,3*2*0,3						0		0
wo=0.4	1	0,4*1						0		0
wo=0.18	1	0,3*0,3*2						0		0
wo=0.459	1	1,53*0,3						0		0
wo=0.872	1	1,53*0,19*3						0		0

[RMS 22]
nz=0.92	0	0.92
np=1
wa=0
wb=0
il=11.1357

[POZYCJA]
id=5
pd=ORGBUD wyd.I 1988 biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0108-09	4-01	0108-09		0
na=Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=0.242
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=0.242	1	#p2*0.02						0		0

[RMS 22]
nz=1.39	0	1.39
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3364

[RMS 25]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=0.242

[RMS 19]
nz=0.72	0	0.72
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1742

[POZYCJA]
id=6
pd=ORGBUD wyd.I 1988 biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0108-12	4-01	0108-12		0
na=Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=0.242
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
krn=14

[PRZEDMIAR]
wo=0.242	1	#p2*0,02						0		0

[RMS 21]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0678

[POZYCJA]
id=7
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 2805-05	202	2805-05		0
na=(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=9.855
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=9.855	1	#p2-#p6						0		0

[RMS 22]
nz=2.26	0	2.26
np=1
wa=0
wb=0
il=22.2723

[RMS 14]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=10.2492

[RMS 3]
nz=7.22	0	7.22
np=1
wa=0
wb=0
il=71.1531

[RMS 13]
nz=0.27	0	0.27
np=1
wa=0
wb=0
il=2.6609

[RMS 24]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 15]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2957

[RMS 20]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3942

[POZYCJA]
id=8
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 2810-05	202	2810-05		0
na=(z.VI) Okładziny schodów z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=2.249
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1.377	1	3*1,53*0,3						0		0
wo=0.872	1	3*0,19*1,53						0		0
ko=			

[RMS 22]
nz=3.91	0	3.91
np=1
wa=0
wb=0
il=8.7936

[RMS 14]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=0
wb=0
il=2.3615

[RMS 3]
nz=7.22	0	7.22
np=1
wa=0
wb=0
il=16.2378

[RMS 13]
nz=0.27	0	0.27
np=1
wa=0
wb=0
il=0.6072

[RMS 24]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 15]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0675

[RMS 20]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0
il=0.09

[POZYCJA]
id=9
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 2809-05	202	2809-05		0
na=(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej, listwa wykańczająca OKAPOWA NA PODEŚCIE
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=6.48
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=6.48	1	4,95+1,53						0		0

[RMS 22]
nz=0.16	0	0.16
np=1
wa=0
wb=0
il=1.0368

[RMS 23]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=0
wb=0
il=6.6744

[RMS 24]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=10
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-02 1105-03	2-02	1105-03		0
na=Warstwy wyrównawcze i wygładzające - grunt dyspersyjny
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=8
ob=12.104
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=12.104	1	#p2						0		0

[RMS 22]
nz=0.0795	0	0.0795
np=1
wa=0
wb=0
il=0.9623

[RMS 9]
nz=1.25	0	1.25
np=1
wa=0
wb=0
il=15.13

[RMS 24]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 15]
nz=0.0011	0	0.0011
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0133

[RMS 17]
nz=0.0007	0	0.0007
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0085

[POZYCJA]
id=11
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-02 1105-01	2-02	1105-01		0
na=Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe gr. 2 mm zatarte na gładko
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=9
ob=12.104
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=12.104	1	#p2						0		0

[RMS 22]
nz=0.163	0	0.163
np=1
wa=0
wb=0
il=1.973

[RMS 12]
nz=3.2	0	3.2
np=1
wa=0
wb=0
il=38.7328

[RMS 24]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 15]
nz=0.0024	0	0.0024
np=1
wa=0
wb=0
il=0.029

[RMS 17]
nz=0.0017	0	0.0017
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0206

[POZYCJA]
id=12
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-02 1105-02	2-02	1105-02		0
na=Warstwy wyrównawcze i wygładzające - pogrubienie warstwy o 1 mm
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=10
ob=12.104
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
krn=3

[PRZEDMIAR]
wo=12.104	1	#p2						0		0

[RMS 22]
nz=0.0998	0	0.0998
np=1
wa=0
wb=0
il=3.6239

[RMS 12]
nz=1.28	0	1.28
np=1
wa=0
wb=0
il=46.4794

[RMS 24]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 15]
nz=0.0014	0	0.0014
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0508

[RMS 17]
nz=0.001	0	0.001
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0363

[ELEMENT 1]
na=Remont zadaszenia
wa=0
kn=0	0	0
id=27
nu=3
wn=			

[POZYCJA]
id=13
pd=						0
na=Wymiana popękanego szklanego zadaszenia nad schodami do głównego wejścia stołówki ( 8 otworów mocujących gr szkła 15 mm )
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=11
ob=3.2
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=3.2	1	3,2						0		0

[RMS 22]
nz=20	0	20
np=1
wa=0
wb=0
il=64

[RMS 1]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=3.2

[ELEMENT 1]
na=Remont chodnika
wa=0
kn=0	0	0
id=28
nu=4
wn=			

[POZYCJA]
id=19
pd=ORGBUD wyd.III 1993 biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0815-02	2-31	0815-02		0
na=Rozebranie chodników,wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=12
ob=133.66
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=133.66	1	41*3,26						0		0

[RMS 22]
nz=0.1249	0	0.1249
np=1
wa=0
wb=0
il=16.6941

[POZYCJA]
id=20
pd=ORGBUD wyd.III 1993 biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0814-02	2-31	0814-02		0
na=Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=13
ob=64
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=64	1	64						0		0

[RMS 22]
nz=0.0795	0	0.0795
np=1
wa=0
wb=0
il=5.088

[POZYCJA]
id=24
pd=ORGBUD wyd.III 1993 biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0105-01	2-31	0105-01		0
na=Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grub.warstwy po zagęszcz. Uzupełnienie brakującej podsypki
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=14
ob=133.66
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=133.66	1	133,66						0		0

[RMS 22]
nz=0.1232	0	0.1232
np=1
wa=0
wb=0
il=16.4669

[RMS 4]
nz=0.037	0	0.037
np=1
wa=0
wb=0
il=4.9454

[RMS 18]
nz=0.0018	0	0.0018
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2406

[RMS 24]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=23
pd=ORGBUD wyd.III 1993 biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0103-01	2-31	0103-01		0
na=Ręczne profilowanie i zagęszenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-II
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=15
ob=133.66
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=133.66	1	133,66						0		0

[RMS 22]
nz=0.1315	0	0.1315
np=1
wa=0
wb=0
il=17.5763

[RMS 18]
nz=0.005	0	0.005
np=1
wa=0
wb=0
il=0.6683

[POZYCJA]
id=17
pd=ORGBUD wyd.III 1993 biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0401-01	2-31	0401-01		0
na=Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 20x20 cm w gruncie kat.I-II
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=16
ob=64
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=64	1	64						0		0

[RMS 22]
nz=0.0749	0	0.0749
np=1
wa=0
wb=0
il=4.7936

[POZYCJA]
id=18
pd=ORGBUD wyd.III 1993 biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0403-01	2-31	0403-01		0
na=Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm na podsypce piaskowej
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=17
ob=64
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=64	1	64						0		0

[RMS 22]
nz=0.3838	0	0.3838
np=1
wa=0
wb=0
il=24.5632

[RMS 7]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=65.28

[RMS 4]
nz=0.0128	0	0.0128
np=1
wa=0
wb=0
il=0.8192

[RMS 5]
nz=0.0003	0	0.0003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0192

[RMS 18]
nz=0.0042	0	0.0042
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2688

[RMS 24]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=15
pd=ORGBUD wyd.III 1993 biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0502-06	2-31	0502-06		0
na=Chodniki z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin piaskiem 70 % nowe płytki
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=18
ob=133.66
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=133.66	1	133.66						0		0

[RMS 22]
nz=0.5166	0	0.5166
np=1
wa=0
wb=0
il=69.0488

[RMS 6]
nz=2.856	0	4.08*0.7
np=1
wa=0
wb=0
il=381.733

[RMS 4]
nz=0.0629	0	0.0629
np=1
wa=0
wb=0
il=8.4072

[RMS 18]
nz=0.025	0	0.025
np=1
wa=0
wb=0
il=3.3415

[RMS 24]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=21
pd=ORGBUD wyd.I 1988 biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0108-09	4-01	0108-09		0
na=Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=19
ob=5.446
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=4.678	1	133,66*0,7*0,05						0		0
wo=0.768	1	64*0.15*0.08						0		0

[RMS 22]
nz=1.39	0	1.39
np=1
wa=0
wb=0
il=7.5699

[RMS 25]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=5.446

[RMS 19]
nz=0.72	0	0.72
np=1
wa=0
wb=0
il=3.9211

[POZYCJA]
id=22
pd=ORGBUD wyd.I 1988 biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0108-12	4-01	0108-12		0
na=Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=20
ob=5.446
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
krn=14

[PRZEDMIAR]
wo=5.446	1	#p19						0		0

[RMS 21]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0
il=1.5249

