[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft sp. z o.o.
wf=4
pr=NORMA	4.41
nan=Uporządkowanie instalacji elektrycznej w pomieszczeniu przy auli budynku Nanotechnologii
pe=1
op=1
opn=0	0	2	1	1	0	1	8	1	5.3	0	0	0	0	1.	1	1	0	1	0
prn=2	2	2	3	4	0	6	0	1
own=1	0	1	0	1	1	0	1	1	0	0	0	1	0	1	1	poz.	<	>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
wbn=PLN	zł
wk=0
na=Koszty pośrednie	Koszty zakupu	Zysk	VAT
wn=			

[STRONA TYT]
na=PRZEDMIAR ROBÓT
nfn=ZUT w Szczecinie
afn=Szczecin, al. Piastów 17
nb=Uporządkowanie instalacji elektrycznej w pomieszczeniu przy auli budynku Nanotechnologii
ab=Szczecin, al. Piastów
ni=Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
ai=Szczecin, al. Piastów 17
br=elektryczna
dt=29.03.2016

[CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU]
sz=	0
lp=1	2
pa=1	1	1	
pa=0	1	0	

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=0	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty zakupu	Kz
wa=0	1	0	PLN
op=1	1
nm=10

[NARZUTY NORMA 2]
na=Zysk	Z
wa=0	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=VAT	V
wa=0	1	0	PLN
op=1	0
nc=1

[RMS ZEST 168]
ty=M
na=Cokół szafy19"	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1465454245
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 77]
ty=R
na=monterzy gr.II	0
id=312	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 78]
ty=R
na=monterzy gr. III	0
id=313	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 79]
ty=R
na=elektromonterzy gr.II	0
id=662	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 165]
ty=M
na=Oprawa typu OWF 2x36 (2xLF36W)	0
id=7302633	1
jm=szt	020
ce=0	1465454245
cw=0	PLN
il=2

[RMS ZEST 166]
ty=M
na=Świetlówka T8 250V/36W	0
id=7350448	1
jm=szt	020
ce=0	1465454245
cw=0	PLN
il=4.16

[RMS ZEST 163]
ty=M
na=Łącznik do instalacji p/t	0
id=751040051	3
jm=szt	020
ce=0	1465454245
cw=0	PLN
il=1.02

[RMS ZEST 164]
ty=M
na=Łącznik do instalacji p/t klawiszowy podwójny	0
id=751040053	3
jm=szt	020
ce=0	1465454245
cw=0	PLN
il=1.02

[RMS ZEST 117]
ty=M
na=Wyłącznik nadprądowy 1P B 10A	0
id=7512203	2
jm=szt	020
ce=0	1465454245
cw=0	PLN
il=2

[RMS ZEST 118]
ty=M
na=Wyłącznik nadprądowy 1P B 16 A	0
id=7512203	2
jm=szt	020
ce=0	1465454245
cw=0	PLN
il=3

[RMS ZEST 160]
ty=M
na=Ramka 2-krotna	0
id=751911172	3
jm=szt	020
ce=0	1465454245
cw=0	PLN
il=3

[RMS ZEST 161]
ty=M
na=Ramka 5-krotna	0
id=751911175	3
jm=szt	020
ce=0	1465454245
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 155]
ty=M
na=Gniazdo wtyczkowe p/t z uziemieniem	0
id=753030001	3
jm=szt	020
ce=0	1465454245
cw=0	PLN
il=11.22

[RMS ZEST 156]
ty=M
na=Puszka p/t PK-60 do ścian pustych, bezhalogenowa, samogasnąca	0
id=754040008	3
jm=szt	020
ce=0	1465454245
cw=0	PLN
il=7.14

[RMS ZEST 157]
ty=M
na=Puszka p/t PK-2x60 do ścian pustych, bezhalogenowa, samogasnąca	0
id=754040011	3
jm=szt	020
ce=0	1465454245
cw=0	PLN
il=3.06

[RMS ZEST 167]
ty=M
na=Szafa  rack19" 42U 1000x800	0
id=7753999	2
jm=kpl	090
ce=0	1465454245
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=1

[RMS ZEST 162]
ty=M
na=Przewód YDYp-450/750V 3x1,5mm2	0
id=7951007	1
jm=m	040
ce=0	1465454245
cw=0	PLN
il=41.6

[RMS ZEST 106]
ty=M
na=Przewód YDYp-450/750V 3x2,5mm2	0
id=7951008	1
jm=m	040
ce=0	1465454245
cw=0	PLN
il=24.96

[RMS ZEST 151]
ty=M
na=Uchwyt kablowy	0
id=832128342	3
jm=szt	020
ce=0	1465454245
cw=0	PLN
il=172.8

[RMS ZEST 152]
ty=M
na=Kołki rozporowe opak.(100szt.)	0
id=899044039	3
jm=szt	020
ce=0	1465454245
cw=0	PLN
il=172.8

[RMS ZEST 67]
ty=R
na=robocizna	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0	1465454245
cw=0	PLN
il=43.3206

[RMS ZEST 87]
ty=R
na=robotnicy	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 68]
ty=M	1
na=materiały pomocnicze	0
id=0000000	1
jm=%	147
cw=1	PLN
il=-0

[ELEMENT 1]
na=Instalacje elektryczne
wa=0
kn=0	0	0
id=233
nu=1
wn=			

[POZYCJA]
id=272
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	9 0402-05	9	0402-05		1
mpn=_1211
na=Demontaż gniazd instalacyjnych wtykowych nieuszczelnionych natynkowych - gniazdo podwójne na ścianie
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 67]
nz=0.173	0	0.173
np=1
wa=0
wb=0
il=0.173

[POZYCJA]
id=362
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	9 0402-05	9	0402-05		1
mpn=_1211
na=Demontaż gniazd instalacyjnych wtykowych nieuszczelnionych natynkowych - gniazdo podwójne na suficie (do projektorów oświetleniowych)
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 67]
nz=0.173	0	0.173
np=1
wa=0
wb=0
il=0.173

[POZYCJA]
id=363
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	9 0401-07	9	0401-07		1
mpn=_1211
na=Demontaż nieuszczelnionego łącznika natynkowego - wyłącznik pojedynczy (do gniazda zasilającego projektory oświetleniowe)
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 67]
nz=0.188	0	0.188
np=1
wa=0
wb=0
il=0.188

[POZYCJA]
id=364
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	9 0401-07	9	0401-07		1
mpn=_1211
na=Demontaż nieuszczelnionego łącznika natynkowego - wyłącznik podwójny
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 67]
nz=0.188	0	0.188
np=1
wa=0
wb=0
il=0.188

[POZYCJA]
id=365
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	9 0501-06	9	0501-06		1
mpn=_1211
na=Demontaż opraw oświetleniowych świetlówkowych z kloszem
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 67]
nz=0.55	0	0.55
np=1
wa=0
wb=0
il=0.55

[POZYCJA]
id=366
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	9 0305-03	9	0305-03		1
mpn=_1211
na=Demontaż przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 30 mm2 układanych w korytkach i listwach instalacyjnych
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=30
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=30	1	30						0		0

[RMS 67]
nz=0.042	0	0.042
np=1
wa=0
wb=0
il=1.26

[POZYCJA]
id=368
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0206-01	5	0206-01		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane n.t. na betonie - YDYp 3x2,5 mm2
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=24
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=24	1	24						0		0

[RMS 67]
nz=0.402	0	0.402
np=1
wa=0
wb=0
il=9.648

[RMS 106]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=24.96

[RMS 152]
nz=2.7	0	2.7
np=1
wa=0
wb=0
il=64.8

[RMS 151]
nz=2.7	0	2.7
np=1
wa=0
wb=0
il=64.8

[RMS 68]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=369
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0808-02 - analogia	5-08	0808-02 - analogia		1
mpn=_1211
na=Mechaniczne wycinanie otworów w płycie g-k bez nawiercania
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=8
ob=11
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=11	1	11						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 67]
nz=0.0462	0	0.0462
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4853

[POZYCJA]
id=370
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0302-02	5	0302-02		1
mpn=_1211
na=Puszki instalacyjne podtynkowe podwójne o śr.do 60 mm - do płyt g-k
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=9
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						0		0

[RMS 67]
nz=0.101	0	0.101
np=1
wa=0
wb=0
il=0.303

[RMS 157]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=3.06

[RMS 68]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=371
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0302-01	5	0302-01		1
mpn=_1211
na=Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm - do płyt g-k
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=10
ob=5
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						0		0

[RMS 67]
nz=0.084	0	0.084
np=1
wa=0
wb=0
il=0.42

[RMS 156]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=5.1

[RMS 68]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=379
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0308-01	5	0308-01		1
mpn=_1211
na=Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe końcowe o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2 (do projektorów oświetleniowych)
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=11
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						0		0

[RMS 67]
nz=0.179	0	0.179
np=1
wa=0
wb=0
il=0.358

[RMS 155]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=2.04

[RMS 160]
nz=1	1	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 68]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=372
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0308-01	5	0308-01		1
mpn=_1211
na=Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe końcowe o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=12
ob=9
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=9	1	9						0		0

[RMS 67]
nz=0.179	0	0.179
np=1
wa=0
wb=0
il=1.611

[RMS 155]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=9.18

[RMS 160]
nz=2	1	2
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 161]
nz=1	1	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 68]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=373
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0206-01	5	0206-01		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane n.t. na betonie - YDYp 3x1,5 mm2
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=13
ob=40
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=40	1	40						0		0

[RMS 67]
nz=0.402	0	0.402
np=1
wa=0
wb=0
il=16.08

[RMS 162]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=41.6

[RMS 152]
nz=2.7	0	2.7
np=1
wa=0
wb=0
il=108

[RMS 151]
nz=2.7	0	2.7
np=1
wa=0
wb=0
il=108

[RMS 68]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=376
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0808-02 - analogia	5-08	0808-02 - analogia		1
mpn=_1211
na=Mechaniczne wycinanie otworów w płycie g-k bez nawiercania
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=14
ob=2
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 67]
nz=0.0462	0	0.0462
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0882

[POZYCJA]
id=377
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0302-01	5	0302-01		1
mpn=_1211
na=Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm - do płyt g-k
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=15
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						0		0

[RMS 67]
nz=0.084	0	0.084
np=1
wa=0
wb=0
il=0.168

[RMS 156]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=2.04

[RMS 68]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=378
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0306-02	5	0306-02		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej (zasilanie gniazd na suficie - do projektorów oświetleniowych)
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=16
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 67]
nz=0.158	0	0.158
np=1
wa=0
wb=0
il=0.158

[RMS 163]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=1.02

[RMS 68]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=380
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0306-03	5	0306-03		1
mpn=_1211
na=Łączniki świecznikowe podtynkowe w puszce instalacyjnej
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=17
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 67]
nz=0.189	0	0.189
np=1
wa=0
wb=0
il=0.189

[RMS 164]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=1.02

[RMS 68]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=381
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0502-03	5	0502-03		1
mpn=_1211
na=Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetlówkowa do 2x40 W
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=18
ob=2
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						0		0

[RMS 67]
nz=0.74	0	0.74
np=1
wa=0
wb=0
il=1.48

[RMS 165]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 166]
nz=2.08	0	2.08
np=1
wa=0
wb=0
il=4.16

[RMS 68]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[ELEMENT 1]
na=Tablica elektryczna
wa=0
kn=0	0	0
id=347
nu=2
wn=			

[POZYCJA]
id=351
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0407-01	5	0407-01		1
mpn=1211
na=Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach - oświetlenie
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=19
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						0		0

[RMS 67]
nz=0.18	0	0.18
np=1
wa=0
wb=0
il=0.36

[RMS 117]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[POZYCJA]
id=352
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0407-01	5	0407-01		1
mpn=1211
na=Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach - gniazda
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=20
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						0		0

[RMS 67]
nz=0.18	0	0.18
np=1
wa=0
wb=0
il=0.54

[RMS 118]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[ELEMENT 1]
na=Pomiary elektryczne
wa=0
kn=0	0	0
id=383
nu=3
wn=			

[POZYCJA]
id=384
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1301-01	5	1301-01		1
mpn=1211
na=Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=21
ob=5
jm=pomiar	108
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						0		0

[RMS 67]
nz=1.3	0	1.3
np=1
wa=0
wb=0
il=6.5

[ELEMENT 1]
na=Szafa RACK
wa=0
kn=0	0	0
id=386
nu=4
wn=			

[POZYCJA]
id=385
pd=ATHENASOFT wyd.I 2009	KNR	AT-28 0110-01	AT-28	0110-01		0
na=Montaż szaf dystrybucyjnych stojących 42U 800x600
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=22
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 67]
nz=2.4	0	2.4
np=0
wa=0
wb=0
il=2.4

[RMS 167]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 168]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

