[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft sp. z o.o.
wf=4
pr=NORMA	4.41
pe=1
op=1
opn=0	0	2	1	1	0	2	8	1	6	1	0	0	0	1.	1	1	0	1	1
prn=2	2	3	3	4	1	6	0	1
own=3	1	1	0	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	1	1	poz.	<	>	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
wbn=PLN	zł
wk=0
na=Koszty pośrednie	Koszty zakupu	Zysk	VAT
wn=			

[STRONA TYT]
na=PRZEDMIAR
nfn=Zachodniopomorski Uniwersytet                                        Technologiczny w Szczecinie
afn=Szczecin Al. Piastów 17
nb=Remont pomieszczeń i urządzeń laboratoryjnych w Laboratorium Budowy Jachtów nr 10 i 11 "B"
ab=WTMiT al. Piastów 41
ni=Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
ai=Szczecin, al. Piastów 17
br=BUDOWLANA
dt=2016-06-10

[CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU]
sz=	0
lp=1	2
pa=1	1	1	
pa=0	1	0	

[NARZUTY NORMA 1]
na=VAT	V
wa=0	1	0	PLN
op=0	0
nc=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=0	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty zakupu	Kz
wa=0	1	0	PLN
op=1	1
nm=10

[NARZUTY NORMA 2]
na=Zysk	Z
wa=0	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[RMS ZEST 8]
ty=M
na=benzyna do lakierów	0
id=1050199	2
jm=dm3	066
ce=0	1466080415
cw=0	PLN
il=1.7408
pr=	0	0	0	1050199

[RMS ZEST 22]
ty=M
na=benzyna do lakierów	0
id=1050199	1
jm=dm3	066
ce=0	1466080415
cw=0	PLN
il=0.95
pr=	0	0	0	1050099

[RMS ZEST 14]
ty=M
na=emalia epoksydowa chemoodporna	0
id=1522410	2
jm=dm3	066
ce=0	1466080415
cw=0	PLN
il=18.532
pr=	0	0	0	1522499

[RMS ZEST 5]
ty=M
na=Farba emuls. akrylowa nawierzch.wew.-biała	0
id=1513202	1
jm=dm3	066
ce=0	1466080415
cw=0	PLN
il=15.794

[RMS ZEST 6]
ty=M
na=Farba emuls. akrylowa nawierzch.wew.-kolor	0
id=1513202	1
jm=dm3	066
ce=0	1466080415
cw=0	PLN
il=46.904

[RMS ZEST 21]
ty=M
na=farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania	0
id=1511599	1
jm=dm3	066
ce=0	1466080415
cw=0	PLN
il=2.175
pr=	0	0	0	1510299

[RMS ZEST 7]
ty=M
na=farba olejna do gruntowania przeciwrdzewna	0
id=1510200	2
jm=dm3	066
ce=0	1466080422
cw=0	PLN
il=25.1163
pr=PFL	0	0	0	

[RMS ZEST 10]
ty=M
na=farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania	0
id=1510100	2
jm=dm3	066
ce=0	1466080426
cw=0	PLN
il=34.4603
pr=PFL	0	0	0	

[RMS ZEST 20]
ty=M
na=farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania	0
id=1511799	1
jm=dm3	066
ce=0	1466080415
cw=0	PLN
il=2.025
pr=	0	0	0	1510199

[RMS ZEST 2]
ty=M
na=gips szpachlowy	0
id=1740103	1
jm=kg	033
ce=0	1466080415
cw=0	PLN
il=65.1
pr=	0	0	0	1740299;1410199

[RMS ZEST 17]
ty=M
na=koszt	0
id=	3
jm=m2	050
ce=0	1466080415
cw=0	PLN
il=65

[RMS ZEST 19]
ty=M
na=papier ścierny w arkuszach	0
id=3920099	1
jm=ark.	116
ce=0	1466080415
cw=0	PLN
il=12.25
pr=	0	0	0	3920099

[RMS ZEST 1]
ty=R
na=robocizna	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0	1466080415
cw=0	PLN
il=254.2445

[RMS ZEST 16]
ty=M
na=rozcieńczalnik do wyrobów epoksydowych ogólnego stosowania	0
id=1530521	2
jm=dm3	066
ce=0	1466080415
cw=0	PLN
il=3.164
pr=	0	0	0	1530521

[RMS ZEST 11]
ty=M
na=rozcieńczalnik do wyrobów olejnych	0
id=1530000	2
jm=dm3	066
ce=0	1466080415
cw=0	PLN
il=2.7133
pr=	0	0	0	1530000

[RMS ZEST 9]
ty=S
na=samochód dostawczy	0
id=39500	1
jm=m-g	148
ce=0	1466080415
cw=0	PLN
il=0.5131
pr=	0	0	0	39511

[RMS ZEST 18]
ty=M
na=szpachlówka celulozowa na tynki	0
id=1513000	1
jm=dm3	066
ce=0	1466080415
cw=0	PLN
il=1.875
pr=	0	0	0	1513250

[RMS ZEST 15]
ty=M
na=utwardzacz do wyrobów lakierowych epoksydowych aminowy	0
id=1531101	2
jm=dm3	066
ce=0	1466080415
cw=0	PLN
il=8.814
pr=	0	0	0	1531101

[RMS ZEST 3]
ty=M	1
na=materiały pomocnicze	0
id=0000000	1
jm=%	147
cw=1	PLN
il=-0

[ELEMENT 1]
na=Pomieszczenie nr 10-malowanie
wa=0
kn=0	0	0
id=2
nu=1
wn=			

[POZYCJA]
id=1
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 1204-08	4-01	1204-08		1
mpn=_1211
na=Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami akrylowymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=116
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=116	1	28,00+88,00						0		0

[RMS 1]
nz=0.095	0	0.095
np=1
wa=0
wb=0
il=11.02

[RMS 2]
nz=0.3	0	0.3
np=1
wa=0
wb=0
il=34.8

[RMS 3]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=3
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 1204-01	4-01	1204-01		1
mpn=_1211
na=Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi starych tynków wewnętrznych sufitów
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=28
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=28	1	28,00 						0		0

[RMS 1]
nz=0.119	0	0.119
np=1
wa=0
wb=0
il=3.332

[RMS 5]
nz=0.298	0	0.298
np=1
wa=0
wb=0
il=8.344

[RMS 3]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=4
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 1204-02	4-01	1204-02		1
mpn=_1211
na=Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi starych tynków wewnętrznych ścian
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=88
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=88	1	88,00						0		0

[RMS 1]
nz=0.119	0	0.119
np=1
wa=0
wb=0
il=10.472

[RMS 6]
nz=0.286	0	0.286
np=1
wa=0
wb=0
il=25.168

[RMS 3]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[ELEMENT 1]
na=Basen obiegowy - pom.10
wa=0
kn=0	0	0
id=6
nu=2
wn=			

[POZYCJA]
id=5
pd=WACETOB wyd.II 2001	KNR-W	7-12 0101-01	7-12	0101-01		1
mpn=_1211
na=Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji pełnościennych (stan wyjściowy powierzchni B)
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=130
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=130	1	65.00*2						0		0

[RMS 1]
nz=0.413	0	0.413
np=1
wa=0
wb=0
il=53.69

[RMS 3]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=11
pd=						0
na=Sprawdzenie, uszczelnienie basenu
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=65
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=65	1	65,00						0		0

[RMS 17]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=65

[POZYCJA]
id=7
pd=WACETOB wyd.II 2001	KNR-W	7-12 0201-01	7-12	0201-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Malowanie pędzlem farbami do gruntowania miniowymi i olejnymi konstrukcji pełnościennych
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=130
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=130	1	65.00*2						0		0

[RMS 1]
nz=0.13	0	0.13
np=1
wa=0
wb=0
il=16.9

[RMS 7]
nz=0.101	0	0.101
np=1
wa=0
wb=0
il=13.13

[RMS 8]
nz=0.007	0	0.007
np=1
wa=0
wb=0
il=0.91

[RMS 3]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 9]
nz=0.0007	0	0.0007
np=1
wa=0
wb=0
il=0.091

[POZYCJA]
id=8
pd=WACETOB wyd.II 2001	KNR-W	7-12 0209-01	7-12	0209-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami olejnymi oraz olejno-żywicznymi konstrukcji pełnościennych
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=65
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
krn=2

[PRZEDMIAR]
wo=65	1	65,00						0		0

[RMS 1]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0
il=13

[RMS 10]
nz=0.127	0	0.127
np=1
wa=0
wb=0
il=16.51

[RMS 11]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=1.3

[RMS 3]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 9]
nz=0.0005	0	0.0005
np=1
wa=0
wb=0
il=0.065

[POZYCJA]
id=10
pd=WACETOB wyd.II 2001	KNR-W	7-12 0211-01	7-12	0211-01		1
mpn=_121,0:2,0911
na=Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami epoksydowymi konstrukcji pełnościennych
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=8
ob=65
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
krn=2

[PRZEDMIAR]
wo=65	1	65,00						0		0

[RMS 1]
nz=0.131	0	0.131
np=1
wa=0
wb=0
il=17.03

[RMS 14]
nz=0.082	0	0.082
np=1
wa=0
wb=0
il=10.66

[RMS 15]
nz=0.039	0	0.039
np=1
wa=0
wb=0
il=5.07

[RMS 16]
nz=0.014	0	0.014
np=1
wa=0
wb=0
il=1.82

[RMS 3]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 9]
nz=0.0009	0	0.0009
np=1
wa=0
wb=0
il=0.117

[ELEMENT 1]
na=Basen stały - pom.10
wa=0
kn=0	0	0
id=12
nu=3
wn=			

[POZYCJA]
id=13
pd=WACETOB wyd.II 2001	KNR-W	7-12 0101-01	7-12	0101-01		1
mpn=_1211
na=Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji pełnościennych (stan wyjściowy powierzchni B)
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=9
ob=83
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=83	1	35,00+48,00						0		0

[RMS 1]
nz=0.413	0	0.413
np=1
wa=0
wb=0
il=34.279

[RMS 3]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=15
pd=WACETOB wyd.II 2001	KNR-W	7-12 0201-01	7-12	0201-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Malowanie pędzlem farbami do gruntowania miniowymi i olejnymi konstrukcji pełnościennych
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=10
ob=83
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=83	1	35,00+48,00						0		0

[RMS 1]
nz=0.13	0	0.13
np=1
wa=0
wb=0
il=10.79

[RMS 7]
nz=0.101	0	0.101
np=1
wa=0
wb=0
il=8.383

[RMS 8]
nz=0.007	0	0.007
np=1
wa=0
wb=0
il=0.581

[RMS 3]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 9]
nz=0.0007	0	0.0007
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0581

[POZYCJA]
id=16
pd=WACETOB wyd.II 2001	KNR-W	7-12 0209-01	7-12	0209-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami olejnymi oraz olejno-żywicznymi konstrukcji pełnościennych
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=11
ob=35
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
krn=2

[PRZEDMIAR]
wo=35	1	35.00						0		0

[RMS 1]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0
il=7

[RMS 10]
nz=0.127	0	0.127
np=1
wa=0
wb=0
il=8.89

[RMS 11]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.7

[RMS 3]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 9]
nz=0.0005	0	0.0005
np=1
wa=0
wb=0
il=0.035

[POZYCJA]
id=17
pd=WACETOB wyd.II 2001	KNR-W	7-12 0211-01	7-12	0211-01		1
mpn=_121,0:2,0911
na=Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami epoksydowymi konstrukcji pełnościennych
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=12
ob=48
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
krn=2

[PRZEDMIAR]
wo=48	1	48,00						0		0

[RMS 1]
nz=0.131	0	0.131
np=1
wa=0
wb=0
il=12.576

[RMS 14]
nz=0.082	0	0.082
np=1
wa=0
wb=0
il=7.872

[RMS 15]
nz=0.039	0	0.039
np=1
wa=0
wb=0
il=3.744

[RMS 16]
nz=0.014	0	0.014
np=1
wa=0
wb=0
il=1.344

[RMS 3]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 9]
nz=0.0009	0	0.0009
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0864

[ELEMENT 1]
na=Pomost komunikacyjny - pom.10
wa=0
kn=0	0	0
id=18
nu=4
wn=			

[POZYCJA]
id=19
pd=WACETOB wyd.II 2001	KNR-W	7-12 0101-01	7-12	0101-01		1
mpn=_1211
na=Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji pełnościennych (stan wyjściowy powierzchni B)
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=13
ob=35
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=35	1	35.00 						0		0

[RMS 1]
nz=0.413	0	0.413
np=1
wa=0
wb=0
il=14.455

[RMS 3]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=20
pd=WACETOB wyd.II 2001	KNR-W	7-12 0201-01	7-12	0201-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Malowanie pędzlem farbami do gruntowania miniowymi i olejnymi konstrukcji pełnościennych
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=14
ob=35
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=35	1	35.00 						0		0

[RMS 1]
nz=0.13	0	0.13
np=1
wa=0
wb=0
il=4.55

[RMS 7]
nz=0.101	0	0.101
np=1
wa=0
wb=0
il=3.535

[RMS 8]
nz=0.007	0	0.007
np=1
wa=0
wb=0
il=0.245

[RMS 3]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 9]
nz=0.0007	0	0.0007
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0245

[POZYCJA]
id=21
pd=WACETOB wyd.II 2001	KNR-W	7-12 0209-01	7-12	0209-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami olejnymi oraz olejno-żywicznymi konstrukcji pełnościennych
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=15
ob=35
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
krn=2

[PRZEDMIAR]
wo=35	1	35.00						0		0

[RMS 1]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0
il=7

[RMS 10]
nz=0.127	0	0.127
np=1
wa=0
wb=0
il=8.89

[RMS 11]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.7

[RMS 3]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 9]
nz=0.0005	0	0.0005
np=1
wa=0
wb=0
il=0.035

[ELEMENT 1]
na=Reling- pom.10
wa=0
kn=0	0	0
id=23
nu=5
wn=			

[POZYCJA]
id=24
pd=WACETOB wyd.II 2001	KNR-W	7-12 0101-04	7-12	0101-04		1
mpn=_1211
na=Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości rurociągów o średnicy zewnętrznej do 57 mm (stan wyjściowy powierzchni B)
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=16
ob=0.604
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=0.604	1	4,00*0,151						0		0

[RMS 1]
nz=1.01	0	1.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.61

[RMS 3]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=25
pd=WACETOB wyd.II 2001	KNR-W	7-12 0201-04	7-12	0201-04		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Malowanie pędzlem farbami do gruntowania miniowymi i olejnymi rurociągów o średnicy zewnętrznej do 57 mm
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=17
ob=0.604
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=0.604	1	4,00*0,151						0		0

[RMS 1]
nz=0.276	0	0.276
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1667

[RMS 7]
nz=0.113	0	0.113
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0683

[RMS 8]
nz=0.008	0	0.008
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0048

[RMS 3]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 9]
nz=0.0008	0	0.0008
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0005

[POZYCJA]
id=26
pd=WACETOB wyd.II 2001	KNR-W	7-12 0209-04	7-12	0209-04		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami olejnymi oraz olejno-żywicznymi rurociągów o średnicy zewnętrznej do 57 mm
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=18
ob=0.604
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
krn=2

[PRZEDMIAR]
wo=0.604	1	4,00*0,151						0		0

[RMS 1]
nz=0.215	0	0.215
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2597

[RMS 10]
nz=0.141	0	0.141
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1703

[RMS 11]
nz=0.011	0	0.011
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0133

[RMS 3]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 9]
nz=0.0005	0	0.0005
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0006

[ELEMENT 1]
na=Pomieszczenie nr 11-malowanie
wa=0
kn=0	0	0
id=27
nu=6
wn=			

[POZYCJA]
id=28
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 1204-08	4-01	1204-08		1
mpn=_1211
na=Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami akrylowymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=19
ob=101
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=101	1	25.00+76.00						0		0

[RMS 1]
nz=0.095	0	0.095
np=1
wa=0
wb=0
il=9.595

[RMS 2]
nz=0.3	0	0.3
np=1
wa=0
wb=0
il=30.3

[RMS 3]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=29
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 1204-01	4-01	1204-01		1
mpn=_1211
na=Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi starych tynków wewnętrznych sufitów
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=20
ob=25
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=25	1	25.00 						0		0

[RMS 1]
nz=0.119	0	0.119
np=1
wa=0
wb=0
il=2.975

[RMS 5]
nz=0.298	0	0.298
np=1
wa=0
wb=0
il=7.45

[RMS 3]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=30
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 1204-02	4-01	1204-02		1
mpn=_1211
na=Dwukrotne malowanie farbamiakrylowymi starych tynków wewnętrznych ścian
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=21
ob=76
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=76	1	76.00						0		0

[RMS 1]
nz=0.119	0	0.119
np=1
wa=0
wb=0
il=9.044

[RMS 6]
nz=0.286	0	0.286
np=1
wa=0
wb=0
il=21.736

[RMS 3]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[ELEMENT 1]
na=Drzwi w pom. 10 i 11
wa=0
kn=0	0	0
id=32
nu=7
wn=			

[POZYCJA]
id=31
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 1209-10 z.sz.4.5.4. 9914-01 z.sz.4.5.4. 9914-07	4-01	1209-10	 z.sz.4.5.4. 9914-01 z.sz.4.5.4. 9914-07	1
mpn=49:6:0987,1050:0:0993,10121,0:0,0911
na=Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła płytowe pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m2 - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=22
ob=10
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10						0		0

[RMS 1]
nz=1.55	0	1.55
np=1
wa=0
wb=0
il=15.5

[RMS 18]
nz=0.1875	0	0.075*(1*2+0.5)
np=1
wa=0
wb=0
il=1.875

[RMS 19]
nz=1.225	0	0.49*(1*2+0.5)
np=1
wa=0
wb=0
il=12.25

[RMS 20]
nz=0.2025	0	0.081*(1*2+0.5)
np=1
wa=0
wb=0
il=2.025

[RMS 21]
nz=0.2175	0	0.087*(1*2+0.5)
np=1
wa=0
wb=0
il=2.175

[RMS 22]
nz=0.095	0	0.038*(1*2+0.5)
np=1
wa=0
wb=0
il=0.95

[RMS 3]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

