[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft sp. z o.o.
wf=4
pr=NORMA	4.41
pe=1
op=1
opn=0	0	2	1	1	0	1	8	0	0	1	0	0	0	1.	1	1	0	1	0
prn=2	2	3	3	4	1	6	0	1
own=1	1	1	0	1	1	0	1	1	0	0	0	1	0	1	1	poz.	<	>	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
wbn=PLN	zł
wk=0
na=Koszty pośrednie	Zysk	Vat
wn=		

[STRONA TYT]
na=KOSZTORYS INWESTORSKI
nfn=Zachodniopomorski Uniwersytet                                        Technologiczny w Szczecinie
afn=Szczecin Al. Piastów 17
nb=Wymiana skorodowanych rur kanalizacyjnych (nieszczelne)
ab=Wydział Morski ul.Piastów
ni=Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
ai=Szczecin, al. Piastów 17
nw=  
br=Sanitarno - budowlana
dt=Czerwiec 2016

[CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU]
sz=	0
lp=1	2
pa=1	1	1	
pa=0	1	0	

[NARZUTY NORMA 1]
na=Vat	V
wa=0	1	0	PLN
op=0	0
nc=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=0	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Zysk	Z
wa=0	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[RMS ZEST 21]
ty=M
na=utylizacja	0
id=	3
jm=m3	060
ce=0	1467007305
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=3.3

[RMS ZEST 48]
ty=M
na=farby emulsyjne nawierzchniowe	0
id=1502110	2
jm=dm3	066
ce=0	1467007305
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=4.9764
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1502199;1503199;1503299

[RMS ZEST 50]
ty=M
na=farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania	0
id=1510100	2
jm=dm3	066
ce=0	1467007305
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.4985
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1510199

[RMS ZEST 52]
ty=M
na=farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania	0
id=1510210	2
jm=dm3	066
ce=0	1467007305
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2.0115
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1510299

[RMS ZEST 51]
ty=M
na=rozcieńczalnik do wyrobów lakierowych	0
id=1530000	2
jm=dm3	066
ce=0	1467007305
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.81
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1530000

[RMS ZEST 49]
ty=M
na=grunt pokostowy	0
id=1533199	2
jm=dm3	066
ce=0	1467007305
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2.43

[RMS ZEST 58]
ty=M
na=folia polietylenowa	0
id=1560200	2
jm=m2	050
ce=0	1467007305
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=21.42
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1560399

[RMS ZEST 15]
ty=M
na=piasek do zapraw	0
id=1602003	1
jm=m3	060
ce=0	1467007305
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.3234
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1602000

[RMS ZEST 13]
ty=M
na=cement portlandzki 35 bez dodatków	0
id=1700301	1
jm=kg	033
ce=0	1467007305
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=134.55
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1700311;1700312

[RMS ZEST 31]
ty=M
na=cement portlandzki z dodatkami 25	0
id=1701100	1
jm=t	034
ce=0	1467007305
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.174
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1700341;1700342

[RMS ZEST 14]
ty=M
na=wapno suchogaszone	0
id=1720200	1
jm=kg	033
ce=0	1467007305
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=76.59
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1720200;1720210

[RMS ZEST 54]
ty=M
na=Gips budowlany zwykły	0
id=1740101	2
jm=t	034
ce=0	1467007305
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.0001

[RMS ZEST 19]
ty=M
na=Cegła bud.pełna 25x12x6,5cm - kl.20	0
id=1800105	2
jm=szt	020
ce=0	1467007305
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=793.5

[RMS ZEST 33]
ty=M
na=gipsowa zaprawa tynkarska - sucha mieszanka	0
id=202x095	3
jm=kg	033
ce=0	1467007305
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=163.56
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1740299;1420199

[RMS ZEST 32]
ty=M
na=ciasto wapienne (wapno gaszone)	0
id=2360000	1
jm=m3	060
ce=0	1467007305
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.0313
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1720399

[RMS ZEST 12]
ty=M
na=zaprawa	0
id=2380899	1
jm=m3	060
ce=0	1467007305
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.012
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	2380899400;2380899

[RMS ZEST 34]
ty=S
na=wyciąg	0
id=34000	1
jm=m-g	148
ce=0	1467007305
cw=0	PLN
il=0.1392
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	34000

[RMS ZEST 18]
ty=S
na=wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t	0
id=34312	1
jm=m-g	148
ce=0	1467007305
cw=0	PLN
il=5.355
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	34312

[RMS ZEST 29]
ty=S
na=środek transportowy	0
id=39000	1
jm=m-g	148
ce=0	1467007305
cw=0	PLN
il=0.024
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	39000

[RMS ZEST 16]
ty=M
na=woda z rurociągu	0
id=3930000	1
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.4897
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	3930001

[RMS ZEST 35]
ty=S
na=środek transportowy	0
id=39599	1
jm=m-g	148
ce=0	1467007305
cw=0	PLN
il=0.174
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	39000

[RMS ZEST 20]
ty=S
na=samochód samowyładowczy do 5 t	0
id=39811	1
jm=m-g	148
ce=0	1467007305
cw=0	PLN
il=2.508

[RMS ZEST 17]
ty=S
na=betoniarka wolnospadowa elektryczna	0
id=43211	1
jm=m-g	148
ce=0	1467007305
cw=0	PLN
il=1.731
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	43210

[RMS ZEST 57]
ty=M
na=prostki kanalizacyjne kielichowe dn50	0
id=5210999	2
jm=m	040
ce=0	1467007305
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=12.075

[RMS ZEST 24]
ty=M
na=traper z gumą dn50	0
id=5260640	2
jm=szt.	020
ce=0	1467007305
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=6
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	5260099

[RMS ZEST 26]
ty=M
na=kształtki kanalizacyjne z PCW o śr. 50 mm	0
id=5613999	2
jm=szt.	020
ce=0	1467007305
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=18.6

[RMS ZEST 30]
ty=M
na=syfony zlewozmywakowe z tworzywa sztucznego śr.50 mm	0
id=6328316	2
jm=szt.	020
ce=0	1467007305
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=6

[RMS ZEST 56]
ty=M
na=uchwyty do rur	0
id=6600099	2
jm=szt.	020
ce=0	1467007305
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=34.5
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	6600009

[RMS ZEST 28]
ty=M
na=uchwyty do rurociągów z PCV o śr. 50 mm	0
id=6602099	2
jm=szt.	020
ce=0	1467007305
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=6
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	6602006

[RMS ZEST 1]
ty=R
na=robocizna	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0	1467007305
cw=0	PLN
il=289.0923

[RMS ZEST 6]
ty=M	1
na=materiały pomocnicze	0
id=0000000	1
jm=%	147
cw=1	PLN
il=-0

[ELEMENT 1]
na=Wymiana skorodowanej rury żeliwnej w zabudowanym szachcie.
wa=0
kn=0	0	0
id=1
nu=1
wn=		

[POZYCJA]
id=7
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0340-05	4-01	0340-05		1
mpn=1211
na=Wykucie bruzd pionowych 1/2x1 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowej
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=34.5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=34.5	1	34.50						0		0

[RMS 1]
nz=2.86	0	2.86
np=1
wa=0
wb=0
il=98.67

[POZYCJA]
id=8
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0325-06	4-01	0325-06		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych o przekroju 1/2x1 1/2 ceg. w ścianach z cegieł
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=34.5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=34.5	1	34.50						0		0

[RMS 1]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=35.88

[RMS 19]
nz=23	0	23
np=1
wa=0
wb=0
il=793.5

[RMS 13]
nz=3.9	0	3.9
np=1
wa=0
wb=0
il=134.55

[RMS 14]
nz=2.22	0	2.22
np=1
wa=0
wb=0
il=76.59

[RMS 15]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.69

[RMS 16]
nz=0.009	0	0.009
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3105

[RMS 6]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 17]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0
il=1.035

[RMS 18]
nz=0.13	0	0.13
np=1
wa=0
wb=0
il=4.485

[POZYCJA]
id=9
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0108-11 0108-12 	4-01	0108-11	 0108-12 	1
mpn=38:0:140967,101211
na=Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość 14 km
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=3.3
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=3.3	1	3.30						0		0

[RMS 1]
nz=0.86	0	0.86
np=1
wa=0
wb=0
il=2.838

[RMS 21]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=3.3

[RMS 20]
nz=0.76	0	0.5+13*0.02
np=1
wa=0
wb=0
il=2.508

[POZYCJA]
id=16
pd=WACETOB wyd.I 1992,biuletyny do 9 1996	KNR	7-28 0203-03	7-28	0203-03		1
mpn=1211
na=Przebicie otworów dla przewodów instalacyjnych o średnicy do 50 mm w ścianach murowanych o grub. 1 1/2 ceg.
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=6
jm=otw.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6.00						0		0

[RMS 1]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=6

[RMS 12]
nz=0.002	0	0.002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.012

[RMS 6]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=10
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0106-04	4-01	0106-04		1
mpn=1211
na=Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - usunięcie z parteru budynku gruzu
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=3.3
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=3.3	1	3.30						0		0

[RMS 1]
nz=4.54	0	4.54
np=1
wa=0
wb=0
il=14.982

[POZYCJA]
id=27
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0201-01 z.sz.3.3.1. 9904-1 	4-02	0201-01	 z.sz.3.3.1. 9904-1 	1
mpn=6:0:0922,101211_
na=Wymiana odcinka rury żeliwnej kanalizacyjnej kielichowej o śr. 50 mm - obiekty służby zdrowia lub szkolnictwa wyższego
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=34.5	0	ilość odcinków
jm=msc.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=34.5	1	34.50						0		0

[DODATKOWY OBMIAR]
ob=11.5
wo=11.50
jm=m	040
oon=łączna długość

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.2		1.2
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=1.37	0	1.37
np=1
wa=0
wb=0
il=56.718

[RMS 57]
nz=0.35	0		2	1.05
np=1
wa=0
wb=0
il=12.075

[RMS 56]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=34.5

[POZYCJA]
id=12
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0232-03	4-02	0232-03		1
mpn=_1211
na=Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliwnych o śr. 50-80 mm
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=6
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6.00						0		0

[RMS 1]
nz=0.58	0	0.58
np=1
wa=0
wb=0
il=3.48

[POZYCJA]
id=13
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0216-01 z.sz.3.3.1. 9904-1 	4-02	0216-01	 z.sz.3.3.1. 9904-1 	1
mpn=6:0:0922,101211_
na=Wymiana dołącznika (trapera) o śr. 50 mm - obiekty służby zdrowia lub szkolnictwa wyższego
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=8
ob=6
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6.00						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.2		1.2
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=1.08	0	1.08
np=1
wa=0
wb=0
il=7.776

[RMS 24]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=6

[RMS 6]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=15
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0211-01 z.sz.3.3. 9905 	2-15	0211-01	 z.sz.3.3. 9905 	1
mpn=6:0:0918,101211
na=Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych - obiekty służby zdrowia lub uczelni
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=9
ob=6
jm=podej.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6.00						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.15		1.15
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.561	0	0.561
np=1
wa=0
wb=0
il=3.8709

[RMS 26]
nz=3.1	0	3.1
np=1
wa=0
wb=0
il=18.6

[RMS 28]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=6

[RMS 6]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 29]
nz=0.004	0	0.004
np=1
wa=0
wb=0
il=0.024

[POZYCJA]
id=17
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0213-01 z.sz.3.3.1. 9904-1 	4-02	0213-01	 z.sz.3.3.1. 9904-1 	1
mpn=6:0:0922,10121,0:0,0911
na=Wymiana syfonu z tworzywa sztucznego umywalkowego o śr. 50 mm - obiekty służby zdrowia lub szkolnictwa wyższego
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=10
ob=6
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6.00						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.2		1.2
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.59	0	0.59
np=1
wa=0
wb=0
il=4.248

[RMS 30]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=6

[POZYCJA]
id=18
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0711-04	4-01	0711-04		1
mpn=_1211
na=Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu)
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=11
ob=17.4
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=17.4	1	17.40						0		0

[RMS 1]
nz=1.71	0	1.71
np=1
wa=0
wb=0
il=29.754

[RMS 31]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.174

[RMS 32]
nz=0.0018	0	0.0018
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0313

[RMS 15]
nz=0.0364	0	0.0364
np=1
wa=0
wb=0
il=0.6334

[RMS 16]
nz=0.0103	0	0.0103
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1792

[RMS 6]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 18]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0
il=0.87

[RMS 17]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0
il=0.696

[POZYCJA]
id=24
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 2013-01	202	2013-01		1
mpn=1211
na=(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=12
ob=34.8
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=34.8	1	17.40*2						0		0

[RMS 1]
nz=0.26	0	0.26
np=1
wa=0
wb=0
il=9.048

[RMS 33]
nz=4.7	0	4.7
np=1
wa=0
wb=0
il=163.56

[RMS 6]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 34]
nz=0.004	0	0.004
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1392

[RMS 35]
nz=0.005	0	0.005
np=1
wa=0
wb=0
il=0.174

[POZYCJA]
id=25
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 1204-02	4-01	1204-02		1
mpn=_1211
na=Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=13
ob=17.4
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=17.4	1	17.40						0		0

[RMS 1]
nz=0.127	0	0.127
np=1
wa=0
wb=0
il=2.2098

[RMS 48]
nz=0.286	0	0.286
np=1
wa=0
wb=0
il=4.9764

[RMS 6]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=26
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 1206-02 uwaga p.tab.	4-01	1206-02	 uwaga p.tab.	1
mpn=43:0:0926,68,10121,0:0,0911
na=Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania - powierzchnia do 3 m2
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=14
ob=13.5
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=13.5	1	13.50						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.4		1.4
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.384	0	0.384
np=1
wa=0
wb=0
il=7.2576

[RMS 49]
nz=0.18	0	0.18
np=1
wa=0
wb=0
il=2.43

[RMS 50]
nz=0.111	0	0.111
np=1
wa=0
wb=0
il=1.4985

[RMS 51]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0
il=0.81

[RMS 52]
nz=0.149	0	0.149
np=1
wa=0
wb=0
il=2.0115

[RMS 54]
nz=0.000004	0	0.000004
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0001

[RMS 6]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=28
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 1215-08	4-01	1215-08		1
mpn=1211
na=Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=15
ob=60
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=60	1	60.00						0		0

[RMS 1]
nz=0.049	0	0.049
np=1
wa=0
wb=0
il=2.94

[POZYCJA]
id=29
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 1216-01	4-01	1216-01		1
mpn=1211
na=Zabezpieczenie podłóg folią
op=0	0	0	0	0	0	0
nu=16
ob=60
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=60	1	60.00						0		0

[RMS 1]
nz=0.057	0	0.057
np=1
wa=0
wb=0
il=3.42

[RMS 58]
nz=0.357	0	0.357
np=1
wa=0
wb=0
il=21.42

[RMS 6]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

