[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft sp. z o.o.
wf=4
pr=NORMA	4.54
pe=1
op=1
opn=0	0	2	1	1	0	2	8	1	6	1	0	0	0	1.	1	1	0	1	1	1
prn=2	2	3	3	4	1	6	0	1
own=3	1	1	0	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	1	1	poz.	<	>	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	1	1	1	0	0	0
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
wbn=PLN	zł
wk=0
na=Koszty pośrednie	Koszty zakupu	Zysk	VAT
wn=			

[STRONA TYT]
na=PRZEDMIAR	PRZEDMIAR
nfn=Zachodniopomorski Uniwersytet                                        Technologiczny w Szczecinie
afn=Szczecin Al. Piastów 17
nb=Remont sali 028 nw Wydziale Elektrycznym
ab=Szczecin ul. 26-go Kwietnia 10
ni=Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
ai=Szczecin, al. Piastów 17
br=BUDOWLANA
dt=14.04.2016	0

[CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU]
sz=	0
lp=1	2
pa=1	1	1	
pa=0	1	0	

[NARZUTY NORMA 1]
na=VAT	V
wa=0	1	0	PLN
op=0	0
nc=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=0	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty zakupu	Kz
wa=0	1	0	PLN
op=1	1
nm=10

[NARZUTY NORMA 2]
na=Zysk	Z
wa=0	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[RMS ZEST 43]
ty=M
na=benzyna do lakierów	0
id=1050199	1
jm=dm3	066
ce=0	1467272567
cw=0	PLN
il=0.15
pr=	0	0	0	1050099

[RMS ZEST 77]
ty=M
na=blachowkręty	0
id=1346399	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
il=43.722
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1346399

[RMS ZEST 45]
ty=M
na=ciasto wapienne (wapno gaszone)	0
id=2360000	1
jm=m3	060
ce=0	1467272567
cw=0	PLN
il=0.0108
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1720399

[RMS ZEST 52]
ty=M
na=farba lateksowa kolor	0
id=1502110	2
jm=dm3	066
ce=0	1467272567
cw=0	PLN
il=10.44
pr=	0	0	0	1502199

[RMS ZEST 42]
ty=M
na=farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania	0
id=1511599	1
jm=dm3	066
ce=0	1467272567
cw=0	PLN
il=0.4
pr=	0	0	0	1510299

[RMS ZEST 40]
ty=M
na=farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania	0
id=1511799	1
jm=dm3	066
ce=0	1467272567
cw=0	PLN
il=0.26
pr=	0	0	0	1510199

[RMS ZEST 58]
ty=M
na=farby emulsyjne nawierzchniowe	0
id=1510899	1
jm=dm3	066
ce=0	1467272567
cw=0	PLN
il=5.3938
pr=	0	0	0	1502199;1503199;1503299

[RMS ZEST 60]
ty=M
na=farby emulsyjne nawierzchniowe kolor	0
id=1510899	1
jm=dm3	066
ce=0	1467272567
cw=0	PLN
il=10.3257
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1502199;1503199;1503299

[RMS ZEST 62]
ty=M
na=folia polietylenowa	0
id=1560200	2
jm=m2	050
ce=0	1467272567
cw=0	PLN
il=2.1991
pr=	0	0	0	1560399

[RMS ZEST 46]
ty=M
na=gips budowlany	0
id=1740100	1
jm=t	034
ce=0	1467272567
cw=0	PLN
il=0.0001
pr=	0	0	0	1740199

[RMS ZEST 78]
ty=M
na=gips budowlany szpachlowy	0
id=1740110	2
jm=t	034
ce=0
cw=0	PLN
il=0.0031
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1740101;1740102;1740199

[RMS ZEST 57]
ty=M
na=gips szpachlowy	0
id=1740103	1
jm=kg	033
ce=0	1467272567
cw=0	PLN
il=16.2612
pr=	0	0	0	1740299;1410199

[RMS ZEST 49]
ty=M
na=gipsowa zaprawa tynkarska - sucha mieszanka	0
id=202x095	3
jm=kg	033
ce=0	1467272578
cw=0	PLN
il=169.7264
pr=KRE	0	0	0	

[RMS ZEST 72]
ty=M
na=gniazda natynkowe 2-biegunowe	0
id=7530099	2
jm=szt.	020
ce=0	1467272567
cw=0	PLN
il=5.1

[RMS ZEST 24]
ty=M
na=klej do płyt gipsowych zwykły	0
id=1740311	2
jm=kg	033
ce=0	1467272567
cw=0	PLN
il=3.73
pr=	0	0	0	1743299

[RMS ZEST 11]
ty=M
na=klej na bazie kauczuku syntetycznego	0
id=1550599	2
jm=kg	033
ce=0	1467272567
cw=0	PLN
il=0.784

[RMS ZEST 6]
ty=M
na=klej winylowy	0
id=1551310	2
jm=kg	033
ce=0	1467272567
cw=0	PLN
il=6.56

[RMS ZEST 76]
ty=M
na=kołki do wstrzeliwania z nabojami	0
id=8990599	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
il=6.3945
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	8990599

[RMS ZEST 36]
ty=M
na=kołki rozporowe	0
id=8990499	2
jm=szt.	020
ce=0	1467272567
cw=0	PLN
il=10

[RMS ZEST 75]
ty=M
na=kształtowniki stalowe profilowane C	0
id=1323320	2
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
il=3.2287
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1323320

[RMS ZEST 74]
ty=M
na=kształtowniki stalowe profilowane U	0
id=1323300	2
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
il=1.197
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1323300

[RMS ZEST 12]
ty=M
na=listwy aluminiowe	0
id=1567099	2
jm=m	040
ce=0	1467272567
cw=0	PLN
il=1.07
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1567000

[RMS ZEST 10]
ty=M
na=listwy przyścienne z wykładziny dywanowej obszytej wys. 10cm	0
id=1567099	2
jm=m	040
ce=0	1467272567
cw=0	PLN
il=11.984
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1567000

[RMS ZEST 27]
ty=M
na=narożniki ochronne aluminiowe	0
id=1318000	2
jm=m	040
ce=0	1467272567
cw=0	PLN
il=10.5
pr=	0	0	0	1221940

[RMS ZEST 29]
ty=M
na=ościeżnice drzwiowe stalowe fabrycznie wykończone	0
id=1322499	2
jm=szt.	020
ce=0	1467272567
cw=0	PLN
il=1
pr=	0	0	0	1322410

[RMS ZEST 41]
ty=M
na=papier ścierny w arkuszach	0
id=3920099	1
jm=ark.	116
ce=0	1467272567
cw=0	PLN
il=0.27
pr=	0	0	0	3920099

[RMS ZEST 73]
ty=M
na=płyty gipsowo-kartonowe	0
id=1750899	2
jm=m2	050
ce=0
cw=0	PLN
il=3.2445
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1750840;1750850;1750860

[RMS ZEST 79]
ty=M
na=płyty z wełny mineralnej	0
id=2310099	2
jm=m2	050
ce=0
cw=0	PLN
il=1.6223
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	2310099

[RMS ZEST 47]
ty=M
na=preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"	0
id=202x051	3
jm=dm3	066
ce=0	1467272585
cw=0	PLN
il=27.8142
pr=PIG	0	0	0	

[RMS ZEST 69]
ty=M
na=Przewód YDY-450/750V 3x2,5mm2	0
id=7950807	1
jm=m	040
ce=0	1467272567
cw=0	PLN
il=1.04

[RMS ZEST 1]
ty=R
na=robocizna	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0	1467272567
cw=0	PLN
il=77.5531

[RMS ZEST 71]
ty=R
na=robotnicy	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 13]
ty=R
na=robotnicy gr.I	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 61]
ty=M
na=roleta	0
id=	3
jm=m2	050
ce=0	1467272567
cw=0	PLN
il=2.16

[RMS ZEST 54]
ty=M
na=siatka z włókna szklanego	0
id=3900600	1
jm=m2	050
ce=0	1467272567
cw=0	PLN
il=1.4458
pr=	0	0	0	3900699

[RMS ZEST 30]
ty=M
na=skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne - odzysk	0
id=2710299	2
jm=m2	050
ce=0
cw=0	PLN
il=1.8
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	2710200

[RMS ZEST 9]
ty=S
na=środek transportowy	0
id=39000	1
jm=m-g	148
ce=0	1467272567
cw=0	PLN
il=0.1164
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	39000

[RMS ZEST 22]
ty=S
na=środek transportowy	0
id=39500	1
jm=m-g	148
ce=0	1467272567
cw=0	PLN
il=0.0436

[RMS ZEST 48]
ty=S
na=środek transportowy	0
id=39599	1
jm=m-g	148
ce=0	1467272567
cw=0	PLN
il=0.2185
pr=	0	0	0	39000

[RMS ZEST 80]
ty=M
na=taśma	0
id=3903010	2
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
il=5.7109
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	3903099;3903499

[RMS ZEST 21]
ty=M
na=woda	0
id=3930000	2
jm=m3	060
ce=0	1467272567
cw=0	PLN
il=0.003
pr=	0	0	0	3930000

[RMS ZEST 81]
ty=M
na=woda	0
id=3930099	2
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
il=0.002
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	3930099

[RMS ZEST 44]
ty=M
na=wodorotlenek sodowy techniczny granulowany (85%)	0
id=1412800	1
jm=kg	033
ce=0	1467272567
cw=0	PLN
il=3.6112
pr=	0	0	0	1413299

[RMS ZEST 8]
ty=S
na=wyciąg	0
id=34000	1
jm=m-g	148
ce=0	1467272567
cw=0	PLN
il=0.3647
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	34000

[RMS ZEST 5]
ty=M
na=wykładzina podłogowa dywanopodobna	0
id=1563499	2
jm=m2	050
ce=0	1467272567
cw=0	PLN
il=9.1184
pr=	0	0	0	1563599

[RMS ZEST 67]
ty=M
na=wyłączniki nadprądowe	0
id=7512299	2
jm=szt.	020
ce=0	1467272567
cw=0	PLN
il=1
pr=	0	0	0	7512299

[RMS ZEST 25]
ty=M
na=zaprawa gipsowa	0
id=1740310	2
jm=kg	033
ce=0	1467272567
cw=0	PLN
il=13.73
pr=	0	0	0	1740099

[RMS ZEST 56]
ty=M
na=zaprawa gipsowa	0
id=1554111	1
jm=kg	033
ce=0	1467272567
cw=0	PLN
il=3.52
pr=	0	0	0	1554199

[RMS ZEST 63]
ty=M
na=złączki miedziane o śr.zewnętrznej 15 mm	0
id=5305999	2
jm=szt.	020
ce=0	1467272567
cw=0	PLN
il=4

[RMS ZEST 28]
ty=S
na=żuraw okienny przenośny	0
id=35111	1
jm=m-g	148
ce=0	1467272567
cw=0	PLN
il=0.0162
pr=	0	0	0	35111

[RMS ZEST 7]
ty=M	1
na=materiały pomocnicze	0
id=0000000	1
jm=%	147
cw=1	PLN
il=0

[ELEMENT 1]
na=Roboty budowlane
wa=0
kn=0	0	0
id=81
nu=1
wn=			

[POZYCJA]
id=1
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0808-08	4-01	0808-08		1
mpn=1211
na=Rozbiórka listew z PCW
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=11.2
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=11.2	1	2,00+1,00+4,10*2						

[RMS 1]
nz=0.18	0	0.18
np=1
wa=0
wb=0
il=2.016

[POZYCJA]
id=4
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 1124-01	2-02	1124-01		1
mpn=_1211
na=Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe klejone do podkładu-gęstość: 70 mln włókien/1m2, waga: 4,5 kg/m2,, odporność na ścieranie EN 1963.35g utrata włókien, pochłanianie dźwięku = 0,10, tłumienie odgłosów .lw=17 dB, reakcja na ogień: klasa Bfl-s1 – trudno zapalna, wodo- i plamoodporna, bakteriostatyczna z zabezpieczeniem przeciw grzybom, antypoślizgowa w klasie .0,7
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=8.2
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=8.2	1	2,00*4,10						

[RMS 1]
nz=0.363	0	0.363
np=1
wa=0
wb=0
il=2.9766

[RMS 5]
nz=1.112	0	1.112
np=1
wa=0
wb=0
il=9.1184

[RMS 6]
nz=0.8	0	0.8
np=1
wa=0
wb=0
il=6.56

[RMS 7]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 8]
nz=0.0036	0	0.0036
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0295

[RMS 9]
nz=0.0025	0	0.0025
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0205

[POZYCJA]
id=5
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 1124-06	2-02	1124-06		1
mpn=_1211
na=Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych - listwy z wykładziny dywanowej obszytej wys. 10cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=11.2
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=11.2	1	#p1						

[RMS 1]
nz=0.147	0	0.147
np=1
wa=0
wb=0
il=1.6464

[RMS 10]
nz=1.07	0	1.07
np=1
wa=0
wb=0
il=11.984

[RMS 11]
nz=0.07	0	0.07
np=1
wa=0
wb=0
il=0.784

[RMS 7]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 8]
nz=0.0002	0	0.0002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0022

[RMS 9]
nz=0.0003	0	0.0003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0034

[POZYCJA]
id=6
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 1124-06	2-02	1124-06		1
mpn=_1211
na=Listwy aluminiowe zakończeniowe
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1.00 						

[RMS 1]
nz=0.147	0	0.147
np=1
wa=0
wb=0
il=0.147

[RMS 12]
nz=1.07	0	1.07
np=1
wa=0
wb=0
il=1.07

[RMS 7]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 8]
nz=0.0002	0	0.0002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0002

[RMS 9]
nz=0.0003	0	0.0003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0003

[POZYCJA]
id=30
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 1022-01	2-02	1022-01		1
mpn=_1211
na=Demontaż skrzydła drzwiowego
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=1.8
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1.8	1	0,90*2,00						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.5		0.5
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.51	0	0.51
np=1
wa=0
wb=0
il=0.459

[POZYCJA]
id=35
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 2003-03	2-02	2003-03		1
mpn=_1211
na=Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo 100-01
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=1.575
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1.575	1	1,35*2,50-2,00*0,90						

[RMS 1]
nz=2.27	0	2.27
np=1
wa=0
wb=0
il=3.5753

[RMS 73]
nz=2.06	0	2.06
np=1
wa=0
wb=0
il=3.2445

[RMS 74]
nz=0.76	0	0.76
np=1
wa=0
wb=0
il=1.197

[RMS 75]
nz=2.05	0	2.05
np=1
wa=0
wb=0
il=3.2287

[RMS 76]
nz=4.06	0	4.06
np=1
wa=0
wb=0
il=6.3945

[RMS 77]
nz=27.76	0	27.76
np=1
wa=0
wb=0
il=43.722

[RMS 78]
nz=0.00196	0	0.00196
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0031

[RMS 79]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=0
wb=0
il=1.6223

[RMS 80]
nz=3.626	0	3.626
np=1
wa=0
wb=0
il=5.7109

[RMS 81]
nz=0.00127	0	0.00127
np=1
wa=0
wb=0
il=0.002

[RMS 7]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 8]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0
il=0.063

[RMS 9]
nz=0.0288	0	0.0288
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0454

[POZYCJA]
id=46
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AT-02 2057-01	AT-02	2057-01		1
mpn=1211
na=Przyklejenie narożników ochronnych na narożach ścianek działowych z płyt gipsowych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=10
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	2,00*4+1,00*2						

[RMS 1]
nz=0.27	0	0.27
np=1
wa=0
wb=0
il=2.7

[RMS 27]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=0
wb=0
il=10.5

[RMS 24]
nz=0.12	0	0.12
np=1
wa=0
wb=0
il=1.2

[RMS 25]
nz=0.24	0	0.24
np=1
wa=0
wb=0
il=2.4

[RMS 21]
nz=0.0001	0	0.0001
np=1
wa=0
wb=0
il=0.001

[RMS 7]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 28]
nz=0.001	0	0.001
np=1
wa=0
wb=0
il=0.01

[RMS 22]
nz=0.002	0	0.002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.02

[POZYCJA]
id=55
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AT-02 2059-03	AT-02	2059-03		1
mpn=1211
na=Ościeżnice stalowe fabrycznie wykończone obsadzone równocześnie ze wznoszeniem ścianek działowych z płyt gipsowych ORTH o gr. 10 cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=8
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=1.49	0	1.49
np=1
wa=0
wb=0
il=1.49

[RMS 25]
nz=11.33	0	11.33
np=1
wa=0
wb=0
il=11.33

[RMS 24]
nz=2.53	0	2.53
np=1
wa=0
wb=0
il=2.53

[RMS 21]
nz=0.002	0	0.002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.002

[RMS 7]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 29]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 8]
nz=0.028	0	0.028
np=1
wa=0
wb=0
il=0.028

[RMS 22]
nz=0.019	0	0.019
np=1
wa=0
wb=0
il=0.019

[POZYCJA]
id=64
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 1022-01	2-02	1022-01		1
mpn=_1211
na=Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone - z odzysku
uw= 
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=9
ob=1.8
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1.8	1	0,90*2,00						

[RMS 1]
nz=0.51	0	0.51
np=1
wa=0
wb=0
il=0.918

[RMS 30]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1.8

[RMS 8]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0
il=0.072

[RMS 9]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.036

[POZYCJA]
id=82
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 1207-02	4-01	1207-02		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Dwukrotne malowanie farbami olejnym ościeżnic
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=10
ob=10
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	(2,00*2+1,00)*2						

[RMS 1]
nz=0.168	0	0.168
np=1
wa=0
wb=0
il=1.68

[RMS 40]
nz=0.026	0	0.026
np=1
wa=0
wb=0
il=0.26

[RMS 41]
nz=0.027	0	0.027
np=1
wa=0
wb=0
il=0.27

[RMS 42]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4

[RMS 43]
nz=0.015	0	0.015
np=1
wa=0
wb=0
il=0.15

[RMS 7]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=91
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 1208-02	4-01	1208-02		1
mpn=_1211
na=Ługowanie farby olejnej z tynków ścian
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=11
ob=36.112
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=36.112	1	(2,00*2+4,10*2)*2,96						

[RMS 1]
nz=0.376	0	0.376
np=1
wa=0
wb=0
il=13.5781

[RMS 44]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0
il=3.6112

[RMS 45]
nz=0.0003	0	0.0003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0108

[RMS 46]
nz=0.000004	0	0.000004
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0001

[RMS 7]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=97
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 1134-02	202	1134-02		1
mpn=121,0:1,0911
na=(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=12
ob=36.112
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=36.112	1	(2,00*2+4,10*2)*2,96						

[RMS 1]
nz=0.08	0	0.08
np=1
wa=0
wb=0
il=2.889

[RMS 47]
nz=0.22	0	0.22
np=1
wa=0
wb=0
il=7.9446

[RMS 7]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 8]
nz=0.0002	0	0.0002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0072

[RMS 48]
nz=0.0003	0	0.0003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0108

[POZYCJA]
id=108
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 2013-01	202	2013-01		1
mpn=1211
na=(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=13
ob=36.112
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=36.112	1	(2,00*2+4,10*2)*2,96						

[RMS 1]
nz=0.26	0	0.26
np=1
wa=0
wb=0
il=9.3891

[RMS 49]
nz=4.7	0	4.7
np=1
wa=0
wb=0
il=169.7264

[RMS 7]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 8]
nz=0.004	0	0.004
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1444

[RMS 48]
nz=0.005	0	0.005
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1806

[POZYCJA]
id=114
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 1134-02	202	1134-02		1
mpn=121,0:1,0911
na=(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=14
ob=36.112
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=36.112	1	(2,00*2+4,10*2)*2,96						

[RMS 1]
nz=0.08	0	0.08
np=1
wa=0
wb=0
il=2.889

[RMS 47]
nz=0.22	0	0.22
np=1
wa=0
wb=0
il=7.9446

[RMS 7]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 8]
nz=0.0002	0	0.0002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0072

[RMS 48]
nz=0.0003	0	0.0003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0108

[POZYCJA]
id=120
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 1510-01	2-02	1510-01		1
mpn=_1211
na=Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - kolor pastelowy
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=15
ob=36.112
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=36.112	1	(2,00*2+4,10*2)*2,96						

[RMS 1]
nz=0.139	0	0.139
np=1
wa=0
wb=0
il=5.0196

[RMS 52]
nz=0.2891	0	0.2891
np=1
wa=0
wb=0
il=10.44

[RMS 7]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 9]
nz=0.0003	0	0.0003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0108

[POZYCJA]
id=131
pd=IGM wyd.I 1999	KNR	0-28 2621-07	0-28	2621-07		1
mpn=1211
na=Wklejenie siatki w miejsce pęknięcia na stropie i ścianie
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=16
ob=0.88
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=0.88	1	4,10*0,20+0,30*0,20						

[RMS 1]
nz=1.382	0	1.382
np=1
wa=0
wb=0
il=1.2162

[RMS 56]
nz=4	0	4
np=1
wa=0
wb=0
il=3.52

[RMS 54]
nz=1.643	0	1.643
np=1
wa=0
wb=0
il=1.4458

[RMS 7]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 28]
nz=0.007	0	0.007
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0062

[RMS 22]
nz=0.0052	0	0.0052
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0046

[POZYCJA]
id=138
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 1204-08	4-01	1204-08		1
mpn=_1211
na=Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności sufity i ściany
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=17
ob=54.204
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=54.204	1	(2,00*4,10)+(2,50*1,40)+(3,20*2,00)+(2,50*2,96*2+1,40*2,96*2+3,20*2,96+1,95*2,96*2)-2,00*1,00*4						

[RMS 1]
nz=0.095	0	0.095
np=1
wa=0
wb=0
il=5.1494

[RMS 57]
nz=0.3	0	0.3
np=1
wa=0
wb=0
il=16.2612

[RMS 7]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=161
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 1134-02	202	1134-02		1
mpn=121,0:1,0911
na=(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT"
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=18
ob=54.204
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=54.204	1	#p17						

[RMS 1]
nz=0.08	0	0.08
np=1
wa=0
wb=0
il=4.3363

[RMS 47]
nz=0.22	0	0.22
np=1
wa=0
wb=0
il=11.9249

[RMS 7]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 8]
nz=0.0002	0	0.0002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0108

[RMS 48]
nz=0.0003	0	0.0003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0163

[POZYCJA]
id=142
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 1204-01	4-01	1204-01		1
mpn=_1211
na=Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=19
ob=18.1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=18.1	1	(2.00*4.10)+(2.50*1.40)+(3.20*2.00) 						

[RMS 1]
nz=0.119	0	0.119
np=1
wa=0
wb=0
il=2.1539

[RMS 58]
nz=0.298	0	0.298
np=1
wa=0
wb=0
il=5.3938

[RMS 7]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=146
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 1204-02	4-01	1204-02		1
mpn=_1211
na=Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - kolor pastelowy
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=20
ob=36.104
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=36.104	1	(2,50*2,96*2+1,40*2,96*2+3,20*2,96+1,95*2,96*2)-2,00*1,00*4						

[RMS 1]
nz=0.119	0	0.119
np=1
wa=0
wb=0
il=4.2964

[RMS 60]
nz=0.286	0	0.286
np=1
wa=0
wb=0
il=10.3257

[RMS 7]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=150
pd=						0
na=Montaż rolety okiennej
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=21
ob=2.16
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=2.16	1	1,80*1,20						

[RMS 61]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2.16

[POZYCJA]
id=152
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 1215-08	4-01	1215-08		1
mpn=1211
na=Mycie po robotach malarskich posadzek
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=22
ob=9.74
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=9.74	1	2,50*1,40+3,20*1,95						

[RMS 1]
nz=0.049	0	0.049
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4773

[RMS 7]
nz=25	0	25
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=155
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 1216-01	4-01	1216-01		1
mpn=1211
na=Zabezpieczenie okien i drzwi folią
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=23
ob=6.16
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=6.16	1	2,00*1,00*2+1,80*1,20						

[RMS 1]
nz=0.057	0	0.057
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3511

[RMS 62]
nz=0.357	0	0.357
np=1
wa=0
wb=0
il=2.1991

[RMS 7]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=159
pd=						0
na=Sprzątanie po robotach
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=24
ob=1
jm=r-g	149
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[ELEMENT 1]
na=Roboty sanitarne
wa=0
kn=0	0	0
id=170
nu=2
wn=			

[POZYCJA]
id=167
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0609-02	4-02	0609-02		1
mpn=_1211
na=Demontaż rurociągu miedzianego lutowanego o śr.zewnętrznej 15-18 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=25
ob=5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5,00						

[RMS 1]
nz=0.24	0	0.24
np=1
wa=0
wb=0
il=1.2

[RMS 7]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=171
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0604-02	4-02	0604-02		1
mpn=1211_
na=Zaślepienie złączką miedzianą o śr.zewnętrznej 15 mm
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=26
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.5		0.5
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=1.08	0	1.08
np=1
wa=0
wb=0
il=1.08

[RMS 63]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 7]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[ELEMENT 1]
na=Roboty elektryczne
wa=0
kn=0	0	0
id=181
nu=3
wn=			

[POZYCJA]
id=177
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-03 0303-07	4-03	0303-07		1
mpn=_1211
na=Demontaż i montaż  tablic bezpiecznikowych o powierzchni do 0.5 m2 na konstrukcji stalowej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=27
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=0.63	0	0.63
np=1
wa=0
wb=0
il=0.63

[POZYCJA]
id=182
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0407-01	5-08	0407-01		1
mpn=_1211
na=Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=28
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=0.18	0	0.18
np=1
wa=0
wb=0
il=0.18

[RMS 67]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=185
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0210-01	5-08	0210-01		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych bruzdach na podłożu innym niż beton
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=29
ob=1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=0.0546	0	0.0546
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0546

[RMS 69]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=1.04

[RMS 7]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=189
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0301-02	5-08	0301-02		1
mpn=_1211
na=Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu przez przykręcenie do kołków plastikowych w podłożu z cegły
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=30
ob=5
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						

[RMS 1]
nz=0.109	0	0.109
np=1
wa=0
wb=0
il=0.545

[RMS 36]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=10

[RMS 7]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=193
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0309-04	5-08	0309-04		1
mpn=_1211
na=Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych natynkowych 2-biegunowych z uziemieniem przykręcanych 16A/2.5 mm2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=31
ob=5
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						

[RMS 1]
nz=0.252	0	0.252
np=1
wa=0
wb=0
il=1.26

[RMS 72]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=5.1

[RMS 7]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=200
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0901-01	5-08	0901-01		1
mpn=1211
na=Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, pierwszy pomiar
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=32
ob=1
jm=pomiar	108
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=0.63	0	0.63
np=1
wa=0
wb=0
il=0.63

[POZYCJA]
id=202
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0902-01	5-08	0902-01		1
mpn=1211
na=Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli zwarciowej - pierwszy
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=33
ob=1
jm=pomiar	108
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=0.5	0	0.5
np=1
wa=0
wb=0
il=0.5

[POZYCJA]
id=205
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0902-02	5-08	0902-02		1
mpn=1211
na=Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli zwarciowej - każdy następny
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=34
ob=4
jm=pomiar	108
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[RMS 1]
nz=0.28	0	0.28
np=1
wa=0
wb=0
il=1.12

[SUMA KONTROLNA]
7a2efcbd87 f6595c0628b357f9c5a26