[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft sp. z o.o.
wf=4
pr=NORMA	4.54
pe=2
op=1
opn=0	0	2	0	0	1	0	8	1	7.3	1	0	0	0	1.	1	1	0	1	2	1
prn=2	2	3	3	4	0	6	0	1
own=1	1	1	0	1	1	0	1	1	0	0	0	1	0	1	1	poz.	<	>	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	1	1	1	0	0	0
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
wbn=PLN	zł
wk=0
na=Koszty pośrednie	Koszty zakupu	Zysk	VAT
wn=			

[STRONA TYT]
na=PRZEDMIAR	PRZEDMIAR
nfn=Zachodniopomorski Uniwersytet                Technologicznyw Szczecinie
afn=Szczecin Al. Piastów 17
nb=Remont sali  201
ab=WE ul. 26-kwietnia 10
ni=Zachodniopomorski Uniwerstet Technologiczny w Szczecinie
ai=70-310 Szczecin al Piastów 17
br=OGÓLNOBUDOWLANA+ELEKTRYCZNA +TELETECHNICZNA+SANITARNA
nk=Wojciech Borkowski		mgr inż. Andrzej Bednarowski	
dt=2015-05-25	0

[CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU]
sz=	0
lp=1	2
pa=1	1	1	
pa=0	1	0	

[NARZUTY NORMA 1]
na=VAT	V
wa=0	1	0	PLN
op=0	0
nc=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=0	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty zakupu	Kz
wa=0	1	0	PLN
op=1	1
nm=10

[NARZUTY NORMA 2]
na=Zysk	Z
wa=0	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[RMS ZEST 335]
ty=R
na=cieśle gr.II	0
id=042	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 334]
ty=R
na=cieśle gr.III	0
id=043	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 42]
ty=M
na=benzyna do lakierów	0
id=1050199	1
jm=dm3	066
ce=0	1467119982
cw=0	PLN
il=0.8026

[RMS ZEST 286]
ty=R
na=malarze gr.II	0
id=122	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 349]
ty=M
na=kształtowniki stalowe profilowane U	0
id=1323300	2
jm=m	040
ce=0	1467119982
cw=0	PLN
il=3.04
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1323300

[RMS ZEST 350]
ty=M
na=kształtowniki stalowe profilowane C	0
id=1323320	2
jm=m	040
ce=0	1467119982
cw=0	PLN
il=8.2
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1323320

[RMS ZEST 352]
ty=M
na=blachowkręty	0
id=1346399	2
jm=szt.	020
ce=0	1467119982
cw=0	PLN
il=111.04
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1346399

[RMS ZEST 262]
ty=M
na=kratki wentylacyjne	0
id=1350309	1
jm=szt.	020
ce=0	1467119982
cw=0	PLN
il=1.12

[RMS ZEST 314]
ty=M
na=narożniki ochronne typ 'Wema'	0
id=1350500	1
jm=szt.	020
ce=0	1467119982
cw=0	PLN
il=0.12
pr=	0	0	0	1360040

[RMS ZEST 38]
ty=M
na=narożniki metalowe ochronne - zabezpieczające krawędzie	0
id=1360099	1
jm=m	040
ce=0	1467119982
cw=0	PLN
il=48.0392

[RMS ZEST 26]
ty=M
na=wodorotlenek sodowy techniczny granulowany (85%)	0
id=1412800	1
jm=kg	033
ce=0	1467119982
cw=0	PLN
il=4.3552

[RMS ZEST 339]
ty=M
na=pianka poliuretanowa	0
id=1478500	2
jm=kg	033
ce=0	1467119982
cw=0	PLN
il=0.15
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1478500

[RMS ZEST 40]
ty=M
na=farba emulsyjna	0
id=1502110	2
jm=dm3	066
ce=0	1467119982
cw=0	PLN
il=36.4425

[RMS ZEST 32]
ty=M
na=farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania	0
id=1511599	1
jm=dm3	066
ce=0	1467119982
cw=0	PLN
il=6.1728

[RMS ZEST 30]
ty=M
na=farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania	0
id=1511799	1
jm=dm3	066
ce=0	1467119982
cw=0	PLN
il=5.4566

[RMS ZEST 33]
ty=M
na=szpachlówka olejno-żywiczna na tynki biała	0
id=1512900	1
jm=dm3	066
ce=0	1467119982
cw=0	PLN
il=11.3671

[RMS ZEST 317]
ty=M
na=szpachlówka celulozowa	0
id=1513250	2
jm=dm3	066
ce=0	1467119982
cw=0	PLN
il=0.974
pr=	0	0	0	1513250

[RMS ZEST 318]
ty=M
na=lakier chemoutwardzalny	0
id=1522300	2
jm=dm3	066
ce=0	1467119982
cw=0	PLN
il=3.328
pr=	0	0	0	1522841;1523301

[RMS ZEST 29]
ty=M
na=grunt pokostowy	0
id=1530000	1
jm=dm3	066
ce=0	1467119982
cw=0	PLN
il=7.8394

[RMS ZEST 35]
ty=M
na=mydło techniczne maziste (szare) 65%	0
id=1530101	1
jm=kg	033
ce=0	1467119982
cw=0	PLN
il=2.7732

[RMS ZEST 31]
ty=M
na=rozcieńczalnik do wyrobów lakierowych	0
id=1530599	1
jm=dm3	066
ce=0	1467119982
cw=0	PLN
il=1.8727

[RMS ZEST 10]
ty=M
na=pasta podłogowa bezbarwna	0
id=1534101	2
jm=kg	033
ce=0	1467119982
cw=0	PLN
il=9.9993

[RMS ZEST 332]
ty=M
na=klej	0
id=1551310	2
jm=kg	033
ce=0	1467119982
cw=0	PLN
il=54.1002

[RMS ZEST 54]
ty=M
na=prądoprzewodzący klej dyspersyjny	0
id=1553913	2
jm=kg	033
ce=0	1467119982
cw=0	PLN
il=24.591

[RMS ZEST 184]
ty=M
na=wykładzina rulonowa z PCV z warstwą izolacyjną homegeniczna  klasy 34/43 gr min 2,5mm	0
id=1563199	2
jm=m2	050
ce=0	1467119982
cw=0	PLN
il=98.282

[RMS ZEST 14]
ty=M
na=pręty spawalnicze PCW nieplastyfikowanego	0
id=1569099	2
jm=kg	033
ce=0	1467119982
cw=0	PLN
il=2.705

[RMS ZEST 22]
ty=M
na=piasek do zapraw	0
id=1602003	1
jm=m3	060
ce=0	1467119982
cw=0	PLN
il=0.2329

[RMS ZEST 51]
ty=M
na=cement portlandzki 35 bez dodatków	0
id=1700301	1
jm=t	034
ce=0	1467119982
cw=0	PLN
il=0.0021

[RMS ZEST 313]
ty=M
na=cement portlandzki z dodatkami 25	0
id=1701100	1
jm=t	034
ce=0	1467119982
cw=0	PLN
il=0.02
pr=	0	0	0	1700341;1700342

[RMS ZEST 21]
ty=M
na=wapno suchogaszone	0
id=1720200	1
jm=t	034
ce=0	1467119982
cw=0	PLN
il=0.1362

[RMS ZEST 28]
ty=M
na=gips budowlany	0
id=1740100	1
jm=t	034
ce=0	1467119982
cw=0	PLN
il=0.0003

[RMS ZEST 353]
ty=M
na=gips budowlany szpachlowy	0
id=1740110	2
jm=t	034
ce=0	1467119982
cw=0	PLN
il=0.0078
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1740101;1740102;1740199

[RMS ZEST 348]
ty=M
na=płyty gipsowo-kartonowe	0
id=1750899	2
jm=m2	050
ce=0	1467119982
cw=0	PLN
il=8.24
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1750840;1750850;1750860

[RMS ZEST 50]
ty=M
na=cegła budowlana pełna	0
id=1800199	1
jm=szt.	020
ce=0	1467119982
cw=0	PLN
il=2

[RMS ZEST 331]
ty=M
na=Sucha mieszanka	0
id=202x047	3
jm=kg	033
ce=0	1467119982
cw=0	PLN
il=639.366
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	2380499

[RMS ZEST 333]
ty=M
na=preparat gruntujący "CERESIT CT 17"	0
id=202x050	3
jm=dm3	066
ce=0
cw=0	PLN
il=17.2872
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	2385003

[RMS ZEST 39]
ty=M
na=preparat gruntujący	0
id=202x051	3
jm=dm3	066
ce=0	1467119996
cw=0	PLN
il=53.7443
pr=CED	0	0	0	

[RMS ZEST 36]
ty=M
na=gipsowa zaprawa tynkarska - sucha mieszanka	0
id=202x095	3
jm=kg	033
ce=0	1467120002
cw=0	PLN
il=644.6208
pr=KRE	0	0	0	

[RMS ZEST 354]
ty=M
na=płyty z wełny mineralnej	0
id=2310099	2
jm=m2	050
ce=0	1467119982
cw=0	PLN
il=4.12
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	2310099

[RMS ZEST 27]
ty=M
na=ciasto wapienne (wapno gaszone)	0
id=2360000	1
jm=m3	060
ce=0	1467119982
cw=0	PLN
il=0.0131

[RMS ZEST 53]
ty=M
na=środek gruntujący do tworzenia warstwy przewodzącej,bez zawartości rozpuszczalników	0
id=2385999	2
jm=kg	033
ce=0	1467119982
cw=0	PLN
il=10.2463

[RMS ZEST 342]
ty=M
na=drzwi drewniane	0
id=2714999	2
jm=m2	050
ce=0	1467119982
cw=0	PLN
il=3
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	2714999

[RMS ZEST 340]
ty=M
na=ościeżnice drewniane	0
id=2715999	2
jm=m2	050
ce=0	1467119982
cw=0	PLN
il=3
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	2715999

[RMS ZEST 11]
ty=S
na=wyciąg	0
id=34000	1
jm=m-g	148
ce=0	1467119982
cw=0	PLN
il=2.5762

[RMS ZEST 315]
ty=S
na=wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t	0
id=34312	1
jm=m-g	148
ce=0	1467119982
cw=0	PLN
il=0.175
pr=	0	0	0	34312

[RMS ZEST 329]
ty=R
na=posadzkarze gr.II	0
id=382	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 12]
ty=S
na=środek transportowy	0
id=39000	1
jm=m-g	148
ce=0	1467119982
cw=0	PLN
il=2.1725

[RMS ZEST 355]
ty=M
na=taśma	0
id=3903010	2
jm=m	040
ce=0	1467119982
cw=0	PLN
il=14.504
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	3903099;3903499

[RMS ZEST 328]
ty=R
na=robotnicy gr.I	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 34]
ty=M
na=papier ścierny w arkuszach	0
id=3920099	1
jm=ark.	116
ce=0	1467119982
cw=0	PLN
il=14.6308

[RMS ZEST 343]
ty=M
na=kamień szlifierski	0
id=3920350	2
jm=kg	033
ce=0	1467119982
cw=0	PLN
il=0.4272
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	3920350

[RMS ZEST 23]
ty=M
na=woda z rurociągu	0
id=3930000	1
jm=m3	060
ce=0	1467119982
cw=0	PLN
il=0.0276

[RMS ZEST 356]
ty=M
na=woda	0
id=3930099	2
jm=m3	060
ce=0	1467119982
cw=0	PLN
il=0.0051
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	3930099

[RMS ZEST 48]
ty=S
na=samochód skrzyniowy do 5 t	0
id=39521	1
jm=m-g	148
ce=0	1467119982
cw=0	PLN
il=2.3324

[RMS ZEST 37]
ty=S
na=środek transportowy	0
id=39599	1
jm=m-g	148
ce=0	1467119982
cw=0	PLN
il=1.5931

[RMS ZEST 316]
ty=S
na=betoniarka wolnospadowa elektryczna	0
id=43211	1
jm=m-g	148
ce=0	1467119982
cw=0	PLN
il=0.175
pr=	0	0	0	43210

[RMS ZEST 267]
ty=M
na=przeciwnakrętki z żeliwa ciągliwego, ocynkowane śr. 15 mm	0
id=5101301	1
jm=szt.	020
ce=0	1467119982
cw=0	PLN
il=4

[RMS ZEST 347]
ty=M
na=korki z żeliwa ciągliwego ocynkowane śr. 15 mm	0
id=5102701	1
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
il=2
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	5115103

[RMS ZEST 346]
ty=M
na=korki z żeliwa ciągliwego ocynkowane śr. 32 mm	0
id=5102706	1
jm=szt.	020
ce=0	1467119982
cw=0	PLN
il=1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	5115106

[RMS ZEST 266]
ty=M
na=złączki nakrętne z żeliwa ciągliwego, ocynkowane śr. 15 mm	0
id=5102901	1
jm=szt.	020
ce=0	1467119982
cw=0	PLN
il=4

[RMS ZEST 269]
ty=M
na=zawory powrotny śr. 15 mm	0
id=5700500	1
jm=szt.	020
ce=0	1467119982
cw=0	PLN
il=4
pr=	0	0	0	5701021

[RMS ZEST 277]
ty=M
na=Zawór grzej.termostat fi 15 mm	0
id=5731202	2
jm=szt	020
ce=0	1467119982
cw=0	PLN
il=4

[RMS ZEST 367]
ty=M
na=Szyna łączeniowa 3-bieg. BIS 3 (16x12)	0
id=7053385	1
jm=szt	020
ce=0	1467119982
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=2

[RMS ZEST 368]
ty=M
na=lampka kontrolna 3 fazowa	0
id=7055500	2
jm=szt.	020
ce=0	1467119982
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7055500

[RMS ZEST 366]
ty=M
na=Szyna łączeniowa 1-bieg. BI 1 (16x12)	0
id=7055522	2
jm=szt	020
ce=0	1467119982
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=4

[RMS ZEST 365]
ty=M
na=Wyłącznik różnicowoprądowy 2P 16A/0,03A AC	0
id=7082012	1
jm=szt	020
ce=0	1467119982
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=10

[RMS ZEST 360]
ty=M
na=Oprawa typu 2x36W rastrowa, zapłon elektroniczny	0
id=7302404	2
jm=szt	020
ce=0	1467119982
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=8

[RMS ZEST 361]
ty=M
na=Świetlówka T8 250V/36W	0
id=7350402	2
jm=szt	020
ce=0	1467119982
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=16.64

[RMS ZEST 359]
ty=M
na=Łącznik p/t świeczn. z podś. podw.st.IP20	0
id=7510431	1
jm=szt	020
ce=0	1467119982
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=2.04

[RMS ZEST 364]
ty=M
na=Wyłącznik nadprądowy 1P B 10-20	0
id=7512212	2
jm=szt	020
ce=0	1467119982
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=10

[RMS ZEST 344]
ty=S
na=szlifierka	0
id=75131	1
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN
il=1.837
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	75131

[RMS ZEST 363]
ty=M
na=rozłączniki FR 100	0
id=7513199	2
jm=szt.	020
ce=0	1467119982
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7513199

[RMS ZEST 375]
ty=M
na=Gniazdo z uziemieniem z nadrukiem "DATA", czerwony, Modul/-Plus nr kat. 53638085	0
id=753032003	3
jm=szt	020
ce=0	1467120009
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=30.6
pr=HAG	0	0	0	

[RMS ZEST 358]
ty=M
na=Gniazdo 2x2P+Z 10/16A 250V stand. wyższy	0
id=7530325	1
jm=szt	020
ce=0	1467119982
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=6.12

[RMS ZEST 376]
ty=M
na=Gniazdo RJ45 kategoria 6 podwójne UDAE-CAT6 8/8	0
id=753800121	3
jm=szt	020
ce=0	1467120015
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=15.3
pr=ELK	0	0	0	

[RMS ZEST 369]
ty=M
na=Listwa kablowa KIO 120x55	0
id=7583542	2
jm=m	040
ce=0	1467119982
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=31.2

[RMS ZEST 374]
ty=M
na=Przewód YDYp-450/750V 3x2,5mm2	0
id=7951008	1
jm=m	040
ce=0	1467119982
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=104

[RMS ZEST 362]
ty=M
na=rozdzielnica PCV n/t 2x12	0
id=8310999	2
jm=szt.	020
ce=0	1467119982
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	8310999

[RMS ZEST 370]
ty=M
na=Łącznik prosty	0
id=8323111	1
jm=kpl	090
ce=0	1467119982
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=20.4

[RMS ZEST 371]
ty=M
na=Łącznik kątowy	0
id=8323113	1
jm=kpl	090
ce=0	1467119982
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=20.4

[RMS ZEST 373]
ty=M
na=Przewód UTP 4x2x0,5 LSOH kat. 5	0
id=8741002	1
jm=m	040
ce=0	1467119982
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=312

[RMS ZEST 372]
ty=M
na=kołki rozporowe	0
id=8990499	2
jm=szt.	020
ce=0	1467119982
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=162
pr=	0	0	0	8990499

[RMS ZEST 351]
ty=M
na=kołki do wstrzeliwania z nabojami	0
id=8990599	2
jm=szt.	020
ce=0	1467119982
cw=0	PLN
il=16.24
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	8990599

[RMS ZEST 1]
ty=R
na=robocizna	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0	1467119982
cw=0	PLN
il=576.3508

[RMS ZEST 357]
ty=R
na=robocizna'	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0	1467119982
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 377]
ty=S
na=przyrząd pomiarowy okablowania strukturalnego	0
id=at142	3
jm=m-g	148
ce=0	1467119982
cw=0	PLN
il=4.47
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	73300

[RMS ZEST 378]
ty=S
na=środek łączności bezprzewodowej	0
id=at143	3
jm=m-g	148
ce=0	1467119982
cw=0	PLN
il=8.94
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	99000

[RMS ZEST 278]
ty=M
na=folia ochronna	0
id=AT26009	3
jm=m2	050
ce=0	1467120021
cw=0	PLN
il=24.0834
pr=GUT	0	0	0	

[RMS ZEST 43]
ty=M
na=koszt	0
id=	3
jm=m2	050
ce=0	1467119982
cw=0	PLN
il=4

[RMS ZEST 49]
ty=M
na=kwit na wysyp	0
id=	3
jm=m3	060
ce=0	1467119982
cw=0	PLN
il=1.82

[RMS ZEST 327]
ty=M
na=utylizacja	0
id=	3
jm=m3	060
ce=0	1467119982
cw=0	PLN
il=0.56

[RMS ZEST 2]
ty=M
na=koszt	0
id=	3
jm=kpl	090
ce=0	1467119982
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 6]
ty=M	1
na=materiały pomocnicze	0
id=0000000	1
jm=%	147
cw=1	PLN
il=-0

[ELEMENT 1]
na=Sala 201
wa=0
kn=0	0	0
id=1036
nu=1
cpv=45400000-1
wn=			

[ELEMENT 2]
na=Roboty ogólnobudowlane
wa=0
kn=0	0	0
id=1037
nu=1.1
cpv=45400000-1
wn=			

[POZYCJA]
id=1038
pd=						0
na=Wnoszenie i wynoszenie mebli oraz demontaż i  montaż tablic- 2szt.
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 2]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=1069
pd=						0
na=Demontaż i montaż żaluzji
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=4
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[RMS 43]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[POZYCJA]
id=1496
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0354-05	4-01	0354-05		1
mpn=1211
na=Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=3
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	1,50*2,00						

[RMS 1]
nz=0.52	0	0.52
np=1
wa=0
wb=0
il=1.56

[POZYCJA]
id=1497
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 1027-04	2-02	1027-04		1
mpn=_121,0:0,092,0:0,0911
na=Drzwi zewnętrzne płytowe pełne dwuskrzydłowe w okleinie drewnopodobnej ( dopasować kolorystycznie do pozostałych drzwi) o powierzchni ponad 1.5 m2- drzwi z jedną szybą, 1 skrzydło szr 1.00m z kompletem okuć
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=3
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	1,50*2,00						

[RMS 1]
nz=3.82	0	3.82
np=1
wa=0
wb=0
il=11.46

[RMS 339]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0
il=0.15

[RMS 6]
nz=15	0	15
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 340]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=3

[RMS 342]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=3

[RMS 11]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0
il=0.15

[RMS 12]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0
il=0.18

[POZYCJA]
id=1498
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0708-01	4-01	0708-01		1
mpn=_121,0:1,0911
na=Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=5.5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=5.5	1	1,50+2,00*2						

[RMS 1]
nz=0.62	0	0.62
np=1
wa=0
wb=0
il=3.41

[RMS 313]
nz=0.0008	0	0.0008
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0044

[RMS 21]
nz=0.001	0	0.001
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0055

[RMS 22]
nz=0.004	0	0.004
np=1
wa=0
wb=0
il=0.022

[RMS 23]
nz=0.001	0	0.001
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0055

[RMS 6]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 315]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.055

[RMS 316]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.055

[POZYCJA]
id=1041
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 0818-05	4-01	0818-05		1
mpn=_1211
na=Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=81.97
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=81.97	1	11,66*7,03						

[RMS 1]
nz=0.18	0	0.18
np=1
wa=0
wb=0
il=14.7546

[POZYCJA]
id=1042
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 0439-02	4-01	0439-02		1
mpn=1211
na=Rozebranie  podestu w sali
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=6.6
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=6.6	1	2.00*3,00+3,00*0.20						

[RMS 1]
nz=0.27	0	0.27
np=1
wa=0
wb=0
il=1.782

[POZYCJA]
id=1043
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 0439-03	4-01	0439-03		1
mpn=1211
na=Demontaż konstrukcji podestu
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=8
ob=12
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	3.00*4						

[RMS 1]
nz=0.08	0	0.08
np=1
wa=0
wb=0
il=0.96

[POZYCJA]
id=1045
pd=ATHENASOFT wyd.I 2008	KNR	AT-26 0103-02	AT-26	0103-02		1
mpn=1211
na=Zabezpieczenie okien folią
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=9
ob=21.894
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=21.894	1	2,05*2,67*4						

[RMS 1]
nz=0.12	0	0.12
np=1
wa=0
wb=0
il=2.6273

[RMS 278]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0
il=24.0834

[RMS 6]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1046
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0211-01	4-01	0211-01		1
mpn=1211
na=Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=10
ob=81.97
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=81.97	1	#p6						

[RMS 1]
nz=0.96	0	0.96
np=1
wa=0
wb=0
il=78.6912

[POZYCJA]
id=1048
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 1134-01	202	1134-01		1
mpn=121,0:1,0911
na=(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami   - powierzchnie poziome
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=11
ob=81.97
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=81.97	1	#p6						

[RMS 1]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0
il=4.9182

[RMS 39]
nz=0.21	0	0.21
np=1
wa=0
wb=0
il=17.2137

[RMS 6]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 11]
nz=0.0002	0	0.0002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0164

[RMS 37]
nz=0.0003	0	0.0003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0246

[POZYCJA]
id=1049
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 1130-02	202	1130-02		1
mpn=_121,0:0,0911
na=(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=12
ob=81.97
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=81.97	1	#p6						

[RMS 1]
nz=0.14	0	0.14
np=1
wa=0
wb=0
il=11.4758

[RMS 331]
nz=7.8	0	7.8
np=1
wa=0
wb=0
il=639.366

[RMS 6]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 11]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.8197

[RMS 37]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.8197

[POZYCJA]
id=1052
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 1130-01	2-02	1130-01		1
mpn=1211
na=Warstwy wyrównawcze i wygładzające - środek gruntujący
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=13
ob=81.97
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=81.97	1	#p6						

[RMS 1]
nz=0.103	0	0.103
np=1
wa=0
wb=0
il=8.4429

[RMS 53]
nz=0.125	0	0.125
np=1
wa=0
wb=0
il=10.2463

[RMS 6]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 12]
nz=0.0022	0	0.0022
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1803

[POZYCJA]
id=1053
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 1130-02	2-02	1130-02		1
mpn=1211
na=Warstwy wyrównawcze i wygładzające - warstwy przewodzące do wykładzin z PCW
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=14
ob=81.97
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=81.97	1	#p6						

[RMS 1]
nz=0.147	0	0.147
np=1
wa=0
wb=0
il=12.0496

[RMS 54]
nz=0.3	0	0.3
np=1
wa=0
wb=0
il=24.591

[RMS 6]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 12]
nz=0.0053	0	0.0053
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4344

[POZYCJA]
id=1054
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 1123-01	2-02	1123-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe z wywyinięciem na ściany wykładzina klasy 34/43 homogeniczna  klasy Tgr min 2,5mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=15
ob=90.167
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=90.167	1	#p6*1,10						

[RMS 1]
nz=0.429	0	0.429
np=1
wa=0
wb=0
il=38.6816

[RMS 184]
nz=1.09	0	1.09
np=1
wa=0
wb=0
il=98.282

[RMS 332]
nz=0.6	0	0.6
np=1
wa=0
wb=0
il=54.1002

[RMS 10]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0
il=9.0167

[RMS 6]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 11]
nz=0.0044	0	0.0044
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3967

[RMS 12]
nz=0.0033	0	0.0033
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2976

[POZYCJA]
id=1055
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 1123-04	2-02	1123-04		1
mpn=1211
na=Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=16
ob=90.167
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=90.167	1	#p15						

[RMS 1]
nz=0.126	0	0.126
np=1
wa=0
wb=0
il=11.361

[RMS 14]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0
il=2.705

[RMS 6]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1091
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0701-02	4-01	0701-02		1
mpn=1211
na=Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=17
ob=3
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[RMS 1]
nz=0.41	0	0.41
np=1
wa=0
wb=0
il=1.23

[POZYCJA]
id=1092
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0716-01	4-01	0716-01		1
mpn=121,0:1,0911
na=Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=18
ob=3
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[RMS 1]
nz=0.9	0	0.9
np=1
wa=0
wb=0
il=2.7

[RMS 313]
nz=0.0052	0	0.0052
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0156

[RMS 21]
nz=0.0066	0	0.0066
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0198

[RMS 22]
nz=0.0266	0	0.0266
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0798

[RMS 23]
nz=0.0067	0	0.0067
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0201

[RMS 262]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0
il=0.12

[RMS 314]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0
il=0.12

[RMS 6]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 315]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0
il=0.12

[RMS 316]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0
il=0.12

[POZYCJA]
id=1059
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 1202-09	4-01	1202-09		1
mpn=_1211
na=Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=19
ob=43.735
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=43.735	1	(11,66*2+7,03*2 )*1.47-(1,05*2,67)*4						

[RMS 1]
nz=0.092	0	0.092
np=1
wa=0
wb=0
il=4.0236

[RMS 35]
nz=0.022	0	0.022
np=1
wa=0
wb=0
il=0.9622

[RMS 21]
nz=0.00088	0	0.00088
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0385

[RMS 22]
nz=0.001	0	0.001
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0437

[RMS 6]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1491
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 1202-09	4-01	1202-09		1
mpn=_1211
na=Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2- strop
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=20
ob=82.32
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=82.32	1	11,66*7,06						

[RMS 1]
nz=0.092	0	0.092
np=1
wa=0
wb=0
il=7.5734

[RMS 35]
nz=0.022	0	0.022
np=1
wa=0
wb=0
il=1.811

[RMS 21]
nz=0.00088	0	0.00088
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0724

[RMS 22]
nz=0.001	0	0.001
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0823

[RMS 6]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1493
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 1208-02	4-01	1208-02		1
mpn=_1211
na=Ługowanie farby olejnej z tynków ścian
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=21
ob=43.552
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=43.552	1	(11.66+7.03*2)*1.60+1,60*1,50						

[RMS 1]
nz=0.376	0	0.376
np=1
wa=0
wb=0
il=16.3756

[RMS 26]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0
il=4.3552

[RMS 27]
nz=0.0003	0	0.0003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0131

[RMS 28]
nz=0.000004	0	0.000004
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0002

[RMS 6]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1494
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 1206-04	4-01	1206-04		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=22
ob=43.552
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=43.552	1	#p21						

[RMS 1]
nz=0.528	0	0.528
np=1
wa=0
wb=0
il=22.9955

[RMS 29]
nz=0.18	0	0.18
np=1
wa=0
wb=0
il=7.8394

[RMS 30]
nz=0.085	0	0.085
np=1
wa=0
wb=0
il=3.7019

[RMS 31]
nz=0.043	0	0.043
np=1
wa=0
wb=0
il=1.8727

[RMS 32]
nz=0.099	0	0.099
np=1
wa=0
wb=0
il=4.3116

[RMS 33]
nz=0.261	0	0.261
np=1
wa=0
wb=0
il=11.3671

[RMS 28]
nz=0.000004	0	0.000004
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0002

[RMS 34]
nz=0.133	0	0.133
np=1
wa=0
wb=0
il=5.7924

[RMS 6]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1060
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 1134-02	202	1134-02		1
mpn=121,0:1,0911
na=(z.VII) Gruntowanie podłoży
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=23
ob=43.735
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=43.735	1	#p19						

[RMS 1]
nz=0.08	0	0.08
np=1
wa=0
wb=0
il=3.4988

[RMS 39]
nz=0.22	0	0.22
np=1
wa=0
wb=0
il=9.6217

[RMS 6]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 11]
nz=0.0002	0	0.0002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0087

[RMS 37]
nz=0.0003	0	0.0003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0131

[POZYCJA]
id=1492
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 1134-01	202	1134-01		1
mpn=121,0:0,0911
na=(z.VII) Gruntowanie podłoży   - powierzchnie poziome
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=24
ob=82.32
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=82.32	1	#p20						

[RMS 1]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0
il=4.9392

[RMS 333]
nz=0.21	0	0.21
np=1
wa=0
wb=0
il=17.2872

[RMS 6]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 11]
nz=0.0002	0	0.0002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0165

[RMS 37]
nz=0.0003	0	0.0003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0247

[POZYCJA]
id=1061
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 2013-01	202	2013-01		1
mpn=1211
na=(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=25
ob=43.735
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=43.735	1	#p19						

[RMS 1]
nz=0.26	0	0.26
np=1
wa=0
wb=0
il=11.3711

[RMS 36]
nz=4.7	0	4.7
np=1
wa=0
wb=0
il=205.5545

[RMS 6]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 11]
nz=0.004	0	0.004
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1749

[RMS 37]
nz=0.005	0	0.005
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2187

[POZYCJA]
id=1495
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 2020-01	202	2020-01		1
mpn=1211
na=(z.X) Gładzie gipsowe o gr. 3 mm jednowarstwowe na ościeżach o szer. do 30 cm na podłożu z tynku
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=26
ob=8.584
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=8.584	1	(2,05*2+2,67)*0,30*4+(0,40*2+1,50)*0,20						

[RMS 1]
nz=0.65	0	0.65
np=1
wa=0
wb=0
il=5.5796

[RMS 36]
nz=4.83	0	4.83
np=1
wa=0
wb=0
il=41.4607

[RMS 6]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 11]
nz=0.004	0	0.004
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0343

[RMS 37]
nz=0.005	0	0.005
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0429

[POZYCJA]
id=1062
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 2015-01	202	2015-01		1
mpn=1211
na=(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. ponad 5 m2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=27
ob=82.32
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=82.32	1	 #p20						

[RMS 1]
nz=0.31	0	0.31
np=1
wa=0
wb=0
il=25.5192

[RMS 36]
nz=4.83	0	4.83
np=1
wa=0
wb=0
il=397.6056

[RMS 6]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 11]
nz=0.004	0	0.004
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3293

[RMS 37]
nz=0.005	0	0.005
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4116

[POZYCJA]
id=1063
pd=2012	KNR	9-03(wł) 0502-05	9-03(wł)	0502-05		1
mpn=1211
na=Osadzenie kształtowników metalowych ochronnych zabezpieczających krawędzie
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=28
ob=46.64
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=46.64	1	(2,05*2+2,67)*4+(2,00*2+1,50)+7,03*2						

[RMS 1]
nz=0.32	0	0.32
np=1
wa=0
wb=0
il=14.9248

[RMS 38]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=0
wb=0
il=48.0392

[RMS 6]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 11]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4664

[RMS 12]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.9328

[POZYCJA]
id=1064
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 1134-01	202	1134-01		1
mpn=121,0:1,0911
na=(z.VII) Gruntowanie podłoży  - powierzchnie poziome
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=29
ob=82.32
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=82.32	1	 #p20						

[RMS 1]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0
il=4.9392

[RMS 39]
nz=0.21	0	0.21
np=1
wa=0
wb=0
il=17.2872

[RMS 6]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 11]
nz=0.0002	0	0.0002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0165

[RMS 37]
nz=0.0003	0	0.0003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0247

[POZYCJA]
id=1065
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 1134-02	202	1134-02		1
mpn=121,0:1,0911
na=(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami   - powierzchnie pionowe
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=30
ob=43.735
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=43.735	1	#p19						

[RMS 1]
nz=0.08	0	0.08
np=1
wa=0
wb=0
il=3.4988

[RMS 39]
nz=0.22	0	0.22
np=1
wa=0
wb=0
il=9.6217

[RMS 6]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 11]
nz=0.0002	0	0.0002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0087

[RMS 37]
nz=0.0003	0	0.0003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0131

[POZYCJA]
id=1066
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 1510-01	2-02	1510-01		1
mpn=_1211
na=Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=31
ob=126.055
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=126.055	1	#p19+#p20						

[RMS 1]
nz=0.139	0	0.139
np=1
wa=0
wb=0
il=17.5216

[RMS 40]
nz=0.2891	0	0.2891
np=1
wa=0
wb=0
il=36.4425

[RMS 6]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 12]
nz=0.0003	0	0.0003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0378

[POZYCJA]
id=1067
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 1212-19	4-01	1212-19		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=32
ob=8.64
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=8.64	1	0.60*0.20*2*36						

[RMS 1]
nz=1.13	0	1.13
np=1
wa=0
wb=0
il=9.7632

[RMS 30]
nz=0.173	0	0.173
np=1
wa=0
wb=0
il=1.4947

[RMS 32]
nz=0.183	0	0.183
np=1
wa=0
wb=0
il=1.5811

[RMS 42]
nz=0.079	0	0.079
np=1
wa=0
wb=0
il=0.6826

[RMS 34]
nz=0.56	0	0.56
np=1
wa=0
wb=0
il=4.8384

[RMS 6]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1068
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 1212-28	4-01	1212-28		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=33
ob=20
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20						

[RMS 1]
nz=0.22	0	0.22
np=1
wa=0
wb=0
il=4.4

[RMS 30]
nz=0.013	0	0.013
np=1
wa=0
wb=0
il=0.26

[RMS 32]
nz=0.014	0	0.014
np=1
wa=0
wb=0
il=0.28

[RMS 42]
nz=0.006	0	0.006
np=1
wa=0
wb=0
il=0.12

[RMS 34]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 6]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1391
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0816-02	4-01	0816-02		1
mpn=1211
na=Czyszczenie i szlifowanie obudów grzejników
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=34
ob=8.117
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=8.117	1	2,67*0,76*4						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=2		2
wm=2		2
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.81	0	0.81
np=1
wa=0
wb=0
il=13.1495

[POZYCJA]
id=1093
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 1036-09	2-02	1036-09		1
mpn=1211
na=Lakierowanie dwukrotne obudów grzejników
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=35
ob=8.117
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=8.117	1	#p34						

[RMS 1]
nz=0.74	0	0.74
np=1
wa=0
wb=0
il=6.0066

[RMS 317]
nz=0.12	0	0.12
np=1
wa=0
wb=0
il=0.974

[RMS 318]
nz=0.41	0	0.41
np=1
wa=0
wb=0
il=3.328

[RMS 6]
nz=15	0	15
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1392
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0411-05	4-01	0411-05		1
mpn=_1211
na=Demontaż i montaż zabudowy grzejnika
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=36
ob=8.117
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=8.117	1	#p35						

[RMS 1]
nz=1.12	0	1.12
np=1
wa=0
wb=0
il=9.091

[RMS 6]
nz=2	0	2
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1070
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0354-13	4-01	0354-13		1
mpn=1211
na=Wykucie z muru kratek wentylacyjnych,
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=37
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=0.12	0	0.12
np=1
wa=0
wb=0
il=0.12

[POZYCJA]
id=1071
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0322-02	4-01	0322-02		1
mpn=_1211
na=Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=38
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=0.68	0	0.68
np=1
wa=0
wb=0
il=0.68

[RMS 50]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 51]
nz=0.00207	0	0.00207
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0021

[RMS 22]
nz=0.005	0	0.005
np=1
wa=0
wb=0
il=0.005

[RMS 262]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 23]
nz=0.002	0	0.002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.002

[RMS 6]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1499
pd=WACETOB 2000	KNNR-W	3 0808-01	3	0808-01		1
mpn=1211
na=Szlifowanie parapetów lastrykowych w pomieszczeniach o pow. do 2 m2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=39
ob=4.272
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=4.272	1	2,67*0,40*4						

[RMS 1]
nz=0.74	0	0.74
np=1
wa=0
wb=0
il=3.1613

[RMS 343]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4272

[RMS 6]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 344]
nz=0.43	0	0.43
np=1
wa=0
wb=0
il=1.837

[POZYCJA]
id=1500
pd=WACETOB 2000	KNNR-W	3 0808-04	3	0808-04		1
mpn=1211
na=Ręczne pastowanie i froterowanie parapetów lastrykowych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=40
ob=4.272
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=4.272	1	2,67*0,40*4						

[RMS 1]
nz=0.072	0	0.072
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3076

[RMS 10]
nz=0.23	0	0.23
np=1
wa=0
wb=0
il=0.9826

[RMS 6]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1076
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0108-09 0108-10 	4-01	0108-09	 0108-10 	1
mpn=37:0:140966,101211
na=Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 14 km
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=41
ob=1.82
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1.82	1	#p6*0.01+1,00						

[RMS 1]
nz=1.39	0	1.39
np=1
wa=0
wb=0
il=2.5298

[RMS 49]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1.82

[RMS 48]
nz=0.98	0	0.72+13*0.02
np=1
wa=0
wb=0
il=1.7836

[POZYCJA]
id=1384
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0108-09 0108-10 	4-01	0108-09	 0108-10 	1
mpn=37:0:140966,101211
na=Wywiezienie i utylizacja wykładziny samochodami skrzyniowymi na odległość 14 km
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=42
ob=0.56
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=0.56	1	14*0.04						

[RMS 1]
nz=1.39	0	1.39
np=1
wa=0
wb=0
il=0.7784

[RMS 327]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=0.56

[RMS 48]
nz=0.98	0	0.72+13*0.02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.5488

[POZYCJA]
id=1077
pd=						0
na=Sprzątanie po robotach malarskich
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=43
ob=2
jm=r-g	149
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 1]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[ELEMENT 2]
na=Roboty co
wa=0
kn=0	0	0
id=1078
nu=1.2
wn=			

[POZYCJA]
id=1079
pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-02 0515-04 z.o.2.5. 	4-02	0515-04	 z.o.2.5. 	1
mpn=3:0:0915,101211
na=Demontaż i montaż grzejnika żeliwnego członowego o powierzchni ogrzewalnej do 10.0 m2 - materiały z odzysku
uw= 
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=44
ob=4
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.15		1.15
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=4.86	0	4.86
np=1
wa=0
wb=0
il=22.356

[RMS 6]
nz=10	0	10
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1080
pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-02 0127-01	4-02	0127-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Wstawienie zaworu przelotowego o śr. 15  mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=45
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[RMS 1]
nz=1.82	0	1.82
np=1
wa=0
wb=0
il=7.28

[RMS 269]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 266]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 267]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 6]
nz=4	0	4
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1081
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0509-01 z.sz.3.2.2. 9909-2 	4-02	0509-01	 z.sz.3.2.2. 9909-2 	1
mpn=9:0:0929,10121,0:0,0911_
na=Wymiana zaworu grzejnikowego lub złączki grzejnikowej o śr. 15 mm - obiekty służby zdrowia lub szkolnictwa wyższego
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=46
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.15		1.15
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.46	0	0.46
np=1
wa=0
wb=0
il=2.116

[RMS 277]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 6]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1083
pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-02 0514-07	4-02	0514-07		1
mpn=_1211
na=Próba szczelności grzejnika o powierzchni ogrzewalnej do 10.0 m2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=47
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[RMS 1]
nz=0.75	0	0.75
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[RMS 6]
nz=10	0	10
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1084
pd=POLCEN 1997	KNR	4-07 z.sz.r3-3.7.a	4-07	z.sz.r3-3.7.a		1
mpn=1211
na=Nakłady na zamknięcie dopływu, spuszczenie i napełnienie oraz sprawdzenie szczelności instalacji centralnego ogrzewania w obiektach do 15 piono-pięter
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=48
ob=1
jm=obiekt.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=2.7	0	2.7
np=1
wa=0
wb=0
il=2.7

[ELEMENT 2]
na=Roboty sanitarne
wa=0
kn=0	0	0
id=1502
nu=1.3
wn=			

[POZYCJA]
id=1501
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0426-04	4-01	0426-04		1
mpn=1211
na=Rozebranie zabudowy wentylacji
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=49
ob=19.316
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=19.316	1	7,03*1,20+6,80*1,60						

[RMS 1]
nz=0.12	0	0.12
np=1
wa=0
wb=0
il=2.3179

[POZYCJA]
id=1503
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 40201-02	4-02	40201-02		1
mpn=1211
na=Demontaż przewodów wentylacyjnych z blachy stalowej o przekroju prostokątnym lub okrągłym i obwodzie do 2200 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=50
ob=14.06
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=14.06	1	7,03*2						

[RMS 1]
nz=1.07	0	1.07
np=1
wa=0
wb=0
il=15.0442

[RMS 6]
nz=2	0	2
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1504
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 2003-01	2-02	2003-01		1
mpn=_1211
na=Zabudowa otworów z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwo 50-01
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=51
ob=4
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4*1,00						

[RMS 1]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=8

[RMS 348]
nz=2.06	0	2.06
np=1
wa=0
wb=0
il=8.24

[RMS 349]
nz=0.76	0	0.76
np=1
wa=0
wb=0
il=3.04

[RMS 350]
nz=2.05	0	2.05
np=1
wa=0
wb=0
il=8.2

[RMS 351]
nz=4.06	0	4.06
np=1
wa=0
wb=0
il=16.24

[RMS 352]
nz=27.76	0	27.76
np=1
wa=0
wb=0
il=111.04

[RMS 353]
nz=0.00196	0	0.00196
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0078

[RMS 354]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=0
wb=0
il=4.12

[RMS 355]
nz=3.626	0	3.626
np=1
wa=0
wb=0
il=14.504

[RMS 356]
nz=0.00127	0	0.00127
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0051

[RMS 6]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 11]
nz=0.0345	0	0.0345
np=1
wa=0
wb=0
il=0.138

[RMS 12]
nz=0.0274	0	0.0274
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1096

[POZYCJA]
id=1505
pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-02 0235-06	4-02	0235-06		1
mpn=1211
na=Demontaż umywalki
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=52
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 346]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 6]
nz=4	0	4
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1506
pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-02 0233-06	4-02	0233-06		1
mpn=1211
na=Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 50 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=53
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=0.32	0	0.32
np=1
wa=0
wb=0
il=0.32

[RMS 6]
nz=10	0	10
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1507
pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-02 0132-01	4-02	0132-01		1
mpn=_1211
na=Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=54
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=0.7	0	0.7
np=1
wa=0
wb=0
il=0.7

[RMS 347]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 6]
nz=4	0	4
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1508
pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-02 0114-01	4-02	0114-01		1
mpn=1211
na=Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=55
ob=1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=0.16	0	0.16
np=1
wa=0
wb=0
il=0.16

[RMS 6]
nz=10	0	10
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[ELEMENT 1]
na=Roborty elektryczne
wa=0
kn=0	0	0
id=1509
nu=2
wn=			

[POZYCJA]
id=1510
pd=ORGBUD 1989,biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1129-01	4-03	1129-01		1
mpn=_1211
na=Demontaż tablic bezpiecznikowych o powierzchni do 0.5 m2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=56
ob=6
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						

[RMS 1]
nz=0.483	0	0.483
np=1
wa=0
wb=0
il=2.898

[POZYCJA]
id=1511
pd=ORGBUD 1989,biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1117-02	4-03	1117-02		1
mpn=_1211
na=Demontaż przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 12 mm2 z podłoża drewnianego ze zdjęciem uchwytów, wykuciem kołków lub odkręceniem śrub
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=57
ob=60
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=60	1	60						

[RMS 1]
nz=0.126	0	0.126
np=1
wa=0
wb=0
il=7.56

[POZYCJA]
id=1512
pd=ORGBUD 1989,biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1126-01	4-03	1126-01		1
mpn=_1211
na=Demontaż wyłączników warstwowych 2 - biegunowych (poza tablicowymi) o natężeniu prądu do 200 A
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=58
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 1]
nz=0.2468	0	0.2468
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4936

[POZYCJA]
id=1513
pd=ORGBUD 1989,biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 0306-05	4-03	0306-05		1
mpn=_1211
na=Wymiana gniazd wtyczkowych do 16 A 2 biegunowe w obudowie uszczelnionej ze stykiem uziemiającym na cegle
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=59
ob=6
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						

[RMS 1]
nz=0.882	0	0.882
np=1
wa=0
wb=0
il=5.292

[RMS 358]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=6.12

[RMS 6]
nz=4	0	4
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1514
pd=ORGBUD 1989,biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 0308-02	4-03	0308-02		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Wymiana wyłącznika, przełącznika 1-biegunowego lub przycisku na cegle
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=60
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 1]
nz=0.7875	0	0.7875
np=1
wa=0
wb=0
il=1.575

[RMS 359]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=2.04

[RMS 6]
nz=4	0	4
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1515
pd=ORGBUD 1989,biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1134-01	4-03	1134-01		1
mpn=_1211
na=Demontaż opraw świetlówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=61
ob=18
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=18	1	18						

[RMS 1]
nz=0.555	0	0.555
np=1
wa=0
wb=0
il=9.99

[POZYCJA]
id=1516
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0512-06	5	0512-06		1
mpn=_1211
na=Oprawy świetlówkowe tunelowe w obudowie z tworzyw sztucznych przykręcane przelotowe 2x40 W
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=62
ob=8
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8						

[RMS 1]
nz=0.91	0	0.91
np=1
wa=0
wb=0
il=7.28

[RMS 360]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=8

[RMS 361]
nz=2.08	0	2.08
np=1
wa=0
wb=0
il=16.64

[RMS 6]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1517
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0404-06	5	0404-06		1
mpn=_1211
na=Obudowy o powierzchni do 0.2 m2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=63
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=1.27	0	1.27
np=1
wa=0
wb=0
il=1.27

[RMS 362]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=1518
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0407-04	5	0407-04		1
mpn=121,0:0,0911
na=Rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 3 (4)-biegunowy w rozdzielnicach
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=64
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=0.34	0	0.34
np=1
wa=0
wb=0
il=0.34

[RMS 363]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=1519
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0407-01	5	0407-01		1
mpn=1211
na=Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=65
ob=10
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10						

[RMS 1]
nz=0.18	0	0.18
np=1
wa=0
wb=0
il=1.8

[RMS 364]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=10

[POZYCJA]
id=1520
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0407-03	5	0407-03		1
mpn=121,0:0,0911
na=Rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 1 (2)-biegunowy w rozdzielnicach
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=66
ob=10
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10						

[RMS 1]
nz=0.22	0	0.22
np=1
wa=0
wb=0
il=2.2

[RMS 365]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=10

[POZYCJA]
id=1521
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0408-04	5	0408-04		1
mpn=1211
na=Dodatkowe wyposażenie rozdzielnic modułowych - szyna łączeniowa 1-biegunowa
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=67
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[RMS 1]
nz=0.0084	0	0.0084
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0336

[RMS 366]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[POZYCJA]
id=1522
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0408-03	5	0408-03		1
mpn=1211
na=Dodatkowe wyposażenie rozdzielnic modułowych - szyna łączeniowa 3-biegunowa
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=68
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 1]
nz=0.0577	0	0.0577
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1154

[RMS 367]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[POZYCJA]
id=1523
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0408-01	5	0408-01		1
mpn=1211
na=Dodatkowe wyposażenie rozdzielnic modułowych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=69
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=0.112	0	0.112
np=1
wa=0
wb=0
il=0.112

[RMS 368]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=1524
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1301-01	5	1301-01		1
mpn=1211
na=Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=70
ob=4
jm=pomiar	108
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[RMS 1]
nz=1.3	0	1.3
np=1
wa=0
wb=0
il=5.2

[POZYCJA]
id=1525
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1304-05	5	1304-05		1
mpn=1211
na=Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=71
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=0.5	0	0.5
np=1
wa=0
wb=0
il=0.5

[POZYCJA]
id=1526
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1304-06	5	1304-06		1
mpn=1211
na=Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (każdy następny pomiar)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=72
ob=5
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						

[RMS 1]
nz=0.28	0	0.28
np=1
wa=0
wb=0
il=1.4

[POZYCJA]
id=1527
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1305-01	5	1305-01		1
mpn=1211
na=Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=73
ob=1
jm=prób.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=0.33	0	0.33
np=1
wa=0
wb=0
il=0.33

[POZYCJA]
id=1528
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1305-02	5	1305-02		1
mpn=1211
na=Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (następna próba)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=74
ob=5
jm=prób.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						

[RMS 1]
nz=0.27	0	0.27
np=1
wa=0
wb=0
il=1.35

[ELEMENT 1]
na=Sieć Ethernet w sali 201
wa=0
kn=0	0	0
id=1529
nu=3
wn=			

[POZYCJA]
id=1530
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0111-04	5	0111-04		1
mpn=_1211
na=Kanał instalacyjny z PCW o szerokości podstawy do 130 mm - podłoże inne niż betonowe
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=75
ob=30
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=30	1	30						

[RMS 1]
nz=0.528	0	0.528
np=1
wa=0
wb=0
il=15.84

[RMS 369]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=31.2

[RMS 370]
nz=0.68	0	0.68
np=1
wa=0
wb=0
il=20.4

[RMS 371]
nz=0.68	0	0.68
np=1
wa=0
wb=0
il=20.4

[RMS 372]
nz=5.4	0	5.4
np=1
wa=0
wb=0
il=162

[RMS 6]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1531
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0209-01	5	0209-01		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania - UTP kat 5e
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=76
ob=300
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=300	1	300						

[RMS 1]
nz=0.0406	0	0.0406
np=1
wa=0
wb=0
il=12.18

[RMS 373]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=312

[RMS 6]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1532
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0205-01	5	0205-01		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=77
ob=100
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=100	1	100						

[RMS 1]
nz=0.0546	0	0.0546
np=1
wa=0
wb=0
il=5.46

[RMS 374]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=104

[RMS 6]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1533
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0308-02	5	0308-02		1
mpn=_1211
na=Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe przelotowe pojedyncze o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2 (data)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=78
ob=30
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=30	1	30						

[RMS 1]
nz=0.273	0	0.273
np=1
wa=0
wb=0
il=8.19

[RMS 375]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=30.6

[RMS 6]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1534
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0308-02	5	0308-02		1
mpn=_1211
na=Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe przelotowe pojedyncze o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2 (2xRJ45 6e)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=79
ob=15
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=15	1	15						

[RMS 1]
nz=0.273	0	0.273
np=1
wa=0
wb=0
il=4.095

[RMS 376]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=15.3

[RMS 6]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1535
pd=ATHENASOFT wyd.I 2003	KNR	AT-14 0111-01	AT-14	0111-01		1
mpn=1211
na=Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych zgodnie z wymaganiami
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=80
ob=15
jm=pomiar	108
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=15	1	15						

[RMS 1]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=15

[RMS 6]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 377]
nz=0.298	0	0.298
np=1
wa=0
wb=0
il=4.47

[RMS 378]
nz=0.596	0	0.596
np=1
wa=0
wb=0
il=8.94

[SUMA KONTROLNA]
d5e38b9310d3e8d5185aecb4ffdd81f4