[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft sp. z o.o.
wf=4
pr=NORMA	4.54
pe=2
op=1
opn=0	0	2	1	1	0	2	8	1	6.5	1	0	0	0	1.	1	1	0	1	1	1
prn=2	2	3	3	4	1	6	0	1
own=3	1	1	0	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	1	1	poz.	<	>	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	1	1	1	0	0	0
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
wbn=PLN	zł
wk=0
na=Koszty pośrednie	Koszty zakupu	Zysk	Podatek VAT	VAT
wn=				

[STRONA TYT]
na=PRZEDMIAR	PRZEDMIAR
nfn=Zachodniopomorski Uniwersytet                                        Technologiczny w Szczecinie
afn=Szczecin Al. Piastów 17
nb= Remont holu wejściowego w budynku przy ul. P. Pawła VI Nr 3A,B w Szczecinie 
ab=Szczecin ul. P.P.VI nr 3A
ni=Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
ai=Szczecin, al. Piastów 17
br=OGÓLNOBUDOWLANA+ELEKTRYCZNA  
dt=2016-07-11	0

[CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU]
sz=	0
lp=1	2
pa=1	1	1	
pa=0	1	0	

[NARZUTY NORMA 1]
na=VAT	V
wa=0	1	0	PLN
op=0	0
nc=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=0	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty zakupu	Kz
wa=0	1	0	PLN
op=1	1
nm=10

[NARZUTY NORMA 2]
na=Zysk	Z
wa=0	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[RMS ZEST 324]
ty=M
na=bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II	0
id=2600105	1
jm=m3	060
ce=0	1468484568
cw=0	PLN
il=0.0104
pr=	0	0	0	2600110

[RMS ZEST 142]
ty=M
na=bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.III	0
id=2600104	1
jm=m3	060
ce=0	1468484568
cw=0	PLN
il=0.0012
pr=	0	0	0	2600110

[RMS ZEST 35]
ty=M
na=benzyna do lakierów	0
id=1050199	1
jm=dm3	066
ce=0	1468484568
cw=0	PLN
il=1.4699

[RMS ZEST 322]
ty=M
na=benzyna do lakierów	0
id=1050199	2
jm=dm3	066
ce=0	1468484568
cw=0	PLN
il=0.0501
pr=	0	0	0	1050199

[RMS ZEST 215]
ty=M
na=Benzyny do lakierów	0
id=1050199	1
jm=dm3	066
ce=0	1468484568
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=5.8078

[RMS ZEST 86]
ty=S
na=betoniarka wolnospadowa elektryczna	0
id=43211	1
jm=m-g	148
ce=0	1468484568
cw=0	PLN
il=0.6368
pr=	0	0	0	43210

[RMS ZEST 340]
ty=M
na=bloczki   grubości 11,5 cm o powierzchni czołowej gładkiej	0
id=202x126	3
jm=szt.	020
ce=0	1468484568
cw=0	PLN
il=58.3703

[RMS ZEST 38]
ty=M
na=cegła budowlana pełna	0
id=1800199	1
jm=szt.	020
ce=0	1468484568
cw=0	PLN
il=20

[RMS ZEST 87]
ty=M
na=cement montażowy Ceresit CX 5	0
id=170HEN0111	3
jm=kg	033
ce=0	1468484664
cw=0	PLN
il=6
pr=HEN	0	0	0	

[RMS ZEST 39]
ty=M
na=cement portlandzki 35 bez dodatków	0
id=1700301	1
jm=t	034
ce=0	1468484568
cw=0	PLN
il=0.0041

[RMS ZEST 295]
ty=M
na=cement portlandzki 35 bez dodatków'	0
id=1700301	1
jm=t	034
ce=0	1468484568
cw=0	PLN
il=0.0032

[RMS ZEST 177]
ty=M
na=cement portlandzki CEM 1	0
id=1700399	2
jm=t	034
ce=0	1468484568
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=0.0859
pr=	0	0	0	1700399

[RMS ZEST 83]
ty=M
na=cement portlandzki z dodatkami 25	0
id=1701100	1
jm=t	034
ce=0	1468484568
cw=0	PLN
il=0.0888
pr=	0	0	0	1700341;1700342

[RMS ZEST 301]
ty=M
na=ceownik 240mm	0
id=1360099	2
jm=kg	033
ce=0	1468484568
cw=0	PLN
il=212.48
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1360000

[RMS ZEST 19]
ty=M
na=ciasto wapienne (wapno gaszone)	0
id=2360000	1
jm=m3	060
ce=0	1468484568
cw=0	PLN
il=0.0694

[RMS ZEST 179]
ty=M
na=ciasto wapienne (wapno gaszone)	0
id=1720300	2
jm=t	034
ce=0	1468484568
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=0.072

[RMS ZEST 145]
ty=R
na=cieśle gr.II	0
id=042	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 140]
ty=R
na=cieśle gr.IV	0
id=044	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 112]
ty=R
na=Cieśle grupa II	0
id=846752104	3
jm=r-g	149
ce=0	1468484568
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 288]
ty=M
na=cokolik z płytek	0
id=2340799	1
jm=m2	050
ce=0	1468484568
cw=0	PLN
il=3
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	2281015

[RMS ZEST 325]
ty=M
na=deski iglaste obrzynane gr. 28-45 mm kl.II	0
id=2600621	1
jm=m3	060
ce=0	1468484568
cw=0	PLN
il=0.0063
pr=	0	0	0	2600612

[RMS ZEST 143]
ty=M
na=deski iglaste obrzynane gr.25 mm kl.III	0
id=2600619	1
jm=m3	060
ce=0	1468484568
cw=0	PLN
il=0.0042
pr=	0	0	0	2600621

[RMS ZEST 141]
ty=M
na=drewno okrągłe na stemple budowlane	0
id=3950001	1
jm=m3	060
ce=0	1468484568
cw=0	PLN
il=0.048
pr=	0	0	0	3950010

[RMS ZEST 320]
ty=M
na=drut stalowy okrągły miękki śr. 0.50-0.55 mm	0
id=1120600	1
jm=kg	033
ce=0	1468484568
cw=0	PLN
il=0.4374
pr=	0	0	0	1122200

[RMS ZEST 335]
ty=M
na=elektrody stalowe do spawania stali węglowych i niskostopowych śr.2.5-6 mm	0
id=1330201	1
jm=100 szt.	129
ce=0	1468484568
cw=0	PLN
il=0.4462

[RMS ZEST 92]
ty=R
na=elektromonterzy gr.II	0
id=662	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 326]
ty=R
na=elektromonterzy gr.III	0
id=663	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 235]
ty=M
na=farba dyspersyjna StoColor Crylan	0
id=1515005	1
jm=dm3	066
ce=0	1468484580
cw=0	PLN
il=3.5
pr=STO	0	0	0	

[RMS ZEST 34]
ty=M
na=farba emulsyjna	0
id=1502110	2
jm=dm3	066
ce=0	1468484568
cw=0	PLN
il=30.263

[RMS ZEST 315]
ty=M
na=farba olejna do gruntowania	0
id=1510210	2
jm=dm3	066
ce=0	1468484568
cw=0	PLN
il=0.1
pr=	0	0	0	1510299

[RMS ZEST 24]
ty=M
na=farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania	0
id=1511599	1
jm=dm3	066
ce=0	1468484568
cw=0	PLN
il=60.9217

[RMS ZEST 214]
ty=M
na=farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania'	0
id=1511599	1
jm=dm3	066
ce=0	1468484568
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=13.3347

[RMS ZEST 321]
ty=M
na=farba olejna do gruntowania przeciwrdzewna	0
id=1510200	2
jm=dm3	066
ce=0	1468484568
cw=0	PLN
il=0.7228
pr=	0	0	0	1510299

[RMS ZEST 316]
ty=M
na=farba olejna nawierzchniowa	0
id=1510100	2
jm=dm3	066
ce=0	1468484568
cw=0	PLN
il=0.09
pr=	0	0	0	1510199

[RMS ZEST 22]
ty=M
na=farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania	0
id=1511799	1
jm=dm3	066
ce=0	1468484568
cw=0	PLN
il=47.8752

[RMS ZEST 213]
ty=M
na=farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania'	0
id=1511799	1
jm=dm3	066
ce=0	1468484568
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=12.8907

[RMS ZEST 150]
ty=M
na=farby emulsyjne nawierzchniowe	0
id=1510899	1
jm=dm3	066
ce=0	1468484568
cw=0	PLN
il=202.0684
pr=	0	0	0	1502199;1503199;1503299

[RMS ZEST 3]
ty=M
na=folia ochronna	0
id=AT26009	3
jm=m2	050
ce=0	1468484655
cw=0	PLN
il=267.8929
pr=GUT	0	0	0	

[RMS ZEST 50]
ty=M
na=folia polietylenowa	0
id=1560200	2
jm=m2	050
ce=0	1468484568
cw=0	PLN
il=155.1458
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1560399

[RMS ZEST 310]
ty=M
na=folia polietylenowa izolacyjna	0
id=1560311	1
jm=m2	050
ce=0	1468484568
cw=0	PLN
il=0.3406
pr=	0	0	0	1560399

[RMS ZEST 20]
ty=M
na=gips budowlany	0
id=1740100	1
jm=t	034
ce=0	1468484568
cw=0	PLN
il=0.0024

[RMS ZEST 149]
ty=M
na=Gips budowlany szpachlowy	0
id=1740103	1
jm=t	034
ce=0	1468484568
cw=0	PLN
il=0.6586

[RMS ZEST 32]
ty=M
na=gipsowa zaprawa tynkarska - sucha mieszanka	0
id=202x095	3
jm=kg	033
ce=0	1468484587
cw=0	PLN
il=185.6169
pr=KRE	0	0	0	

[RMS ZEST 172]
ty=M
na=Gniazdo 2P+Z 10/16A 250V stand. wyższy	0
id=7530323	2
jm=szt	020
ce=0	1468484568
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=8.16

[RMS ZEST 173]
ty=M
na=Gniazdo 2x2P+Z 10/16A 250V stand. wyższy	0
id=7530325	1
jm=szt	020
ce=0	1468484568
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=10.2

[RMS ZEST 174]
ty=M
na=Gniazdo RJ45 kategoria 6 podwójne UDAE-CAT6 8/8	0
id=753800121	3
jm=szt	020
ce=0	1468484593
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=2.04
pr=ELK	0	0	0	

[RMS ZEST 175]
ty=M
na=Gniazdo telefoniczne pt 2xRJ-11/12	0
id=7537013	1
jm=szt	020
ce=0	1468484568
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=1.02

[RMS ZEST 21]
ty=M
na=grunt pokostowy	0
id=1530000	1
jm=dm3	066
ce=0	1468484568
cw=0	PLN
il=80.8235

[RMS ZEST 144]
ty=M
na=gwoździe budowlane okrągłe gołe	0
id=1330400	1
jm=kg	033
ce=0	1468484568
cw=0	PLN
il=0.5963
pr=	0	0	0	1332000

[RMS ZEST 105]
ty=M
na=haki do rur	0
id=6600099	1
jm=szt.	020
ce=0	1468484568
cw=0	PLN
il=8
pr=	0	0	0	6600099

[RMS ZEST 110]
ty=M
na=haki i uchwyty do rur	0
id=6600699	1
jm=szt.	020
ce=0	1468484568
cw=0	PLN
il=2
pr=	0	0	0	6600099;6601099;6601199

[RMS ZEST 163]
ty=M
na=Kanał instalacyjny IP20 60x40mm KI 6040.1	0
id=7581821	1
jm=m	040
ce=0	1468484568
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=15.6

[RMS ZEST 227]
ty=M
na=kit szpachlowy olejno-żywiczny ogólnego stosowania	0
id=1512199	1
jm=dm3	066
ce=0	1468484568
cw=0	PLN
il=0.332
pr=	0	0	0	1510099

[RMS ZEST 286]
ty=M
na=klej	0
id=1701100	1
jm=t	034
ce=0	1468484568
cw=0	PLN
il=0.021
pr=	0	0	0	1700341;1700342

[RMS ZEST 164]
ty=M
na=kołki rozporowe	0
id=8990499	2
jm=szt.	020
ce=0	1468484568
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=108.228
pr=	0	0	0	8990499

[RMS ZEST 152]
ty=M
na=końcówka tyupu "F"	0
id=7620010	1
jm=szt	020
ce=0	1468484568
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=16

[RMS ZEST 218]
ty=M
na=koszt	0
id=	3
jm=kpl	090
ce=0	1468484568
cw=0	PLN
il=3

[RMS ZEST 290]
ty=M
na=koszt	0
id=	3
jm=m2	050
ce=0	1468484568
cw=0	PLN
il=1.5

[RMS ZEST 337]
ty=M
na=koszt'	0
id=	3
jm=m2	050
ce=0	1468484568
cw=0	PLN
il=3

[RMS ZEST 243]
ty=M
na=koszt gablot	0
id=	3
jm=kpl	090
ce=0	1468484568
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 281]
ty=M
na=koszt składowania	0
id=	3
jm=m3	060
ce=0	1468484568
cw=0	PLN
il=1.632

[RMS ZEST 242]
ty=M
na=koszt utylizacji	0
id=	3
jm=kpl	090
ce=0	1468484568
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 219]
ty=M
na=koszt zabezpieczenia	0
id=	3
jm=kpl	090
ce=0	1468484568
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 127]
ty=M
na=Kotwy rozporowe ze stali ocynkowanej kpl.	0
id=1037812242	3
jm=szt	020
ce=0	1468484568
cw=0	PLN	0
il=6.8198
wcn=1.03	1.030000

[RMS ZEST 40]
ty=M
na=kratki wentylacyjne	0
id=1350309	1
jm=szt.	020
ce=0	1468484568
cw=0	PLN
il=2.08

[RMS ZEST 294]
ty=M
na=kształtowniki walcowane - dwuteowniki 140 mm	0
id=1100399	1
jm=kg	033
ce=0	1468484568
cw=0	PLN
il=131.56
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1100399

[RMS ZEST 44]
ty=M
na=kwit na wysyp	0
id=	3
jm=m3	060
ce=0	1468484568
cw=0	PLN
il=0.207

[RMS ZEST 339]
ty=M
na=Lakier	0
id=1511799	1
jm=dm3	066
ce=0	1468484568
cw=0	PLN
il=0.5832

[RMS ZEST 299]
ty=M
na=lakier asfaltowy	0
id=1514099	2
jm=dm3	066
ce=0	1468484568
cw=0	PLN
il=0.1024
pr=	0	0	0	1514099

[RMS ZEST 162]
ty=M
na=lampka kontrolna 3 fazowa	0
id=7055500	2
jm=szt.	020
ce=0	1468484568
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7055500

[RMS ZEST 165]
ty=M
na=Listwa el-inst.ścien. odc.prosty LN35x10.1	0
id=7581534	1
jm=m	040
ce=0	1468484568
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=20.8

[RMS ZEST 232]
ty=M
na=listwy maskujące	0
id=1318399	2
jm=m	040
ce=0	1468484568
cw=0	PLN
il=5.434
pr=	0	0	0	1310099

[RMS ZEST 108]
ty=M
na=łącznik z żeliwa ciągliwego czarny 15 mm	0
id=5100401	1
jm=szt.	020
ce=0	1468484568
cw=0	PLN
il=2

[RMS ZEST 88]
ty=R
na=malarze gr.II	0
id=122	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 135]
ty=R
na=Malarze grupa II	0
id=1133439356	3
jm=r-g	149
ce=0	1468484568
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 246]
ty=S
na=mieszarka do zapraw	0
id=46110	1
jm=m-g	148
ce=0	1468484568
cw=0	PLN
il=0.3337
pr=	0	0	0	46110

[RMS ZEST 263]
ty=S
na=mieszarka do zapraw do 2 m3/h	0
id=46111	1
jm=m-g	148
ce=0	1468484568
cw=0	PLN
il=0.257

[RMS ZEST 62]
ty=R
na=montażyści - gr.II	0
id=612	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 74]
ty=R
na=montażyści - grupa II	0
id=612	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 73]
ty=R
na=montażyści - grupa III	0
id=613	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 125]
ty=R
na=Monter grupa II	0
id=1763198445	3
jm=r-g	149
ce=0	1468484568
cw=0	PLN
il=1.9984

[RMS ZEST 291]
ty=R
na=murarze gr.II	0
id=342	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 146]
ty=R
na=murarze gr.III	0
id=343	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 113]
ty=R
na=Murarze grupa II	0
id=1732500062	3
jm=r-g	149
ce=0	1468484568
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 27]
ty=M
na=mydło techniczne maziste (szare) 65%	0
id=1530101	1
jm=kg	033
ce=0	1468484568
cw=0	PLN
il=1.6863

[RMS ZEST 311]
ty=M
na=nadproża prefabrykowane	0
id=202x042	3
jm=m	040
ce=0	1468484607
cw=0	PLN
il=1.5
pr=YTO	0	0	0	

[RMS ZEST 329]
ty=M
na=narożniki ochronne aluminiowe	0
id=1318000	2
jm=m	040
ce=0	1468484568
cw=0	PLN
il=41.265
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1221940

[RMS ZEST 84]
ty=M
na=narożniki ochronne typ 'Wema'	0
id=1350500	1
jm=szt.	020
ce=0	1468484568
cw=0	PLN
il=0.08
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1360040

[RMS ZEST 126]
ty=M
na=Okna i drzwi balkonowe PVC  1,12x0,60	0
id=687995541	3
jm=szt	020
ce=0	1468484568
cw=0	PLN	0
il=1.1801
wcn=1.03	1.030000

[RMS ZEST 154]
ty=M
na=Oprawa typu 2x36W rastrowa, zapłon elektroniczny	0
id=7302404	2
jm=szt	020
ce=0	1468484568
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=2

[RMS ZEST 317]
ty=M
na=ościeżnice stalowe malowane dwukrotnie na budowie	0
id=1322499	2
jm=szt.	020
ce=0	1468484568
cw=0	PLN
il=1
pr=	0	0	0	1322499

[RMS ZEST 26]
ty=M
na=papier ścierny w arkuszach	0
id=3920099	1
jm=ark.	116
ce=0	1468484568
cw=0	PLN
il=43.7256

[RMS ZEST 216]
ty=M
na=papier ścierny w arkuszach'	0
id=3920099	1
jm=ark	116
ce=0	1468484568
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=71.8656

[RMS ZEST 303]
ty=M
na=Parapety wewnętrzne z płyty MDF w okleinie meblowej	0
id=814327520	3
jm=mb	000
ce=0	1468484568
cw=0	PLN	0
il=4.2
wcn=1.03	1.030000

[RMS ZEST 231]
ty=M
na=pianka poliuretanowa	0
id=1478500	2
jm=dm3	066
ce=0	1468484568
cw=0	PLN
il=1.3728

[RMS ZEST 128]
ty=M
na=Pianka poliuretanowa - opakowanie ciśnieniowe	0
id=1867007682	3
jm=dm3	066
ce=0	1468484568
cw=0	PLN	0
il=0.3251
wcn=1.03	1.030000

[RMS ZEST 309]
ty=M
na=pianka uszczelniająca poliuretanowa	0
id=1478509	1
jm=dm3	066
ce=0	1468484568
cw=0	PLN
il=0.0068
pr=	0	0	0	1478500

[RMS ZEST 178]
ty=M
na=piasek do betonów	0
id=1601899	2
jm=m3	060
ce=0	1468484568
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=0.495
pr=	0	0	0	1601899

[RMS ZEST 29]
ty=M
na=piasek do zapraw	0
id=1602003	1
jm=m3	060
ce=0	1468484568
cw=0	PLN
il=0.4455

[RMS ZEST 285]
ty=M
na=płytki podłogowe schodowe	0
id=2340799	1
jm=m2	050
ce=0	1468484568
cw=0	PLN
il=1.2
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	2281015

[RMS ZEST 278]
ty=M
na=płytki z kamieni sztucznych	0
id=2520199	1
jm=m2	050
ce=0	1468484568
cw=0	PLN
il=16.6779
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	2520099

[RMS ZEST 237]
ty=R
na=posadzkarze-płytkarze gr.III	0
id=383	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 222]
ty=R
na=posadzkarze gr.II	0
id=382	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 221]
ty=R
na=posadzkarze gr.III	0
id=383	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 220]
ty=R
na=posadzkarze gr.IV	0
id=384	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 30]
ty=M
na=preparat gruntujący	0
id=202x051	3
jm=dm3	066
ce=0	1468484614
cw=0	PLN
il=84.0311
pr=CED	0	0	0	

[RMS ZEST 188]
ty=M
na=preparat gruntujący	0
id=202x050	3
jm=dm3	066
ce=0	1468484568
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=121.506

[RMS ZEST 328]
ty=M
na=pręt fi 6mm/ 1m	0
id=7598999	1
jm=szt.	020
ce=0	1468484626
cw=0	PLN
il=12
pr=FIB	0	0	0	

[RMS ZEST 109]
ty=M
na=przeciwnakrętki z żeliwa ciągliwego czarne	0
id=5100599	1
jm=szt.	020
ce=0	1468484568
cw=0	PLN
il=2

[RMS ZEST 104]
ty=M
na=przeciwnakrętki z żeliwa ciągliwego, ocynkowane śr. 15 mm	0
id=5101301	1
jm=szt.	020
ce=0	1468484568
cw=0	PLN
il=8

[RMS ZEST 167]
ty=M
na=Przewód koncentr. Wcz typu RG6(75om)	0
id=8753513	1
jm=m	040
ce=0	1468484568
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=260

[RMS ZEST 170]
ty=M
na=Przewód NYM-J/O/YDY-450/750V 3x4mm2	0
id=7950808	1
jm=m	040
ce=0	1468484568
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=26

[RMS ZEST 166]
ty=M
na=Przewód UTP 4x2x0,5 LSOH kat. 5	0
id=8741002	1
jm=m	040
ce=0	1468484568
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=364

[RMS ZEST 169]
ty=M
na=Przewód YDYp-450/750V 3x1,5mm2	0
id=7951007	1
jm=m	040
ce=0	1468484568
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=36.4

[RMS ZEST 168]
ty=M
na=Przewód YDYp-450/750V 3x2,5mm2	0
id=7951008	1
jm=m	040
ce=0	1468484568
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=67.6

[RMS ZEST 171]
ty=M
na=Przewód YSLY-300/500V 18x1mm2	0
id=7952450	1
jm=m	040
ce=0	1468484568
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=36.4

[RMS ZEST 180]
ty=S
na=przyrząd pomiarowy okablowania strukturalnego	0
id=at142	3
jm=m-g	148
ce=0	1468484568
cw=0	PLN
il=2.98
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	73300

[RMS ZEST 176]
ty=M
na=Puszki n/t-w/t, jednokrotne PK 60	0
id=7540471	1
jm=szt	020
ce=0	1468484568
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=21.42

[RMS ZEST 2]
ty=R
na=robocizna	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0	1468484568
cw=0	PLN
il=1081.7296

[RMS ZEST 151]
ty=R
na=robocizna'	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0	1468484568
cw=0	PLN
il=255.95

[RMS ZEST 94]
ty=R
na=robotnicy	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 137]
ty=R
na=Robotnicy	0
id=1830489822	3
jm=r-g	149
ce=0	1468484568
cw=0	PLN
il=4.24

[RMS ZEST 69]
ty=R
na=robotnicy - gr.I	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 80]
ty=R
na=robotnicy gr.I	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 132]
ty=R
na=Robotnicy gr.I	0
id=22696198	3
jm=r-g	149
ce=0	1468484568
cw=0	PLN
il=6.004

[RMS ZEST 82]
ty=R
na=robotnicy gr.II	0
id=392	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 111]
ty=R
na=Robotnicy grupa I	0
id=499477044	3
jm=r-g	149
ce=0	1468484568
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 121]
ty=R
na=Robotnicy grupa II	0
id=415869863	3
jm=r-g	149
ce=0	1468484568
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 282]
ty=M
na=roleta podgumowana	0
id=	3
jm=m2	050
ce=0	1468484568
cw=0	PLN
il=2.443

[RMS ZEST 338]
ty=M
na=Roleta zewnętrzna z aluminium profile wypełnione pianką podnoszenie ręczne	0
id=1748789486	3
jm=m2	050
ce=0	1468484568
cw=0	PLN	0
il=1.501
wcn=1.03	1.030000

[RMS ZEST 23]
ty=M
na=rozcieńczalnik do wyrobów lakierowych	0
id=1530599	1
jm=dm3	066
ce=0	1468484568
cw=0	PLN
il=23.8099

[RMS ZEST 156]
ty=M
na=rozdzielnica PCV n/t 2x12	0
id=8310999	2
jm=szt.	020
ce=0	1468484568
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	8310999

[RMS ZEST 157]
ty=M
na=rozłączniki FR 100	0
id=7513199	2
jm=szt.	020
ce=0	1468484568
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7513199

[RMS ZEST 323]
ty=S
na=samochód dostawczy	0
id=39500	1
jm=m-g	148
ce=0	1468484568
cw=0	PLN
il=0.0836
pr=	0	0	0	39511

[RMS ZEST 45]
ty=S
na=samochód skrzyniowy do 5 t	0
id=39521	1
jm=m-g	148
ce=0	1468484568
cw=0	PLN
il=1.8022

[RMS ZEST 293]
ty=M
na=siatka tkana Rabitza	0
id=1331799	1
jm=m2	050
ce=0	1468484568
cw=0	PLN
il=6.2366
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1336499

[RMS ZEST 230]
ty=M
na=silikon	0
id=1478101	2
jm=kg	033
ce=0	1468484568
cw=0	PLN
il=0.572
pr=	0	0	0	1478100

[RMS ZEST 318]
ty=M
na=skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne	0
id=2710299	2
jm=m2	050
ce=0	1468484568
cw=0	PLN
il=1.8
pr=	0	0	0	2710200

[RMS ZEST 334]
ty=R
na=spawacze gr.III	0
id=403	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 336]
ty=S
na=spawarka elektryczna wirująca do 300 A	0
id=72112	1
jm=m-g	148
ce=0	1468484568
cw=0	PLN
il=1.9412
pr=	0	0	0	72111

[RMS ZEST 277]
ty=M
na=Ssucha mieszanka	0
id=202x047	3
jm=kg	033
ce=0	1468484568
cw=0	PLN
il=76.44
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	2380499

[RMS ZEST 25]
ty=M
na=szpachlówka olejno-żywiczna na tynki biała	0
id=1512900	1
jm=dm3	066
ce=0	1468484568
cw=0	PLN
il=45.9727

[RMS ZEST 160]
ty=M
na=Szyna łączeniowa 1-bieg. BI 1 (16x12)	0
id=7055522	2
jm=szt	020
ce=0	1468484568
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=4

[RMS ZEST 161]
ty=M
na=Szyna łączeniowa 3-bieg. BIS 3 (16x12)	0
id=7053385	1
jm=szt	020
ce=0	1468484568
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=2

[RMS ZEST 234]
ty=M
na=ścianki aluminiowe z drzwiami	0
id=1317299	2
jm=m2	050
ce=0	1468484635
cw=0	PLN
il=5.72
pr=KOO	0	0	0	

[RMS ZEST 181]
ty=S
na=środek łączności bezprzewodowej	0
id=at143	3
jm=m-g	148
ce=0	1468484568
cw=0	PLN
il=5.96
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	99000

[RMS ZEST 7]
ty=S
na=środek transportowy	0
id=39000	1
jm=m-g	148
ce=0	1468484568
cw=0	PLN
il=0.739

[RMS ZEST 31]
ty=S
na=środek transportowy	0
id=39599	1
jm=m-g	148
ce=0	1468484568
cw=0	PLN
il=0.4073

[RMS ZEST 225]
ty=S
na=środek transportowy	0
id=95100	1
jm=m-g	148
ce=0	1468484568
cw=0	PLN
il=0.5577
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	39000

[RMS ZEST 190]
ty=S
na=środek transportowy'	0
id=2x002	3
jm=m-g	148
ce=0	1468484568
cw=0	PLN
il=0.3737

[RMS ZEST 130]
ty=S
na=Środek transportowy (1)	0
id=708218265	3
jm=m-g	148
ce=0	1468484568
cw=0	PLN
il=0.0555

[RMS ZEST 155]
ty=M
na=Świetlówka T8 250V/36W	0
id=7350402	2
jm=szt	020
ce=0	1468484568
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=4.16

[RMS ZEST 319]
ty=R
na=tynkarze gr.II	0
id=462	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 81]
ty=R
na=tynkarze gr.III	0
id=463	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 122]
ty=R
na=Tynkarze grupa III	0
id=1319222207	3
jm=r-g	149
ce=0	1468484568
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 46]
ty=M
na=uszczelka	0
id=5733000	1
jm=szt.	020
ce=0	1468484568
cw=0	PLN
il=24

[RMS ZEST 28]
ty=M
na=wapno suchogaszone	0
id=1720200	1
jm=t	034
ce=0	1468484568
cw=0	PLN
il=0.0944

[RMS ZEST 296]
ty=M
na=wapno suchogaszone'	0
id=1720200	1
jm=t	034
ce=0	1468484568
cw=0	PLN
il=0.0018

[RMS ZEST 245]
ty=M
na=woda	0
id=3930099	2
jm=m3	060
ce=0	1468484568
cw=0	PLN
il=0.1947
pr=	0	0	0	3930099

[RMS ZEST 332]
ty=M
na=woda	0
id=3930000	2
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
il=0.0039
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	3930000

[RMS ZEST 41]
ty=M
na=woda z rurociągu	0
id=3930000	1
jm=m3	060
ce=0	1468484568
cw=0	PLN
il=0.1271

[RMS ZEST 262]
ty=M
na=woda z rurociągu'	0
id=3930000	1
jm=m3	060
ce=0	1468484568
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=0.1369

[RMS ZEST 18]
ty=M
na=wodorotlenek sodowy techniczny granulowany (85%)	0
id=1412800	1
jm=kg	033
ce=0	1468484568
cw=0	PLN
il=14.694

[RMS ZEST 6]
ty=S
na=wyciąg	0
id=34000	1
jm=m-g	148
ce=0	1468484568
cw=0	PLN
il=3.5286

[RMS ZEST 129]
ty=S
na=Wyciąg	0
id=977286117	3
jm=m-g	148
ce=0	1468484568
cw=0	PLN
il=0.2596

[RMS ZEST 189]
ty=S
na=wyciąg	0
id=34312	1
jm=m-g	148
ce=0	1468484568
cw=0	PLN
il=2.2468

[RMS ZEST 85]
ty=S
na=wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t	0
id=34312	1
jm=m-g	148
ce=0	1468484568
cw=0	PLN
il=1.2276
pr=	0	0	0	34312

[RMS ZEST 158]
ty=M
na=Wyłącznik nadprądowy 1P B 10-20	0
id=7512212	2
jm=szt	020
ce=0	1468484568
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=5

[RMS ZEST 159]
ty=M
na=Wyłącznik różnicowoprądowy 2P 16A/0,03A AC	0
id=7082012	1
jm=szt	020
ce=0	1468484568
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=1

[RMS ZEST 138]
ty=M
na=Zaprawa budowlana zwykła	0
id=1326308236	3
jm=m3	060
ce=0	1468484568
cw=0	PLN	0
il=0.026
wcn=1.03	1.030000

[RMS ZEST 298]
ty=M
na=zaprawa cementowa M 12	0
id=2380824	2
jm=m3	060
ce=0	1468484568
cw=0	PLN
il=0.0256
pr=	0	0	0	2380899672;2380824

[RMS ZEST 308]
ty=M
na=zaprawa cementowa M 7	0
id=2380823	1
jm=m3	060
ce=0	1468484568
cw=0	PLN
il=0.0034
pr=	0	0	0	2380899670;2380823

[RMS ZEST 313]
ty=M
na=zaprawa cementowo-wapienna M 2	0
id=2380813	2
jm=m3	060
ce=0	1468484568
cw=0	PLN
il=0.2534
pr=	0	0	0	2380899471;2380813

[RMS ZEST 314]
ty=M
na=zaprawa cementowo-wapienna M 7	0
id=2380815	2
jm=m3	060
ce=0	1468484568
cw=0	PLN
il=0.0272
pr=	0	0	0	2380899352;2380815

[RMS ZEST 287]
ty=M
na=zaprawa do fugowania	0
id=1602003	1
jm=m3	060
ce=0	1468484568
cw=0	PLN
il=0.06

[RMS ZEST 279]
ty=M
na=zaprawa klejąca	0
id=1550599	1
jm=kg	033
ce=0	1468484568
cw=0	PLN
il=79.2405
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1554299

[RMS ZEST 341]
ty=M
na=zaprawa murarska	0
id=202x040	3
jm=kg	033
ce=0	1468484644
cw=0	PLN
il=13.7582
pr=YTO	0	0	0	

[RMS ZEST 280]
ty=M
na=zaprawa spoinująca	0
id=1550599	1
jm=kg	033
ce=0	1468484568
cw=0	PLN
il=8.9595
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	2380699

[RMS ZEST 106]
ty=M
na=zawory przelotowe powrotne śr. 15 mm	0
id=5700500	1
jm=szt.	020
ce=0	1468484568
cw=0	PLN
il=8
pr=	0	0	0	5701021

[RMS ZEST 153]
ty=M
na=złączka "F"	0
id=7640100	1
jm=szt	020
ce=0	1468484568
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=16

[RMS ZEST 101]
ty=M
na=złączki grzejnikowe	0
id=5733000	1
jm=szt.	020
ce=0	1468484568
cw=0	PLN
il=24

[RMS ZEST 103]
ty=M
na=złączki nakrętne z żeliwa ciągliwego, ocynkowane śr. 15 mm	0
id=5102901	1
jm=szt.	020
ce=0	1468484568
cw=0	PLN
il=8

[RMS ZEST 289]
ty=M
na=znak Droga ewakuacyjna	0
id=2340799	1
jm=szt	020
ce=0	1468484568
cw=0	PLN
il=4
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	2281015

[RMS ZEST 333]
ty=S
na=żuraw okienny przenośny	0
id=35111	1
jm=m-g	148
ce=0	1468484568
cw=0	PLN
il=0.0393
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	35111

[RMS ZEST 4]
ty=M	1
na=materiały pomocnicze	0
id=0000000	1
jm=%	147
cw=1	PLN
il=0

[RMS ZEST 118]
ty=M	1
na=Materiały inne (Materiały)	0
id=88888888	3
jm=%	147
cw=1	PLN
il=0

[ELEMENT 1]
na=Szatnia połączona z portiernią
wa=0
kn=0	0	0
id=1
nu=1
cpv=45400000-1
wn=				

[ELEMENT 2]
na=Roboty ogólnobudowlane
wa=0
kn=0	0	0
id=2
nu=1.1
cpv=45400000-1
wn=				

[POZYCJA]
id=5
pd=ATHENASOFT wyd.I 2008	KNR	AT-26 0103-02	AT-26	0103-02		1
mpn=1211
na=Zabezpieczenie okien folią
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=8.75
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=				

[PRZEDMIAR]
wo=8.75	1	1,75*5,00						

[RMS 2]
nz=0.12	0	0.12
np=1
wa=0
wb=0
il=1.05

[RMS 3]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0
il=9.625

[RMS 4]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=6
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 1216-01	4-01	1216-01		1
mpn=1211
na=Zabezpieczenie podłóg folią
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=38.43
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=				

[PRZEDMIAR]
wo=38.43	1	6,10*6,30						

[RMS 2]
nz=0.057	0	0.057
np=1
wa=0
wb=0
il=2.1905

[RMS 50]
nz=0.357	0	0.357
np=1
wa=0
wb=0
il=13.7195

[RMS 4]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=12
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0701-02	4-01	0701-02		1
mpn=1211
na=Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=2
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=				

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 2]
nz=0.41	0	0.41
np=1
wa=0
wb=0
il=0.82

[POZYCJA]
id=13
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0716-01	4-01	0716-01		1
mpn=121,0:1,0911
na=Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=2
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=				

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 2]
nz=0.9	0	0.9
np=1
wa=0
wb=0
il=1.8

[RMS 83]
nz=0.0052	0	0.0052
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0104

[RMS 28]
nz=0.0066	0	0.0066
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0132

[RMS 29]
nz=0.0266	0	0.0266
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0532

[RMS 41]
nz=0.0067	0	0.0067
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0134

[RMS 40]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0
il=0.08

[RMS 84]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0
il=0.08

[RMS 4]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 85]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0
il=0.08

[RMS 86]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0
il=0.08

[POZYCJA]
id=14
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0702-05	4-01	0702-05		1
mpn=1211
na=Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szerokości do 20 cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=3
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=				

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[RMS 2]
nz=0.24	0	0.24
np=1
wa=0
wb=0
il=0.72

[POZYCJA]
id=15
pd=HENKEL wyd.I 2008	ZKNR	C-2 0817-07	C-2	0817-07		1
mpn=_1211
na=Nacięcie rysy
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=3
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=				

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[RMS 2]
nz=0.6	0	0.6
np=1
wa=0
wb=0
il=1.8

[POZYCJA]
id=16
pd=HENKEL wyd.I 2008	ZKNR	C-2 0817-08	C-2	0817-08		1
mpn=_1211
na=Naprawa rys; wypełnienie powierzchniowe nacięcie
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=3
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=				

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[RMS 2]
nz=0.46	0	0.46
np=1
wa=0
wb=0
il=1.38

[RMS 87]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=6

[RMS 4]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=17
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 1208-02	4-01	1208-02		1
mpn=_1211
na=Ługowanie farby olejnej z tynków ścian
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=8
ob=47.78
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=				

[PRZEDMIAR]
wo=47.78	1	(6,10*2)*2,00+(3,60*2,00)+(6,30*1,40)+(2,30*1,60)*2						

[RMS 2]
nz=0.376	0	0.376
np=1
wa=0
wb=0
il=17.9653

[RMS 18]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0
il=4.778

[RMS 19]
nz=0.0003	0	0.0003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0143

[RMS 20]
nz=0.000004	0	0.000004
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0002

[RMS 4]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=850
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0354-10	4-01	0354-10		1
mpn=1211
na=Wykucie z muru krat zabeezpieczających szatnię o powierzchni ponad 2 m2 wraz z wywozem
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=9
ob=10.75
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=				

[PRZEDMIAR]
wo=10.75	1	2.50*3.30+2.50*1.00						

[RMS 2]
nz=0.63	0	0.63
np=1
wa=0
wb=0
il=6.7725

[POZYCJA]
id=1273
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0804-07	4-01	0804-07		1
mpn=1211
na=Zerwanie posadzki cementowej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=10
ob=2.67
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=				

[PRZEDMIAR]
wo=2.67	1	2.67*1,00						

[RMS 2]
nz=0.74	0	0.74
np=1
wa=0
wb=0
il=1.9758

[POZYCJA]
id=1276
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0609-03	4-01	0609-03		1
mpn=1211
na=Rozebranie styropianu posadzkowego grubości 2 cm oraz folii podposadzkowej
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=11
ob=2.67
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=				

[PRZEDMIAR]
wo=2.67	1	2.67*1,00						

[RMS 2]
nz=0.23	0	0.23
np=1
wa=0
wb=0
il=0.6141

[POZYCJA]
id=1167
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 0185-01	202	0185-01		1
mpn=121,0:0,0911
na=(z.VII) Ścianki działowe o gr. 11.5 cm z bloczków  o wys. 20 cm - transport materiałów wyciągiem
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=12
ob=6.811
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=				

[PRZEDMIAR]
wo=6.811	1	2.67*3.30-2.00*1.00						

[RMS 2]
nz=0.7	0	0.7
np=1
wa=0
wb=0
il=4.7677

[RMS 340]
nz=8.57	0	8.57
np=1
wa=0
wb=0
il=58.3703

[RMS 341]
nz=2.02	0	2.02
np=1
wa=0
wb=0
il=13.7582

[RMS 308]
nz=0.0005	0	0.0005
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0034

[RMS 309]
nz=0.001	0	0.001
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0068

[RMS 310]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3406

[RMS 4]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4087

[POZYCJA]
id=1288
pd=ORGBUD 1989,biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1009-03	4-03	1009-03		1
mpn=_1211
na=Mechaniczne wykonanie ślepych otworów o głębokości do 8 cm i śr.do 10 mm w podłożu ceglanym
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=13
ob=6
jm=otw.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=				

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						

[RMS 2]
nz=0.0462	0	0.0462
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2772

[POZYCJA]
id=1298
pd=ORGBUD 1989,biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1009-05	4-03	1009-05		1
mpn=_1211
na=Mechaniczne wykonanie ślepych otworów o głębokości do 8 cm i śr.do 10 mm w podłożu betonowym
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=14
ob=6
jm=otw.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=				

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						

[RMS 2]
nz=0.0557	0	0.0557
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3342

[POZYCJA]
id=1301
pd=ORGBUD 1989,biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1015-11	4-03	1015-11		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Betonowanie drobnych elementów konstrukcji o masie do 0.5 kg na gotowym podłożu na ścianie - 1 mocowanie - pręt fi 6mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=15
ob=12
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=				

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	6*2						

[RMS 2]
nz=0.1071	0	0.1071
np=1
wa=0
wb=0
il=1.2852

[RMS 328]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=12

[RMS 4]
nz=4	0	4
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1190
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 0187-02	202	0187-02		1
mpn=1211
na=(z.VII) Ułożenie nadproży prefabrykowanych w ścianach działowych - transport materiałów wyciągiem
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=16
ob=1.5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=				

[PRZEDMIAR]
wo=1.5	1	1.5						

[RMS 2]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0
il=0.15

[RMS 311]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1.5

[RMS 6]
nz=0.011	0	0.011
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0165

[POZYCJA]
id=1202
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 0803-02	2-02	0803-02		1
mpn=_1211
na=Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane ręcznie na ścianach i słupach
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=17
ob=13.622
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=				

[PRZEDMIAR]
wo=13.622	1	[2.67*3.30-2.00*1.00]*2						

[RMS 2]
nz=0.578	0	0.578
np=1
wa=0
wb=0
il=7.8735

[RMS 313]
nz=0.0186	0	0.0186
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2534

[RMS 314]
nz=0.002	0	0.002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0272

[RMS 4]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.0363	0	0.0363
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4945

[POZYCJA]
id=1217
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 1025-01	2-02	1025-01		1
mpn=_1211
na=Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych i wejściowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=18
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=				

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 2]
nz=1.54	0	1.54
np=1
wa=0
wb=0
il=1.54

[RMS 315]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1

[RMS 316]
nz=0.09	0	0.09
np=1
wa=0
wb=0
il=0.09

[RMS 4]
nz=15	0	15
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 317]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 6]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0
il=0.03

[RMS 7]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.02

[POZYCJA]
id=1233
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 1022-01	2-02	1022-01		1
mpn=_1211
na=Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone z kompletem okuć w okleinie drewnopodobnej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=19
ob=1.8
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=				

[PRZEDMIAR]
wo=1.8	1	2,00*0,90						

[RMS 2]
nz=0.51	0	0.51
np=1
wa=0
wb=0
il=0.918

[RMS 318]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1.8

[RMS 6]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0
il=0.072

[RMS 7]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.036

[POZYCJA]
id=1279
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0803-02	4-01	0803-02		1
mpn=1211
na=Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z zatarciem na gładko
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=20
ob=2.35
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=				

[PRZEDMIAR]
wo=2.35	1	2.67*0.88						

[RMS 2]
nz=1.52	0	1.52
np=1
wa=0
wb=0
il=3.572

[RMS 83]
nz=0.014	0	0.014
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0329

[RMS 29]
nz=0.033	0	0.033
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0776

[RMS 4]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1095
pd=				 		1
mpn=1211
na=Rozbiórka sufitu termatex i dostosowanie go do nowej ścianki wraz z uzupełnieniem kostrukcji i płyt
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=21
ob=1.5
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=				

[PRZEDMIAR]
wo=1.5	1	2.50*0.60						

[RMS 290]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1.5

[POZYCJA]
id=18
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 1206-04	4-01	1206-04		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=22
ob=47.78
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=				

[PRZEDMIAR]
wo=47.78	1	#p8 						

[RMS 2]
nz=0.528	0	0.528
np=1
wa=0
wb=0
il=25.2278

[RMS 21]
nz=0.18	0	0.18
np=1
wa=0
wb=0
il=8.6004

[RMS 22]
nz=0.085	0	0.085
np=1
wa=0
wb=0
il=4.0613

[RMS 23]
nz=0.043	0	0.043
np=1
wa=0
wb=0
il=2.0545

[RMS 24]
nz=0.099	0	0.099
np=1
wa=0
wb=0
il=4.7302

[RMS 25]
nz=0.261	0	0.261
np=1
wa=0
wb=0
il=12.4706

[RMS 20]
nz=0.000004	0	0.000004
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0002

[RMS 26]
nz=0.133	0	0.133
np=1
wa=0
wb=0
il=6.3547

[RMS 4]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=20
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 1202-09	4-01	1202-09		1
mpn=_1211
na=Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=23
ob=76.65
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=				

[PRZEDMIAR]
wo=76.65	1	(6.10*2+6.30*2)*1.30+(6.10*6.30)+(2,30*1,30)*2						

[RMS 2]
nz=0.092	0	0.092
np=1
wa=0
wb=0
il=7.0518

[RMS 27]
nz=0.022	0	0.022
np=1
wa=0
wb=0
il=1.6863

[RMS 28]
nz=0.00088	0	0.00088
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0675

[RMS 29]
nz=0.001	0	0.001
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0767

[RMS 4]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=21
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 1134-02	202	1134-02		1
mpn=121,0:1,0911
na=(z.VII) Gruntowanie podłoży
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=24
ob=76.65
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=				

[PRZEDMIAR]
wo=76.65	1	#p23						

[RMS 2]
nz=0.08	0	0.08
np=1
wa=0
wb=0
il=6.132

[RMS 30]
nz=0.22	0	0.22
np=1
wa=0
wb=0
il=16.863

[RMS 4]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.0002	0	0.0002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0153

[RMS 31]
nz=0.0003	0	0.0003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.023

[POZYCJA]
id=22
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 2011-02	2-02	2011-02		1
mpn=_1211
na=Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=25
ob=55.622
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=				

[PRZEDMIAR]
wo=55.622	1	(6.10*2+6.30*2)*1.30+(2.30*1.30)*2+(6.30*0.30)*2+#p17 						

[RMS 2]
nz=0.243	0	0.243
np=1
wa=0
wb=0
il=13.5161

[RMS 149]
nz=0.00327	0	0.00327
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1819

[RMS 245]
nz=0.00213	0	0.00213
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1185

[RMS 4]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 246]
nz=0.004	0	0.004
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2225

[RMS 6]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0
il=1.1124

[RMS 7]
nz=0.0032	0	0.0032
np=1
wa=0
wb=0
il=0.178

[POZYCJA]
id=274
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 2011-07	2-02	2011-07		1
mpn=_1211
na=Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=26
ob=55.622
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=				

[PRZEDMIAR]
wo=55.622	1	#p25						

[RMS 2]
nz=0.159	0	0.159
np=1
wa=0
wb=0
il=8.8439

[RMS 149]
nz=0.0021	0	0.0021
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1168

[RMS 245]
nz=0.00137	0	0.00137
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0762

[RMS 4]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 246]
nz=0.002	0	0.002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1112

[RMS 6]
nz=0.014	0	0.014
np=1
wa=0
wb=0
il=0.7787

[RMS 7]
nz=0.002	0	0.002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1112

[POZYCJA]
id=23
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 2015-01	202	2015-01		1
mpn=1211
na=(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. ponad 5 m2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=27
ob=38.43
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=				

[PRZEDMIAR]
wo=38.43	1	 (6.10*6.30)						

[RMS 2]
nz=0.31	0	0.31
np=1
wa=0
wb=0
il=11.9133

[RMS 32]
nz=4.83	0	4.83
np=1
wa=0
wb=0
il=185.6169

[RMS 4]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.004	0	0.004
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1537

[RMS 31]
nz=0.005	0	0.005
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1922

[POZYCJA]
id=24
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AT-02 2057-01	AT-02	2057-01		1
mpn=1211
na=Przyklejenie narożników ochronnych na narożach ścian
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=28
ob=39.3
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=				

[PRZEDMIAR]
wo=39.3	1	6,30*2+3,30*4+1,75*2+5,00*2 						

[RMS 2]
nz=0.27	0	0.27
np=1
wa=0
wb=0
il=10.611

[RMS 329]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=0
wb=0
il=41.265

[RMS 149]
nz=0.00036	0	0.00036
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0141

[RMS 332]
nz=0.0001	0	0.0001
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0039

[RMS 4]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 333]
nz=0.001	0	0.001
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0393

[RMS 323]
nz=0.002	0	0.002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0786

[POZYCJA]
id=25
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 1134-01	202	1134-01		1
mpn=121,0:1,0911
na=(z.VII) Gruntowanie podłoży  - powierzchnie poziome
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=29
ob=38.43
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=				

[PRZEDMIAR]
wo=38.43	1	(6.10*6.30)						

[RMS 2]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0
il=2.3058

[RMS 30]
nz=0.21	0	0.21
np=1
wa=0
wb=0
il=8.0703

[RMS 4]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.0002	0	0.0002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0077

[RMS 31]
nz=0.0003	0	0.0003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0115

[POZYCJA]
id=26
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 1134-02	202	1134-02		1
mpn=121,0:1,0911
na=(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami   - powierzchnie pionowe
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=30
ob=66.25
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=				

[PRZEDMIAR]
wo=66.25	1	(6.10*2+6.30*2)*1.30+(3.60*2.50)*2+6.30*0.30*2+(2.30*1.30)*2+2.50*2.50						

[RMS 2]
nz=0.08	0	0.08
np=1
wa=0
wb=0
il=5.3

[RMS 30]
nz=0.22	0	0.22
np=1
wa=0
wb=0
il=14.575

[RMS 4]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.0002	0	0.0002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0133

[RMS 31]
nz=0.0003	0	0.0003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0199

[POZYCJA]
id=27
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 1510-01	2-02	1510-01		1
mpn=_1211
na=Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=31
ob=104.68
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=				

[PRZEDMIAR]
wo=104.68	1	#p29+#p30						

[RMS 2]
nz=0.139	0	0.139
np=1
wa=0
wb=0
il=14.5505

[RMS 34]
nz=0.2891	0	0.2891
np=1
wa=0
wb=0
il=30.263

[RMS 4]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 7]
nz=0.0003	0	0.0003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0314

[POZYCJA]
id=28
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 1212-19	4-01	1212-19		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=32
ob=2.88
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=				

[PRZEDMIAR]
wo=2.88	1	0.60*0.20*2*12 						

[RMS 2]
nz=1.13	0	1.13
np=1
wa=0
wb=0
il=3.2544

[RMS 22]
nz=0.173	0	0.173
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4982

[RMS 24]
nz=0.183	0	0.183
np=1
wa=0
wb=0
il=0.527

[RMS 35]
nz=0.079	0	0.079
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2275

[RMS 26]
nz=0.56	0	0.56
np=1
wa=0
wb=0
il=1.6128

[RMS 4]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=29
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 1212-28	4-01	1212-28		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=33
ob=3
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=				

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[RMS 2]
nz=0.22	0	0.22
np=1
wa=0
wb=0
il=0.66

[RMS 22]
nz=0.013	0	0.013
np=1
wa=0
wb=0
il=0.039

[RMS 24]
nz=0.014	0	0.014
np=1
wa=0
wb=0
il=0.042

[RMS 35]
nz=0.006	0	0.006
np=1
wa=0
wb=0
il=0.018

[RMS 26]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0
il=0.6

[RMS 4]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=31
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 1207-02	4-01	1207-02		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Dwukrotne malowanie farbami olejnymi pasów ościeżnic
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=34
ob=4.9
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=				

[PRZEDMIAR]
wo=4.9	1	0.90+2.00+2.00 						

[RMS 2]
nz=0.168	0	0.168
np=1
wa=0
wb=0
il=0.8232

[RMS 25]
nz=0.021	0	0.021
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1029

[RMS 21]
nz=0.046	0	0.046
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2254

[RMS 22]
nz=0.026	0	0.026
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1274

[RMS 26]
nz=0.027	0	0.027
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1323

[RMS 24]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0
il=0.196

[RMS 35]
nz=0.015	0	0.015
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0735

[RMS 4]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=33
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0354-13	4-01	0354-13		1
mpn=1211
na=Wykucie z muru kratek wentylacyjnych,
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=35
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=				

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 2]
nz=0.12	0	0.12
np=1
wa=0
wb=0
il=0.12

[POZYCJA]
id=34
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0322-02	4-01	0322-02		1
mpn=_1211
na=Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=36
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=				

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 2]
nz=0.68	0	0.68
np=1
wa=0
wb=0
il=0.68

[RMS 38]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 39]
nz=0.00207	0	0.00207
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0021

[RMS 29]
nz=0.005	0	0.005
np=1
wa=0
wb=0
il=0.005

[RMS 40]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 41]
nz=0.002	0	0.002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.002

[RMS 4]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=36
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0108-09 0108-10 	4-01	0108-09	 0108-10 	1
mpn=37:0:140966,101211
na=Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 14 km
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=37
ob=0.207
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=				

[PRZEDMIAR]
wo=0.207	1	#p3*0.03+#p5*0.15*0.03+#p10*0,05						

[RMS 2]
nz=1.39	0	1.39
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2877

[RMS 44]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=0.207

[RMS 45]
nz=0.98	0	0.72+13*0.02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2029

[POZYCJA]
id=37
pd=						0
na=Sprzątanie po robotach
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=38
ob=2
jm=r-g	149
kj=0	0	0
cj=0
wn=				

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 2]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[POZYCJA]
id=229
pd=						0
na=Zabezpieczenie wieszaków na czas remontu
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=39
ob=1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=				

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 219]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=266
pd=						0
na=Wykonanie i montaż gabloty drewnianej na klucze o wym. 150X60 z 60 haczykami na klucze oraz 180X100 z 200 haczykami na klucze
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=40
ob=1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=				

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 243]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[ELEMENT 2]
na=Roboty co
wa=0
kn=0	0	0
id=38
nu=1.2
wn=				

[POZYCJA]
id=39
pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-02 0515-04 z.o.2.5. 	4-02	0515-04	 z.o.2.5. 	1
mpn=3:0:0915,101211
na=Demontaż i montaż grzejnika żeliwnego członowego o powierzchni ogrzewalnej do 10.0 m2 - materiały z odzysku
uw= 
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=41
ob=2
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=				

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.15		1.15
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 2]
nz=4.86	0	4.86
np=1
wa=0
wb=0
il=11.178

[RMS 4]
nz=10	0	10
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=40
pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-02 0514-01	4-02	0514-01		1
mpn=_1211
na=Wymiana elementów grzejnika żeliwnego - uszczelka
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=42
ob=24
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=				

[PRZEDMIAR]
wo=24	1	24						

[RMS 2]
nz=0.29	0	0.29
np=1
wa=0
wb=0
il=6.96

[RMS 46]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=24

[RMS 4]
nz=5	0	5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=42
pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-02 0514-07	4-02	0514-07		1
mpn=_1211
na=Próba szczelności grzejnika o powierzchni ogrzewalnej do 10.0 m2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=43
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=				

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 2]
nz=0.75	0	0.75
np=1
wa=0
wb=0
il=1.5

[RMS 4]
nz=10	0	10
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=56
pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-02 0514-01	4-02	0514-01		1
mpn=_1211
na=Wymiana elementów grzejnika żeliwnego - złączka
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=44
ob=24
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=				

[PRZEDMIAR]
wo=24	1	24						

[RMS 2]
nz=0.29	0	0.29
np=1
wa=0
wb=0
il=6.96

[RMS 101]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=24

[RMS 4]
nz=5	0	5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=57
pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-02 0127-01	4-02	0127-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Wstawienie zaworu przelotowego o śr. 15  mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=45
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=				

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 2]
nz=1.82	0	1.82
np=1
wa=0
wb=0
il=3.64

[RMS 106]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 103]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 104]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 105]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 4]
nz=4	0	4
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=58
pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-02 0502-01	4-02	0502-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Przeniesienie grzejnika - skrócenie odcinka rury stalowej o połączeniach gwintowanych o śr. 15-20 mm
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=46
ob=2
jm=msc.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=				

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[DODATKOWY OBMIAR]
ob=0.5
wo=0,5
jm=m	040

[RMS 2]
nz=2.12	0	2.12
np=1
wa=0
wb=0
il=4.24

[RMS 108]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 109]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 110]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 4]
nz=5	0	5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=43
pd=POLCEN 1997	KNR	4-07 z.sz.r3-3.7.a	4-07	z.sz.r3-3.7.a		1
mpn=1211
na=Nakłady na zamknięcie dopływu, spuszczenie i napełnienie oraz sprawdzenie szczelności instalacji centralnego ogrzewania w obiektach do 15 piono-pięter
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=47
ob=1
jm=obiekt.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=				

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 2]
nz=2.7	0	2.7
np=1
wa=0
wb=0
il=2.7

[ELEMENT 1]
na=Korytarz przy szatni
wa=0
kn=0	0	0
id=73
nu=2
wn=				

[ELEMENT 2]
na=Posadzka
wa=0
kn=0	0	0
id=230
nu=2.1
wn=				

[POZYCJA]
id=74
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0811-07	4-01	0811-07		1
mpn=1211
na=Rozebranie posadzki z płytek
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=48
ob=9.8
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=				

[PRZEDMIAR]
wo=9.8	1	2,80*3,50						

[RMS 2]
nz=0.92	0	0.92
np=1
wa=0
wb=0
il=9.016

[POZYCJA]
id=75
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0211-01	4-01	0211-01		1
mpn=1211
na=Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=49
ob=9.8
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=				

[PRZEDMIAR]
wo=9.8	1	#p48						

[RMS 2]
nz=0.96	0	0.96
np=1
wa=0
wb=0
il=9.408

[POZYCJA]
id=76
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 1134-01	202	1134-01		1
mpn=121,0:1,0911
na=(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=50
ob=12.15
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=				

[PRZEDMIAR]
wo=9.8	1	#p48						
wo=2.35	1	2.67*0.88						

[RMS 2]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0
il=0.729

[RMS 30]
nz=0.21	0	0.21
np=1
wa=0
wb=0
il=2.5515

[RMS 4]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.0002	0	0.0002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0024

[RMS 31]
nz=0.0003	0	0.0003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0036

[POZYCJA]
id=77
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 1130-02	202	1130-02		1
mpn=_121,0:0,0911
na=(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=51
ob=9.8
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=				

[PRZEDMIAR]
wo=9.8	1	#p48						

[RMS 2]
nz=0.14	0	0.14
np=1
wa=0
wb=0
il=1.372

[RMS 277]
nz=7.8	0	7.8
np=1
wa=0
wb=0
il=76.44

[RMS 4]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.098

[RMS 31]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.098

[POZYCJA]
id=78
pd=IGM wyd.I 1996	KNR	0-12 1118-03	0-12	1118-03		1
mpn=_1211
na=Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=52
ob=12.15
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=				

[PRZEDMIAR]
wo=9.8	1	#p48						
wo=2.35	1	2.67*0.88						

[RMS 2]
nz=2.4792	0	2.4792
np=1
wa=0
wb=0
il=30.1223

[RMS 278]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=12.393

[RMS 279]
nz=4.75	0	4.75
np=1
wa=0
wb=0
il=57.7125

[RMS 280]
nz=0.55	0	0.55
np=1
wa=0
wb=0
il=6.6825

[RMS 4]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 189]
nz=0.058	0	0.058
np=1
wa=0
wb=0
il=0.7047

[RMS 225]
nz=0.0391	0	0.0391
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4751

[POZYCJA]
id=79
pd=IGM wyd.I 1996	KNR	0-12 1119-01	0-12	1119-01		1
mpn=_1211
na=Cokoliki z płytek-i wysokości cokolika równej 10 cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=53
ob=11
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=				

[PRZEDMIAR]
wo=11	1	3,50*2+2,00*2						

[RMS 2]
nz=0.599	0	0.599
np=1
wa=0
wb=0
il=6.589

[RMS 278]
nz=0.1035	0	0.1035
np=1
wa=0
wb=0
il=1.1385

[RMS 279]
nz=0.52	0	0.52
np=1
wa=0
wb=0
il=5.72

[RMS 280]
nz=0.055	0	0.055
np=1
wa=0
wb=0
il=0.605

[RMS 4]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 189]
nz=0.0035	0	0.0035
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0385

[RMS 225]
nz=0.0019	0	0.0019
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0209

[POZYCJA]
id=86
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0108-09 0108-10 	4-01	0108-09	 0108-10 	1
mpn=37:0:140966,101211
na=Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 14 km
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=54
ob=0.294
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=				

[PRZEDMIAR]
wo=0.294	1	#p48*0.03						

[RMS 2]
nz=1.39	0	1.39
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4087

[RMS 281]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=0.294

[RMS 45]
nz=0.98	0	0.72+13*0.02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2881

[ELEMENT 2]
na=Roboty  malarskie korytarz
wa=0
kn=0	0	0
id=231
nu=2.2
cpv=45400000-1
wn=				

[POZYCJA]
id=232
pd=ATHENASOFT wyd.I 2008	KNR	AT-26 0103-02	AT-26	0103-02		1
mpn=1211
na=Zabezpieczenie drzwi folią
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=55
ob=9.2
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=				

[PRZEDMIAR]
wo=9.2	1	2.00*1.40*2+2*0,9*2,0						

[RMS 2]
nz=0.12	0	0.12
np=1
wa=0
wb=0
il=1.104

[RMS 3]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0
il=10.12

[RMS 4]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=240
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 1208-02	4-01	1208-02		1
mpn=_1211
na=Ługowanie farby olejnej z tynków ścian
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=56
ob=45.56
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=				

[PRZEDMIAR]
wo=45.56	1	(7.80*2.60)*2+(2.50*1.00)*2						

[RMS 2]
nz=0.376	0	0.376
np=1
wa=0
wb=0
il=17.1306

[RMS 18]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0
il=4.556

[RMS 19]
nz=0.0003	0	0.0003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0137

[RMS 20]
nz=0.000004	0	0.000004
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0002

[RMS 4]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1113
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 1206-04	4-01	1206-04		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=57
ob=45.56
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=				

[PRZEDMIAR]
wo=45.56	1	(7,80*2,60)*2+(2,50*1,00)*2						

[RMS 2]
nz=0.528	0	0.528
np=1
wa=0
wb=0
il=24.0557

[RMS 21]
nz=0.18	0	0.18
np=1
wa=0
wb=0
il=8.2008

[RMS 22]
nz=0.085	0	0.085
np=1
wa=0
wb=0
il=3.8726

[RMS 23]
nz=0.043	0	0.043
np=1
wa=0
wb=0
il=1.9591

[RMS 24]
nz=0.099	0	0.099
np=1
wa=0
wb=0
il=4.5104

[RMS 25]
nz=0.261	0	0.261
np=1
wa=0
wb=0
il=11.8912

[RMS 20]
nz=0.000004	0	0.000004
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0002

[RMS 26]
nz=0.133	0	0.133
np=1
wa=0
wb=0
il=6.0595

[RMS 4]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=268
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 1134-01	202	1134-01		1
mpn=121,0:1,0911
na=(z.VII) Gruntowanie podłoży  - powierzchnie poziome
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=58
ob=19.5
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=				

[PRZEDMIAR]
wo=19.5	1	7,80*2,50						

[RMS 2]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0
il=1.17

[RMS 30]
nz=0.21	0	0.21
np=1
wa=0
wb=0
il=4.095

[RMS 4]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.0002	0	0.0002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0039

[RMS 31]
nz=0.0003	0	0.0003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0058

[POZYCJA]
id=269
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 1204-01 z.sz.2.3. 	4-01	1204-01	 z.sz.2.3. 	1
mpn=47:0:0976,101211
na=Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów z termatexu
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=59
ob=19.5
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=				

[PRZEDMIAR]
wo=19.5	1	#p58						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.15		1.15
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 2]
nz=0.119	0	0.119
np=1
wa=0
wb=0
il=2.6686

[RMS 150]
nz=0.298	0	0.298
np=1
wa=0
wb=0
il=5.811

[RMS 4]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=257
pd=						0
na=Sprzątanie po robotach
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=60
ob=1
jm=r-g	149
kj=0	0	0
cj=0
wn=				

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 2]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[ELEMENT 1]
na=Holl
wa=0
kn=0	0	0
id=860
nu=3
wn=				

[ELEMENT 2]
na=Okno do portierni
wa=0
kn=0	0	0
id=861
nu=3.1
wn=				

[POZYCJA]
id=862
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0329-03	4-01	0329-03		1
mpn=1211
na=Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=61
ob=0.857
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=				

[PRZEDMIAR]
wo=0.857	1	1.88*1.20*0,38						

[RMS 2]
nz=8.63	0	8.63
np=1
wa=0
wb=0
il=7.3959

[POZYCJA]
id=1265
pd=ORGBUD wyd.III 1994,biuletyny do 9 1996	KNR	4-04 0303-01	4-04	0303-01		1
mpn=_1211
na=Rozebranie ścian żelbetowych o grubości do 20 cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=62
ob=0.451
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=				

[PRZEDMIAR]
wo=0.451	1	1.88*1.20*0.20						

[RMS 2]
nz=14.99	0	14.99
np=1
wa=0
wb=0
il=6.7605

[RMS 324]
nz=0.023	0	0.023
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0104

[RMS 325]
nz=0.014	0	0.014
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0063

[RMS 144]
nz=0.79	0	0.79
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3563

[RMS 4]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=864
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0422-01	4-01	0422-01		1
mpn=1211
na=Podstemplowania zagrożonych stropów z deskowaniem
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=63
ob=6
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=				

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	3,00*2						

[RMS 2]
nz=0.3927	0	0.3927
np=1
wa=0
wb=0
il=2.3562

[RMS 141]
nz=0.008	0	0.008
np=1
wa=0
wb=0
il=0.048

[RMS 142]
nz=0.0002	0	0.0002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0012

[RMS 143]
nz=0.0007	0	0.0007
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0042

[RMS 144]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0
il=0.24

[RMS 4]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1358
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0422-05	4-01	0422-05		1
mpn=1211
na=Rozebranie podstemplowania zagrożonych stropów z deskowaniem
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=64
ob=6
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=				

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	3,00*2						

[RMS 2]
nz=0.185	0	0.185
np=1
wa=0
wb=0
il=1.11

[POZYCJA]
id=1366
pd=				 		1
mpn=1211
na=Demontaż i montaż  sufitu termatex
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=65
ob=3
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=				

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3,00*1,00						

[RMS 337]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[POZYCJA]
id=871
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0346-01	4-01	0346-01		1
mpn=1211
na=Wykucie gniazd o głębokości 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie wapiennej dla belek stalowych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=66
ob=4
jm=gniazd.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=				

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[RMS 2]
nz=0.65	0	0.65
np=1
wa=0
wb=0
il=2.6

[POZYCJA]
id=873
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0317-05	4-01	0317-05		1
mpn=_1211
na=Wciągnięcie i ułożenie belek stalowych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=67
ob=9.2
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=				

[PRZEDMIAR]
wo=9.2	1	2.30*4						

[RMS 2]
nz=0.33	0	0.33
np=1
wa=0
wb=0
il=3.036

[RMS 294]
nz=14.3	0	14.3
np=1
wa=0
wb=0
il=131.56

[RMS 293]
nz=0.25	0	0.25
np=1
wa=0
wb=0
il=2.3

[RMS 4]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 85]
nz=0.07	0	0.07
np=1
wa=0
wb=0
il=0.644

[POZYCJA]
id=1328
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 1304-03	4-01	1304-03		1
mpn=1211
na=Spawanie prętów dwuteowników
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=68
ob=4.6
jm=m spoiny	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=				

[PRZEDMIAR]
wo=4.6	1	2.30*2						

[RMS 2]
nz=0.42	0	0.42
np=1
wa=0
wb=0
il=1.932

[RMS 335]
nz=0.097	0	0.097
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4462

[RMS 4]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 336]
nz=0.422	0	0.422
np=1
wa=0
wb=0
il=1.9412

[POZYCJA]
id=1245
pd=WACETOB wyd.II 2001	KNR-W	7-12 0201-01	7-12	0201-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Malowanie pędzlem farbami do gruntowania miniowymi i olejnymi konstrukcji pełnościennych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=69
ob=7.156
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=				

[PRZEDMIAR]
wo=7.156	1	2.30*0.55*2+1.88*0.55*2+1.20*0.533*4						

[RMS 2]
nz=0.13	0	0.13
np=1
wa=0
wb=0
il=0.9303

[RMS 321]
nz=0.101	0	0.101
np=1
wa=0
wb=0
il=0.7228

[RMS 322]
nz=0.007	0	0.007
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0501

[RMS 4]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 323]
nz=0.0007	0	0.0007
np=1
wa=0
wb=0
il=0.005

[POZYCJA]
id=1255
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0703-03	4-01	0703-03		1
mpn=_1211
na=Umocowanie siatki 'Rabitza' na stopkach belek
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=70
ob=14.58
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=				

[PRZEDMIAR]
wo=14.58	1	2.30+1.88+1.20*2+2.0*4						

[RMS 2]
nz=0.11	0	0.11
np=1
wa=0
wb=0
il=1.6038

[RMS 293]
nz=0.27	0	0.27
np=1
wa=0
wb=0
il=3.9366

[RMS 320]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4374

[RMS 4]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1133
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0317-06	4-01	0317-06		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Obmurowanie końców belek
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=71
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=				

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 2]
nz=0.74	0	0.74
np=1
wa=0
wb=0
il=1.48

[RMS 38]
nz=8	0	8
np=1
wa=0
wb=0
il=16

[RMS 295]
nz=0.00159	0	0.00159
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0032

[RMS 296]
nz=0.00089	0	0.00089
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0018

[RMS 29]
nz=0.008	0	0.008
np=1
wa=0
wb=0
il=0.016

[RMS 41]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0
il=0.06

[RMS 4]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 86]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.02

[RMS 85]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1

[POZYCJA]
id=1338
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0804-01	4-01	0804-01		1
mpn=1211
na=Poduszki pod belki
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=72
ob=2
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=				

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 2]
nz=0.99	0	0.99
np=1
wa=0
wb=0
il=1.98

[RMS 83]
nz=0.0033	0	0.0033
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0066

[RMS 29]
nz=0.008	0	0.008
np=1
wa=0
wb=0
il=0.016

[RMS 4]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1144
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 1217-03	2-02	1217-03		1
mpn=1211
na=Obramowania z ceownika 240 mm wraz z zespawaniem konstrukcji i wyrównaniem krawędzi
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=73
ob=6.4
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=				

[PRZEDMIAR]
wo=6.4	1	2,0*2+1.20*2						

[RMS 2]
nz=0.92	0	0.92
np=1
wa=0
wb=0
il=5.888

[RMS 301]
nz=33.2	0	33.2
np=1
wa=0
wb=0
il=212.48

[RMS 298]
nz=0.004	0	0.004
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0256

[RMS 299]
nz=0.016	0	0.016
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1024

[RMS 4]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 7]
nz=0.003	0	0.003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0192

[POZYCJA]
id=878
pd=	KNR	0-19 1022-0301	0-19	1022-03	01	1
na=Montaż okien stałych z okienkiem w środku o wym 40X60 z PCV bez obróbki obsadzenia o pow. do 1.0 m2 1.22*0.65
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=74
ob=0.793
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=				
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=0.793	1	1.22*0.65						

[RMS 125]
nz=2.52	0	2.52
np=1
wa=0
wb=0
il=1.9984

[RMS 126]
nz=1.4881	0	1.4881
np=1
wa=0
wb=0
il=1.1801

[RMS 127]
nz=8.6	0	8.6
np=1
wa=0
wb=0
il=6.8198

[RMS 128]
nz=0.41	0	0.41
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3251

[RMS 118]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 129]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0397

[RMS 130]
nz=0.07	0	0.07
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0555

[POZYCJA]
id=895
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0708-03	4-01	0708-03		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 40 cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=75
ob=13.32
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=				

[PRZEDMIAR]
wo=13.32	1	(1.88*2+1.20*2)*2+2*0,5						

[RMS 2]
nz=0.95	0	0.95
np=1
wa=0
wb=0
il=12.654

[RMS 83]
nz=0.0021	0	0.0021
np=1
wa=0
wb=0
il=0.028

[RMS 19]
nz=0.0019	0	0.0019
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0253

[RMS 29]
nz=0.0106	0	0.0106
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1412

[RMS 41]
nz=0.0027	0	0.0027
np=1
wa=0
wb=0
il=0.036

[RMS 4]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 85]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2664

[RMS 86]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3996

[POZYCJA]
id=906
pd=						0
na=Montaż rolety zewnętrznej w systemie standardowym montowane na ścianie Rolety z aluminium a profile wypełnione pianką - podnoszenie ręczne 1.23*1.22
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=76
ob=1.501
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=				
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=1.501	1	1.23*1.22						

[RMS 132]
nz=4	0	4
np=1
wa=0
wb=0
il=6.004

[RMS 338]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1.501

[POZYCJA]
id=909
pd=	KNR-W	2-02 0135-02	2-02	0135-02		1
na=Obsadzenie prefabrykowanych podokienników długości 2,00 m  z płyty MDF w okleinie meblowej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=77
ob=2
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=				
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 137]
nz=2.12	0	2.12
np=1
wa=0
wb=0
il=4.24

[RMS 138]
nz=0.013	0	0.013
np=1
wa=0
wb=0
il=0.026

[RMS 303]
nz=2.1	0	2.1
np=1
wa=0
wb=0
il=4.2

[RMS 118]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 129]
nz=0.11	0	0.11
np=1
wa=0
wb=0
il=0.22

[POZYCJA]
id=915
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0108-09 0108-10 	4-01	0108-09	 0108-10 	1
mpn=37:0:140966,101211
na=Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 14 km
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=78
ob=1.338
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=				

[PRZEDMIAR]
wo=1.338	1	#p61+#p62+#p90*0.10*0.01						

[RMS 2]
nz=1.39	0	1.39
np=1
wa=0
wb=0
il=1.8598

[RMS 281]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1.338

[RMS 45]
nz=0.98	0	0.72+13*0.02
np=1
wa=0
wb=0
il=1.3112

[ELEMENT 2]
na=Roboty  malarskie holl
wa=0
kn=0	0	0
id=919
nu=3.2
cpv=45400000-1
wn=				

[POZYCJA]
id=920
pd=ATHENASOFT wyd.I 2008	KNR	AT-26 0103-02	AT-26	0103-02		1
mpn=1211
na=Zabezpieczenie okien folią
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=79
ob=58.74
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=				

[PRZEDMIAR]
wo=58.74	1	8,90*3,30*2						

[RMS 2]
nz=0.12	0	0.12
np=1
wa=0
wb=0
il=7.0488

[RMS 3]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0
il=64.614

[RMS 4]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=924
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 1208-02	4-01	1208-02		1
mpn=_1211
na=Ługowanie farby olejnej z tynków ścian
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=80
ob=53.6
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=				

[PRZEDMIAR]
wo=53.6	1	2.00*(13.20*2)+4,00*2,00-1.80*2.00*2						

[RMS 2]
nz=0.376	0	0.376
np=1
wa=0
wb=0
il=20.1536

[RMS 18]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0
il=5.36

[RMS 19]
nz=0.0003	0	0.0003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0161

[RMS 20]
nz=0.000004	0	0.000004
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0002

[RMS 4]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1098
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 1206-04	4-01	1206-04		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=81
ob=53.6
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=				

[PRZEDMIAR]
wo=53.6	1	#p80						

[RMS 2]
nz=0.528	0	0.528
np=1
wa=0
wb=0
il=28.3008

[RMS 21]
nz=0.18	0	0.18
np=1
wa=0
wb=0
il=9.648

[RMS 22]
nz=0.085	0	0.085
np=1
wa=0
wb=0
il=4.556

[RMS 23]
nz=0.043	0	0.043
np=1
wa=0
wb=0
il=2.3048

[RMS 24]
nz=0.099	0	0.099
np=1
wa=0
wb=0
il=5.3064

[RMS 25]
nz=0.261	0	0.261
np=1
wa=0
wb=0
il=13.9896

[RMS 20]
nz=0.000004	0	0.000004
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0002

[RMS 26]
nz=0.133	0	0.133
np=1
wa=0
wb=0
il=7.1288

[RMS 4]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=934
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 1204-08	4-01	1204-08		1
mpn=_1211
na=Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=82
ob=36.48
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=				

[PRZEDMIAR]
wo=36.48	1	13.20*1.20*2+4,00*1,20						

[RMS 2]
nz=0.095	0	0.095
np=1
wa=0
wb=0
il=3.4656

[RMS 149]
nz=0.0003	0	0.0003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0109

[RMS 4]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=938
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 1134-02	202	1134-02		1
mpn=121,0:1,0911
na=(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami   - powierzchnie pionowe
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=83
ob=36.48
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=				

[PRZEDMIAR]
wo=36.48	1	#p82						

[RMS 2]
nz=0.08	0	0.08
np=1
wa=0
wb=0
il=2.9184

[RMS 30]
nz=0.22	0	0.22
np=1
wa=0
wb=0
il=8.0256

[RMS 4]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.0002	0	0.0002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0073

[RMS 31]
nz=0.0003	0	0.0003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0109

[POZYCJA]
id=944
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 1134-01	202	1134-01		1
mpn=121,0:1,0911
na=(z.VII) Gruntowanie podłoży  - powierzchnie poziome
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=84
ob=117.48
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=				

[PRZEDMIAR]
wo=117.48	1	117,48						

[RMS 2]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0
il=7.0488

[RMS 30]
nz=0.21	0	0.21
np=1
wa=0
wb=0
il=24.6708

[RMS 4]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.0002	0	0.0002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0235

[RMS 31]
nz=0.0003	0	0.0003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0352

[POZYCJA]
id=950
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 1204-02	4-01	1204-02		1
mpn=_1211
na=Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=85
ob=36.48
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=				

[PRZEDMIAR]
wo=36.48	1	#p83						

[RMS 2]
nz=0.119	0	0.119
np=1
wa=0
wb=0
il=4.3411

[RMS 150]
nz=0.286	0	0.286
np=1
wa=0
wb=0
il=10.4333

[RMS 4]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=954
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 1204-01 z.sz.2.3. 	4-01	1204-01	 z.sz.2.3. 	1
mpn=47:0:0976,101211
na=Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi  sufitów z termatexu - klatki schodowe
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=86
ob=117.48
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=				

[PRZEDMIAR]
wo=117.48	1	#p84						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.15		1.15
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 2]
nz=0.119	0	0.119
np=1
wa=0
wb=0
il=16.0771

[RMS 150]
nz=0.298	0	0.298
np=1
wa=0
wb=0
il=35.009

[RMS 4]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=958
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 1212-19	4-01	1212-19		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=87
ob=5.76
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=				

[PRZEDMIAR]
wo=5.76	1	0.60*0.20*2*12*2 						

[RMS 2]
nz=1.13	0	1.13
np=1
wa=0
wb=0
il=6.5088

[RMS 22]
nz=0.173	0	0.173
np=1
wa=0
wb=0
il=0.9965

[RMS 24]
nz=0.183	0	0.183
np=1
wa=0
wb=0
il=1.0541

[RMS 35]
nz=0.079	0	0.079
np=1
wa=0
wb=0
il=0.455

[RMS 26]
nz=0.56	0	0.56
np=1
wa=0
wb=0
il=3.2256

[RMS 4]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=965
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 1212-28	4-01	1212-28		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=88
ob=6
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=				

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						

[RMS 2]
nz=0.22	0	0.22
np=1
wa=0
wb=0
il=1.32

[RMS 22]
nz=0.013	0	0.013
np=1
wa=0
wb=0
il=0.078

[RMS 24]
nz=0.014	0	0.014
np=1
wa=0
wb=0
il=0.084

[RMS 35]
nz=0.006	0	0.006
np=1
wa=0
wb=0
il=0.036

[RMS 26]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0
il=1.2

[RMS 4]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=972
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 1212-02	4-01	1212-02		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie - drzwi windy
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=89
ob=4
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=				

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	2,00*1,00*2						

[RMS 2]
nz=0.59	0	0.59
np=1
wa=0
wb=0
il=2.36

[RMS 227]
nz=0.083	0	0.083
np=1
wa=0
wb=0
il=0.332

[RMS 22]
nz=0.081	0	0.081
np=1
wa=0
wb=0
il=0.324

[RMS 24]
nz=0.083	0	0.083
np=1
wa=0
wb=0
il=0.332

[RMS 35]
nz=0.036	0	0.036
np=1
wa=0
wb=0
il=0.144

[RMS 26]
nz=0.56	0	0.56
np=1
wa=0
wb=0
il=2.24

[RMS 4]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=980
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0804-08	4-01	0804-08		1
mpn=1211
na=Zerwanie cokolika z płytek
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=90
ob=30.4
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=				

[PRZEDMIAR]
wo=30.4	1	13.20*2+4,00						

[RMS 2]
nz=0.18	0	0.18
np=1
wa=0
wb=0
il=5.472

[POZYCJA]
id=1063
pd=IGM wyd.I 1996	KNR	0-12 1119-01	0-12	1119-01		1
mpn=_1211
na=Cokoliki o  wysokości cokolika równej 10 cm
uw= 
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=91
ob=30.4
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=				

[PRZEDMIAR]
wo=30.4	1	13.20*2+4,00						

[RMS 2]
nz=0.599	0	0.599
np=1
wa=0
wb=0
il=18.2096

[RMS 278]
nz=0.1035	0	0.1035
np=1
wa=0
wb=0
il=3.1464

[RMS 279]
nz=0.52	0	0.52
np=1
wa=0
wb=0
il=15.808

[RMS 280]
nz=0.055	0	0.055
np=1
wa=0
wb=0
il=1.672

[RMS 4]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 189]
nz=0.0035	0	0.0035
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1064

[RMS 225]
nz=0.0019	0	0.0019
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0578

[POZYCJA]
id=984
pd=						0
na=Sprzątanie po robotach
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=92
ob=2
jm=r-g	149
kj=0	0	0
cj=0
wn=				

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 2]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[ELEMENT 1]
na=Remont klatki schodowej wraz z podestami piętrowymi
wa=0
kn=0	0	0
id=197
nu=4
wn=				

[ELEMENT 2]
na=Roboty ogólnobudowlane
wa=0
kn=0	0	0
id=275
nu=4.1
wn=				

[POZYCJA]
id=276
pd=ATHENASOFT wyd.I 2008	KNR	AT-26 0103-02	AT-26	0103-02		1
mpn=1211
na=Zabezpieczenie okien folią
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=93
ob=162.63
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=				

[PRZEDMIAR]
wo=162.63	1	3.55*2.70*3+10.50*2.55*5						

[RMS 2]
nz=0.12	0	0.12
np=1
wa=0
wb=0
il=19.5156

[RMS 3]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0
il=178.893

[RMS 4]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=277
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 1216-01	4-01	1216-01		1
mpn=1211
na=Zabezpieczenie podłóg folią
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=94
ob=385.064
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=				

[PRZEDMIAR]
wo=385.064	1	6.11*4.37+4.37*2.40*2+3.60*1.20*4 +10.25*7.21*3+10.25*4.80*2						

[RMS 2]
nz=0.057	0	0.057
np=1
wa=0
wb=0
il=21.9486

[RMS 50]
nz=0.357	0	0.357
np=1
wa=0
wb=0
il=137.4678

[RMS 4]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=278
pd=						0
na=Demontaż i montaż gablot na piętrach ( 8 szt na każdej kondygnacji)
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=95
ob=3
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=				

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[RMS 218]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[POZYCJA]
id=281
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 1204-08	4-01	1204-08		1
mpn=_1211
na=Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=96
ob=321.28
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=				

[PRZEDMIAR]
wo=321.28	1	[(3.60+2.40+4.37+2.40+3.60+3.60+2.40+4.37+2.40+3.60+3.60+2.40+4.37+2.40+3.60+3.60+2.10+4.37+2.40+3.60)*1.60+(4.78+10.25+7.21+1.00+3.00+1.50)*1.60*3+(10.25*2+4.70+1.00)*1.60*2] 						

[RMS 2]
nz=0.095	0	0.095
np=1
wa=0
wb=0
il=30.5216

[RMS 149]
nz=0.0003	0	0.0003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0964

[RMS 4]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1054
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 1134-02	202	1134-02		1
mpn=121,0:0,0911
na=(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie pionowe
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=97
ob=321.28
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=				

[PRZEDMIAR]
wo=321.28	1	#p96						

[RMS 2]
nz=0.08	0	0.08
np=1
wa=0
wb=0
il=25.7024

[RMS 188]
nz=0.22	0	0.22
np=1
wa=0
wb=0
il=70.6816

[RMS 4]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 189]
nz=0.0002	0	0.0002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0643

[RMS 190]
nz=0.0003	0	0.0003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0964

[POZYCJA]
id=283
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-02 2011-02	2-02	2011-02		0
na=Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=98
ob=64.256
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=				

[PRZEDMIAR]
wo=64.256	1	#p97*20%						

[RMS 2]
nz=0.243	0	0.243
np=1
wa=0
wb=0
il=15.6142

[RMS 149]
nz=0.00327	0	0.00327
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2101

[RMS 262]
nz=0.00213	0	0.00213
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1369

[RMS 4]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 263]
nz=0.004	0	0.004
np=1
wa=0
wb=0
il=0.257

[RMS 189]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0
il=1.2851

[RMS 190]
nz=0.0032	0	0.0032
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2056

[POZYCJA]
id=286
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 1134-02	202	1134-02		1
mpn=121,0:0,0911
na=(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=99
ob=64.256
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=				

[PRZEDMIAR]
wo=64.256	1	#p98						

[RMS 2]
nz=0.08	0	0.08
np=1
wa=0
wb=0
il=5.1405

[RMS 188]
nz=0.22	0	0.22
np=1
wa=0
wb=0
il=14.1363

[RMS 4]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 189]
nz=0.0002	0	0.0002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0129

[RMS 190]
nz=0.0003	0	0.0003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0193

[POZYCJA]
id=287
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 1204-02 z.sz.2.3. 	4-01	1204-02	 z.sz.2.3. 	1
mpn=47:0:0976,101211
na=Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - klatki schodowe
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=100
ob=321.28
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=				

[PRZEDMIAR]
wo=321.28	1	#p96						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.15		1.15
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 2]
nz=0.119	0	0.119
np=1
wa=0
wb=0
il=43.9672

[RMS 150]
nz=0.286	0	0.286
np=1
wa=0
wb=0
il=91.8861

[RMS 4]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=288
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 1206-04	4-01	1206-04		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=101
ob=28.412
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=				

[PRZEDMIAR]
wo=28.412	1	{(3.60+2.40+4.37+2.40+3.60+3.60+2.40+4.37+2.40+3.60+3.60+2.40+4.37+2.40+3.60+3.60+2.10+4.37+2.40+3.60)*1.60+(4.78+10.25+7.21+1.00)*1.60*2+(10.25*2+4.70+1.00+3,00+1,50)*1.60*3-[(1.00*1.60)*10+(3.55*1.35)*3+(1.20*1.60)*6]}*10%						

[RMS 2]
nz=0.528	0	0.528
np=1
wa=0
wb=0
il=15.0015

[RMS 21]
nz=0.18	0	0.18
np=1
wa=0
wb=0
il=5.1142

[RMS 22]
nz=0.085	0	0.085
np=1
wa=0
wb=0
il=2.415

[RMS 23]
nz=0.043	0	0.043
np=1
wa=0
wb=0
il=1.2217

[RMS 24]
nz=0.099	0	0.099
np=1
wa=0
wb=0
il=2.8128

[RMS 25]
nz=0.261	0	0.261
np=1
wa=0
wb=0
il=7.4155

[RMS 20]
nz=0.000004	0	0.000004
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0001

[RMS 26]
nz=0.133	0	0.133
np=1
wa=0
wb=0
il=3.7788

[RMS 4]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1025
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 1206-02 z.sz.2.3. 	4-01	1206-02	 z.sz.2.3. 	1
mpn=47:0:0976,10121,0:0,0911
na=Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania - klatki schodowe
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=102
ob=248.507
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=				

[PRZEDMIAR]
wo=248.507	1	(3.60+2.40+4.37+2.40+3.60+3.60+2.40+4.37+2.40+3.60+3.60+2.40+4.37+2.40+3.60+3.60+2.10+4.37+2.40+3.60)*1.60+(4.78+10.25+7.21+1.00+3,00+1,50)*1.60*2+(10.25*2+4.70+1.00)*1.60*3-[(1.00*1.60)*10+(3.55*1.35)*3+(1.20*1.60)*6]-#p101						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.15		1.15
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 2]
nz=0.384	0	0.384
np=1
wa=0
wb=0
il=109.7407

[RMS 21]
nz=0.18	0	0.18
np=1
wa=0
wb=0
il=44.7313

[RMS 22]
nz=0.111	0	0.111
np=1
wa=0
wb=0
il=27.5843

[RMS 23]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0
il=14.9104

[RMS 24]
nz=0.149	0	0.149
np=1
wa=0
wb=0
il=37.0275

[RMS 20]
nz=0.000004	0	0.000004
np=1
wa=0
wb=0
il=0.001

[RMS 4]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=290
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 1204-08	4-01	1204-08		1
mpn=_1211
na=Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=103
ob=70.897
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=				

[PRZEDMIAR]
wo=70.897	1	(6.11*4.37+4.37*2.40*2+3.60*1.20*4+2.20*2.70 )						

[RMS 2]
nz=0.095	0	0.095
np=1
wa=0
wb=0
il=6.7352

[RMS 149]
nz=0.0003	0	0.0003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0213

[RMS 4]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1042
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 1134-01	202	1134-01		1
mpn=121,0:0,0911
na=(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=104
ob=174.705
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=				

[PRZEDMIAR]
wo=174.705	1	(6.11*4.37+4.37*2.40*2+3.60*1.20*4+2.20*2.70 )+#p106						

[RMS 2]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0
il=10.4823

[RMS 188]
nz=0.21	0	0.21
np=1
wa=0
wb=0
il=36.6881

[RMS 4]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 189]
nz=0.0002	0	0.0002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0349

[RMS 190]
nz=0.0003	0	0.0003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0524

[POZYCJA]
id=292
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 1204-01 z.sz.2.3. 	4-01	1204-01	 z.sz.2.3. 	1
mpn=47:0:0976,101211
na=Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów - klatki schodowe
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=105
ob=70.897
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=				

[PRZEDMIAR]
wo=70.897	1	#p103						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.15		1.15
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 2]
nz=0.119	0	0.119
np=1
wa=0
wb=0
il=9.7023

[RMS 150]
nz=0.298	0	0.298
np=1
wa=0
wb=0
il=21.1273

[RMS 4]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=298
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 1204-01 z.sz.2.3. 	4-01	1204-01	 z.sz.2.3. 	1
mpn=47:0:0976,101211
na=Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi sufitów z  termatexu - klatki schodowe
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=106
ob=103.808
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=				

[PRZEDMIAR]
wo=103.808	1	0.25*7.21*3+10.25*4.80*2						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.15		1.15
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 2]
nz=0.119	0	0.119
np=1
wa=0
wb=0
il=14.2061

[RMS 150]
nz=0.298	0	0.298
np=1
wa=0
wb=0
il=30.9348

[RMS 4]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=293
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 1212-19	4-01	1212-19		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=107
ob=39.2
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=				

[PRZEDMIAR]
wo=39.2	1	(1.00*0.20*2*14)*7						

[RMS 2]
nz=1.13	0	1.13
np=1
wa=0
wb=0
il=44.296

[RMS 213]
nz=0.173	0	0.173
np=1
wa=0
wb=0
il=6.7816

[RMS 214]
nz=0.183	0	0.183
np=1
wa=0
wb=0
il=7.1736

[RMS 215]
nz=0.079	0	0.079
np=1
wa=0
wb=0
il=3.0968

[RMS 216]
nz=0.56	0	0.56
np=1
wa=0
wb=0
il=21.952

[RMS 4]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=294
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 1212-28	4-01	1212-28		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=108
ob=52
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=				

[PRZEDMIAR]
wo=52	1	52						

[RMS 2]
nz=0.22	0	0.22
np=1
wa=0
wb=0
il=11.44

[RMS 213]
nz=0.013	0	0.013
np=1
wa=0
wb=0
il=0.676

[RMS 214]
nz=0.014	0	0.014
np=1
wa=0
wb=0
il=0.728

[RMS 215]
nz=0.006	0	0.006
np=1
wa=0
wb=0
il=0.312

[RMS 216]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0
il=10.4

[RMS 4]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=295
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 1212-05	4-01	1212-05		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=109
ob=70.56
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=				

[PRZEDMIAR]
wo=70.56	1	4.20*0.90*4+10,00*0,90*4+3,60*0.90*6						

[RMS 2]
nz=0.94	0	0.94
np=1
wa=0
wb=0
il=66.3264

[RMS 213]
nz=0.077	0	0.077
np=1
wa=0
wb=0
il=5.4331

[RMS 214]
nz=0.077	0	0.077
np=1
wa=0
wb=0
il=5.4331

[RMS 215]
nz=0.034	0	0.034
np=1
wa=0
wb=0
il=2.399

[RMS 216]
nz=0.56	0	0.56
np=1
wa=0
wb=0
il=39.5136

[RMS 4]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=296
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 1212-28	4-01	1212-28		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Dwukrotne lakierowanie okładzin drewnianych balustrady- pochwyty
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=110
ob=21.6
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=				

[PRZEDMIAR]
wo=21.6	1	3.60* 6						

[RMS 2]
nz=0.22	0	0.22
np=1
wa=0
wb=0
il=4.752

[RMS 339]
nz=0.027	0	0.027
np=1
wa=0
wb=0
il=0.5832

[RMS 35]
nz=0.006	0	0.006
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1296

[RMS 26]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0
il=4.32

[RMS 4]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1072
pd=						1
mpn=1211
na=Wymiana  płytek  o wymiarach 30x 30 cm w stopniach schodowych
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=111
ob=30
jm=płyt.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=				

[PRZEDMIAR]
wo=30	1	30						

[RMS 2]
nz=0.46	0	0.46
np=1
wa=0
wb=0
il=13.8

[RMS 285]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0
il=1.2

[RMS 286]
nz=0.00035	0	0.00035
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0105

[RMS 287]
nz=0.001	0	0.001
np=1
wa=0
wb=0
il=0.03

[RMS 4]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1083
pd=						1
mpn=1211
na=Wymiana cokolika przy  stopniach schodowych
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=112
ob=30
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=				

[PRZEDMIAR]
wo=30	1	30						

[RMS 2]
nz=0.46	0	0.46
np=1
wa=0
wb=0
il=13.8

[RMS 288]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[RMS 286]
nz=0.00035	0	0.00035
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0105

[RMS 287]
nz=0.001	0	0.001
np=1
wa=0
wb=0
il=0.03

[RMS 4]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1089
pd=						1
mpn=1211
na=Montaż piktogramów "Droga ewakuacyjna"
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=113
ob=4
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=				

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[RMS 289]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[POZYCJA]
id=297
pd=						0
na=Sprzątanie po robotach
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=114
ob=5
jm=r-g	149
kj=0	0	0
cj=0
wn=				

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						

[RMS 2]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=5

[ELEMENT 2]
na=Roboty co
wa=0
kn=0	0	0
id=218
nu=4.2
wn=				

[POZYCJA]
id=219
pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-02 0515-04 z.o.2.5. 	4-02	0515-04	 z.o.2.5. 	1
mpn=3:0:0915,101211
na=Demontaż i montaż grzejnika żeliwnego członowego o powierzchni ogrzewalnej do 10.0 m2 - materiały z odzysku
uw= 
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=115
ob=6
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=				

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.15		1.15
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 2]
nz=4.86	0	4.86
np=1
wa=0
wb=0
il=33.534

[RMS 4]
nz=10	0	10
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=223
pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-02 0127-01	4-02	0127-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Wstawienie zaworu przelotowego powrotnego o śr. 15  mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=116
ob=6
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=				

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						

[RMS 2]
nz=1.82	0	1.82
np=1
wa=0
wb=0
il=10.92

[RMS 106]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=6

[RMS 103]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=6

[RMS 104]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=6

[RMS 105]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=6

[RMS 4]
nz=4	0	4
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=221
pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-02 0514-07	4-02	0514-07		1
mpn=_1211
na=Próba szczelności grzejnika o powierzchni ogrzewalnej do 10.0 m2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=117
ob=6
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=				

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						

[RMS 2]
nz=0.75	0	0.75
np=1
wa=0
wb=0
il=4.5

[RMS 4]
nz=10	0	10
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[ELEMENT 1]
na=Pomieszczenie dla Pań sprzątających
wa=0
kn=0	0	0
id=89
nu=5
cpv=45400000-1
wn=				

[POZYCJA]
id=91
pd=ATHENASOFT wyd.I 2008	KNR	AT-26 0103-02	AT-26	0103-02		1
mpn=1211
na=Zabezpieczenie okien folią
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=118
ob=4.219
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=				

[PRZEDMIAR]
wo=4.219	1	1,11*1,60+2,07*1,18						

[RMS 2]
nz=0.12	0	0.12
np=1
wa=0
wb=0
il=0.5063

[RMS 3]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0
il=4.6409

[RMS 4]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=92
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 1216-01	4-01	1216-01		1
mpn=1211
na=Zabezpieczenie podłóg folią
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=119
ob=11.088
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=				

[PRZEDMIAR]
wo=11.088	1	5,60*1,98						

[RMS 2]
nz=0.057	0	0.057
np=1
wa=0
wb=0
il=0.632

[RMS 50]
nz=0.357	0	0.357
np=1
wa=0
wb=0
il=3.9584

[RMS 4]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=100
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 1206-02	4-01	1206-02		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=120
ob=22.656
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=				

[PRZEDMIAR]
wo=22.656	1	(5.60*2+1.98*2)*1.60-1.60*1.00						

[RMS 2]
nz=0.384	0	0.384
np=1
wa=0
wb=0
il=8.6999

[RMS 21]
nz=0.18	0	0.18
np=1
wa=0
wb=0
il=4.0781

[RMS 22]
nz=0.111	0	0.111
np=1
wa=0
wb=0
il=2.5148

[RMS 23]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0
il=1.3594

[RMS 24]
nz=0.149	0	0.149
np=1
wa=0
wb=0
il=3.3757

[RMS 20]
nz=0.000004	0	0.000004
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0001

[RMS 4]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=102
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 1134-02	202	1134-02		1
mpn=121,0:1,0911
na=(z.VII) Gruntowanie podłoży
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=121
ob=23.545
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=				

[PRZEDMIAR]
wo=23.545	1	(5.60*2+1.98*2)*1.10-#p118+5.60*1.98						

[RMS 2]
nz=0.08	0	0.08
np=1
wa=0
wb=0
il=1.8836

[RMS 30]
nz=0.22	0	0.22
np=1
wa=0
wb=0
il=5.1799

[RMS 4]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.0002	0	0.0002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0047

[RMS 31]
nz=0.0003	0	0.0003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0071

[POZYCJA]
id=103
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 1204-08	4-01	1204-08		1
mpn=_1211
na=Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=122
ob=23.545
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=				

[PRZEDMIAR]
wo=23.545	1	#p121						

[RMS 2]
nz=0.095	0	0.095
np=1
wa=0
wb=0
il=2.2368

[RMS 149]
nz=0.0003	0	0.0003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0071

[RMS 4]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=104
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 1204-01	4-01	1204-01		1
mpn=_1211
na=Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=123
ob=11.088
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=				

[PRZEDMIAR]
wo=11.088	1	5.60*1.98						

[RMS 2]
nz=0.119	0	0.119
np=1
wa=0
wb=0
il=1.3195

[RMS 150]
nz=0.298	0	0.298
np=1
wa=0
wb=0
il=3.3042

[RMS 4]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=105
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 1204-02	4-01	1204-02		1
mpn=_1211
na=Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=124
ob=12.457
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=				

[PRZEDMIAR]
wo=12.457	1	(5.60*2+1.98*2)*1.10-#p118						

[RMS 2]
nz=0.119	0	0.119
np=1
wa=0
wb=0
il=1.4824

[RMS 150]
nz=0.286	0	0.286
np=1
wa=0
wb=0
il=3.5627

[RMS 4]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=109
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 1212-19	4-01	1212-19		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=125
ob=1.68
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=				

[PRZEDMIAR]
wo=1.68	1	0.60*0.20*2*7						

[RMS 2]
nz=1.13	0	1.13
np=1
wa=0
wb=0
il=1.8984

[RMS 22]
nz=0.173	0	0.173
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2906

[RMS 24]
nz=0.183	0	0.183
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3074

[RMS 35]
nz=0.079	0	0.079
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1327

[RMS 26]
nz=0.56	0	0.56
np=1
wa=0
wb=0
il=0.9408

[RMS 4]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=110
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 1212-28	4-01	1212-28		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=126
ob=30
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=				

[PRZEDMIAR]
wo=30	1	30						

[RMS 2]
nz=0.22	0	0.22
np=1
wa=0
wb=0
il=6.6

[RMS 22]
nz=0.013	0	0.013
np=1
wa=0
wb=0
il=0.39

[RMS 24]
nz=0.014	0	0.014
np=1
wa=0
wb=0
il=0.42

[RMS 35]
nz=0.006	0	0.006
np=1
wa=0
wb=0
il=0.18

[RMS 26]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0
il=6

[RMS 4]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=112
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 1207-02	4-01	1207-02		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Dwukrotne malowanie farbami olejnymi pasów ościeżnic
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=127
ob=4.9
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=				

[PRZEDMIAR]
wo=4.9	1	0.90+2.00+2.00 						

[RMS 2]
nz=0.168	0	0.168
np=1
wa=0
wb=0
il=0.8232

[RMS 25]
nz=0.021	0	0.021
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1029

[RMS 21]
nz=0.046	0	0.046
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2254

[RMS 22]
nz=0.026	0	0.026
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1274

[RMS 26]
nz=0.027	0	0.027
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1323

[RMS 24]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0
il=0.196

[RMS 35]
nz=0.015	0	0.015
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0735

[RMS 4]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=113
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0354-13	4-01	0354-13		1
mpn=1211
na=Wykucie z muru kratek wentylacyjnych,
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=128
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=				

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 2]
nz=0.12	0	0.12
np=1
wa=0
wb=0
il=0.12

[POZYCJA]
id=114
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0322-02	4-01	0322-02		1
mpn=_1211
na=Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=129
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=				

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 2]
nz=0.68	0	0.68
np=1
wa=0
wb=0
il=0.68

[RMS 38]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 39]
nz=0.00207	0	0.00207
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0021

[RMS 29]
nz=0.005	0	0.005
np=1
wa=0
wb=0
il=0.005

[RMS 40]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 41]
nz=0.002	0	0.002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.002

[RMS 4]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=116
pd=						0
na=Montaż rolety podgumowanej
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=130
ob=2.443
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=				

[PRZEDMIAR]
wo=2.443	1	2.07*1.18						

[RMS 282]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2.443

[POZYCJA]
id=1012
pd=						0
na=Sprzątanie po robotach
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=131
ob=2
jm=r-g	149
kj=0	0	0
cj=0
wn=				

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 2]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[ELEMENT 1]
na=Ścianka aluminiowa
wa=0
kn=0	0	0
id=262
nu=6
wn=				

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=65.4	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[POZYCJA]
id=261
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0354-08	4-01	0354-08		1
mpn=1211
na=Wykucie z muru starej ścianki aluminiowej o powierzchni ponad 2 m2
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=132
ob=5.72
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=				

[PRZEDMIAR]
wo=5.72	1	2.86*2.00						

[RMS 2]
nz=0.84	0	0.84
np=1
wa=0
wb=0
il=4.8048

[POZYCJA]
id=263
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 1040-05	2-02	1040-05		1
mpn=_1211
na=Ścianki aluminiowe z drzwiami
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=133
ob=5.72
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=				

[PRZEDMIAR]
wo=5.72	1	2.86*2.00						

[RMS 2]
nz=2.06	0	2.06
np=1
wa=0
wb=0
il=11.7832

[RMS 230]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0
il=0.572

[RMS 231]
nz=0.24	0	0.24
np=1
wa=0
wb=0
il=1.3728

[RMS 164]
nz=2.4	0	2.4
np=1
wa=0
wb=0
il=13.728

[RMS 232]
nz=0.95	0	0.95
np=1
wa=0
wb=0
il=5.434

[RMS 4]
nz=15	0	15
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 234]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=5.72

[RMS 6]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0
il=0.286

[RMS 7]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3432

[POZYCJA]
id=264
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0708-01	4-01	0708-01		1
mpn=_121,0:1,0911
na=Wykonanie tynków zwykłych zewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=134
ob=13.72
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=				

[PRZEDMIAR]
wo=13.72	1	(2.86+2.00*2)*2						

[RMS 2]
nz=0.62	0	0.62
np=1
wa=0
wb=0
il=8.5064

[RMS 83]
nz=0.0008	0	0.0008
np=1
wa=0
wb=0
il=0.011

[RMS 28]
nz=0.001	0	0.001
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0137

[RMS 29]
nz=0.004	0	0.004
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0549

[RMS 41]
nz=0.001	0	0.001
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0137

[RMS 4]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 85]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1372

[RMS 86]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1372

[POZYCJA]
id=265
pd=IGM wyd.I 2001	KNR	0-33 0128-01	0-33	0128-01		1
mpn=121,0:0,0911
na=Malowanie elewacji - kolor dobrać zbliżony do istniejącego
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=135
ob=10
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=				

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10						

[RMS 2]
nz=0.126	0	0.126
np=1
wa=0
wb=0
il=1.26

[RMS 235]
nz=0.35	0	0.35
np=1
wa=0
wb=0
il=3.5

[RMS 4]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 225]
nz=0.0004	0	0.0004
np=1
wa=0
wb=0
il=0.004

[POZYCJA]
id=272
pd=						0
na=Wywóz i utylizacja starej ścianki
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=136
ob=1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=				

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 242]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[ELEMENT 1]
na=Roboty elektryczne
wa=0
kn=0	0	0
id=128
nu=7
ir=151
wn=				

[NARZUTY NORMA 3]
na=Podatek VAT	PV
wa=23	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
nm=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=65.4	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty zakupu	Kz
wa=0	1	0	PLN
op=1	0
nm=1

[POZYCJA]
id=129
pd=ORGBUD 1989,biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1129-01	4-03	1129-01		1
mpn=_1211
na=Demontaż tablic bezpiecznikowych o powierzchni do 0.5 m2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=137
ob=5
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=				

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						

[RMS 151]
nz=0.483	0	0.483
np=1
wa=0
wb=0
il=2.415

[POZYCJA]
id=130
pd=ORGBUD 1989,biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1129-02	4-03	1129-02		1
mpn=_1211
na=Demontaż tablic bezpiecznikowych o powierzchni do 1.0 m2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=138
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=				

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 151]
nz=0.777	0	0.777
np=1
wa=0
wb=0
il=1.554

[POZYCJA]
id=131
pd=ORGBUD 1989,biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1131-01	4-03	1131-01		1
mpn=_1211
na=Demontaż przekaźników pomocniczych, sygnalizacyjnych o 4 przyłączonych przewodach
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=139
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=				

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 151]
nz=0.546	0	0.546
np=1
wa=0
wb=0
il=1.092

[POZYCJA]
id=132
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0501-03	AL-01	0501-03		1
mpn=_1211
na=Demontaż elementów systemu telewizji użytkowej - monitor TVU
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=140
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=				

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 151]
nz=1.93	0	1.93
np=1
wa=0
wb=0
il=1.93

[POZYCJA]
id=133
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0501-03	AL-01	0501-03		1
mpn=_1211
na=Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - monitor TVU
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=141
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=				

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 151]
nz=1.93	0	1.93
np=1
wa=0
wb=0
il=1.93

[POZYCJA]
id=134
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0502-04	AL-01	0502-04		1
mpn=_1211
na=Demontaż elementów systemu telewizji użytkowej - multipleksowy przełącznik wizji do 16 wejść video
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=142
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=				

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 151]
nz=14.31	0	14.31
np=1
wa=0
wb=0
il=14.31

[POZYCJA]
id=135
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0502-04	AL-01	0502-04		1
mpn=_1211
na=Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - multipleksowy przełącznik wizji do 16 wejść video
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=143
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=				

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 151]
nz=14.31	0	14.31
np=1
wa=0
wb=0
il=14.31

[POZYCJA]
id=136
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-25 0615-01	2-25	0615-01		1
mpn=1211
na=Montaż końcówek kablowych zaciskanych przy przekroju żył do 16 mm2 - budowa
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=144
ob=16
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=				

[PRZEDMIAR]
wo=16	1	16						

[RMS 151]
nz=0.08	0	0.08
np=1
wa=0
wb=0
il=1.28

[RMS 152]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=16

[RMS 153]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=16

[RMS 4]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=137
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0506-01	AL-01	0506-01		1
mpn=1211
na=Uruchomienie systemu TVU - linia transmisji wizji
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=145
ob=8
jm=linia	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=				

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8						

[RMS 151]
nz=1.85	0	1.85
np=1
wa=0
wb=0
il=14.8

[POZYCJA]
id=138
pd=ORGBUD 1989,biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1115-01	4-03	1115-01		1
mpn=_1211
na=Demontaż przewodów kabelkowych nieopancerzonych o łącznym przekroju żył do 6 mm2 z rur instalacyjnych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=146
ob=150
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=				

[PRZEDMIAR]
wo=150	1	150						

[RMS 151]
nz=0.0315	0	0.0315
np=1
wa=0
wb=0
il=4.725

[POZYCJA]
id=139
pd=ORGBUD 1989,biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1107-08	4-03	1107-08		1
mpn=_1211
na=Demontaż rur winidurowych o śr. do 47 mm instalacji natynkowej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=147
ob=30
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=				

[PRZEDMIAR]
wo=30	1	30						

[RMS 151]
nz=0.063	0	0.063
np=1
wa=0
wb=0
il=1.89

[POZYCJA]
id=140
pd=ATHENASOFT wyd.I 2003	KNR	AT-14 0110-12	AT-14	0110-12		1
mpn=_1211
na=Montaż szafki wiszącej lub punktu pośredniego o masie do 2 kg
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=148
ob=7
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=				

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	7						

[RMS 151]
nz=0.23	0	0.23
np=1
wa=0
wb=0
il=1.61

[RMS 4]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=141
pd=ATHENASOFT wyd.I 2003	KNR	AT-14 0110-13	AT-14	0110-13		1
mpn=_1211
na=Montaż szafki wiszącej lub punktu pośredniego o masie ponad 2 do 12 kg
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=149
ob=2
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=				

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 151]
nz=0.58	0	0.58
np=1
wa=0
wb=0
il=1.16

[RMS 4]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=142
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0115-01	AL-01	0115-01		1
mpn=_1211
na=Montaż urządzenia zdalnej transmisji i monitoringu - zewnętrzny modem telefoniczny
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=150
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=				

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 151]
nz=3.26	0	3.26
np=1
wa=0
wb=0
il=3.26

[POZYCJA]
id=143
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0101-02	AL-01	0101-02		1
mpn=_1211
na=Montaż kompaktowej centrali alarmowej do 8 linii dozorowych
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=151
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=				

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[RMS 151]
nz=17.6	0	17.6
np=1
wa=0
wb=0
il=52.8

[POZYCJA]
id=144
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0111-02	AL-01	0111-02		1
mpn=_1211
na=Montaż elementów obsługowych - pulpit obsługowy (konsola) z wyświetlaczem LCD
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=152
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=				

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 151]
nz=9.67	0	9.67
np=1
wa=0
wb=0
il=19.34

[POZYCJA]
id=145
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0113-04	AL-01	0113-04		1
mpn=_1211
na=Montaż modułu do 8 adresów
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=153
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=				

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 151]
nz=3.73	0	3.73
np=1
wa=0
wb=0
il=3.73

[POZYCJA]
id=146
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0115-01	AL-01	0115-01		1
mpn=_1211
na=Montaż urządzenia zdalnej transmisji i monitoringu - zewnętrzny modem telefoniczny
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=154
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=				

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 151]
nz=3.26	0	3.26
np=1
wa=0
wb=0
il=3.26

[POZYCJA]
id=147
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0402-02	AL-01	0402-02		1
mpn=_1211
na=Montaż ręcznych ostrzegaczy pożaru - przycisk typu adresowego
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=155
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=				

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 151]
nz=0.9	0	0.9
np=1
wa=0
wb=0
il=0.9

[POZYCJA]
id=148
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0601-01	AL-01	0601-01		1
mpn=1211
na=Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu alarmowego - do 25 kroków programowych (instrukcji)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=156
ob=1
jm=system	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=				

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 151]
nz=17.6	0	17.6
np=1
wa=0
wb=0
il=17.6

[POZYCJA]
id=149
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0602-03	AL-01	0602-03		1
mpn=1211
na=Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych konwencjonalnych do 8 elementów liniowych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=157
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=				

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 151]
nz=1.62	0	1.62
np=1
wa=0
wb=0
il=1.62

[POZYCJA]
id=150
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0604-01	AL-01	0604-01		1
mpn=1211
na=Praca próbna i testowanie systemu alarmowego do 24 elementów liniowych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=158
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=				

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 151]
nz=5.75	0	5.75
np=1
wa=0
wb=0
il=5.75

[POZYCJA]
id=151
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0512-06	5	0512-06		1
mpn=_1211
na=Oprawy świetlówkowe tunelowe w obudowie z tworzyw sztucznych przykręcane przelotowe 2x40 W
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=159
ob=2
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=				

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 151]
nz=0.91	0	0.91
np=1
wa=0
wb=0
il=1.82

[RMS 154]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 155]
nz=2.08	0	2.08
np=1
wa=0
wb=0
il=4.16

[RMS 4]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=152
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0404-06	5	0404-06		1
mpn=_1211
na=Obudowy o powierzchni do 0.2 m2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=160
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=				

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 151]
nz=1.27	0	1.27
np=1
wa=0
wb=0
il=1.27

[RMS 156]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=153
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0407-04	5	0407-04		1
mpn=121,0:0,0911
na=Rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 3 (4)-biegunowy w rozdzielnicach
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=161
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=				

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 151]
nz=0.34	0	0.34
np=1
wa=0
wb=0
il=0.34

[RMS 157]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=154
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0407-01	5	0407-01		1
mpn=1211
na=Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=162
ob=5
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=				

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						

[RMS 151]
nz=0.18	0	0.18
np=1
wa=0
wb=0
il=0.9

[RMS 158]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=5

[POZYCJA]
id=155
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0407-03	5	0407-03		1
mpn=121,0:0,0911
na=Rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 1 (2)-biegunowy w rozdzielnicach
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=163
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=				

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 151]
nz=0.22	0	0.22
np=1
wa=0
wb=0
il=0.22

[RMS 159]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=156
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0408-04	5	0408-04		1
mpn=1211
na=Dodatkowe wyposażenie rozdzielnic modułowych - szyna łączeniowa 1-biegunowa
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=164
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=				

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[RMS 151]
nz=0.0084	0	0.0084
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0336

[RMS 160]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[POZYCJA]
id=157
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0408-03	5	0408-03		1
mpn=1211
na=Dodatkowe wyposażenie rozdzielnic modułowych - szyna łączeniowa 3-biegunowa
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=165
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=				

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 151]
nz=0.0577	0	0.0577
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1154

[RMS 161]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[POZYCJA]
id=158
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0408-01	5	0408-01		1
mpn=1211
na=Dodatkowe wyposażenie rozdzielnic modułowych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=166
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=				

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 151]
nz=0.112	0	0.112
np=1
wa=0
wb=0
il=0.112

[RMS 162]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=159
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0111-02	5	0111-02		1
mpn=_1211
na=Kanał instalacyjny z PCW o szerokości podstawy do 60 mm - podłoże inne niż betonowe
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=167
ob=15
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=				

[PRZEDMIAR]
wo=15	1	15						

[RMS 151]
nz=0.409	0	0.409
np=1
wa=0
wb=0
il=6.135

[RMS 163]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=15.6

[RMS 164]
nz=2.7	0	2.7
np=1
wa=0
wb=0
il=40.5

[RMS 4]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=160
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0111-02	5	0111-02		1
mpn=_1211
na=Kanał instalacyjny z PCW o szerokości podstawy do 60 mm - podłoże inne niż betonowe
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=168
ob=20
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=				

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20						

[RMS 151]
nz=0.409	0	0.409
np=1
wa=0
wb=0
il=8.18

[RMS 165]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=20.8

[RMS 164]
nz=2.7	0	2.7
np=1
wa=0
wb=0
il=54

[RMS 4]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=161
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0209-01	5	0209-01		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania - UTP kat 5e
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=169
ob=350
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=				

[PRZEDMIAR]
wo=350	1	350						

[RMS 151]
nz=0.0406	0	0.0406
np=1
wa=0
wb=0
il=14.21

[RMS 166]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=364

[RMS 4]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=162
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0209-01	5	0209-01		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania - RG-6
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=170
ob=250
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=				

[PRZEDMIAR]
wo=250	1	250						

[RMS 151]
nz=0.0406	0	0.0406
np=1
wa=0
wb=0
il=10.15

[RMS 167]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=260

[RMS 4]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=163
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0205-01	5	0205-01		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=171
ob=65
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=				

[PRZEDMIAR]
wo=65	1	65						

[RMS 151]
nz=0.0546	0	0.0546
np=1
wa=0
wb=0
il=3.549

[RMS 168]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=67.6

[RMS 4]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=165
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0205-01	5	0205-01		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=172
ob=25
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=				

[PRZEDMIAR]
wo=25	1	25						

[RMS 151]
nz=0.0546	0	0.0546
np=1
wa=0
wb=0
il=1.365

[RMS 170]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=26

[RMS 4]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=164
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0205-01	5	0205-01		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=173
ob=35
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=				

[PRZEDMIAR]
wo=35	1	35						

[RMS 151]
nz=0.0546	0	0.0546
np=1
wa=0
wb=0
il=1.911

[RMS 169]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=36.4

[RMS 4]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=166
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0205-03	5	0205-03		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=174
ob=35
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=				

[PRZEDMIAR]
wo=35	1	35						

[RMS 151]
nz=0.084	0	0.084
np=1
wa=0
wb=0
il=2.94

[RMS 171]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=36.4

[RMS 4]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=167
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0308-03	5	0308-03		1
mpn=_1211
na=Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe przelotowe podwójne o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=175
ob=8
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=				

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8						

[RMS 151]
nz=0.341	0	0.341
np=1
wa=0
wb=0
il=2.728

[RMS 172]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=8.16

[RMS 4]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=168
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0308-02	5	0308-02		1
mpn=_1211
na=Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe przelotowe pojedyncze o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2 (data)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=176
ob=10
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=				

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10						

[RMS 151]
nz=0.273	0	0.273
np=1
wa=0
wb=0
il=2.73

[RMS 173]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=10.2

[RMS 4]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=169
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0308-02	5	0308-02		1
mpn=_1211
na=Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe przelotowe pojedyncze o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2 (2xRJ45 6e)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=177
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=				

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 151]
nz=0.273	0	0.273
np=1
wa=0
wb=0
il=0.546

[RMS 174]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=2.04

[RMS 4]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=170
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0308-02	5	0308-02		1
mpn=_1211
na=Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe przelotowe pojedyncze o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2 (2xRJ45 6e)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=178
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=				

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 151]
nz=0.273	0	0.273
np=1
wa=0
wb=0
il=0.273

[RMS 175]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=1.02

[RMS 4]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=171
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0302-01	5	0302-01		1
mpn=_1211
na=Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=179
ob=21
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=				

[PRZEDMIAR]
wo=21	1	21						

[RMS 151]
nz=0.084	0	0.084
np=1
wa=0
wb=0
il=1.764

[RMS 176]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=21.42

[RMS 4]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=172
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1207-01	5	1207-01		1
mpn=1211
na=Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=180
ob=45
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=				

[PRZEDMIAR]
wo=45	1	45						

[RMS 151]
nz=0.0798	0	0.0798
np=1
wa=0
wb=0
il=3.591

[POZYCJA]
id=173
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1208-01	5	1208-01		1
mpn=1211
na=Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=181
ob=45
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=				

[PRZEDMIAR]
wo=45	1	45						

[RMS 151]
nz=0.0315	0	0.0315
np=1
wa=0
wb=0
il=1.4175

[POZYCJA]
id=174
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1208-05	5	1208-05		1
mpn=1211
na=Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=182
ob=0.45
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=				

[PRZEDMIAR]
wo=0.45	1	0,45						

[RMS 151]
nz=4.03	0	4.03
np=1
wa=0
wb=0
il=1.8135

[RMS 177]
nz=0.191	0	0.191
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0859

[RMS 178]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0
il=0.495

[RMS 179]
nz=0.16	0	0.16
np=1
wa=0
wb=0
il=0.072

[RMS 4]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=175
pd=ATHENASOFT wyd.I 2003	KNR	AT-14 0111-01	AT-14	0111-01		1
mpn=1211
na=Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych zgodnie z wymaganiami
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=183
ob=10
jm=pomiar	108
kj=0	0	0
cj=0
wn=				

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10						

[RMS 151]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=10

[RMS 4]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 180]
nz=0.298	0	0.298
np=1
wa=0
wb=0
il=2.98

[RMS 181]
nz=0.596	0	0.596
np=1
wa=0
wb=0
il=5.96

[POZYCJA]
id=176
pd=ATHENASOFT wyd.I 2003	KNR	AT-14 0102-07	AT-14	0102-07		1
mpn=1211
na=Układanie poziomego okablowania strukturalnego - odcinek poziomy, dodatek za ułożenie na suficie podwieszanym
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=184
ob=500
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=				

[PRZEDMIAR]
wo=500	1	500						

[RMS 151]
nz=0.00302	0	0.00302
np=1
wa=0
wb=0
il=1.51

[RMS 4]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=177
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1301-01	5	1301-01		1
mpn=1211
na=Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=185
ob=2
jm=pomiar	108
kj=0	0	0
cj=0
wn=				

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 151]
nz=1.3	0	1.3
np=1
wa=0
wb=0
il=2.6

[POZYCJA]
id=178
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1304-05	5	1304-05		1
mpn=1211
na=Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=186
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=				

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 151]
nz=0.5	0	0.5
np=1
wa=0
wb=0
il=0.5

[POZYCJA]
id=179
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1304-06	5	1304-06		1
mpn=1211
na=Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (każdy następny pomiar)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=187
ob=7
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=				

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	7						

[RMS 151]
nz=0.28	0	0.28
np=1
wa=0
wb=0
il=1.96

[SUMA KONTROLNA]
4c6141101b213853ee51ae3a442336b5