[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft sp. z o.o.
wf=4
pr=NORMA	4.54
pe=1
op=1
opn=0	0	2	1	1	0	2	8	1	6	1	0	0	0	1.	1	1	0	1	1	1
prn=2	2	3	3	4	1	6	0	1
own=3	1	1	0	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	1	1	poz.	<	>	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	1	1	1	0	0	0
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
wbn=PLN	zł
wk=0
na=Koszty pośrednie	Koszty zakupu	Zysk	VAT
wn=			

[STRONA TYT]
na=PRZEDMIAR	PRZEDMIAR
nfn=Zachodniopomorski Uniwersytet                                        Technologiczny w Szczecinie
afn=Szczecin Al. Piastów 17
nb=Remont pomieszczenia Biblioteki Wydziałowej i Sali Wykładowej nr 114 w budynku WNoŻiR
ab=Szczecin ul. P.Pawła VI 3B
ni=Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
ai=Szczecin, al. Piastów 17
br=BUDOWLANA
dt=14.03.2016	0

[CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU]
sz=	0
lp=1	2
pa=1	1	1	
pa=0	1	0	

[NARZUTY NORMA 1]
na=VAT	V
wa=0	1	0	PLN
op=0	0
nc=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=0	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty zakupu	Kz
wa=0	1	0	PLN
op=1	1
nm=10

[NARZUTY NORMA 2]
na=Zysk	Z
wa=0	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[RMS ZEST 20]
ty=M
na=ałun techniczny glinowo-potasowy gat.III(10.5%)	0
id=1410001	2
jm=kg	033
ce=0	1468484340
cw=0	PLN
il=0.2
pr=	0	0	0	1640099

[RMS ZEST 16]
ty=M
na=benzyna do lakierów	0
id=1050199	2
jm=dm3	066
ce=0	1468484340
cw=0	PLN
il=0.075
pr=	0	0	0	1050199

[RMS ZEST 15]
ty=M
na=farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania	0
id=1510210	2
jm=dm3	066
ce=0	1468484356
cw=0	PLN
il=0.2
pr=PFL	0	0	0	

[RMS ZEST 13]
ty=M
na=farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania	0
id=1510100	2
jm=dm3	066
ce=0	1468484368
cw=0	PLN
il=0.13
pr=PFL	0	0	0	

[RMS ZEST 4]
ty=M
na=farby emulsyjne nawierzchniowe	0
id=1502110	2
jm=dm3	066
ce=0	1468484340
cw=0	PLN
il=131.1865
pr=	0	0	0	1502199;1503199;1503299

[RMS ZEST 25]
ty=M
na=farby emulsyjne nawierzchniowe	0
id=1510899	1
jm=dm3	066
ce=0	1468484340
cw=0	PLN
il=26.1048
pr=	0	0	0	1502199;1503199;1503299

[RMS ZEST 23]
ty=M
na=folia polietylenowa	0
id=1560200	2
jm=m2	050
ce=0	1468484340
cw=0	PLN
il=96.7777
pr=	0	0	0	1560399

[RMS ZEST 2]
ty=M
na=gips budowlany szpachlowy powierzchniowy	0
id=1770110	2
jm=t	034
ce=0	1468484340
cw=0	PLN
il=0.0785

[RMS ZEST 12]
ty=M
na=grunt pokostowy	0
id=1533199	2
jm=dm3	066
ce=0	1468484340
cw=0	PLN
il=0.23
pr=	0	0	0	1533131

[RMS ZEST 21]
ty=M
na=koszt	0
id=	3
jm=m2	050
ce=0	1468484340
cw=0	PLN
il=6

[RMS ZEST 26]
ty=M
na=koszt'	0
id=	3
jm=m2	050
ce=0	1468484340
cw=0	PLN
il=29.61

[RMS ZEST 22]
ty=M
na=koszt demontażu i montażu	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1468484340
cw=0	PLN
il=13

[RMS ZEST 24]
ty=M
na=koszt demontażu i montażu'	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1468484340
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 14]
ty=M
na=papier ścierny w arkuszach	0
id=3920099	2
jm=ark.	116
ce=0	1468484340
cw=0	PLN
il=0.135
pr=	0	0	0	3920099

[RMS ZEST 18]
ty=M
na=piasek do zapraw	0
id=1602099	2
jm=m3	060
ce=0	1468484340
cw=0	PLN
il=0.012
pr=	0	0	0	1602000

[RMS ZEST 10]
ty=M
na=płytki termatex	0
id=1563649	2
jm=szt	020
ce=0	1468484340
cw=0	PLN
il=2
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1563699

[RMS ZEST 5]
ty=M
na=preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"	0
id=202x051	3
jm=dm3	066
ce=0	1468484375
cw=0	PLN
il=115.6732
pr=PIG	0	0	0	

[RMS ZEST 1]
ty=R
na=robocizna	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0	1468484340
cw=0	PLN
il=151.5341

[RMS ZEST 11]
ty=M
na=szpachlówka olejno żywiczna na tynki biała	0
id=1510711	2
jm=kg	033
ce=0	1468484388
cw=0	PLN
il=0.105
pr=REM	0	0	0	

[RMS ZEST 7]
ty=S
na=środek transportowy	0
id=39599	1
jm=m-g	148
ce=0	1468484340
cw=0	PLN
il=0.1615
pr=	0	0	0	39000

[RMS ZEST 19]
ty=M
na=wapno hydrauliczne	0
id=1720000	2
jm=t	034
ce=0	1468484340
cw=0	PLN
il=0.004
pr=	0	0	0	1720399

[RMS ZEST 17]
ty=M
na=wapno suchogaszone	0
id=1720299	2
jm=t	034
ce=0	1468484340
cw=0	PLN
il=0.007
pr=	0	0	0	1720200;1720210

[RMS ZEST 6]
ty=S
na=wyciąg	0
id=34000	1
jm=m-g	148
ce=0	1468484340
cw=0	PLN
il=0.1077
pr=	0	0	0	34000

[RMS ZEST 3]
ty=M	1
na=materiały pomocnicze	0
id=0000000	1
jm=%	147
cw=1	PLN
il=0

[ELEMENT 1]
na=Biblioteka
wa=0
kn=0	0	0
id=13
nu=1
wn=			

[POZYCJA]
id=1
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 1204-08	4-01	1204-08		1
mpn=_1211
na=Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności
uw= 
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=106.979
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=106.979	1	(5.46+7.60)*2*2.97+(5,00+4,90)*2,97						

[RMS 1]
nz=0.095	0	0.095
np=1
wa=0
wb=0
il=10.163

[RMS 2]
nz=0.0003	0	0.0003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0321

[RMS 3]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=4
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 1134-02	202	1134-02		1
mpn=121,0:1,0911
na=(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=106.979
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=106.979	1	#p1						

[RMS 1]
nz=0.08	0	0.08
np=1
wa=0
wb=0
il=8.5583

[RMS 5]
nz=0.22	0	0.22
np=1
wa=0
wb=0
il=23.5354

[RMS 3]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.0002	0	0.0002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0214

[RMS 7]
nz=0.0003	0	0.0003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0321

[POZYCJA]
id=3
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 1204-02	4-01	1204-02		1
mpn=_1211
na=Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian- kolor pastelowy
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=106.979
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=106.979	1	#p1						

[RMS 1]
nz=0.127	0	0.127
np=1
wa=0
wb=0
il=13.5863

[RMS 4]
nz=0.286	0	0.286
np=1
wa=0
wb=0
il=30.596

[RMS 3]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=5
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 1134-01	202	1134-01		1
mpn=121,0:1,0911
na=(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=43.776
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=43.776	1	5,76*7,60						

[RMS 1]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0
il=2.6266

[RMS 5]
nz=0.21	0	0.21
np=1
wa=0
wb=0
il=9.193

[RMS 3]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.0002	0	0.0002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0088

[RMS 7]
nz=0.0003	0	0.0003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0131

[POZYCJA]
id=6
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 1204-01	4-01	1204-01		1
mpn=_1211
na=Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów z płyt termatex
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=43.776
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=43.776	1	5,76*7,60						

[RMS 1]
nz=0.127	0	0.127
np=1
wa=0
wb=0
il=5.5596

[RMS 4]
nz=0.298	0	0.298
np=1
wa=0
wb=0
il=13.0452

[RMS 3]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=7
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 0818-03	4-01	0818-03		1
mpn=_1211
na=Wymiana pojedyńczych zniszczonych płyt termatex - 60X60
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 1]
nz=0.19	0	0.19
np=1
wa=0
wb=0
il=0.38

[RMS 10]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 3]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=8
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 1207-02	4-01	1207-02		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Dwukrotne malowanie farbami olejnymi pasów ościeża
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	2,00*2+1,00						

[RMS 1]
nz=0.174	0	0.174
np=1
wa=0
wb=0
il=0.87

[RMS 11]
nz=0.021	0	0.021
np=1
wa=0
wb=0
il=0.105

[RMS 12]
nz=0.046	0	0.046
np=1
wa=0
wb=0
il=0.23

[RMS 13]
nz=0.026	0	0.026
np=1
wa=0
wb=0
il=0.13

[RMS 14]
nz=0.027	0	0.027
np=1
wa=0
wb=0
il=0.135

[RMS 15]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2

[RMS 16]
nz=0.015	0	0.015
np=1
wa=0
wb=0
il=0.075

[RMS 3]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=9
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 1202-07	4-01	1202-07		1
mpn=_1211
na=Skasowanie wykwitów (zacieków)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=8
ob=2
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2,00						

[RMS 1]
nz=0.381	0	0.381
np=1
wa=0
wb=0
il=0.762

[RMS 17]
nz=0.0035	0	0.0035
np=1
wa=0
wb=0
il=0.007

[RMS 18]
nz=0.006	0	0.006
np=1
wa=0
wb=0
il=0.012

[RMS 19]
nz=0.002	0	0.002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.004

[RMS 20]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2

[RMS 3]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=10
pd=						0
na=Montaż żaluzji paskowych pionowych na oknach
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=9
ob=6
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	1,00*1,20*5						

[RMS 21]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=6

[POZYCJA]
id=11
pd=						0
na=Demontaż i montaż regałów na książki
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=10
ob=13
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=13	1	13						

[RMS 22]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=13

[POZYCJA]
id=12
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 1216-01	4-01	1216-01		1
mpn=1211
na=Zabezpieczenie podłóg, drzwi okien,regałów z książkami folią
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=11
ob=125.816
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=125.816	1	5,46*7,60+5,00*4,90+2,00*1,00*2+0,97*1,20*5+50,00						

[RMS 1]
nz=0.057	0	0.057
np=1
wa=0
wb=0
il=7.1715

[RMS 23]
nz=0.357	0	0.357
np=1
wa=0
wb=0
il=44.9163

[RMS 3]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=27
pd=						0
na=Sprzątanie po robotach
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=12
ob=2
jm=r-g	149
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 1]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[ELEMENT 1]
na=Sala 114
wa=0
kn=0	0	0
id=14
nu=2
wn=			

[POZYCJA]
id=15
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 1204-08	4-01	1204-08		1
mpn=_1211
na=Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności
uw= 
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=13
ob=154.737
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=154.737	1	(14,60+9,95)*2*2,97+(1,00+0,50)*2*2,97						

[RMS 1]
nz=0.095	0	0.095
np=1
wa=0
wb=0
il=14.7

[RMS 2]
nz=0.0003	0	0.0003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0464

[RMS 3]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=16
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 1134-02	202	1134-02		1
mpn=121,0:1,0911
na=(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=14
ob=154.737
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=154.737	1	#p13						

[RMS 1]
nz=0.08	0	0.08
np=1
wa=0
wb=0
il=12.379

[RMS 5]
nz=0.22	0	0.22
np=1
wa=0
wb=0
il=34.0421

[RMS 3]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.0002	0	0.0002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0309

[RMS 7]
nz=0.0003	0	0.0003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0464

[POZYCJA]
id=17
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 1204-02	4-01	1204-02		1
mpn=_1211
na=Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian- kolor pastelowy
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=15
ob=154.737
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=154.737	1	#p13						

[RMS 1]
nz=0.127	0	0.127
np=1
wa=0
wb=0
il=19.6516

[RMS 4]
nz=0.286	0	0.286
np=1
wa=0
wb=0
il=44.2548

[RMS 3]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=18
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 1134-01	202	1134-01		1
mpn=121,0:1,0911
na=(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=16
ob=232.87
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=232.87	1	14.60*9.95+(1,00+0,50*2)*14,60*3						

[RMS 1]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0
il=13.9722

[RMS 5]
nz=0.21	0	0.21
np=1
wa=0
wb=0
il=48.9027

[RMS 3]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.0002	0	0.0002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0466

[RMS 7]
nz=0.0003	0	0.0003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0699

[POZYCJA]
id=19
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 1204-01	4-01	1204-01		1
mpn=_1211
na=Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów z płyt termatex
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=17
ob=145.27
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=145.27	1	14,60*9,95						

[RMS 1]
nz=0.127	0	0.127
np=1
wa=0
wb=0
il=18.4493

[RMS 4]
nz=0.298	0	0.298
np=1
wa=0
wb=0
il=43.2905

[RMS 3]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=28
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 1204-01	4-01	1204-01		1
mpn=_1211
na=Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=18
ob=87.6
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=87.6	1	(1.00+0.50*2)*14.60*3						

[RMS 1]
nz=0.119	0	0.119
np=1
wa=0
wb=0
il=10.4244

[RMS 25]
nz=0.298	0	0.298
np=1
wa=0
wb=0
il=26.1048

[RMS 3]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=23
pd=						0
na=Wymiana żaluzji paskowych pionowych na oknach na rolety do całkowitego zaciemnienia pomieszczenia
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=19
ob=29.61
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=29.61	1	7,05*2,10*2						

[RMS 26]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=29.61

[POZYCJA]
id=24
pd=						0
na=Demontaż i montaż wyposażenia (stoły, krzesła, tablice, ekran)
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=20
ob=1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 24]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=25
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 1216-01	4-01	1216-01		1
mpn=1211
na=Zabezpieczenie podłóg, drzwi okien,regałów z książkami folią
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=21
ob=145.27
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=145.27	1	14,60*9,95						

[RMS 1]
nz=0.057	0	0.057
np=1
wa=0
wb=0
il=8.2804

[RMS 23]
nz=0.357	0	0.357
np=1
wa=0
wb=0
il=51.8614

[RMS 3]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=26
pd=						0
na=Sprzątanie po robotach
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=22
ob=2
jm=r-g	149
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 1]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[SUMA KONTROLNA]
84887c42c33d 8cdcfe269c0b87d8c50