[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft sp. z o.o.
wf=4
pr=NORMA	4.54
pe=1
op=1
opn=0	0	2	1	1	0	2	8	1	6.2	1	0	0	0	1.	1	1	0	1	1	1
prn=2	2	3	3	4	1	6	0	1
own=3	1	1	0	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	1	1	poz.	<	>	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	1	1	1	0	0	0
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
wbn=PLN	zł
wk=0
na=Koszty pośrednie	Koszty zakupu	Zysk	VAT
wn=			

[STRONA TYT]
na=PRZEDMIAR	PRZEDMIAR
nfn=Zachodniopomorski Uniwersytet                Technologiczny w Szczecinie
afn=Szczecin Al. Piastów 17
nb=Wykonanie remontów dachu na budynku Judyma 10 i Judyma 18
ab=Szczecin ul. Judyma 10 i Judyma 18
ni=Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
ai=Szczecin, al. Piastów 17
br=BUDOWLANA
dt=2016-03-15	0

[CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU]
sz=	0
lp=1	2
pa=1	1	1	
pa=0	1	0	

[NARZUTY NORMA 1]
na=VAT	V
wa=0	1	0	PLN
op=0	0
nc=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=0	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty zakupu	Kz
wa=0	1	0	PLN
op=1	1
nm=10

[NARZUTY NORMA 2]
na=Zysk	Z
wa=0	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[RMS ZEST 77]
ty=R
na=blacharze gr.II	0
id=022	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 29]
ty=M
na=gaz propanowo-butanowy	0
id=1020199	2
jm=kg	033
ce=0	1468485726
cw=0	PLN
il=100.74
pr=	0	0	0	1020100

[RMS ZEST 57]
ty=M
na=Kwas solny techniczny 33-29 %	0
id=1411300	1
jm=kg	033
ce=0	1468485726
cw=0	PLN
il=0.684

[RMS ZEST 27]
ty=M
na=lepik asfaltowy	0
id=2300199	2
jm=kg	033
ce=0	1468485726
cw=0	PLN
il=66.2
pr=	0	0	0	2300299

[RMS ZEST 76]
ty=R
na=monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewczych gr.II	0
id=202	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 58]
ty=R
na=murarze gr.III	0
id=343	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 73]
ty=M
na=papa wierzchniego pokrycia gr.4.7 mm	0
id=2305560	2
jm=m2	050
ce=0	1468485726
cw=0	PLN
il=384.898
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	2305560;2305570;2305580

[RMS ZEST 1]
ty=R
na=robocizna	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0	1468485726
cw=0	PLN
il=99.5336

[RMS ZEST 59]
ty=R
na=robotnicy gr.I	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 66]
ty=R
na=robotnicy gr.II	0
id=392	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 26]
ty=M
na=roztwór do gruntowania	0
id=2301599	2
jm=kg	033
ce=0	1468485726
cw=0	PLN
il=134.2
pr=	0	0	0	2301599

[RMS ZEST 82]
ty=M
na=rury wywiewne z PCV o śr. 110 mm z kołnierzem	0
id=6328710	2
jm=szt.	020
ce=0	1468485726
cw=0	PLN
il=3

[RMS ZEST 56]
ty=M
na=Spoiwo cynowo-ołowiane w prętach LC 60	0
id=1200204	1
jm=kg	033
ce=0	1468485726
cw=0	PLN
il=1.9

[RMS ZEST 8]
ty=S
na=środek transportowy	0
id=39000	1
jm=m-g	148
ce=0	1468485726
cw=0	PLN
il=0.09
pr=	0	0	0	39000

[RMS ZEST 65]
ty=R
na=tynkarze gr.II	0
id=462	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 30]
ty=S
na=żuraw okienny 0.5 t	0
id=35211	1
jm=m-g	148
ce=0	1468485726
cw=0	PLN
il=6.692
pr=	0	0	0	35211

[RMS ZEST 7]
ty=M	1
na=materiały pomocnicze	0
id=0000000	1
jm=%	147
cw=1	PLN
il=-0

[ELEMENT 1]
na=Dach - budynek 10
wa=0
kn=0	0	0
id=3
nu=1
wn=			

[POZYCJA]
id=15
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 0519-01	4-01	0519-01		1
mpn=_1211
na=Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - jednokrotne pokrycie papą wierzchniego krycia grubości 4,70 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=306
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=306	1	17,00*9,00*2						

[RMS 1]
nz=0.27	0	0.27
np=1
wa=0
wb=0
il=82.62

[RMS 73]
nz=1.15	0	1.15
np=1
wa=0
wb=0
il=351.9

[RMS 26]
nz=0.4	0	0.4
np=1
wa=0
wb=0
il=122.4

[RMS 27]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0
il=61.2

[RMS 29]
nz=0.3	0	0.3
np=1
wa=0
wb=0
il=91.8

[RMS 7]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 30]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0
il=6.12

[POZYCJA]
id=68
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 0519-05 z.sz.2.3. 9909-01/3 	4-01	0519-05	 z.sz.2.3. 9909-01/3 	1
mpn=28:0:0934,10121,0:0,0911
na=Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - obróbki z papy (kołnierze) elementów metalowych - powierzchnia wykonywanych robót do 10 m2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=3.6
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=3.6	1	(1,10+0.40)*2*0.30 *4						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.4		1.4
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.69	0	0.69
np=1
wa=0
wb=0
il=3.4776

[RMS 73]
nz=1.18	0	1.18
np=1
wa=0
wb=0
il=4.248

[RMS 26]
nz=0.5	0	0.5
np=1
wa=0
wb=0
il=1.8

[RMS 29]
nz=0.4	0	0.4
np=1
wa=0
wb=0
il=1.44

[RMS 7]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 30]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.072

[POZYCJA]
id=16
pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-02 0234-11	4-02	0234-11		1
mpn=1211
na=Demontaż elementów uzbrojenia rurociągu - rura wywiewna blaszana
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[RMS 1]
nz=0.28	0	0.28
np=1
wa=0
wb=0
il=0.84

[RMS 7]
nz=10	0	10
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=67
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0213-05	2-15	0213-05		1
mpn=1211
na=Rury wywiewne z PVC o połączeniu wciskowym o śr. 110 mm z kołnierzem
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[RMS 1]
nz=0.34	0	0.34
np=1
wa=0
wb=0
il=1.02

[RMS 82]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[RMS 7]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 8]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0
il=0.09

[POZYCJA]
id=63
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 0528-06	4-01	0528-06		1
mpn=_1211
na=Czyszczenie i naprawa rynien bez zdejmowania przez sprawdzenie i polutowanie pęknięć
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=38
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=38	1	19,00*2						

[RMS 1]
nz=0.127	0	0.127
np=1
wa=0
wb=0
il=4.826

[RMS 56]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0
il=1.9

[RMS 57]
nz=0.018	0	0.018
np=1
wa=0
wb=0
il=0.684

[RMS 7]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[ELEMENT 1]
na=Dach - budynek 18
wa=0
kn=0	0	0
id=49
nu=2
wn=			

[POZYCJA]
id=69
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 0519-01	4-01	0519-01		1
mpn=_1211
na=Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - jednokrotne pokrycie papą wierzchniego krycia grubości 4,70 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=25
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=25	1	25						

[RMS 1]
nz=0.27	0	0.27
np=1
wa=0
wb=0
il=6.75

[RMS 73]
nz=1.15	0	1.15
np=1
wa=0
wb=0
il=28.75

[RMS 26]
nz=0.4	0	0.4
np=1
wa=0
wb=0
il=10

[RMS 27]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0
il=5

[RMS 29]
nz=0.3	0	0.3
np=1
wa=0
wb=0
il=7.5

[RMS 7]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 30]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.5

[SUMA KONTROLNA]
f7efc8c61772c41578c48336b5fb61e6