[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft sp. z o.o.
wf=4
pr=NORMA	4.55
pe=0
op=1
opn=0	0	2	1	1	0	2	8	0	0	1	0	0	0	1.	1	1	0	1	1	1
prn=2	2	3	3	4	1	6	0	1
own=3	1	1	0	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	1	1	poz.	<	>	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	1	1	1	0	0	0
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
wbn=PLN	zł
wk=0
na=Koszty pośrednie	Zysk	VAT
wn=		

[STRONA TYT]
na=PRZEDMIAR	PRZEDMIAR
nfn=Zachodniopomorski Uniwersytet                                        Technologiczny w Szczecinie
afn=Szczecin Al. Piastów 17
nb=Docieplenie stropodachu w części budynku WKŚiR
ab=Szczecin ul. P.Pawła VI 3
ni=Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
ai=Szczecin, al. Piastów 17
br=BUDOWLANA
nk=Wojciech Borkowski	
dt=08.04.2016	0

[CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU]
sz=	0
lp=1	2
pa=1	1	1	
pa=0	1	0	

[NARZUTY NORMA 1]
na=VAT	V
wa=0	1	0	PLN
op=0	0
nc=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=0	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Zysk	Z
wa=0	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[RMS ZEST 14]
ty=M
na=gaz propanowo-butanowy	0
id=1020199	2
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=132.6
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1020100

[RMS ZEST 1]
ty=M
na=koszt R+M+S	0
id=	3
jm=m2	050
ce=0	1473922898
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=442

[RMS ZEST 12]
ty=M
na=lepik asfaltowy	0
id=2300199	2
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=88.4
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	2300299

[RMS ZEST 10]
ty=M
na=papa wierzchniego pokrycia gr.5,20 mm	0
id=2305560	2
jm=m2	050
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=508.3
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	2305560;2305570;2305580

[RMS ZEST 2]
ty=R
na=robocizna	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0	1473922898
cw=0	PLN
il=119.34

[RMS ZEST 11]
ty=M
na=roztwór do gruntowania	0
id=2301599	2
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=176.8
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	2301599

[RMS ZEST 15]
ty=S
na=żuraw okienny 0.5 t	0
id=35211	1
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN
il=8.84
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	35211

[RMS ZEST 7]
ty=M	1
na=materiały pomocnicze	0
id=0000000	1
jm=%	147
cw=1	PLN
il=0

[POZYCJA]
id=1
pd=						0
na=Wdmuchiwanie granulatu w przestrzeń stropodachu gr.25 cm z wywierceniem otworów w stropie betonowym, zasklepieniem otworów i montażem kominków wentylacyjnych
uw=wycena indywidualna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=442
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=442	1	34,00*13,00						

[RMS 1]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=442

[POZYCJA]
id=2
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 0519-01	4-01	0519-01		1
mpn=_1211
na=Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - jednokrotne pokrycie papą wierzchniego krycia grubości 5,20 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=442
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=442	1	#p1						

[RMS 2]
nz=0.27	0	0.27
np=1
wa=0
wb=0
il=119.34

[RMS 10]
nz=1.15	0	1.15
np=1
wa=0
wb=0
il=508.3

[RMS 11]
nz=0.4	0	0.4
np=1
wa=0
wb=0
il=176.8

[RMS 12]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0
il=88.4

[RMS 14]
nz=0.3	0	0.3
np=1
wa=0
wb=0
il=132.6

[RMS 7]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 15]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0
il=8.84

[SUMA KONTROLNA]
af359346b1eae7d1f91663b2de 39744