[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft sp. z o.o.
wf=4
pr=NORMA	4.55
pe=1
op=1
opn=0	0	2	1	1	0	1	8	0	0	1	0	0	0	1.	1	1	0	1	0	1
prn=2	2	3	3	4	1	6	0	0
own=3	1	1	0	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	1	1	poz.	<	>	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	1	1	1	0	0	0
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
wbn=PLN	zł
wk=0
na=Koszty pośrednie	Zysk	VAT
wn=		

[STRONA TYT]
na=PRZEDMIAR	PRZEDMIAR
nfn=Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
afn=Szczecin al. Piastów 17
nb=Montaż drzwi z pom. 100 do pom. 101 w budynku WI-1 wraz z malowaniem pomieszczeń
ab=ul. Żołnierska 49 Szczecin
ni=Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny
ai=Szczecin al. Piastów 17
dt=02.08.2016	0

[CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU]
sz=	0
lp=1	2
pa=1	1	1	
pa=0	1	0	

[NARZUTY NORMA 1]
na=VAT	V
wa=0	1	0	PLN
op=0	0
nc=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=0	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Zysk	Z
wa=0	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[RMS ZEST 34]
ty=M
na=benzyna do lakierów	0
id=1050199	1
jm=dm3	066
ce=0	1473941963
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.1149
pr=	0	0	0	1050099

[RMS ZEST 14]
ty=M
na=blachowkręty	0
id=1346399	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=34.7
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1346399

[RMS ZEST 38]
ty=M
na=cement portlandzki 35 bez dodatków	0
id=1700301	1
jm=t	034
ce=0	1473941963
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.0083

[RMS ZEST 29]
ty=M
na=farba emulsyjna	0
id=1502110	2
jm=dm3	066
ce=0	1473941963
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=20.1922
pr=	0	0	0	1502199

[RMS ZEST 30]
ty=M
na=farba lateksowa	0
id=1502110	2
jm=dm3	066
ce=0	1473941963
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=39.6645
pr=	0	0	0	1502199

[RMS ZEST 2]
ty=M
na=farba olejna do gruntowania	0
id=1510210	2
jm=dm3	066
ce=0	1473941963
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.12
pr=	0	0	0	1510299

[RMS ZEST 33]
ty=M
na=farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania	0
id=1511599	1
jm=dm3	066
ce=0	1473941963
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2.5758
pr=	0	0	0	1510299

[RMS ZEST 3]
ty=M
na=farba olejna nawierzchniowa	0
id=1510100	2
jm=dm3	066
ce=0	1473941963
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.11
pr=	0	0	0	1510199

[RMS ZEST 32]
ty=M
na=farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania	0
id=1511799	1
jm=dm3	066
ce=0	1473941963
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2.4146
pr=	0	0	0	1510199

[RMS ZEST 25]
ty=M
na=folia polietylenowa	0
id=1560200	2
jm=m2	050
ce=0	1473941963
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=26.1181
pr=	0	0	0	1560399

[RMS ZEST 15]
ty=M
na=gips budowlany szpachlowy	0
id=1740110	2
jm=t	034
ce=0	1473941963
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.6978

[RMS ZEST 46]
ty=M
na=haki do rur	0
id=6600099	1
jm=szt.	020
ce=0	1473941963
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=4
pr=	0	0	0	6600099

[RMS ZEST 20]
ty=M
na=klej do płyt gipsowych zwykły ORTH	0
id=1740311	2
jm=kg	033
ce=0	1473941963
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.6
pr=	0	0	0	1743299

[RMS ZEST 13]
ty=M
na=kołki do wstrzeliwania z nabojami	0
id=8990599	2
jm=szt.	020
ce=0	1473941963
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=10.15
pr=	0	0	0	8990599

[RMS ZEST 50]
ty=M
na=kołki rozporowe plastykowe	0
id=8990499	2
jm=szt.	020
ce=0	1473941963
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=81
pr=	0	0	0	8990499

[RMS ZEST 48]
ty=M
na=koszt	0
id=	3
jm=kpl	090
ce=0	1473941963
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2

[RMS ZEST 42]
ty=M
na=kratki wentylacyjne	0
id=1350309	1
jm=szt.	020
ce=0	1473941963
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=4
pr=	0	0	0	1351799

[RMS ZEST 12]
ty=M
na=kształtowniki stalowe profilowane C	0
id=1323320	2
jm=m	040
ce=0	1473941963
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=5.125
pr=	0	0	0	1323320

[RMS ZEST 11]
ty=M
na=kształtowniki stalowe profilowane U	0
id=1323300	2
jm=m	040
ce=0	1473941963
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.9
pr=	0	0	0	1323300

[RMS ZEST 49]
ty=M
na=Listwa el-inst.ścien. odc.prosty LN40x25.1	0
id=7581537	1
jm=m	040
ce=0	1473941963
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=31.2

[RMS ZEST 28]
ty=S
na=mieszarka do zapraw	0
id=46110	1
jm=m-g	148
ce=0	1473941963
cw=0	PLN
il=0.8414
pr=	0	0	0	46110

[RMS ZEST 19]
ty=M
na=narożniki ochronne aluminiowe	0
id=1318000	2
jm=m	040
ce=0	1473941963
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=5.25
pr=	0	0	0	1221940

[RMS ZEST 5]
ty=M
na=ościeżnice stalowe malowane dwukrotnie na budowie	0
id=1322499	2
jm=szt.	020
ce=0	1473941963
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1322499

[RMS ZEST 35]
ty=M
na=papier ścierny w arkuszach	0
id=3920099	1
jm=ark.	116
ce=0	1473941963
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=15.4632
pr=	0	0	0	3920099

[RMS ZEST 39]
ty=M
na=piasek do zapraw	0
id=1602003	1
jm=m3	060
ce=0	1473941963
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.02
pr=	0	0	0	1602000

[RMS ZEST 10]
ty=M
na=płyty gipsowo-kartonowe	0
id=1750899	2
jm=m2	050
ce=0	1473941963
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2.625
pr=	0	0	0	1750840;1750850;1750860

[RMS ZEST 16]
ty=M
na=płyty z wełny mineralnej	0
id=2310099	2
jm=m2	050
ce=0	1473941963
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2.575
pr=	0	0	0	2310099

[RMS ZEST 31]
ty=M
na=preparat gruntujący	0
id=	3
jm=kg	033
ce=0	1473941963
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=15.3636

[RMS ZEST 26]
ty=M
na=preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"	0
id=202x051	3
jm=dm3	066
ce=0	1473941963
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=75.7316
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	2385099

[RMS ZEST 45]
ty=M
na=przeciwnakrętki z żeliwa ciągliwego, ocynkowane śr. 15 mm	0
id=5101301	1
jm=szt.	020
ce=0	1473941963
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=4

[RMS ZEST 51]
ty=M
na=przewód HDMI''	0
id=7959999	2
jm=m	040
ce=0	1473941963
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=24.96
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7959999

[RMS ZEST 54]
ty=M
na=Przewód YDYp-450/750V 3x1,5mm2	0
id=7951007	1
jm=m	040
ce=0	1473941963
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=31.2

[RMS ZEST 1]
ty=R
na=robocizna	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0	1473941963
cw=0	PLN
il=202.0395

[RMS ZEST 9]
ty=M
na=skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne z kompletem okuć	0
id=2710299	2
jm=m2	050
ce=0	1473941963
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.8
pr=	0	0	0	2710200

[RMS ZEST 36]
ty=M
na=szpachlówka celulozowa na tynki	0
id=1513000	1
jm=dm3	066
ce=0	1473941963
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.75
pr=	0	0	0	1513250

[RMS ZEST 7]
ty=S
na=środek transportowy	0
id=39000	1
jm=m-g	148
ce=0	1473941963
cw=0	PLN
il=0.8508
pr=	0	0	0	39000

[RMS ZEST 24]
ty=S
na=środek transportowy	0
id=39500	1
jm=m-g	148
ce=0	1473941963
cw=0	PLN
il=0.01

[RMS ZEST 27]
ty=S
na=środek transportowy	0
id=39599	1
jm=m-g	148
ce=0	1473941963
cw=0	PLN
il=0.1043
pr=	0	0	0	39000

[RMS ZEST 17]
ty=M
na=taśma	0
id=3903010	2
jm=m	040
ce=0	1473941963
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=5.66
pr=	0	0	0	3903099;3903499

[RMS ZEST 18]
ty=M
na=woda	0
id=3930099	2
jm=m3	060
ce=0	1473941963
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.4539
pr=	0	0	0	3930099

[RMS ZEST 22]
ty=M
na=woda	0
id=3930000	2
jm=m3	060
ce=0	1473941963
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.0005
pr=	0	0	0	3930000

[RMS ZEST 41]
ty=M
na=woda z rurociągu	0
id=3930000	1
jm=m3	060
ce=0	1473941963
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.008
pr=	0	0	0	3930001

[RMS ZEST 6]
ty=S
na=wyciąg	0
id=34000	1
jm=m-g	148
ce=0	1473941963
cw=0	PLN
il=4.452
pr=	0	0	0	34000

[RMS ZEST 21]
ty=M
na=zaprawa gipsowa ORTH ROTRING	0
id=1740310	2
jm=kg	033
ce=0	1473941963
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.2
pr=	0	0	0	1740099

[RMS ZEST 47]
ty=M
na=zawory przelotowe powrotne śr. 15 mm z półśrubunkiem	0
id=5700500	1
jm=szt.	020
ce=0	1473941963
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=4
pr=	0	0	0	5701021

[RMS ZEST 44]
ty=M
na=złączki nakrętne z żeliwa ciągliwego, ocynkowane śr. 15 mm	0
id=5102901	1
jm=szt.	020
ce=0	1473941963
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=4

[RMS ZEST 23]
ty=S
na=żuraw okienny przenośny	0
id=35111	1
jm=m-g	148
ce=0	1473941963
cw=0	PLN
il=0.005
pr=	0	0	0	35111

[RMS ZEST 4]
ty=M	1
na=materiały pomocnicze	0
id=0000000	1
jm=%	147
cw=1	PLN
il=0

[ELEMENT 1]
na=Montaż drzwi między pomieszczeniami
wa=0
kn=0	0	0
id=41
nu=1
wn=		

[POZYCJA]
id=1
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 0438-03	4-01	0438-03		1
mpn=1211
na=Rozebranie ścianek działowych z płyt g-k
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=2.2
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2.2	1	2,20*1,00						

[RMS 1]
nz=0.39	0	0.39
np=1
wa=0
wb=0
il=0.858

[POZYCJA]
id=3
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 0353-07	4-01	0353-07		1
mpn=1211
na=Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=1.58	0	1.58
np=1
wa=0
wb=0
il=1.58

[POZYCJA]
id=5
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 1025-03	2-02	1025-03		1
mpn=_1211
na=Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych i wejściowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie typu FD8
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=1.67	0	1.67
np=1
wa=0
wb=0
il=1.67

[RMS 2]
nz=0.12	0	0.12
np=1
wa=0
wb=0
il=0.12

[RMS 3]
nz=0.11	0	0.11
np=1
wa=0
wb=0
il=0.11

[RMS 4]
nz=15	0	15
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 5]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 6]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0
il=0.04

[RMS 7]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0
il=0.03

[POZYCJA]
id=13
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 1022-01	2-02	1022-01		1
mpn=_1211
na=Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone z kompletem okuć
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=1.8
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1.8	1	2,00*0,90						

[RMS 1]
nz=0.51	0	0.51
np=1
wa=0
wb=0
il=0.918

[RMS 9]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1.8

[RMS 6]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0
il=0.072

[RMS 7]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.036

[POZYCJA]
id=18
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 2004-02	2-02	2004-02		1
mpn=_1211
na=Obudowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 75-01
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=2.5
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2.5	1	(2,00*2+1,00)*0,50						

[RMS 1]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=5

[RMS 10]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=0
wb=0
il=2.625

[RMS 11]
nz=0.76	0	0.76
np=1
wa=0
wb=0
il=1.9

[RMS 12]
nz=2.05	0	2.05
np=1
wa=0
wb=0
il=5.125

[RMS 13]
nz=4.06	0	4.06
np=1
wa=0
wb=0
il=10.15

[RMS 14]
nz=13.88	0	13.88
np=1
wa=0
wb=0
il=34.7

[RMS 15]
nz=0.00132	0	0.00132
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0033

[RMS 16]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=0
wb=0
il=2.575

[RMS 17]
nz=2.264	0	2.264
np=1
wa=0
wb=0
il=5.66

[RMS 18]
nz=0.00086	0	0.00086
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0022

[RMS 4]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.0253	0	0.0253
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0633

[RMS 7]
nz=0.0165	0	0.0165
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0413

[POZYCJA]
id=32
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AT-02 2057-01	AT-02	2057-01		1
mpn=1211
na=Przyklejenie narożników ochronnych na narożach
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5,00						

[RMS 1]
nz=0.27	0	0.27
np=1
wa=0
wb=0
il=1.35

[RMS 19]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=0
wb=0
il=5.25

[RMS 20]
nz=0.12	0	0.12
np=1
wa=0
wb=0
il=0.6

[RMS 21]
nz=0.24	0	0.24
np=1
wa=0
wb=0
il=1.2

[RMS 22]
nz=0.0001	0	0.0001
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0005

[RMS 4]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 23]
nz=0.001	0	0.001
np=1
wa=0
wb=0
il=0.005

[RMS 24]
nz=0.002	0	0.002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.01

[ELEMENT 1]
na=Pokój dziekana
wa=0
kn=0	0	0
id=46
nu=2
wn=		

[POZYCJA]
id=42
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 1216-01	4-01	1216-01		1
mpn=1211
na=Zabezpieczenie podłóg folią
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=29.14
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=29.14	1	6,20*4,70						

[RMS 1]
nz=0.057	0	0.057
np=1
wa=0
wb=0
il=1.661

[RMS 25]
nz=0.357	0	0.357
np=1
wa=0
wb=0
il=10.403

[RMS 4]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=47
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 1134-02	202	1134-02		1
mpn=121,0:1,0911
na=(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=8
ob=61.4
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=61.4	1	(6,20*2+4,70*2)*3,00-2,00*1,00*2						

[RMS 1]
nz=0.08	0	0.08
np=1
wa=0
wb=0
il=4.912

[RMS 26]
nz=0.22	0	0.22
np=1
wa=0
wb=0
il=13.508

[RMS 4]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.0002	0	0.0002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0123

[RMS 27]
nz=0.0003	0	0.0003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0184

[POZYCJA]
id=53
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 2011-02	2-02	2011-02		1
mpn=_1211
na=Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=9
ob=61.4
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=61.4	1	(6,20*2+4,70*2)*3,00-2,00*1,00*2						

[RMS 1]
nz=0.243	0	0.243
np=1
wa=0
wb=0
il=14.9202

[RMS 15]
nz=0.00327	0	0.00327
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2008

[RMS 18]
nz=0.00213	0	0.00213
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1308

[RMS 4]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 28]
nz=0.004	0	0.004
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2456

[RMS 6]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0
il=1.228

[RMS 7]
nz=0.0032	0	0.0032
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1965

[POZYCJA]
id=61
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 1134-02	202	1134-02		1
mpn=121,0:1,0911
na=(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=10
ob=61.4
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=61.4	1	(6,20*2+4,70*2)*3,00-2,00*1,00*2						

[RMS 1]
nz=0.08	0	0.08
np=1
wa=0
wb=0
il=4.912

[RMS 26]
nz=0.22	0	0.22
np=1
wa=0
wb=0
il=13.508

[RMS 4]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.0002	0	0.0002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0123

[RMS 27]
nz=0.0003	0	0.0003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0184

[POZYCJA]
id=67
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 1510-01	2-02	1510-01		1
mpn=_1211
na=Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi w kolorze pastelowym powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania ( kolor do uzgodnienia z kierownikiem obiektu)
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=11
ob=61.4
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=61.4	1	(6,20*2+4,70*2)*3,00-2,00*1,00*2						

[RMS 1]
nz=0.139	0	0.139
np=1
wa=0
wb=0
il=8.5346

[RMS 30]
nz=0.2891	0	0.2891
np=1
wa=0
wb=0
il=17.7507

[RMS 4]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 7]
nz=0.0003	0	0.0003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0184

[POZYCJA]
id=72
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 1134-01	202	1134-01		1
mpn=121,0:1,0911
na=(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=12
ob=29.14
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=29.14	1	6.20*4,70						

[RMS 1]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0
il=1.7484

[RMS 26]
nz=0.21	0	0.21
np=1
wa=0
wb=0
il=6.1194

[RMS 4]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.0002	0	0.0002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0058

[RMS 27]
nz=0.0003	0	0.0003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0087

[POZYCJA]
id=78
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 2011-04	2-02	2011-04		1
mpn=_1211
na=Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=13
ob=29.14
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=29.14	1	6.20*4,70						

[RMS 1]
nz=0.273	0	0.273
np=1
wa=0
wb=0
il=7.9552

[RMS 15]
nz=0.00336	0	0.00336
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0979

[RMS 18]
nz=0.00218	0	0.00218
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0635

[RMS 4]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 28]
nz=0.004	0	0.004
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1166

[RMS 6]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.5828

[RMS 7]
nz=0.0033	0	0.0033
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0962

[POZYCJA]
id=86
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 1510-03	2-02	1510-03		1
mpn=_1211
na=Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=14
ob=29.14
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=29.14	1	6.20*4,70						

[RMS 1]
nz=0.176	0	0.176
np=1
wa=0
wb=0
il=5.1286

[RMS 29]
nz=0.276	0	0.276
np=1
wa=0
wb=0
il=8.0426

[RMS 31]
nz=0.21	0	0.21
np=1
wa=0
wb=0
il=6.1194

[RMS 4]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 7]
nz=0.0003	0	0.0003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0087

[POZYCJA]
id=92
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 1212-19	4-01	1212-19		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=15
ob=2.4
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2.4	1	0.60*0.20*2*10						

[RMS 1]
nz=1.13	0	1.13
np=1
wa=0
wb=0
il=2.712

[RMS 32]
nz=0.173	0	0.173
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4152

[RMS 33]
nz=0.183	0	0.183
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4392

[RMS 34]
nz=0.079	0	0.079
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1896

[RMS 35]
nz=0.56	0	0.56
np=1
wa=0
wb=0
il=1.344

[RMS 4]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=99
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 1212-28	4-01	1212-28		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=16
ob=4
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4,00						

[RMS 1]
nz=0.22	0	0.22
np=1
wa=0
wb=0
il=0.88

[RMS 32]
nz=0.013	0	0.013
np=1
wa=0
wb=0
il=0.052

[RMS 33]
nz=0.014	0	0.014
np=1
wa=0
wb=0
il=0.056

[RMS 34]
nz=0.006	0	0.006
np=1
wa=0
wb=0
il=0.024

[RMS 35]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0
il=0.8

[RMS 4]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=106
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 1209-10 z.sz.4.5.4. 9914-01 z.sz.4.5.4. 9914-07	4-01	1209-10	 z.sz.4.5.4. 9914-01 z.sz.4.5.4. 9914-07	1
mpn=49:6:0987,1050:0:0993,10121,0:0,0911
na=Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła płytowe pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m2 - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=17
ob=2
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2,00*1,00						

[RMS 1]
nz=1.55	0	1.55
np=1
wa=0
wb=0
il=3.1

[RMS 36]
nz=0.1875	0	0.075*(1*2+0.5)
np=1
wa=0
wb=0
il=0.375

[RMS 35]
nz=1.225	0	0.49*(1*2+0.5)
np=1
wa=0
wb=0
il=2.45

[RMS 32]
nz=0.2025	0	0.081*(1*2+0.5)
np=1
wa=0
wb=0
il=0.405

[RMS 33]
nz=0.2175	0	0.087*(1*2+0.5)
np=1
wa=0
wb=0
il=0.435

[RMS 34]
nz=0.095	0	0.038*(1*2+0.5)
np=1
wa=0
wb=0
il=0.19

[RMS 4]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=117
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0322-02 z.sz. 2.5. 9907-01 	4-01	0322-02	 z.sz. 2.5. 9907-01 	1
mpn=6:0:0912,101211
na=Wymiana kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=18
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.1		1.1
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.68	0	0.68
np=1
wa=0
wb=0
il=0.748

[RMS 38]
nz=0.00207	0	0.00207
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0021

[RMS 39]
nz=0.005	0	0.005
np=1
wa=0
wb=0
il=0.005

[RMS 42]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 41]
nz=0.002	0	0.002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.002

[RMS 4]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=114
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 1215-05	4-01	1215-05		1
mpn=1211
na=Mycie po robotach malarskich okien innych niż zespolone
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=19
ob=1.76
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1.76	1	1,60*1,10						

[RMS 1]
nz=0.215	0	0.215
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3784

[RMS 4]
nz=25	0	25
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=209
pd=						0
na=Sprzątanie po robotach
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=20
ob=1
jm=r-g	149
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[ELEMENT 1]
na=Sala dydaktyczna
wa=0
kn=0	0	0
id=125
nu=3
wn=		

[POZYCJA]
id=126
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 1216-01	4-01	1216-01		1
mpn=1211
na=Zabezpieczenie podłóg folią
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=21
ob=44.02
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=44.02	1	6,20*7,10						

[RMS 1]
nz=0.057	0	0.057
np=1
wa=0
wb=0
il=2.5091

[RMS 25]
nz=0.357	0	0.357
np=1
wa=0
wb=0
il=15.7151

[RMS 4]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=130
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 1134-02	202	1134-02		1
mpn=121,0:1,0911
na=(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=22
ob=75.8
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=75.8	1	(6.20*2+7,10*2)*3.00-2.00*1.00*2						

[RMS 1]
nz=0.08	0	0.08
np=1
wa=0
wb=0
il=6.064

[RMS 26]
nz=0.22	0	0.22
np=1
wa=0
wb=0
il=16.676

[RMS 4]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.0002	0	0.0002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0152

[RMS 27]
nz=0.0003	0	0.0003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0227

[POZYCJA]
id=136
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 2011-02	2-02	2011-02		1
mpn=_1211
na=Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=23
ob=75.8
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=75.8	1	(6.20*2+7,10*2)*3.00-2.00*1.00*2						

[RMS 1]
nz=0.243	0	0.243
np=1
wa=0
wb=0
il=18.4194

[RMS 15]
nz=0.00327	0	0.00327
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2479

[RMS 18]
nz=0.00213	0	0.00213
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1615

[RMS 4]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 28]
nz=0.004	0	0.004
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3032

[RMS 6]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0
il=1.516

[RMS 7]
nz=0.0032	0	0.0032
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2426

[POZYCJA]
id=144
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 1134-02	202	1134-02		1
mpn=121,0:1,0911
na=(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=24
ob=75.8
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=75.8	1	(6.20*2+7,10*2)*3.00-2.00*1.00*2						

[RMS 1]
nz=0.08	0	0.08
np=1
wa=0
wb=0
il=6.064

[RMS 26]
nz=0.22	0	0.22
np=1
wa=0
wb=0
il=16.676

[RMS 4]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.0002	0	0.0002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0152

[RMS 27]
nz=0.0003	0	0.0003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0227

[POZYCJA]
id=150
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 1510-01	2-02	1510-01		1
mpn=_1211
na=Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi w kolorze pastelowym powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania ( kolor do uzgodnienia z kierownikiem obiektu)
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=25
ob=75.8
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=75.8	1	(6.20*2+7,10*2)*3.00-2.00*1.00*2						

[RMS 1]
nz=0.139	0	0.139
np=1
wa=0
wb=0
il=10.5362

[RMS 30]
nz=0.2891	0	0.2891
np=1
wa=0
wb=0
il=21.9138

[RMS 4]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 7]
nz=0.0003	0	0.0003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0227

[POZYCJA]
id=155
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 1134-01	202	1134-01		1
mpn=121,0:1,0911
na=(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=26
ob=44.02
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=44.02	1	6,20*7,10						

[RMS 1]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0
il=2.6412

[RMS 26]
nz=0.21	0	0.21
np=1
wa=0
wb=0
il=9.2442

[RMS 4]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.0002	0	0.0002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0088

[RMS 27]
nz=0.0003	0	0.0003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0132

[POZYCJA]
id=161
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 2011-04	2-02	2011-04		1
mpn=_1211
na=Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=27
ob=44.02
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=44.02	1	6,20*7,10						

[RMS 1]
nz=0.273	0	0.273
np=1
wa=0
wb=0
il=12.0175

[RMS 15]
nz=0.00336	0	0.00336
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1479

[RMS 18]
nz=0.00218	0	0.00218
np=1
wa=0
wb=0
il=0.096

[RMS 4]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 28]
nz=0.004	0	0.004
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1761

[RMS 6]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.8804

[RMS 7]
nz=0.0033	0	0.0033
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1453

[POZYCJA]
id=169
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 1510-03	2-02	1510-03		1
mpn=_1211
na=Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=28
ob=44.02
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=44.02	1	6,20*7,10						

[RMS 1]
nz=0.176	0	0.176
np=1
wa=0
wb=0
il=7.7475

[RMS 29]
nz=0.276	0	0.276
np=1
wa=0
wb=0
il=12.1495

[RMS 31]
nz=0.21	0	0.21
np=1
wa=0
wb=0
il=9.2442

[RMS 4]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 7]
nz=0.0003	0	0.0003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0132

[POZYCJA]
id=175
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 1212-19	4-01	1212-19		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=29
ob=4.32
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=4.32	1	0.60*0.20*2*6*3						

[RMS 1]
nz=1.13	0	1.13
np=1
wa=0
wb=0
il=4.8816

[RMS 32]
nz=0.173	0	0.173
np=1
wa=0
wb=0
il=0.7474

[RMS 33]
nz=0.183	0	0.183
np=1
wa=0
wb=0
il=0.7906

[RMS 34]
nz=0.079	0	0.079
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3413

[RMS 35]
nz=0.56	0	0.56
np=1
wa=0
wb=0
il=2.4192

[RMS 4]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=182
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 1212-28	4-01	1212-28		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=30
ob=30
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=30	1	30,00						

[RMS 1]
nz=0.22	0	0.22
np=1
wa=0
wb=0
il=6.6

[RMS 32]
nz=0.013	0	0.013
np=1
wa=0
wb=0
il=0.39

[RMS 33]
nz=0.014	0	0.014
np=1
wa=0
wb=0
il=0.42

[RMS 34]
nz=0.006	0	0.006
np=1
wa=0
wb=0
il=0.18

[RMS 35]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0
il=6

[RMS 4]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=189
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 1209-10 z.sz.4.5.4. 9914-01 z.sz.4.5.4. 9914-07	4-01	1209-10	 z.sz.4.5.4. 9914-01 z.sz.4.5.4. 9914-07	1
mpn=49:6:0987,1050:0:0993,10121,0:0,0911
na=Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła płytowe pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m2 - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=31
ob=2
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2,00*1,00						

[RMS 1]
nz=1.55	0	1.55
np=1
wa=0
wb=0
il=3.1

[RMS 36]
nz=0.1875	0	0.075*(1*2+0.5)
np=1
wa=0
wb=0
il=0.375

[RMS 35]
nz=1.225	0	0.49*(1*2+0.5)
np=1
wa=0
wb=0
il=2.45

[RMS 32]
nz=0.2025	0	0.081*(1*2+0.5)
np=1
wa=0
wb=0
il=0.405

[RMS 33]
nz=0.2175	0	0.087*(1*2+0.5)
np=1
wa=0
wb=0
il=0.435

[RMS 34]
nz=0.095	0	0.038*(1*2+0.5)
np=1
wa=0
wb=0
il=0.19

[RMS 4]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=197
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0322-02 z.sz. 2.5. 9907-01 	4-01	0322-02	 z.sz. 2.5. 9907-01 	1
mpn=6:0:0912,101211
na=Wymiana kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=32
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.1		1.1
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.68	0	0.68
np=1
wa=0
wb=0
il=2.244

[RMS 38]
nz=0.00207	0	0.00207
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0062

[RMS 39]
nz=0.005	0	0.005
np=1
wa=0
wb=0
il=0.015

[RMS 42]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[RMS 41]
nz=0.002	0	0.002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.006

[RMS 4]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=204
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 1215-05	4-01	1215-05		1
mpn=1211
na=Mycie po robotach malarskich okien innych niż zespolone
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=33
ob=5.28
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=5.28	1	1.60*1.10*3						

[RMS 1]
nz=0.215	0	0.215
np=1
wa=0
wb=0
il=1.1352

[RMS 4]
nz=25	0	25
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=207
pd=						0
na=Sprzątanie po robotach
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=34
ob=2
jm=r-g	149
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 1]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[ELEMENT 1]
na=Roboty co
wa=0
kn=0	0	0
id=213
nu=4
wn=		

[POZYCJA]
id=211
pd=POLCEN 1997	KNR	4-07 z.sz.r3-3.7.a	4-07	z.sz.r3-3.7.a		1
mpn=1211
na=Nakłady na zamknięcie dopływu, spuszczenie i napełnienie oraz sprawdzenie szczelności instalacji centralnego ogrzewania w obiektach do 15 piono-pięter
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=35
ob=1
jm=obiekt.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=2.7	0	2.7
np=1
wa=0
wb=0
il=2.7

[POZYCJA]
id=214
pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-02 0127-01	4-02	0127-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Wstawienie zaworu przelotowego powrotnego o śr. 15  mm
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=36
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	3+1						

[RMS 1]
nz=1.82	0	1.82
np=1
wa=0
wb=0
il=7.28

[RMS 47]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 44]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 45]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 46]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 4]
nz=4	0	4
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=221
pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-02 0514-07	4-02	0514-07		1
mpn=_1211
na=Próba szczelności grzejnika o powierzchni ogrzewalnej do 10.0 m2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=37
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	3+1						

[RMS 1]
nz=0.75	0	0.75
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[RMS 4]
nz=10	0	10
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[ELEMENT 1]
na=Roboty elektryczne
wa=0
kn=0	0	0
id=226
nu=5
wn=		

[POZYCJA]
id=224
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-03 1122-07	4-03	1122-07		1
mpn=_1211
na=Demontaż gniazd komputerowych
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=38
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 1]
nz=0.462	0	0.462
np=1
wa=0
wb=0
il=0.924

[POZYCJA]
id=227
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-03 1107-08	4-03	1107-08		1
mpn=_1211
na=Demontaż korytek
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=39
ob=11
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=11	1	11						

[RMS 1]
nz=0.063	0	0.063
np=1
wa=0
wb=0
il=0.693

[POZYCJA]
id=229
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-03 1115-01	4-03	1115-01		1
mpn=_1211
na=Demontaż przewodów kabelkowych z korytek
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=40
ob=33
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=33	1	11,00*3						

[RMS 1]
nz=0.0315	0	0.0315
np=1
wa=0
wb=0
il=1.0395

[POZYCJA]
id=231
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-03 1133-04	4-03	1133-04		1
mpn=_1211
na=Demontaż opraw żarowych blaszanych otwartych zawieszanych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=41
ob=6
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						

[RMS 1]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0
il=1.2

[POZYCJA]
id=233
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-03 1134-01	4-03	1134-01		1
mpn=_1211
na=Demontaż opraw świetlówkowych z kloszem
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=42
ob=9
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=9	1	9						

[RMS 1]
nz=0.555	0	0.555
np=1
wa=0
wb=0
il=4.995

[POZYCJA]
id=235
pd=						0
na=Demontaż i ponowny montaż w nowym miejscu uchwytu pod projektor i projektora
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=43
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 48]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=237
pd=						0
na=Demontaż i ponowny montaż w nowym miejscu ekranu sterowanego elektrycznie
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=44
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 48]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=239
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0110-04	5	0110-04		1
mpn=_1211
na=Listwy elektroinstalacyjne z PCW (naścienne, przypodłogowe i ścienne) przykręcane do cegły
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=45
ob=30
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=30	1	30						

[RMS 1]
nz=0.442	0	0.442
np=1
wa=0
wb=0
il=13.26

[RMS 49]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=31.2

[RMS 50]
nz=2.7	0	2.7
np=1
wa=0
wb=0
il=81

[RMS 4]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=244
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0203-01	5	0203-01		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=46
ob=24
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=24	1	2*12						

[RMS 1]
nz=0.0352	0	0.0352
np=1
wa=0
wb=0
il=0.8448

[RMS 51]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=24.96

[RMS 4]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=252
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0204-05	5	0204-05		0
na=Przewody kabelkowe płaskie o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w tynku innym niż betonowy
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=47
ob=30
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=30	1	30						

[RMS 1]
nz=0.0609	0	0.0609
np=1
wa=0
wb=0
il=1.827

[RMS 54]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=31.2

[RMS 4]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=256
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0501-01	5	0501-01		1
mpn=_1211
na=Oprawy oświetleniowe zawieszane (zwykłe) - żarowa - materiał inwestora
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=48
ob=15
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=15	1	6+9						

[RMS 1]
nz=0.47	0	0.47
np=1
wa=0
wb=0
il=7.05

[RMS 4]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=261
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1301-01	5	1301-01		0
na=Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=49
ob=1
jm=pomiar	108
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=1.3	0	1.3
np=1
wa=0
wb=0
il=1.3

[SUMA KONTROLNA]
f562 989e53939f8b422539d2e995fc8