[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft sp. z o.o.
wf=4
pr=NORMA	4.54
pe=1
op=1
opn=0	0	2	1	1	0	2	8	1	6.4	1	0	0	0	1.	1	1	0	1	1	1
prn=2	2	3	3	4	1	6	0	1
own=3	1	1	0	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	1	1	poz.	<	>	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	1	1	1	0	0	0
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
wbn=PLN	zł
wk=0
na=Koszty pośrednie	Koszty zakupu	Zysk	VAT
wn=			

[STRONA TYT]
na=PRZEDMIAR	PRZEDMIAR
nfn=Zachodniopomorski Uniwersytet                                        Technologiczny w Szczecinie
afn=Szczecin Al. Piastów 17
nb=Zabezpieczenie antykorozyjne ściany zewnętrznej wiaty oraz remont nawierzchni betonowej przy budynku gospodarczym w Lipniku
ab=Lipnik 
ni=Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
ai=Szczecin, al. Piastów 17
dt=2016-07-13	0

[CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU]
sz=	0
lp=1	2
pa=1	1	1	
pa=0	1	0	

[NARZUTY NORMA 1]
na=VAT	V
wa=0	1	0	PLN
op=0	0
nc=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=0	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty zakupu	Kz
wa=0	1	0	PLN
op=1	1
nm=10

[NARZUTY NORMA 2]
na=Zysk	Z
wa=0	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[RMS ZEST 109]
ty=M
na=bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II	0
id=2600110	2
jm=m3	060
ce=0	1470128708
cw=0	PLN
il=0.0168
pr=	0	0	0	2600110

[RMS ZEST 106]
ty=M
na=Benzyny do lakierów	0
id=1050199	1
jm=dm3	066
ce=0	1470128708
cw=0	PLN
il=0.5796

[RMS ZEST 123]
ty=R
na=betoniarze gr.II	0
id=002	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 125]
ty=R
na=brukarze gr.II	0
id=032	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 97]
ty=R
na=brukarze gr.III	0
id=033	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 22]
ty=M
na=cement portlandzki 35 bez dodatków	0
id=1700301	1
jm=t	034
ce=0	1470128708
cw=0	PLN
il=0.864

[RMS ZEST 75]
ty=M
na=cement portlandzki z dodatkami 25	0
id=1701100	1
jm=t	034
ce=0	1470128708
cw=0	PLN
il=0.021

[RMS ZEST 110]
ty=M
na=deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.II	0
id=2600611	2
jm=m3	060
ce=0	1470128708
cw=0	PLN
il=0.0121
pr=	0	0	0	2600611

[RMS ZEST 111]
ty=M
na=deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III	0
id=2600621	2
jm=m3	060
ce=0	1470128708
cw=0	PLN
il=0.0279
pr=	0	0	0	2600621

[RMS ZEST 124]
ty=M
na=deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III	0
id=2600619	1
jm=m3	060
ce=0	1470128708
cw=0	PLN
il=0.024
pr=	0	0	0	2600621

[RMS ZEST 113]
ty=M
na=drut stalowy okrągły 3 mm	0
id=1122223	2
jm=kg	033
ce=0	1470128708
cw=0	PLN
il=0.8379
pr=	0	0	0	1122223

[RMS ZEST 117]
ty=M
na=drut stalowy okrągły miękki (Na) ocynkowany 0.5-0.55 mm	0
id=1120701	1
jm=kg	033
ce=0	1470128708
cw=0	PLN
il=0.34
pr=	0	0	0	1122300

[RMS ZEST 103]
ty=M
na=Farba ftalowa do gruntowania p/rdzew.	0
id=1511201	2
jm=dm3	066
ce=0	1470128708
cw=0	PLN
il=8.3628

[RMS ZEST 104]
ty=M
na=farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania	0
id=1510100	2
jm=dm3	066
ce=0	1470128708
cw=0	PLN
il=21.0312
pr=	0	0	0	1510199

[RMS ZEST 112]
ty=M
na=haki do muru	0
id=1342199	2
jm=kg	033
ce=0	1470128708
cw=0	PLN
il=1.1172
pr=	0	0	0	1342199

[RMS ZEST 61]
ty=S
na=koparko-spycharka 0.15 m3	0
id=11111	1
jm=m-g	148
ce=0	1470128708
cw=0	PLN
il=0.6068
pr=	0	0	0	11111

[RMS ZEST 121]
ty=M
na=Kostka brukowa z betonu 8 cm, szara	0
id=2222120	1
jm=m2	050
ce=0	1470128708
cw=0	PLN
il=34.44

[RMS ZEST 127]
ty=M
na=koszt składowania	0
id=	3
jm=m3	060
ce=0	1470128708
cw=0	PLN
il=2.425

[RMS ZEST 56]
ty=M
na=krawędziaki iglaste kl.II	0
id=2600999	1
jm=m3	060
ce=0	1470128708
cw=0	PLN
il=0.093
pr=	0	0	0	2600810

[RMS ZEST 126]
ty=M
na=krawężniki drogowe betonowe 15x30 cm	0
id=2223041	1
jm=m	040
ce=0	1470128708
cw=0	PLN
il=40.8
pr=	0	0	0	2223040

[RMS ZEST 116]
ty=M
na=kwas solny techniczny	0
id=1411399	1
jm=kg	033
ce=0	1470128708
cw=0	PLN
il=0.612
pr=	0	0	0	1411399

[RMS ZEST 58]
ty=M
na=mieszanka betonowa	0
id=2370699	1
jm=m3	060
ce=0	1470128708
cw=0	PLN
il=38.382
pr=	0	0	0	2370699

[RMS ZEST 71]
ty=M
na=nadstawka betonowa śr.500mm l=1m	0
id=5450201	1
jm=szt.	020
ce=0	1470128708
cw=0	PLN
il=3

[RMS ZEST 70]
ty=M
na=osadniki betonowe śr.500mm	0
id=5450301	1
jm=szt.	020
ce=0	1470128708
cw=0	PLN
il=3

[RMS ZEST 57]
ty=M
na=papa asfaltowa izolacyjna	0
id=2301099	1
jm=m2	050
ce=0	1470128708
cw=0	PLN
il=5.673
pr=	0	0	0	2304199;2304299;2304399;230

[RMS ZEST 37]
ty=M
na=piasek	0
id=1601899	1
jm=m3	060
ce=0	1470128708
cw=0	PLN
il=31.622
pr=	0	0	0	1601899

[RMS ZEST 76]
ty=M
na=piasek do betonów zwykłych	0
id=1601808	1
jm=m3	060
ce=0	1470128708
cw=0	PLN
il=0.06
pr=	0	0	0	1601899

[RMS ZEST 73]
ty=M
na=pierścień podtrzymujący wpust	0
id=5450999	1
jm=szt.	020
ce=0	1470128708
cw=0	PLN
il=3

[RMS ZEST 72]
ty=M
na=pierścień żelbetowy odcinający	0
id=5430999	1
jm=szt.	020
ce=0	1470128708
cw=0	PLN
il=3

[RMS ZEST 120]
ty=S
na=piła do ciecia płytek	0
id=75251	1
jm=m-g	148
ce=0	1470128708
cw=0	PLN
il=0.84
pr=	0	0	0	75100

[RMS ZEST 108]
ty=M
na=płyty pomostowe komunikacyjne	0
id=2791299	2
jm=m2	050
ce=0	1470128708
cw=0	PLN
il=0.0186
pr=	0	0	0	2791299

[RMS ZEST 107]
ty=M
na=płyty pomostowe robocze	0
id=2791199	2
jm=m2	050
ce=0	1470128708
cw=0	PLN
il=0.5772
pr=	0	0	0	2791199

[RMS ZEST 62]
ty=M
na=pospółka - kruszywo nienormowane	0
id=1602197	1
jm=m3	060
ce=0	1470128708
cw=0	PLN
il=3.843
pr=	0	0	0	1602199

[RMS ZEST 65]
ty=M
na=prefabrykaty ściekowe 60x50x15 cm	0
id=2220700	1
jm=szt.	020
ce=0	1470128708
cw=0	PLN
il=82.4
pr=	0	0	0	2220701

[RMS ZEST 1]
ty=R
na=robocizna	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0	1470128708
cw=0	PLN
il=565.1184

[RMS ZEST 98]
ty=R
na=robotnicy gr.I	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 96]
ty=R
na=robotnicy gr.II	0
id=392	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 105]
ty=M
na=rozcieńczalnik do wyrobów olejnych	0
id=1530000	2
jm=dm3	066
ce=0	1470128708
cw=0	PLN
il=1.656
pr=	0	0	0	1530000

[RMS ZEST 63]
ty=M
na=rury PVC kanalizacji zewnętrznej kielichowe z uszczelką klasy N lub S o śr. zewn. 160 mm	0
id=5601299	2
jm=m	040
ce=0	1470128708
cw=0	PLN
il=30.6

[RMS ZEST 114]
ty=S
na=rusztowania ramowe	0
id=48300	1
jm=m-g	148
ce=0	1470128708
cw=0	PLN
il=8.8538
pr=	0	0	0	48200

[RMS ZEST 101]
ty=S
na=samochód dostawczy	0
id=39500	1
jm=m-g	148
ce=0	1470128708
cw=0	PLN
il=0.1408
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	39511

[RMS ZEST 77]
ty=S
na=samochód skrzyniowy do 5 t	0
id=39521	1
jm=m-g	148
ce=0	1470128708
cw=0	PLN
il=5.4965
pr=	0	0	0	39521

[RMS ZEST 60]
ty=M
na=siatka	0
id=1336499	2
jm=m2	050
ce=0	1470128708
cw=0	PLN
il=189.72
pr=	0	0	0	1336499

[RMS ZEST 115]
ty=M
na=spoiwo cynowo-ołowiowe (pręty)	0
id=1200299	1
jm=kg	033
ce=0	1470128708
cw=0	PLN
il=1.7
pr=	0	0	0	1200299

[RMS ZEST 53]
ty=S
na=sprężarka powietrza spalinowa 4-5 m3/min	0
id=83111	1
jm=m-g	148
ce=0	1470128708
cw=0	PLN
il=71.424
pr=	0	0	0	83111

[RMS ZEST 64]
ty=S
na=spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM)	0
id=11333	1
jm=m-g	148
ce=0	1470128708
cw=0	PLN
il=0.0439
pr=	0	0	0	11333

[RMS ZEST 54]
ty=S
na=spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM)	0
id=11334	1
jm=m-g	148
ce=0	1470128708
cw=0	PLN
il=0.3162
pr=	0	0	0	11334

[RMS ZEST 4]
ty=S
na=środek transportowy	0
id=39000	1
jm=m-g	148
ce=0	1470128708
cw=0	PLN
il=0.3162
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	39000

[RMS ZEST 21]
ty=S
na=środek transportowy	0
id=39599	1
jm=m-g	148
ce=0	1470128708
cw=0	PLN
il=0.249
pr=	0	0	0	39000

[RMS ZEST 119]
ty=S
na=ubijak spalinowy	0
id=12622	1
jm=m-g	148
ce=0	1470128708
cw=0	PLN
il=1.7808
pr=	0	0	0	12620

[RMS ZEST 55]
ty=S
na=walec samojezdny wibracyjny 7.5 t	0
id=12313	1
jm=m-g	148
ce=0	1470128708
cw=0	PLN
il=14.136
pr=	0	0	0	12313

[RMS ZEST 122]
ty=S
na=walec wibracyjny jednoosiowy 0.6 t	0
id=12411	1
jm=m-g	148
ce=0	1470128708
cw=0	PLN
il=1.4549
pr=	0	0	0	12411

[RMS ZEST 24]
ty=M
na=woda z rurociągu	0
id=3930000	1
jm=m3	060
ce=0	1470128708
cw=0	PLN
il=4.8212
pr=	0	0	0	3930001

[RMS ZEST 74]
ty=M
na=wpust uliczny żeliwny ściekowy typ ciężki 650x450mm	0
id=6433100	1
jm=szt.	020
ce=0	1470128724
cw=0	PLN
il=3
pr=KZO	0	0	0	

[RMS ZEST 20]
ty=S
na=wyciąg	0
id=34000	1
jm=m-g	148
ce=0	1470128708
cw=0	PLN
il=0.2046
pr=	0	0	0	34000

[RMS ZEST 8]
ty=M	1
na=materiały pomocnicze	0
id=0000000	1
jm=%	147
cw=1	PLN
il=-0

[ELEMENT 1]
na=Zabezpieczenie antykorozyjne ściany zewnętrznej wiaty  
wa=0
kn=0	0	0
id=121
nu=1
wn=			

[POZYCJA]
id=118
pd=WACETOB wyd.II 2001	KNR-W	7-12 0101-01	7-12	0101-01		1
mpn=_1211
na=Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości ściany zewnętrznej z blachy trapezowej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=82.8
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=82.8	1	13,30*6,00+3,00						

[RMS 1]
nz=0.413	0	0.413
np=1
wa=0
wb=0
il=34.1964

[RMS 8]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=122
pd=WACETOB wyd.II 2001	KNR-W	7-12 0201-01	7-12	0201-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Malowanie pędzlem farbami do gruntowania miniowymi i olejnymi konstrukcji z blachy
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=82.8
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=82.8	1	13,30*6,00+3,00						

[RMS 1]
nz=0.13	0	0.13
np=1
wa=0
wb=0
il=10.764

[RMS 103]
nz=0.101	0	0.101
np=1
wa=0
wb=0
il=8.3628

[RMS 106]
nz=0.007	0	0.007
np=1
wa=0
wb=0
il=0.5796

[RMS 8]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 101]
nz=0.0007	0	0.0007
np=1
wa=0
wb=0
il=0.058

[POZYCJA]
id=128
pd=WACETOB wyd.II 2001	KNR-W	7-12 0209-01	7-12	0209-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami olejnymi oraz olejno-żywicznymi konstrukcji pełnościennych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=82.8
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
krn=2	

[PRZEDMIAR]
wo=82.8	1	13,30*6,00+3,00						

[RMS 1]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0
il=16.56

[RMS 104]
nz=0.127	0	0.127
np=1
wa=0
wb=0
il=21.0312

[RMS 105]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=1.656

[RMS 8]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 101]
nz=0.0005	0	0.0005
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0828

[POZYCJA]
id=134
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 1609-01	2-02	1609-01		1
mpn=1211
na=Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wysokość do 10 m
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=93.1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=93.1	1	13,30*7,00						

[RMS 1]
nz=0.336	0	0.336
np=1
wa=0
wb=0
il=31.2816

[RMS 107]
nz=0.0062	0	0.0062
np=1
wa=0
wb=0
il=0.5772

[RMS 108]
nz=0.0002	0	0.0002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0186

[RMS 109]
nz=0.00018	0	0.00018
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0168

[RMS 110]
nz=0.00013	0	0.00013
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0121

[RMS 111]
nz=0.0003	0	0.0003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0279

[RMS 112]
nz=0.012	0	0.012
np=1
wa=0
wb=0
il=1.1172

[RMS 113]
nz=0.009	0	0.009
np=1
wa=0
wb=0
il=0.8379

[RMS 8]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 114]
nz=0.0951	0	0.0951
np=1
wa=0
wb=0
il=8.8538

[POZYCJA]
id=145
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0526-06	4-01	0526-06		1
mpn=_1211
na=Naprawa rynien bez zdejmowania przez sprawdzenie i polutowanie pęknięć
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=34
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=34	1	34,00						

[RMS 1]
nz=0.127	0	0.127
np=1
wa=0
wb=0
il=4.318

[RMS 115]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0
il=1.7

[RMS 116]
nz=0.018	0	0.018
np=1
wa=0
wb=0
il=0.612

[RMS 117]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.34

[RMS 8]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[ELEMENT 1]
na=Remont nawierzchni betonowej przy budynku gospodarczym
wa=0
kn=0	0	0
id=38
nu=2
wn=			

[POZYCJA]
id=37
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0801-03 0801-04	2-31	0801-03	 0801-04	1
mpn=125:0:1509174,101211
na=Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubości 15 cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=186
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=186	1	62.00*3.00						

[RMS 1]
nz=0.8428	0	0.6625+3*0.0601
np=1
wa=0
wb=0
il=156.7608

[RMS 53]
nz=0.384	0	0.3+3*0.028
np=1
wa=0
wb=0
il=71.424

[POZYCJA]
id=39
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0101-01	2-31	0101-01		1
mpn=_1211
na=Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=186
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=186	1	#p6						

[RMS 1]
nz=0.0376	0	0.0376
np=1
wa=0
wb=0
il=6.9936

[RMS 54]
nz=0.0035	0	0.0035
np=1
wa=0
wb=0
il=0.651

[RMS 55]
nz=0.0086	0	0.0086
np=1
wa=0
wb=0
il=1.5996

[POZYCJA]
id=59
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0101-02	2-31	0101-02		1
mpn=_1211
na=Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=8
ob=-186
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
krn=2	

[PRZEDMIAR]
wo=-186	1	-186						

[RMS 1]
nz=0.0005	0	0.0005
np=1
wa=0
wb=-0
il=-0.186

[RMS 54]
nz=0.0009	0	0.0009
np=1
wa=0
wb=-0
il=-0.3348

[POZYCJA]
id=40
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0105-01 0105-02	2-31	0105-01	 0105-02	1
mpn=26:0:100972,101211
na=Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 10 cm grubość warstwy po zagęszczeniu
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=9
ob=186
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=186	1	#p6						

[RMS 1]
nz=0.1813	0	0.1813
np=1
wa=0
wb=0
il=33.7218

[RMS 37]
nz=0.1231	0	0.037+7*0.0123
np=1
wa=0
wb=0
il=22.8966

[RMS 24]
nz=0.006	0	0.0018+7*0.0006
np=1
wa=0
wb=0
il=1.116

[RMS 8]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=41
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0109-01 0109-02	2-31	0109-01	 0109-02	1
mpn=32:0:200978,101211
na=Podbudowa betonowa z dylatacją - grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=10
ob=186
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=186	1	#p6						

[RMS 1]
nz=0.3968	0	0.3968
np=1
wa=0
wb=0
il=73.8048

[RMS 56]
nz=0.0005	0	0.0005
np=1
wa=0
wb=0
il=0.093

[RMS 57]
nz=0.0305	0	0.0305
np=1
wa=0
wb=0
il=5.673

[RMS 24]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=1.86

[RMS 8]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 58]
nz=0.203	0	0.1218+8*0.01015
np=0
wa=0
wb=0
il=37.758

[RMS 55]
nz=0.0674	0	0.0402+8*0.0034
np=1
wa=0
wb=0
il=12.5364

[POZYCJA]
id=42
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 1116-07	2-02	1116-07		1
mpn=_1211
na=Dopłata za zbrojenie siatką stalową
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=11
ob=186
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=186	1	#p6						

[RMS 1]
nz=0.074	0	0.074
np=1
wa=0
wb=0
il=13.764

[RMS 60]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=189.72

[RMS 8]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 20]
nz=0.0011	0	0.0011
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2046

[RMS 4]
nz=0.0017	0	0.0017
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3162

[POZYCJA]
id=43
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0215-02	2-01	0215-02		1
mpn=_1211
na=Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.15 m3 na odkład w gruncie kat.III
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=12
ob=7.4
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=7.4	1	30.00*0.30*0.60+1.00*1.00 *2						

[RMS 1]
nz=0.1322	0	0.1322
np=1
wa=0
wb=0
il=0.9783

[RMS 61]
nz=0.082	0	0.082
np=1
wa=0
wb=0
il=0.6068

[POZYCJA]
id=45
pd=ORGBUD wyd.IV 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-18 0501-01	2-18	0501-01		1
mpn=_1211
na=Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 10 cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=13
ob=9
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=9	1	30.00*0.30 						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.257	0	0.257
np=1
wa=0
wb=0
il=2.2089

[RMS 62]
nz=0.122	0	0.122
np=1
wa=0
wb=0
il=1.098

[RMS 8]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=46
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0408-02	2-18	0408-02		1
mpn=_1211_
na=Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=14
ob=30
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=30	1	30.00 						

[RMS 1]
nz=0.345	0	0.345
np=1
wa=0
wb=0
il=10.35

[RMS 63]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=30.6

[RMS 8]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 21]
nz=0.0083	0	0.0083
np=1
wa=0
wb=0
il=0.249

[POZYCJA]
id=47
pd=ORGBUD wyd.IV 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-18 0501-04	2-18	0501-04		1
mpn=_1211
na=Obsypka z materiałów sypkich o grubości 25 cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=15
ob=9
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=9	1	30.00 *0.30						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.575	0	0.575
np=1
wa=0
wb=0
il=4.9421

[RMS 62]
nz=0.305	0	0.305
np=1
wa=0
wb=0
il=2.745

[RMS 8]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=48
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0230-01	2-01	0230-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=16
ob=3.25
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=3.25	1	30.00*0.30*0.25+0.50*1.00 *2						

[RMS 64]
nz=0.0135	0	0.0135
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0439

[POZYCJA]
id=182
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0401-02	2-31	0401-02		1
mpn=_1211
na=Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.III-IV
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=17
ob=40
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=40	1	40,00						

[RMS 1]
nz=0.1489	0	0.1489
np=1
wa=0
wb=0
il=5.956

[POZYCJA]
id=186
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0402-04	2-31	0402-04		1
mpn=_1211
na=Ława pod krawężniki betonowa z oporem
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=18
ob=0.6
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=0.6	1	40.00*0,10*0,15						

[RMS 1]
nz=9.02	0	9.02
np=1
wa=0
wb=0
il=5.412

[RMS 124]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0
il=0.024

[RMS 37]
nz=0.27	0	0.27
np=1
wa=0
wb=0
il=0.162

[RMS 24]
nz=0.47	0	0.47
np=1
wa=0
wb=0
il=0.282

[RMS 8]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 58]
nz=1.04	0	1.04
np=0
wa=0
wb=0
il=0.624

[POZYCJA]
id=194
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0403-03	2-31	0403-03		1
mpn=_1211
na=Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=19
ob=40
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=40	1	40,00						

[RMS 1]
nz=0.429	0	0.429
np=1
wa=0
wb=0
il=17.16

[RMS 126]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=40.8

[RMS 37]
nz=0.0127	0	0.0127
np=1
wa=0
wb=0
il=0.508

[RMS 22]
nz=0.0039	0	0.0039
np=1
wa=0
wb=0
il=0.156

[RMS 24]
nz=0.0042	0	0.0042
np=1
wa=0
wb=0
il=0.168

[RMS 8]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=49
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0606-03	2-31	0606-03		1
mpn=_1211
na=Ścieki z prefabrykatów betonowych o grubości 15 cm na podsypce cementowo-piaskowej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=20
ob=40
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=40	1	40						

[RMS 1]
nz=0.4347	0	0.4347
np=1
wa=0
wb=0
il=17.388

[RMS 65]
nz=2.06	0	2.06
np=1
wa=0
wb=0
il=82.4

[RMS 37]
nz=0.0123	0	0.0123
np=1
wa=0
wb=0
il=0.492

[RMS 22]
nz=0.0051	0	0.0051
np=1
wa=0
wb=0
il=0.204

[RMS 24]
nz=0.008	0	0.008
np=1
wa=0
wb=0
il=0.32

[RMS 8]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=51
pd=ORGBUD wyd.IV 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-18 0625-02	2-18	0625-02		1
mpn=1211
na=Studzienki ściekowe z gotowych elementów betonowe o śr. 500 mm z osadnikiem bez syfonu
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=21
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=9.71	0	9.71
np=1
wa=0
wb=0
il=27.8192

[RMS 70]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[RMS 71]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[RMS 72]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[RMS 73]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[RMS 74]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[RMS 75]
nz=0.007	0	0.007
np=1
wa=0
wb=0
il=0.021

[RMS 76]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.06

[RMS 8]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 77]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=3.12

[POZYCJA]
id=151
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-25 0407-05	2-25	0407-05		1
mpn=1211
na=Nawierzchnie z płyt wielootworowych (płyty o powierzchni do 1 m2) - rozebranie
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=22
ob=33.6
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=33.6	1	6,00*5,60						

[RMS 1]
nz=0.317	0	0.317
np=1
wa=0
wb=0
il=10.6512

[POZYCJA]
id=162
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0102-01	2-31	0102-01		1
mpn=_1211
na=Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-IV - 10 cm głębokości koryta
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=23
ob=33.6
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=33.6	1	6,00*5,60						

[RMS 1]
nz=0.4287	0	0.4287
np=1
wa=0
wb=0
il=14.4043

[RMS 122]
nz=0.0433	0	0.0433
np=1
wa=0
wb=0
il=1.4549

[POZYCJA]
id=165
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0103-01	2-31	0103-01		1
mpn=_1211
na=Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-II
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=24
ob=33.6
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=33.6	1	6,00*5,60						

[RMS 1]
nz=0.1315	0	0.1315
np=1
wa=0
wb=0
il=4.4184

[RMS 24]
nz=0.005	0	0.005
np=1
wa=0
wb=0
il=0.168

[POZYCJA]
id=168
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0105-01 0105-02	2-31	0105-01	 0105-02	1
mpn=26:0:100972,101211
na=Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 10 cm grubości warstwy po zagęszczeniu
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=25
ob=33.6
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=33.6	1	6,00*5,60						

[RMS 1]
nz=0.1813	0	0.1813
np=1
wa=0
wb=0
il=6.0917

[RMS 37]
nz=0.1231	0	0.037+7*0.0123
np=1
wa=0
wb=0
il=4.1362

[RMS 24]
nz=0.006	0	0.0018+7*0.0006
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2016

[RMS 8]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=154
pd=IGM wyd.II 2001	KNR	0-11 0317-03	0-11	0317-03		1
mpn=_1211
na=Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 80 mm typu 60/8 na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=26
ob=33.6
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=33.6	1	6,00*5,60						

[RMS 1]
nz=1.2449	0	1.2449
np=1
wa=0
wb=0
il=41.8286

[RMS 121]
nz=1.025	0	1.025
np=1
wa=0
wb=0
il=34.44

[RMS 37]
nz=0.102	0	0.102
np=1
wa=0
wb=0
il=3.4272

[RMS 22]
nz=0.015	0	0.015
np=1
wa=0
wb=0
il=0.504

[RMS 24]
nz=0.021	0	0.021
np=1
wa=0
wb=0
il=0.7056

[RMS 119]
nz=0.053	0	0.053
np=1
wa=0
wb=0
il=1.7808

[RMS 120]
nz=0.025	0	0.025
np=1
wa=0
wb=0
il=0.84

[ELEMENT 1]
na=Rozbiórka przybudówki przy pomieszczeniu gospodarczym
wa=0
kn=0	0	0
id=175
nu=3
wn=			

[POZYCJA]
id=173
pd=ORGBUD wyd.III 1994,biuletyny do 9 1996	KNR	4-04 0102-02	4-04	0102-02		1
mpn=_1211
na=Rozebranie murów i słupów w budynkach o wysokości do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=27
ob=2.025
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=2.025	1	1.20*2.25*0,25*3						

[RMS 1]
nz=3.1	0	3.1
np=1
wa=0
wb=0
il=6.2775

[POZYCJA]
id=176
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0354-04	4-01	0354-04		1
mpn=1211
na=Wykucie z muru ościeżnic drewnianych wraz z drzwiami o powierzchni do 2 m2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=28
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 1]
nz=1.16	0	1.16
np=1
wa=0
wb=0
il=2.32

[POZYCJA]
id=178
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 0512-01 z.sz.2.3. 9909-01/4 	4-01	0512-01	 z.sz.2.3. 9909-01/4 	1
mpn=29:0:0938,101211
na=Rozebranie pokrycia z płyt eternitu wykonywanych robót do 10 m2 wraz z wywiezieniem i utylizacją
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=29
ob=4.2
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=4.2	1	1,50*2,80						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.6		1.6
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.12	0	0.12
np=1
wa=0
wb=0
il=0.8064

[POZYCJA]
id=180
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 0441-02	4-01	0441-02		1
mpn=1211
na=Rozebranie elementów więźb dachowych - deskowanie dachu z desek na styk
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=30
ob=4.2
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=4.2	1	1,50*2,80						

[RMS 1]
nz=0.18	0	0.18
np=1
wa=0
wb=0
il=0.756

[POZYCJA]
id=202
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0108-09 0108-10 	4-01	0108-09	 0108-10 	1
mpn=37:0:140966,101211
na=Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 14 km
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=31
ob=2.425
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=2.425	1	#p27+2,00*1,00*2*0,10						

[RMS 1]
nz=1.39	0	1.39
np=1
wa=0
wb=0
il=3.3707

[RMS 127]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2.425

[RMS 77]
nz=0.98	0	0.72+13*0.02
np=1
wa=0
wb=0
il=2.3765

[SUMA KONTROLNA]
936433c4d079e425f2e369ba5cfb69ce